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VYHLÁŠKA 
[bookmark: predpis.podnadpis]Ministerstva dopravy Slovenskej republiky 

[bookmark: predpis.datum] z ... .............. 2026, 

[bookmark: predpis.nadpis] ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z. a vyhlášky č. 35/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Hranicu posudzovania vymedzuje hranica, kde sa meria alebo vypočítava dodaná a odvádzaná energia.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)	Napríklad STN EN ISO 52000-1 Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce posúdenie energetickej hospodárnosti budov (EHB). Časť 1: Všeobecný rámec a postupy.“.

2. V § 1 ods. 5 úvodnej vete sa slová „podľa § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa 
§ 4 ods. 7“.

3. V § 1 ods. 10 sa slová ,,bytu alebo samostatnej časti budovy (ďalej len ,,byt“) nahrádzajú slovami ,,jednotky budovy“. 

4. V § 2 odsek 1 znie: „(1) Globálnym ukazovateľom primárnej energie je celková primárna energia,4) ktorá sa určí z množstva dodanej energie do technického systému budovy cez hranicu posudzovania podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie podľa prílohy č. 2.“.

5. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa odkaz 6 a poznámka pod čiarou k odkazu 6.

6. V § 2 ods. 3 sa na koniec úvodnej vety pripájajú tieto slová: „v obvode vymedzenom posudzovanou budovou a pozemkom užívanom s budovou“.

7. V § 2 odsek 4 znie: 

„(4) Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v blízkom okolí sa považuje energia zo zariadení umiestnených mimo pozemku užívanom s budovou. Zariadenia sú na úrovni miestneho alebo oblastného obvodu konkrétnej budovy a využívajú sa na zabezpečovanie služieb súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budovy, pričom dodávaná energia 
a) sa môže distribuovať a používať len v rámci daného miestneho alebo oblastného obvodu prostredníctvom vyhradenej distribučnej siete,
b) umožňuje výpočet špecifického faktora primárnej energie platného len pre energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v rámci miestneho alebo oblastného obvodu,
c) sa môže používať na mieste prostredníctvom vyhradeného pripojenia k zdroju výroby energie, ak si uvedené pripojenie vyžaduje osobitné zariadenie na bezpečné dodávky a meranie energie využívanej na vlastnú spotrebu budovy.“.

8. V § 2 ods. 8 sa slovo „faktorov“ nahrádza slovom „súčiniteľov“. 

9. § 2 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: „(10) Podrobnosti o virtuálnej kontrole sú uvedené v prílohe č. 10.“.

10. V § 3 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 8, ktoré znejú: 

„(4) Budovu je možné v každej kategórii zatriediť do energetickej triedy A0+, ak je vypočítaná celková potreba primárnej energie aspoň o 20 % nižšia ako maximálna hodnota primárnej energie pre budovy s nulovými emisiami, ktoré ročne vyrábajú viac energie na mieste, než je ich celková ročná potreba primárnej energie.

(5) Energetický certifikát musí obsahovať výsledok výpočtu potenciálu globálneho otepľovania (ďalej len „GWP“) počas životného cyklu v prípade nových budov s nulovými emisiami. Podrobnosti o metodike výpočtu potenciálu globálneho otepľovania sú uvedené v prílohe č. 7.

(6) Pre rodinný dom alebo bytový dom sa môže posúdiť potreba energie na osvetlenie podľa prílohy č. 11. Výsledok nepovinného hodnotenia a zatriedenia rodinného domu alebo bytového domu do energetickej triedy pre miesto spotreby energie na zabudované osvetlenie sa uvedie na strane 8 energetického certifikátu.

(7) Energetický certifikát jednotky budovy obsahuje číselné hodnotenie stavebných konštrukcií vymedzujúcich jednotku budovy a hodnotenie jeho systémov vykurovania a prípravy teplej vody a zabudovaného osvetlenia.

(8) Správa k energetickému certifikátu obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis oprávnenej osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.“.

11. V § 4 odseky 6 až 8 znejú:
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.oznacenie]
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.text]„(6) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie je určená hornou hranicou energetickej triedy A pre primárnu energiu. 

(7) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov s nulovými emisiami je určená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre primárnu energiu. 

(8) V každej kategórii budov patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty primárnej energie takto: 
a) ak je hodnota rovná alebo menšia ako 0,25 Rr znížená o 10 %, budova patrí do energetickej triedy A0. 
b) ak je hodnota rovná alebo menšia ako 0,25 Rr, budova patrí do energetickej triedy A, 
c) ak je hodnota rovná alebo menšia ako 0,5 Rr, budova patrí do energetickej triedy A1, 
d) ak je hodnota rovná alebo menšia ako Rr, budova patrí do energetickej triedy B,
e) ak je hodnota rovná alebo menšia ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, budova patrí do energetickej triedy C, 
f) ak je hodnota rovná alebo menšia ako Rs, patrí budova do energetickej triedy D, 
g) ak je hodnota rovná alebo menšia ako 1,25 Rs, patrí budova do energetickej triedy E, 
h) ak je hodnota väčšia ako 1,25 Rs, patrí budova do energetickej triedy F.“.

12. V § 4 ods. 9 sa za slová „odseku 8 písm. a)“ vkladajú slová „až c)“. 

13. V § 4 sa vypúšťajú odseky 10, 11, 15 a 16. 

Doterajšie odseky 12 až 14 a 17 sa označujú ako odseky 10 až 13.

14. V § 4 ods. 10 sa slovo „budovy“ nahrádza slovami „novej budovy“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň požiadavky určené podľa technickej normy2) pre jednotlivé energetické úrovne výstavby.“.

15. V § 4 ods. 11 sa slová „A až G“ nahrádzajú slovami „A až F“, slová „A0 až G“ sa nahrádzajú slovami „A0 až F“ a vypúšťa sa slovo „rozpätia“ a slovo „rozpätí“. 

16. V § 4 ods. 12 znie:

„(12) Minimálnu požiadavku pre primárnu energiu určenú ako horná hranica energetickej triedy podľa úrovne výstavby musia dosiahnuť nové budovy. Horná hranica energetickej triedy B pre primárnu energiu určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A1 pre primárnu energiu určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A pre primárnu energiu určuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. Horná hranica energetickej triedy A0 pre primárnu energiu určuje úroveň výstavby budov s nulovými emisiami.“.

17. V § 5 ods. 1 sa slová „§ 4 ods. 4 a 5 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7 a 8 zákona“. 

18. V § 5 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

19. V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Energetický certifikát sa podpisuje kvalifikovaným podpisom oprávnenej osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona. Ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb s odbornou spôsobilosťou podľa § 6 ods. 2 zákona, uvádzajú sa v energetickom certifikáte všetky spolu s uvedením údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona a s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii.“.

20. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta. 

21. V § 6 ods. 3 sa slová „§ 9 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3 písm. f)“.

22. V § 6 ods. 5 sa za slová „vlastníka budovy“ vkladajú slová „listinnú podobu energetického certifikátu alebo“ a vypúšťajú sa slová „s označením „Duplikát“.

23. V § 6a odsek 1 znie:

„(1) Energetický certifikát jednotky budovy vyhotovuje oprávnená osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona.“.

24. V § 6a ods. 4 sa za slová „teplej vody“ vkladajú slová „a zabudovaného osvetlenia“.

25. V § 6a ods. 5 sa za slová „vlastníka bytu“ vkladajú slová „listinnú podobu energetického certifikátu jednotky budovy alebo“ a vypúšťajú sa slová „s označením „Duplikát“.

26. Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý znie: 

„§ 6b

(1)  Pasport obnovy budovy podľa § 4c ods. 1 zákona obsahuje:
1. informácie o súčasnej energetickej hospodárnosti budovy;
1. grafické znázornenie cestovnej mapy a jej krokov na postupnú hĺbkovú obnovu;
1. informácie o príslušných vnútroštátnych požiadavkách, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov a minimálne normy energetickej hospodárnosti;
1. stručné vysvetlenie optimálneho poradia postupných krokov obnovy;
1. informáciu o každom kroku vrátane názvu a opisu opatrení obnovy pre daný krok a príslušných možností pre technológie, techniky a materiály, ktoré sa majú použiť;
1. odhadované úspory potreby primárnej energie v percentách;
1. odhadované zníženie prevádzkových emisií CO2;
1. odhadovanú triedu energetickej hospodárnosti budovy, ktorá sa má dosiahnuť po dokončení uvedeného kroku;
1. informácie o možnom pripojení k účinnému systému centralizovaného zásobovania teplom a chladom;
1. odhadovaný podiel energie z obnoviteľných zdrojov;
1. informácie o dostupných finančných prostriedkoch a odkazy na príslušné webové sídla označujúce zdroje takéhoto financovania;
1. informácie o technickom poradenstve a poradenských službách vrátane kontaktných údajov a odkazov na webové sídla jednotných kontaktných miest.

(2)  Pasport obnovy budovy obsahuje kvalifikovaný podpis oprávnenej osoby, ktorá sa na tvorbe pasportu obnovy budovy podieľala. 

(3)  Pasport obnovy budovy obsahuje návrh opatrení významnej obnovy stavebných konštrukcií obalu budovy a opatrení významnej obnovy technických systémov tak, aby sa po ukončení hĺbkovej obnovy budovy dosiahla požadovaná úroveň primárnej energie. 

(4)  Každé navrhované opatrenie v pasporte obnovy budovy je postupným krokom významnej alebo hĺbkovej obnovy, pričom sa môže uskutočniť obnovou alebo výmenou prvkov, z ktorých sa skladá stavebná konštrukcia alebo technický systém.“.

27. § 7 a 8 znejú:
„§ 7

(1)  Vypočítaný počet nabíjacích bodov pre autá podľa § 8a zákona sa zaokrúhľuje na najbližšie nižšie celé číslo.

(2)  Počet parkovacích miest, pre ktoré sa určuje inštalovanie kabeláže podľa § 8a a § 8b zákona sa zaokrúhľuje na najbližšie vyššie celé číslo. 

(3)  Vo vhodných prípadoch sa má podľa § 8a zákona navrhnúť inštalácia systému riadenia zaťaženia alebo nabíjania v rozsahu, v akom je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné a opodstatnené. 

(4)  Vypočítaný počet nabíjacích bodov pre autá sa určuje pre nabíjacie body s výkonom do 3,7 kW. V prípade inštalovania nabíjacích bodov s vyšším výkonom, počet nabíjacích bodov sa určí z vypočítaného počtu nabíjacích bodov zaokrúhlením na najbližšie vyššie celé číslo. 

(5)  Pri nebytových budovách s krátkodobým státím a obmedzenou dĺžkou parkovania sa uprednostňujú rýchle nabíjacie body s celkovým výkonom vyšším alebo rovným ako je určený výkon podľa počtu nabíjacích bodov požadovaných podľa § 8a ods. 1 písm. a) zákona.

(6)  Vypočítaný počet parkovacích miest pre bicykle podľa § 8a a § 8b zákona sa zaokrúhľuje na najbližšie nižšie celé číslo. 

§ 8

(1) Výška úhrady za poskytovanie anonymizovaných sumárnych údajov o energetickej hospodárnosti budov z energetických certifikátov v rozsahu kraj, okres, obec, kategória budovy, energetická trieda celkovej potreby primárnej energie, údaj o obnoviteľnom zdroji energie, účel vydania je uvedená v prílohe č. 12 tabuľke 1. 

(2) Výška úhrady za poskytovanie anonymizovaných sumárnych údajov o energetickej hospodárnosti budov z pasportu obnovy budovy v rozsahu údajov kraj, okres, obec, kategória budovy, údajov o technických systémoch budovy je uvedená v prílohe č. 12 tabuľke 1.

(3) Výška úhrady za činnosti súvisiace s poskytovaním údajov o energetickej hospodárnosti budov z vydaných energetických certifikátov špecificky pripravených na základe požiadavky je uvedená v prílohe č. 12 tabuľke 2. 

(4) Výška úhrady ustanovená v prílohe č. 12 sa od 1. januára kalendárneho roka upraví zvýšením o percento zodpovedajúce priemeru medziročnej miery rastu indexu spotrebiteľských cien zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za dva bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky, ak tento priemer presiahne 2 %. Upravená výška úhrad sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Ak priemer podľa prvej vety nepresiahne 2 %, výška úhrady sa neupravuje.“.
    
28. Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2027

Na vyhotovenie duplikátu energetického certifikátu a energetického certifikátu jednotky budovy sa vzťahuje táto vyhláška v znení účinnom do 31. 12. 2026.“.

29. Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Zdôvodnenie neuskutočnenia opatrení na splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy
a)	Zdôvodnenie, ak sú opatrenia na splnenie požadovaných minimálnych požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií obalu budovy na požadovanú úroveň výstavby podľa technickej normy1) funkčne, technicky alebo ekonomicky neuskutočniteľné,
b)	Zdôvodnenie, ak sú opatrenia na splnenie požadovaných minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy hĺbkovou obnovou technických systémov podľa prílohy č. 3 funkčne, technicky alebo ekonomicky neuskutočniteľné.“.

30. Prílohy č. 1a až 12 znejú:


„Príloha č. 1a
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Tabuľka č. 1: Vstupné údaje súvisiace s normalizovaným spôsobom využívania budov 
	Kategória budovy
	Typ budovy
	Jednotka

	
	 Rodinné domy
	Bytové domy
	Administratívne budovy
	Budovy škôl a školských zariadení
	Budovy nemocníc
	Reštaurácie
	 Športové haly a iné  
 budovy určené na šport
	Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby
	Zhromaždovacie haly
	Obchodné domy
	Kryté plavárne
	

	Vnútorná požadovaná teplota v zime
	20
	20
	20
	20
	22
	20
	18
	20
	20
	18
	28
	°C

	Vnútorná požadovaná teplota v lete
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	28
	°C

	Plocha na osobu (použitie/obsadenosť)
	60
	40
	20
	10
	30
	5
	20
	10
	5
	100
	20
	m2/osoba

	Priemerný celkový tepelný tok na osobu
	70
	70
	80
	70
	80
	100
	100
	90
	80
	100
	60
	W/osoba

	Metabolický zisk na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkami
	1,2
	1,8
	4,0
	7,0
	2,7
	20,0
	5,0
	9,0
	16,0
	1,0
	3,0
	W/m2

	Čas prítomnosti za deň 
(mesačný priemerný čas)
	12
	12
	6
	4
	16
	3
	6
	12
	3
	6
	4
	h

	Ročná potreba elektriny na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkami1)
	20
	30
	20
	10
	30
	30
	10
	30
	20
	6
	60
	kWh/(m2 . a)

	Časť potreby elektriny vnútri priestoru s upravovanými podmienkami
	0,7
	0,7
	0,9
	0,9
	0,7
	0,7
	0,9
	0,8
	0,8
	0,9
	0,7
	–

	Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkami1)
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	1,0
	1,2
	0,7
	0,7
	1,0
	0,3
	0,7
	m3/(h · m2)

	Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na osobu
	42
	28
	14
	7
	30
	6
	14
	7
	5
	30
	14
	m3/(h · osoba)

	Ročná potreba tepla na prípravu teplej vody na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkami1)
	10
	20
	6
	10
	30
	50
	8
	6
	10
	1,4
	80
	kWh/(m2 . a)

	1) Hodnoty sa vzťahujú na celkovú podlahovú plochu vyrátanú z vonkajších rozmerov budovy.


Poznámky: 
a) Pre ubytovaciu časť hotelov sa použijú podmienky určené na bytové domy. 
b) Ak nie je určené inak, plocha reštaurácie v budove hotela sa uvažuje podielom 10 % z celkovej podlahovej plochy budovy.

Tabuľka č. 2: Prevádzkové časy na chladenie budov
	Kategória budovy
	Začiatok prevádzky
	Koniec prevádzky

	Administratívne budovy
	7:00
	16:30

	Budovy škôl a školských zariadení
	7:00
	14:30

	Budovy nemocníc
	7:00
	21:00

	Budovy hotelov a reštaurácií
	7:00
	22:00

	Športové haly a iné budovy určené na šport
	7:00
	20:00

	Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby
	7:00
	20:00



Tabuľka č. 3: Hodnoty korekčných činiteľov pre osvetlenie
	A. Hodnoty činiteľa využitia denného svetla FD pre metódu 2 (rýchla metóda)

	Kategória budovy
	Spôsob riadenia osvetlenia

	
	R1 – R7
	R8
	R9

	Rodinné domy
	0,50
	0,50
	0,50

	Bytové domy
	0,60
	0,60
	0,60

	Administratívne budovy
	0,92
	0,85
	0,92

	Budovy škôl a školských zariadení
	0,92
	0,85
	0,92

	Budovy nemocníc
	0,92
	0,90
	0,92

	Budovy hotelov – časť ubytovacia
	0,92
	0,92
	0,92

	Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie
	0,98
	0,98
	0,98

	Športové haly a iné budovy určené na šport
	1,00
	1,00
	1,00

	Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
	1,00
	1,00
	1,00

	B. Hodnoty činiteľa obsadenosti FO pre metódu 2 (rýchla metóda)

	Kategória budovy
	Spôsob riadenia osvetlenia

	
	R1 – R2
	R3 – R6
	R7 – R8
	R9

	Rodinné domy
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Bytové domy
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Administratívne budovy
	0,7
	0,5
	0,7
	0,6

	Budovy škôl a školských zariadení
	0,5
	0,4
	0,5
	0,5

	Budovy nemocníc
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Budovy hotelov – časť ubytovacia
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8

	Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Športové haly a iné budovy určené na šport
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	C. Hodnoty činiteľa riadenia na konštantnú osvetlenosť FC pre metódu 2 (rýchla metóda)

	Osvetľovacia sústava, prostredie a údržba
	FC

	Nestmievateľná osvetľovacia sústava
	1,00

	Halogénové bodové zdroje v stmievateľných vstavaných svietidlách downlight v čistom prostredí, individuálna výmena zdrojov.
	0,95

	Lineárne žiarivky v otvorených závesných svietidlách so stmievateľným VF predradníkom vo veľmi čistom prostredí, ročný interval čistenia svietidiel, individuálna výmena zdrojov po zlyhaní a skupinová výmena po 20 000 h.
	0,90

	LED zdroje (L80) v uzatvorených prisadených svietidlách so stmievateľným predradníkom, čisté prostredie, ročný interval čistenia svietidiel.
	0,85

	Otvorené žiarivkové svietidlá s montážou na prípojnice, so stmievateľným VF predradníkom, špinavé prostredie, dvojročný interval skupinovej výmeny žiariviek a čistenia svietidiel
	0,80

	D. Hodnoty činiteľa účinnosti osvetľovacích zariadení FL

	Prevažujúci druh osvetľovacieho zariadenia
	FL

	Obyčajná žiarovka
	4,60

	Halogénová žiarovka
	3,70

	Kompaktná žiarivka (retrofit)
	1,00

	Kompaktná žiarivka
	0,90

	Halogenidová výbojka
	0,60

	Vysokotlaková sodíková výbojka
	0,60

	Svetelná dióda LED (retrofit)
	0,50

	Lineárna žiarivka T8 (Ø 26 mm)
	0,60

	Lineárna žiarivka T5 (Ø 16 mm)
	0,60

	Svetelná dióda LED
	0,45

	E. Hodnoty činiteľa využitia denného svetla FD pre metódu 1 (komplexná metóda) v rodinných domoch a v bytových domoch

	Stupeň presvetlenia miestnosti denným svetlom
	FD

	Vysoký
	0,40

	Stredný
	0,65

	Nízky
	0,90

	Žiadny
	1,00


	F. Hodnoty činiteľa obsadenosti FO pre metódu 1 (komplexná metóda) v rodinných domoch a v bytových domoch

	Miestnosť
	FO

	Vnútorná časť vstupu, zádverie, veranda
	0,10

	Vnútorné parkovisko, garáž
	0,05

	Kočikáreň
	0,05

	Pivnica, povala
	0,05

	Vstupná hala, čakáreň
	0,20

	Chodba, komunikačný priestor
	0,50

	Schodisko
	0,30

	Práčovňa
	0,15

	Sušiareň
	0,10

	Sklad
	0,10

	Obývačka
	0,70

	Spálňa, obytná izba člena rodiny
	0,50

	Detská izba a obytná izba pre seniorov
	0,70

	Kuchyňa
	0,40

	Špajza, komora
	0,05

	Jedáleň
	0,30

	Kúpeľňa
	0,20

	WC, toaleta
	0,10

	Šatník
	0,10

	Domáca dielňa
	0,20

	Pracovňa, ateliér
	0,50

	Bežné ručné práce
	0,40

	G. Hodnoty korekčného činiteľa kC zohľadňujúceho spôsob riadenia osvetlenia v rodinných domoch a v bytových domoch

	Spôsob riadenia osvetlenia
	kC

	Manuálne spínanie ZAP/VYP
	1,00

	Manuálne stmievanie
	0,90

	Manuálne ZAP / VYP časovým spínačom
	0,90

	Manuálne ZAP / VYP pohybovým snímačom
	0,80

	Pohybový snímač ZAP/VYP
	0,85

	Svetelný snímač ZAP/VYP
	0,90

	Stmievanie svetelným snímačom
	0,80

	Centrálne VYP
	0,95


Vysvetlivky k spôsobom riadenia osvetlenia:
R1	Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP bez snímačov
R2	Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP s funkciou časového vypnutia
R3	Pohybový snímač: auto ZAP + stmievanie
R4	Pohybový snímač: auto ZAP + auto VYP
R5	Pohybový snímač: manuálne ZAP + stmievanie
R6	Pohybový snímač: manuálne ZAP + auto VYP
R7	Svetelný snímač: manuálne ZAP + stmievanie na konštantnú osvetlenosť 
R8	Svetelný snímač: spínanie alebo stmievanie v závislosti od denného svetla
R9	Centrálne ovládanie osvetlenia

Tabuľka č. 4: Prevádzkové časy budov pre osvetlenie
	A. Ročný čas prevádzky s denným svetlom tD a ročný čas prevádzky bez denného svetla tN pre metódu 2 (rýchla metóda)

	Kategória budovy
	tD
h
	tN
h

	Rodinné domy
	1 800
	1 700

	Bytové domy
	1 800
	1 700

	Administratívne budovy
	3 300
	100

	Budovy škôl a školských zariadení
	2 400
	0

	Budovy nemocníc
	4 000
	1 000

	Budovy hotelov – časť ubytovacia
	4 000
	1000

	Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie
	3 000
	1 400

	Športové haly a iné budovy určené na šport
	4 000
	800

	Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
	3 700
	300

	B. Štandardné denné prevádzkové časy budov pre metódu 1 (komplexná metóda)

	Kategória budovy
	Čas začiatku prevádzky
	Čas ukončenia prevádzky

	Rodinné domya)
	6:00
	8:00

	
	16:00
	22:00

	Bytové domya)
	6:00
	8:00

	
	16:00
	22:00

	Administratívne budovy
	7:00
	16:30

	Budovy škôl a školských zariadení
	8:00
	14:30

	Budovy nemocníc
	7:00
	21.00

	Budovy hotelov – časť ubytovacia
	7:00
	21:00

	Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie
	10:00
	22:00

	Športové haly a iné budovy určené na šport
	7:00
	20:00

	Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
	7:00
	18:00

	a) Denný prevádzkový čas budovy je rozdelený na dva časové úseky. Pri výpočte s použitím metódy 1 (komplexná metóda) sa v prípade rodinných domov a bytových domov používa ročný prevádzkový čas budovy z časti A tabuľky. 

	C. Týždenný prevádzkový režim budov pre metódu 1 (komplexná metóda)

	Kategória budovy
	Prevádzkové dni budovy
	Korekčný činiteľ pre víkendy Cwe

	Rodinné domy
	pondelok – nedeľa
	1

	Bytové domy
	pondelok – nedeľa
	1

	Administratívne budovy
	pondelok – piatok
	5/7

	Budovy škôl a školských zariadení
	pondelok – piatok
	5/7

	Budovy nemocníc
	pondelok – nedeľa
	1

	Budovy hotelov – časť ubytovacia
	pondelok – nedeľa
	1

	Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie
	pondelok – nedeľa
	1

	Športové haly a iné budovy určené na šport
	pondelok – nedeľa
	1

	Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
	pondelok – sobota
	6/7


Tabuľka č. 5: Postup merania na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti
	
	Opis postupu

	1.
	Meranie smie vykonať a namerané údaje vyhodnotiť iba oprávnená osoba na energetickú certifikáciu s odbornou spôsobilosťou na elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov. Meranie sa vykonáva v súlade s technickou normou[footnoteRef:1]) alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [1: ) STN 36 0015 Meranie umelého osvetlenia (36 0015).] 


	2.
	Cieľom merania je zistiť udržiavanú osvetlenosť podľa technických noriem[footnoteRef:2]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Meranie sa vykonáva v dostatočne hustej sieti kontrolných bodov. [2: ) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská (36 0074), 
STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk (36 0071). ] 


	3.
	Nameraná hodnota priemernej osvetlenosti sa musí znížiť s ohľadom na určený udržiavací činiteľ (ktorý sa súčasne použije ako vstupný údaj na výpočet potreby energie na osvetlenie podľa technickej normy[footnoteRef:3]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami a s ohľadom na predpokladaný čas do nadchádzajúcej údržby osvetľovacej sústavy. [3: ) STN EN 15193-1 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie. (36 0071).] 


	4.
	Na meranie sa musí použiť luxmeter s platným dokladom o overení,[footnoteRef:4]) označený platnou overovacou značkou a musí vyhovovať požiadavkám.[footnoteRef:5]) Na orientačné meranie osvetlenosti sa smie použiť luxmeter triedy presnosti 1, 2 alebo 3 podľa technickej normy[footnoteRef:6]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [4: ) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.]  [5: ) Príloha č. 51 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 346/2022 Z. z.]  [6: ) STN 25 9510 Luxmetre. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy (25 9510).] 


	5.
	Z merania sa vyhotoví zjednodušený protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje pre každú meranú miestnosť: identifikácia predmetu merania, meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý vykonal meranie, dátum a čas merania, teplota prostredia počas merania, napätie vo svetelnom alebo zásuvkovom obvode v čase merania, namerané hodnoty osvetlenosti, vypočítaná priemerná osvetlenosť a rovnomernosť osvetlenia, udržiavací činiteľ a čas do nadchádzajúcej údržby, stav osvetľovacej sústavy a iné dôležité skutočnosti potrebné na posúdenie vplyvov na osvetlenosť, vypočítaná hodnota udržiavanej osvetlenosti, porovnanie nameranej udržiavanej osvetlenosti s normatívnou požiadavkou, jednoznačný výsledok overenia.

	6.
	Protokol z merania sa doloží k správe k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona.


Poznámky:
a) Miestnosti určené na meranie majú tvoriť najmenej 10 % z celkového počtu miestností v budove. Miestnosti určené na meranie vyberie osoba, ktorá vykonáva meranie.
b) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa vykoná pre jednotlivé miestnosti podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie v práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z. a technických noriem[footnoteRef:7]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [7: ) STN EN 12464-1, 
    STN EN 12193.] 

c)  Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti nie je potrebné, ak sa počas energetickej certifikácie doloží doklad z merania osvetlenia podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie v práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z., ktorý nie je starší ako šesť mesiacov a stav osvetľovacej sústavy uvedený v protokole zostal nezmenený.
d) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa považuje za pozitívne, ak je dosiahnutá predpísaná osvetlenosť najmenej v 90 % miestností určených na kontrolné meranie podľa poznámky v písmene a); inak sa výsledok overovania považuje za negatívny.
e) Ak je výsledok overovania dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti negatívny, celková ročná potreba energie na osvetlenie miestností v budove sa zvýši o 200 %.
f) Ak sú v budove miestnosti so svetelnými vývodmi bez nainštalovaných svietidiel, ktorých súčet podlahovej plochy je väčší ako 5 % celkovej podlahovej plochy budovy, celková ročná potreba energie na osvetlenie sa v týchto miestnostiach číselne určí ako ich podlahová plocha vynásobená hornou hranicou energetickej triedy D uvedenej v prílohe č. 3 tabuľka D.
g) Ak nie sú sprístupnené miestnosti a ak sa údaje nedajú zistiť z dôveryhodných podkladov, ročná potreba energie na osvetlenie sa v nesprístupnených miestnostiach číselne určí ako ich podlahová plocha vynásobená hornou hranicou energetickej triedy D uvedenej v prílohe č. 3 tabuľka D. 
h) Merná ročná potreba energie na osvetlenie sa vyráta podľa technickej normy[footnoteRef:8]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [8: ) STN EN 15193-1. ] 


Tabuľka č. 6: Príkonová hustota osvetľovacej sústavy Psi v rodinných domoch a v bytových domoch
	Miestnosť
	Psi (W/m2)

	Vnútorná časť vstupu, zádverie, veranda
	0,50

	Vnútorné parkovisko, garáž
	1,00

	Kočikáreň
	0,50

	Pivnica, povala
	0,50

	Vstupná hala, čakáreň
	1,80

	Chodba, komunikačný priestor
	1,40

	Schodisko
	1,80

	Práčovňa
	2,70

	Sušiareň
	1,40

	Sklad
	1,40

	Obývačka
	3,60

	Spálňa, obytná izba člena rodiny
	1,80

	Detská izba a obytná izba pre seniorov
	3,60

	Kuchyňa
	3,60

	Špajza, komora
	1,40

	Jedáleň
	2,70

	Kúpeľňa
	2,70

	WC, toaleta
	0,40

	Šatník
	3,60

	Domáca dielňa
	5,50

	Pracovňa, ateliér
	5,50 

	Bežné ručné práce
	5,50


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c]
Príloha č. 2
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Tabuľka 1:	Transformačné a prepočítavacie faktory účinnosti výroby a distribúcie tepla, emisií oxidu uhličitého, primárnej energie a hodnoty výhrevnosti palív 
	Energetický nosič
	Spôsob transformácie
	Merná jednotka
(m.j.)
	
Výhrevnosť
kWh/m.j.
	Transformácie a distribúcie energieb), f), g)

	Súčiniteľ
emisie CO2  K
kg/kWh1)
	Faktor

	
	
	
	
	
	
	primárnej energie


	
	
	
	
	
	
	Celkový fPtot2)
	Neobno-viteľný fPnren3)
	Obnovi-teľný fPren4)

	Zemný plyn
	kotol
	m3
	9,59
	štandardný starý
0,83 – 0,89
	0,220h)
	1,1
	1,1
	0.00

	
	
	
	
	štandardný nový
0,89 – 0,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	nízkoteplotný
0,90 – 0,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	kondenzačný
0,97 – 1,05c)
	
	
	
	

	
	
	
	
	kombinovaná
výroba
0,85
	
	
	
	

	LPG
	kotol

	kg
	12,788
	štandardný 0,89 – 0,90
	0,2484
	1,35
	1,35
	0,00

	
	
	
	
	nízkoteplotný
0,90 – 0,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	kondenzačný
0,97 – 1,05c)
	
	
	
	

	Koks čiernouhoľný
	kotol 
	kg
	7,79
	0,72 – 0,75
	0,360h)
	1,1
	1,1
	0.00

	Čierne uhlie 
	
	
	6,99
	0,69 – 0,78
	
	
	
	

	Hnedé uhlie tried.
	
	
	4,31
	0,65 – 0,75
	
	
	
	

	Ľahký vykurovací olej
	kotol 
	kg
	11,67
	štandardný
starý
 0,82
	0,290h)
	1,1
	1,1
	0.00

	
	
	
	
	štandardný
nový
0,85
	
	
	
	

	
	
	
	
	nízkoteplotný
starý
0,87
	
	
	
	

	
	
	
	
	nízkoteplotný
nový
 0,91
	
	
	
	

	Drevené peletky 
	kotol 
	kg
	Peletky
4,72
	0,86
	0,020
	1,2
	0.2
	1,0

	Drevná štiepka
	
	
	Štiepka a kusové drevo
3,19
	0,78
	0,040
	1,4
	0,4
	1,0

	Kusové drevo
	
	
	
	0,70
	
	
	
	

	Kusové drevo
	
	
	
	so splyno-vaním
0,83
	
	
	
	

	Zemný plyn
	diaľkové vykurovanie
	kWh
	
	0,84
	0,220h)
	1,3i)
	1,3
	0

	Čierne uhlie 
	
	
	
	0,80
	0,360h)
	
	
	

	Hnedé uhlie
	
	
	
	0,65 – 0,70
	
	
	
	

	Ťažký vykur. olej
	
	
	
	0,80
	0,330
	
	
	

	Drevná štiepka
	
	
	
	0,72 – 0,80
	0,020
	1,2
	0,2
	1,0

	Zemný plyn
	diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla 
	kWh

	
	0,80 – 0,84

	0,220h)
	0,7i)
	
	

	Hnedé uhlie
	
	
	
	0,60 – 0,70
	0,360h)
	
	
	

	Čierne uhlie
	
	
	
	0,65 – 0,75
	
	
	
	

	Jadrová energia
	
	
	
	0,30d)
	0,016
	3,00
	3,0
	0,0

	Elektrina
	elektrické vykurovanie, chladenie a ohrev pitnej vody
	kWh
	
	0,99

	
0,167h)

	2,2e)
	2,2
	0,0

	
	tepelné čerpadlo vzduch-voda/ radiátorové vykurovanie
	
	
	2,6j)
	
	
	
	

	
	tepelné čerpadlo vzduch-voda/ nízkoteplotné vykurovanie
	
	
	2,9j)
	
	
	
	

	
	tepelné čerpadlo zem-voda/ radiátorové vykurovanie
	
	
	
	
	
	
	

	
	tepelné čerpadlo zem-voda/ nízkoteplotné vykurovanie
	
	
	3,4j)
	
	
	
	

	
	tepelné čerpadlo voda-voda/ radiátorové vykurovanie
	
	
	
	
	
	
	

	
	tepelné čerpadlo voda-voda/ nízkoteplotné vykurovanie
	
	
	3,9j)
	
	
	
	

	
	tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ radiátorové vykurovanie
	
	
	4,0j)
	
	
	
	

	
	tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ nízkoteplotné vykurovanie
	
	
	4,4j)
	
	
	
	

	
	tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
	
	
	4,0k)
	
	
	
	

	
	fotovoltika
	
	
	1,00
	0,00h)
	1,0
	0,0
	1,0

	1) Súčiniteľ emisií CO2 je množstvo CO2, ktoré sa uvoľňuje pri spaľovaní paliva a môže obsahovať aj ekvivalent emisií iných skleníkových plynov. 
2) Celkový faktor primárnej energie je súčet faktora obnoviteľnej a neobnoviteľnej primárnej energie pre daný energetický nosič. 
3) Faktor neobnoviteľnej primárnej energie je neobnoviteľná primárna energia pre daný energetický nosič vrátane dodanej energie a uvažovanej energie potrebnej na jej dodanie na miesto použitia, delená dodanou energiou.
4) Faktor obnoviteľnej primárnej energie je obnoviteľná primárna energia pre daný vzdialený energetický nosič vrátane dodanej energie a uvažovanej energie potrebnej na jej dodanie na miesto použitia, delená dodanou energiou.



Poznámky:
a) Starý kotol je kotol starší ako 10 rokov od roku výroby/uvedenia do prevádzky; nový kotol je kotol do 10 rokov vrátane od roku výroby/uvedenia do prevádzky.
b) Ak je budova zásobovaná teplom a teplou vodou zo zdroja v budove, potreba energie, primárna energia a emisie oxidu uhličitého sa určia pre známe podmienky výroby tepla a teplej vody; ak existujú informácie o hodnotení hospodárnosti zdroja, treba uvažovať určené hodnoty.
c) Ak ide o kondenzačný kotol na zemný plyn, určuje sa účinnosť zdroja vo vzťahu k výhrevnosti paliva.
d) Účinnosť je určená od výstupu pary z parogenerátora po vstup tepla do budovy.
e) Faktory celkovej, neobnoviteľnej a obnoviteľnej primárnej energie sú určené z hodnôt podľa technických noriem.[footnoteRef:9]) [9: ) STN EN ISO 52000-1 Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce posúdenie energetickej hospodárnosti budov (EHB). Časť 1: Všeobecný rámec a postupy (73 0712), STN EN 17423 Energetická hospodárnosť budov. Určovanie a uvádzanie faktorov primárnej energie (PEF) a súčiniteľa CO2. Všeobecné princípy (73 0710). ] 

f) Minimálne účinnosti zariadení na výrobu tepla ustanovuje osobitný predpis.[footnoteRef:10])  [10: ) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z. ] 

g) Tieto hodnoty sú uvažované pre účinnosť transformácie a rozvodu tepla ustanovenými podľa osobitného predpisu.3)
h) Faktory emisie CO2 sú určené z hodnôt podľa technických noriem.1)
i) Faktor primárnej energie sa určí výpočtom podľa osobitného predpisu;[footnoteRef:11]) uvedené hodnoty platia, ak existuje prekážka poskytnutia hodnoty výpočtom (platí aj pre centralizované chladenie) [11: ) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom. ] 

j) Sezónne výkonové číslo (SPF) uvažované priemerným číslom pre všetky tepelné čerpadlá. Ak existuje zdroj informácie, použije sa SPF určené pre zabudované tepelné čerpadlo.
k) Sezónny vykurovací faktor (SCOP) sa uvažuje priemerným číslom počas celej vykurovacej sezóny pre všetky tepelné čerpadlá vzduch-vzduch. Ak existuje zdroj informácie, použije sa SCOP určené pre zabudované čerpadlo.“.
[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c]

Príloha č. 3
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Škály energetických tried pre jednotlivé kategórie budov

A. Škála energetických tried pre potrebu energie na vykurovanie v kWh/(m2.a)
	Miesto
spotreby
	Kategórie budov
	Horné hranice tried energetickej hospodárnosti budovy

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Vykurovanie
	rodinné domy
	43
	86
	129
	172
	215
	 215 

	
	bytové domy
	27
	53
	80
	106
	133
	 133 

	
	administratívne budovy
	28
	56
	84
	112
	140
	 140 

	
	budovy škôl a školských zariadení
	28
	56
	84
	112
	140
	 140 

	
	budovy nemocníc
	35
	70
	105
	140
	175
	 175 

	
	budovy hotelov a reštaurácií
	36
	71
	107
	142
	178
	 1789 

	
	športové haly a iné budovy určené na šport
	33
	66
	99
	132
	165
	 165 

	
	budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby
	33
	65
	98
	130
	163
	 163 


[bookmark: _Hlk228804989]
B. Škála energetických tried pre potrebu energie na prípravu teplej vody v kWh/(m2.a)
	Miesto spotreby
	Kategórie budov
	Horné hranice tried energetickej hospodárnosti budovy

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Príprava teplej vody
	rodinné domy
	12
	24
	36
	48
	60
	 60 

	
	bytové domy
	13
	26
	39
	52
	65
	  65 

	
	administratívne budovy
	4
	8
	12
	16
	20
	 20 

	
	budovy škôl a školských zariadení
	6
	12
	18
	24
	30
	 30 

	
	budovy nemocníc
	26
	52
	78
	104
	130
	 130 

	
	budovy hotelov a reštaurácií
	32
	64
	96
	128
	160
	 160 

	
	športové haly a iné budovy určené na šport
	6
	12
	18
	24
	30
	 30 

	
	budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby
	5
	9
	14
	18
	23
	 23 




C. Škála energetických tried pre potrebu energie na nútené vetranie a chladenie v kWh/(m2.a)
	Miesto spotreby
	Kategórie budov
	Horné hranice tried energetickej hospodárnosti budovy

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Nútené vetranie a chladenie
	rodinné domy
	nehodnotí sa

	
	bytové domy
	nehodnotí sa

	
	administratívne budovy
	15
	30
	45
	59
	74
	 74 

	
	budovy škôl a školských zariadení
	nie je určené

	
	budovy nemocníc
	26
	51
	76
	101
	126
	 126 

	
	budovy hotelov a reštaurácií
	14
	28
	42
	56
	70
	 70 

	
	športové haly a iné budovy určené na šport
	nie je určené

	
	budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby
	33
	66
	99
	132
	165
	 165 



D. Škála energetických tried pre potrebu energie na zabudované osvetlenie v kWh/(m2.a)
	Miesto spotreby
	Kategórie budov
	Horné hranice tried energetickej hospodárnosti budovy

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Osvetlenie
	rodinné domy
	nehodnotí sa

	
	bytové domy
	nehodnotí sa

	
	administratívne budovy
	15
	30
	45
	60
	75
	 75 

	
	budovy škôl a školských zariadení
	9
	18
	27
	36
	45
	 45 

	
	budovy nemocníc
	16
	32
	48
	64
	80
	 80 

	
	budovy hotelov a reštaurácií
	12
	24
	36
	48
	60
	 60 

	
	športové haly a iné budovy určené na šport
	21
	42
	63
	84
	105
	 105 

	
	budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby
	37
	74
	111
	148
	185
	 185 


Poznámka 
Nepovinné hodnotenie miesta spotreby na zabudované osvetlenie pre rodinný alebo bytový dom je možné vykonať podľa prílohy č. 11.


E. Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy v kWh/(m2.a)3)
	Celková potreba energie budovy
(s núteným vetraním a chladením)
	Kategórie budov
	Horné hranice tried energetickej hospodárnosti budovy

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	rodinné domy
	55
	110
	165
	220
	275
	 275 

	
	bytové domy
	40
	79
	119
	158
	198
	 198 

	
	administratívne budovy
	62
	124
	186
	247
	309
	 309 

	
	budovy škôl a školských zariadení
	43
	86
	129
	172
	215
	 215 

	
	budovy nemocníc
	103
	205
	307
	409
	511
	 511

	
	budovy hotelov a reštaurácií
	94
	187
	281
	374
	468
	 468 

	
	športové haly a iné budovy určené na šport
	60
	120
	180
	240
	300
	 300 

	
	budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby
	108
	214
	322
	428
	536
	 536



F. Škála energetických tried primárnej energie v kWh/(m 2. a)
	Primárna energia
	Kategórie budov
	Horné hranice tried energetickej hospodárnosti budovy

	
	
	A0+ 1) 
	A0
	A
	A1
	B
	C
	D
	E
	F

	
	rodinné domy
	39
	49
	54
	108
	216
	324
	432
	540
	 540

	
	bytové domy
	23
	29
	32
	63
	126
	189
	252
	315
	 315

	
	administratívne budovy
	44
	55
	61
	122
	244
	366
	488
	610
	 610

	
	budovy škôl a školských zariadení
	 25
	31
	34
	68
	136
	204
	272
	340
	  340

	
	budovy nemocníc
	70
	88
	98
	196
	392
	588
	784
	980
	  980

	
	budovy hotelov a reštaurácií
	59
	74
	82
	164
	328
	492
	656
	820
	 820

	
	športové haly a iné budovy určené na šport
	33
	41
	46
	92
	184
	276
	368
	460
	 460

	
	budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby
	77
	96
	107
	214
	428
	642
	856
	1070
	 1070


1) Budova, ktorá spĺňa požiadavku na celkovú primárnu energiu budov s nulovými emisiami A0 podľa
kategórie budov sa môže podľa § 3 ods. 8 zákona zatriediť do triedy A0+.
Poznámky:
a) Pre budovy so zmiešaným účelom využitia sa horné hranice tried energetického hodnotenia budovy určia z hraničných hodnôt energetických tried celkovej primárnej energie energetického hodnotenia každej časti určenej kategórie budovy ich vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy; celkovou podlahovou plochou budovy sa delí súčet potrieb primárnej energie vynásobených celkovou podlahovou plochou príslušnej časti budovy. Rovnaký postup platí pre hodnotenie budovy so zmiešaným účelom využitia podľa miesta spotreby energie a celkovej potreby energie budovy.
b) Ak sú v budove chladené a nútene vetrané iba niektoré miestnosti, ktorých celková podlahová plocha určená podľa § 1 ods. 7 je menej ako 80 % celkovej podlahovej plochy budovy, budova nie je predmetom hodnotenia podľa miesta spotreby energie na chladenie a vetranie; predmetom hodnotenia nie sú technologické zariadenia, napríklad kuchyne, serverovne, garáže, strojovne a kotolne a iné technické miestnosti.
c) Ročnú potrebu tepla na vykurovanie a chladenie treba vyrátať podľa technickej normy[footnoteRef:12]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [12: ) STN EN ISO 52016-1 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľná a latentná tepelná záťaž. Časť 1: Výpočtové postupy (73 0704).] 

d) Potrebu tepla na vykurovanie a chladenie ovplyvňujú tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií určuje technická norma[footnoteRef:13]) alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [13: ) STN 73 0540-2+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie (73 0540).] 

e) Vplyv vykurovacieho systému na ročnú potrebu energie na vykurovanie treba vyrátať podľa technických noriem[footnoteRef:14]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami so zohľadnením tepelných strát systému vykurovania a účinkov regulácie a so zohľadnením vlastnej energie, ktorá je potrebná na prevádzku čerpadiel, ventilátorov a riadiacich systémov. [14: ) STN EN 15316-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecné a energetické vyjadrenie výkonnosti (06 0227).
   STN EN 15316-2 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2: Systémy odovzdávania tepla a chladu do priestoru (06 0237). ] 

f) Ročnú potrebu energie na vykurovanie ovplyvnenú obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie treba vyrátať podľa technických noriem[footnoteRef:15]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [15: ) STN EN 15316-4-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Systémy výroby tepla a prípravy úžitkovej teplej vody, spaľovacie systémy (kotly, biomasa) (06 0237).
   STN EN 15316-4-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-2: Priestorové systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla (06 0237).
   STN EN 15316-4-3 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne a fotovoltické systémy (06 0237). 
   STN EN 15316-4-4 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-4: Systémy výroby tepla, systémy kombinovanej výroby elektriny a tepla integrované v budovách (06 0237).
   STN EN 15316-4-5 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Diaľkové vykurovanie a chladenie (06 0237).
   STN EN 15316-4-6 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-6: Systémy výroby tepla, fotoelektrické systémy (06 0237).
   STN EN 15316-4-7 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-7: Systémy výroby tepla, systémy spaľovania biomasy (06 0237).] 

g) Ak sa na vykurovanie vnútorných priestorov využíva ako zdroj teplovzdušný krb, uvažuje sa jeho využitie iba pre celkovú podlahovú plochu časti budovy, ktorá je teplovzdušným krbom vykurovaná s maximálnym podielom 20 % z ročnej potreby energie na vykurovanie budovy.
h) Ak sa na vykurovanie vnútorných priestorov využíva ako zdroj klimatizačná jednotka, uvažuje sa jej využitie iba pre celkovú podlahovú plochu časti budovy, ktorá je klimatizačnou jednotkou vykurovaná s maximálnym podielom 20 % z ročnej potreby energie na vykurovanie budovy.
i) Ročnú potrebu energie na prípravu teplej vody na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody treba vyrátať podľa technických noriem[footnoteRef:16]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, potreby energie na distribúciu teplej vody vrátane potreby vlastnej energie podľa technickej normy[footnoteRef:17]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami a potreby energie na výrobu teplej vody podľa technickej normy[footnoteRef:18]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [16: ) STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika požiadaviek na vodu vo výtokoch (06 0237).]  [17: ) STN EN 15216-3-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia (06 0237). ]  [18: ) STN EN 15316-3-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba (06 0237).] 

j) Ročnú potrebu energie na nútené vetranie treba vyrátať podľa technickej normy[footnoteRef:19]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [19: ) STN EN 16798-5-1 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 5-2: Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie systémy. Metóda 2: Distribúcia a výroba (12 7015).] 

k) Ročnú potrebu energie na klimatizované (chladené) budovy treba vyrátať podľa technickej normy[footnoteRef:20]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Vlastná energia použitá v klimatizačnom zariadení, vo zvlhčovacom zariadení alebo v odvlhčovacom zariadení sa zohľadní len vtedy, ak nebola zohľadnená v potrebe energie klimatizačného zariadenia, samostatného zvlhčovacieho zariadenia alebo odvlhčovacieho zariadenia. Prevádzkové časy na chladenie budov sú uvedené v prílohe č. 1a tabuľke č. 2.  [20: ) STN EN 16798-13 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 13: Výpočet chladiacich systémov. Všeobecne (12 7015).
   STN EN 16798-9 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 9: Metódy výpočtu potreby energie pre chladiace systémy. Všeobecne (12 7015).] 

l) Ročnú potrebu energie na zabudované elektrické osvetlenie v budovách iných ako sú rodinné domy a bytové domy treba vyrátať metódou 1 (komplexná metóda) podľa technickej normy[footnoteRef:21]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami s použitím národných činiteľov uvedených v prílohe č. 1a tabuľke č. 3. [21: ) STN EN 15193-1 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie. (36 0071).] 

m) Účinky systému automatizácie a riadenia budovy na výpočet potreby energie treba zohľadniť podľa technickej normy[footnoteRef:22]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [22: ) STN EN 15232 Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov (74 7307).] 

n) Výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie sa pri bytových a nebytových budovách vykonáva metódou hodinového kroku alebo mesačnou metódou.[footnoteRef:23]) Vonkajšie podmienky sa pre všetky kategórie budov určujú rovnako a vnútorná teplota sa pre priestory budov určuje osobitne pre každú kategóriu budov a účel využívania budovy podľa podmienok prevádzky alebo, ak nie je možné teplotu zistiť, podľa technickej normy[footnoteRef:24]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami pri uvažovaní prerušovaného vykurovania podľa technickej normy[footnoteRef:25]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [23: ) STN EN ISO 52016-1  ]  [24: ) STN 73 0540-3/Z1 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov (73 0540). ]  [25: ) STN EN ISO 52016-1.] 

o) Ročnú potrebu energie na vetranie treba vyrátať metódou hodinového kroku alebo mesačnou metódou podľa prevádzkového času; pri výpočte potreby energie na vetranie treba odrátať tepelné straty spôsobené infiltráciou, ktoré sú zahrnuté do výpočtu tepelných strát na vykurovanie.
p) Projektové energetické hodnotenie potreby energie na zabudované elektrické osvetlenie v budovách iných ako sú rodinné domy a bytové domy sa môže uskutočniť aj metódou 2 (rýchla metóda) podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami s použitím národných činiteľov uvedených v prílohe č. 1a tabuľke č. 3; pri rýchlej metóde sa použije štandardná hodnota pohotovostnej hustoty potreby energie podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
q) Činiteľ obsadenosti na výpočet potreby energie na osvetlenie treba uvažovať podľa prílohy č. 1a tabuľke č. 3 a prevádzkový čas pre jednotlivé kategórie budov treba uvažovať podľa prílohy č. 1a tabuľke č. 4.
r) Celkové tepelné straty systému vykurovania zohľadňujú aj spätne získané tepelné straty systému; pre každý podsystém sa musí vyrátať jeho tepelná strata, jeho tepelný výstup a jeho tepelný vstup a osobitne sa vyráta vlastná energia a tomu zodpovedajúce straty energie všetkých podsystémov; tepelná strata distribučného podsystému závisí od schémy potrubného rozvodu, od jeho umiestnenia, od tepelnej izolácie potrubí, od teploty teplonosnej látky a od riadenia a regulácie.
s) Vo výpočte potreby tepla na vykurovanie budovy sa má pre všetky kategórie budov zahrnúť minimálna priemerná výmena vzduchu v budove 0,5-krát za hodinu alebo vyššia vyrátaná hodnota priemernej výmeny vzduchu podľa technickej normy[footnoteRef:26]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. V budovách s takmer nulovou potrebou energie a budovách s nulovými emisiami sa požaduje využitie spätného získavania tepla z odpadového vzduchu (rekuperácie). [26: ) STN 73 0540-2.] 

t) Potreba tepelnej energie na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody v rodinných domoch sa vyráta podľa technickej normy[footnoteRef:27]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; pre iné kategórie budov sa odporúča použiť vstupné údaje podľa prílohy č. 1a tabuľky č. 1. [27: ) STN EN 15316-3-1.] 

u) Distribučnú sústavu novej budovy alebo významne obnovenej existujúcej budovy pri výmene systému prípravy teplej vody treba navrhnúť tak, aby výpočtová teplota teplej vody s možnosťou termickej dezinfekcie bola 60 °C, výpočtová teplota teplej vody bez možnosti termickej dezinfekcie bola 70 °C, maximálny rozdiel teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka bol najviac 5 K, z výtoku od otvorenia teplej vody vytekala do 30 sekúnd voda s výpočtovou teplotou 50 oC, tepelná strata potrubia neprekročila hodnotu 10 W/(m.K).
v) Vstupné údaje na výpočet prietoku vzduchu a tepelných strát vetraním a infiltráciou určuje technická norma[footnoteRef:28]) alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. [28: ) STN EN 16798-5-1. ] 

w) Ak výrobca neudal hodnotu sezónnej efektívnosti zdroja chladu, určí sa táto hodnota ako 1,4 násobok EER (Energy Efficiency Ratio).
x) Pri prevádzkovom hodnotení treba nameranú spotrebu energie na vykurovanie upraviť podľa technickej normy[footnoteRef:29]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami na normalizovanú teplotu vonkajšieho vzduchu a normalizované vykurovacie obdobie podľa technickej normy[footnoteRef:30]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Prevádzkové hodnotenie potreby tepla na vykurovanie možno určiť aj zrýchleným spôsobom podľa technickej normy[footnoteRef:31]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami najmenej za 30 dní merania. [29: ) STN EN 15378-3 Energetická hospodárnosť budov. Systémy vykurovania a prípravy teplej vody v budovách. Časť 3: Meraná energetická hospodárnosť (060804).]  [30: ) STN 73 0540-3/Z1.]  [31: ) STN 73 0550 Meranie spotreby tepla na vykurovanie v prevádzkových podmienkach (73 0550).
] 

y) Potreba tepelnej energie na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody sa určí so zohľadnením tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej na mieste.
z) Potreba elektrickej energie sa určí so zohľadnením elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej na mieste.
[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_4_k_vyhlaske_c]

Príloha č. 4
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Správa 
(príloha k energetickému certifikátu)
Správa k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje:
a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo),
b) účel energetického hodnotenia podľa § 4a ods. 1 zákona,
c) odkazy na použité technické normy alebo na iné obdobné technické špecifikácie,
d) určenie kategórie budovy, zdôvodnenie uvažovania alebo zanedbania priestorov s iným účelom používania (pri zmiešanom účele užívania určenie podielu jednotlivých častí z celkovej podlahovej plochy budovy),
e) opis budovy (pri bytovom dome navrhovanom na obnovu určenie typu, konštrukčného systému alebo stavebnej sústavy pôvodného riešenia) a jej stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií, 
f) určenie polohy budovy a klimatických podmienok,
g) opis technických systémov (vykurovania, vetrania, chladenia, prípravy teplej vody a osvetlenia, spätného využívania tepelných strát alebo ziskov, využitie automatizácie a riadenia, využitie obnoviteľných zdrojov) podľa rozsahu energetického hodnotenia,
h) vstupné údaje energetického hodnotenia; všetky vstupné údaje sa majú uviesť a potvrdiť, napr. odkazom na medzinárodné normy alebo národné technické normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto medzinárodným technickým normám alebo na iné dokumenty; keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov,
i) informáciu o použitých rozmeroch, o výpočte celkovej podlahovej plochy,
j) špecifikáciu rozdelenia budovy na teplotné zóny, a ak sú, určenie miestností v každej zóne; poznámku o použitej metóde, či sa použila mesačná, hodinová, prípadne sezónna metóda (zdôvodnenie jej použitia), určenie časového obdobia a intervalu výpočtu,
k) potreba tepla na vykurovanie a chladenie (ak sa posudzovalo),
l) potreba energie pre jednotlivé miesta spotreby a celková potreba energie budovy,
m) dodaná energia (podľa jednotlivých energetických nosičov),
n) odvádzaná energia (podľa jednotlivých energetických nosičov),
o) energia z obnoviteľných zdrojov vyrobená na mieste,
p) straty pri distribúcii mimo hranice budovy,
q) účinnosti zdrojov energie/účinnosti výroby tepla, údaje o obnoviteľných zdrojoch,
r) prepočítavacie faktory primárnej energie a súčinitele emisií oxidu uhličitého pre jednotlivé energetické nosiče,
s) celková primárna energia,
t) podiel obnoviteľných zdrojov,
u) emisie oxidu uhličitého.

Postup výpočtu:
1. Výpočet potreby tepla na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody s určením potreby tepla pre jednotlivé technické systémy budovy (so zohľadnením vplyvu spätného získavania tepla).
2. Výpočet potreby energie pre každé miesto spotreby energie (na vykurovanie, na chladenie a vetranie, na prípravu teplej vody, na osvetlenie, vrátane vplyvu automatizácie a riadenia budovy), ktorá sa zároveň určí pre každý energetický nosič. Do úvahy sa berú všetky straty z distribúcie, odovzdávania a regulácie, ako aj vlastná spotreba energie (napr. pre čerpadlá) v budove. Neuvažujú sa straty pri výrobe, ani v prípade umiestnenia zdroja v budove. 
3. Vypočítané hodnoty potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovnajú so škálou v prílohe č. 3 za účelom zatriedenia do energetickej triedy pre príslušný technický systém budovy.
4. Celková potreba energie budovy ako súčet potrieb energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovnajú so škálou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do príslušnej energetickej triedy.
5. Určí sa dodaná energia, pričom sa do úvahy berú všetky straty pri výrobe tepla a všetky straty distribúcie, akumulácie, odovzdávania a regulácie mimo hranice budovy/hranice posudzovania (pokiaľ sa nezohľadnili napr. pri určení faktora primárnej energie centrálneho zásobovania teplom (CZT)).
6. Vypočíta sa dodaná energia pre každý energetický nosič ako súčet potreby energie.
7. Pri výpočte potreby energie na vykurovanie (chladenie) a prípravu teplej vody v budove sa zohľadní teplo z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste. 
8. Pri výpočte potreby elektrickej energie sa zohľadní elektrická energia z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste.
9. Určí sa množstvo energie dodanej z obnoviteľných zdrojov. 
10. Vypočíta sa dodaná energia podľa energetických nosičov (so zohľadnením vplyvu energie dodanej z obnoviteľných zdrojov na mieste) vyjadrujúca súčet potrebnej energie dodanej cez hranicu budovy/hranicu posudzovania.
11. Vypočíta sa podiel energie dodanej z obnoviteľných zdrojov na mieste.
12. Z dodanej energie sa vypočíta primárna energia s uplatnením faktorov neobnoviteľnej primárnej energie.
13. Výsledok výpočtu sa porovná so škálou uvedenou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do energetickej triedy podľa potreby celkovej primárnej energie.
14. Z dodanej energie sa s uplatnením súčiniteľa emisií CO2 vypočítajú emisie oxidu uhličitého. 

Vstupné údaje, čiastkové výsledky výpočtu a výsledky normalizovaného energetického hodnotenia sa podľa písmen k) až u) podrobnejšie uvedú v tabuľkách (rovnaké tabuľky, okrem tabuľky 6, sa použijú pre aktuálny a nový stav po zhotovení navrhovaných úprav pri významnej obnove):
· tabuľka č. 1 – Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie
· tabuľka č. 2 – Potreba energie na vykurovanie
· tabuľka č. 3 – Potreba energie na prípravu teplej vody
· tabuľka č. 4 – Potreba energie na chladenie a vetranie
· tabuľka č. 5 – Potreba energie na osvetlenie
· tabuľka č. 6 – Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav
· tabuľka č. 7 – Potreba energie pre normalizované hodnotenie 
· tabuľka č. 8 – Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2

Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie 
	Č. r.
	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

	[bookmark: RANGE!A2:I84]1
	 
	Názov budovy:
	

	2
	
	Ulica, číslo:
	

	3
	
	Obec:
	

	4
	
	Parcelné číslo:
	

	5
	
	Katastrálne územie:
	

	6
	
	Účel spracovania energetického certifikátu:
	

	 
	Výpočet potreby tepla na vykurovanie 

	 
	VSTUPNÉ ÚDAJE

	7
	Budova
	 
	Kategória budovy (jeden účel užívania)
	
	 

	8
	
	
	Zmiešaný účel užívania – kategória 1
	
	

	9
	
	
	Zmiešaný účel užívania – kategória 2
	
	

	10
	
	
	Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1
	
	%

	11
	
	
	Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2
	
	%

	12
	
	 
	Rok kolaudácie
	
	 

	13
	
	 
	Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany
	
	 

	14
	
	 
	Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava (bytové domy) 
	
	 

	15
	
	
	Šírka budovy
	
	m

	16
	
	
	Dĺžka budovy
	
	m

	17
	
	
	Výška budovy
	
	m

	18
	
	
	Počet podlaží
	
	

	19
	
	 
	Obostavaný objem
	
	m³

	20 
	
	
	Vnútorný obostavaný objem (objem vnútorného vzduchu s upravovanými podmienkami vzduchu v miestnostiach)
	
	m³

	21
	
	 
	Celková podlahová plocha
	
	m²

	22
	
	 
	Celková teplovýmenná plocha
	
	m²

	23
	
	 
	Priemerná konštrukčná výška
	
	m

	24
	
	 
	Faktor tvaru
	
	1/m

	25
	Výpočet
	 
	Výpočtová metóda 

	
	 

	26
	
	 
	Počet dennostupňov
	
	K . deň

	
	Tepelné straty
	 
	Popis/názov obvodovej konštrukcie
	Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie Ui (W/(m² . K))
	Teplovýmenná  plocha Ai 
(m²)
	Teplotný redukčný faktor b 
(-) 

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Obvodový plášť :
	 
	
	 
	 

	27
	
	1
	
	
	
	

	28
	
	2
	
	
	
	

	29
	
	3
	
	
	
	

	30
	
	4
	
	
	
	

	31
	
	5
	
	
	
	

	 
	
	 
	Strecha : 
	 
	 
	 

	32
	
	1
	
	
	
	

	33
	
	2
	
	
	
	

	34
	
	3
	
	
	
	

	35
	
	4
	
	
	
	

	36
	
	5
	
	
	
	

	 
	
	 
	Podlaha : 
	 
	 
	 

	37
	
	1
	
	
	
	

	38
	
	2
	
	
	
	

	39
	
	3
	
	
	
	

	40
	
	4
	
	
	
	

	41
	
	5
	
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Otvorové konštrukcie : 
	 
	 
	 

	42
	
	1
	
	
	
	

	43
	
	2
	
	
	
	

	44
	
	3
	
	
	
	

	45
	
	4
	
	
	
	

	46
	
	5
	
	 
	 
	 

	47
	
	 
	Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Um 
	
	W/(m² . K)   

	48
	
	 
	Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykurovanom suteréne  LS 
	
	W/K

	49
	
	 
	Vplyv tepelných mostov  ΔU 
	
	W/(m² . K)

	50
	
	 
	Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov  ΔHTM 
	
	W/K

	 
	
	Popis otvorovej konštrukcie
	Celková dĺžka škár otvorových konštrukcií l (m)
	Súčiniteľ prievzdušnosti otvorových výplní i . 104  (m²/(s . Pa0,67))

	51
	
	1
	
	
	 

	52
	
	2
	 
	
	 

	53
	
	3
	 
	
	 

	54
	
	
	Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu)
	
	Pa0,67

	55
	
	 
	Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná  n 
	
	1/h

	56
	
	 
	Nameraná vzduchotesnosť  n50 
	
	1/h

	57
	
	 
	Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu  n 
	
	1/h

	58
	 
	 
	Rekuperačná jednotka
	
	 

	59
	 
	 
	Účinnosť rekuperačnej jednotky
	
	%

	60
	 
	 
	Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku
	
	m³

	61
	Tepelné zisky
	 
	Tepelný výkon vnútorného zdroja q
	
	W/m² 

	62
	
	 
	Vnútorné tepelné zisky Qi 
	
	kWh/a

	 
	
	Orientácia
	Intenzita slnečného žiarenia Isj (kWh/m²)
	Priepustnosť slnečného žiarenia 
g (-)
	Tieniaci faktor
(-)
	Plocha zasklených otvorových konštrukcií A (m²)
	Účinná kolekčná plocha plné časti A (m²) (chladenie)

	63
	
	1
	
	
	
	
	
	 

	64
	
	2
	
	
	
	
	
	 

	65
	
	3
	
	
	
	
	
	 

	66
	
	4
	
	
	
	
	
	 

	67
	
	5
	
	
	
	
	
	 

	68
	
	6
	
	
	
	
	
	 

	69
	
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	
	 
	Solárne tepelné zisky 
	 
	 
	
	kWh/a

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mesačná metóda/Metóda hodinového kroku
	
	

	72
	
	
	Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania
	 
	°C

	73
	
	
	Trvanie obdobia vykurovania
	 
	dni

	74
	
	
	Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania
	
	°C

	75
	
	
	Prerušované vykurovanie (áno/nie)
	
	

	76
	
	
	Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni
	
	h

	77
	
	
	Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu
	
	h

	78
	
	
	Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená vnútorná teplota/redukčný faktor)
	
	

	79
	
	
	Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)
	
	

	80
	
	
	Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)
	
	°C

	81
	
	 
	Typ konštrukcie
	
	 

	82
	
	 
	C - vnútorná tepelná kapacita  J/(K.m²)
	
	J/(K . m²)

	83
	
	 
	Priemerný faktor využitia tepelných ziskov – vykurovanie -mesačná metóda
	
	 

	84
	
	 
	Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda/metóda hodinového kroku
	
	kWh/(m2 . a) 

	 
	
	 
	Chladenie
	
	 

	85
	
	
	Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia
	
	°C

	86
	
	
	Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia
	
	°C

	87
	
	
	Trvanie obdobia chladenia
	
	dni

	88
	
	 
	Účinná solárna kolekčná plocha plných častí v m² 
	
	m²

	89
	
	 
	Priemerný faktor využitia tepelných strát – chladenie - mesačná metóda
	
	 

	90
	
	
	Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda/metóda 
hodinového kroku
	
	kWh/(m2 . a)

	 
	VÝSLEDKY
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	
	 
	Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda/metóda hodinového kroku
	
	kWh/(m² . a)

	92
	
	 
	Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda
/metóda hodinového kroku
	
	kWh/(m² . a)





Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie 
	[bookmark: RANGE!A2:E42]Č. r.
	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
	 
	 

	1
	 
	Názov budovy:
	
	 

	2
	
	Ulica, číslo:
	
	 

	3
	
	Obec:
	
	 

	4
	
	Parcelné číslo:
	
	 

	5
	
	Katastrálne územie:
	
	 

	6
	
	Účel spracovania energetického certifikátu:
	
	 

	 
	Výpočet potreby energie na vykurovanie 

	
	VSTUPNÉ ÚDAJE

	7
	Budova
	Kategória budovy
	
	 

	8
	
	Celková podlahová plocha
	
	m²

	9
	
	Vykurovací systém
	
	 

	10
	
	Distribučný systém
	
	 

	11
	
	Druh tepelnej ochrany rozvodov
	
	 

	12
	
	Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov
	
	mm

	13
	
	Teplotný spád
	
	°C

	14
	
	Druh a typ rekuperácie 

	
	 

	15
	
	Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie)
	
	 

	16
	
	Teplotná regulácia v budove (áno/nie)
	
	 

	17
	Zdroj tepla
	Typ zdroja
	
	 

	18
	
	Energetický nosič
	
	 

	19
	
	Umiestnenie zdroja
	
	 

	20
	
	Účinnosť výroby tepla
	
	%

	21
	Potreba tepla a energie
	Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1)
	
	kWh/(m² . a)

	22
	
	Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie
	
	

	23
	
	Podrobná metóda:
Dĺžka potrubia v zóne 1
	
	m

	24
	
	Dĺžka potrubia v zóne 2 
	
	m

	25
	
	Dĺžka potrubia v zóne 3
	
	m

	26
	
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácia
	
	W/(m . K)

	27
	
	Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia
	 
	mm

	28
	
	Teplota okolitého prostredia
	
	°C

	29
	
	Stredná teplota vykurovacej látky
	
	°C

	30
	
	Počet prevádzkových hodín za rok
	
	h

	31
	
	Zjednodušená metóda:
Dĺžka zóny
	
	m

	32
	
	Šírka zóny
	
	m

	33
	
	Výška zóny
	
	m

	34
	
	Počet podlaží v zóne		
	
	

	35
	
	Merná tepelná strata	
	
	W/m

	36
	
	Teplota okolitého prostredia		
	
	°C

	37
	
	Stredná teplota vykurovacej látky
	
	°C

	38
	
	Počet prevádzkových hodín
	
	h

	39
	
	Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru
	
	kWh/(m² . a)

	40
	
	Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie
	
	kWh/(m² . a)

	41
	
	Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov)
	
	kWh/(m² . a)

	42
	
	Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov (spätne získané teplo)
	
	kWh/(m² . a)

	43
	
	Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov
	
	kWh/(m² . a)

	44
	
	Príkon čerpadiel
	
	W

	45
	
	Čas prevádzky počas roka
	 
	h

	46
	
	Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá) 
	
	kWh/(m² . a)

	47
	
	Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla) 
	
	kWh/(m² . a)

	48
	
	Výpočtový prietok vzduchu rekuperácie
	
	m3/s

	49
	
	Účinnosť rekuperácie
	
	%

	50
	
	Získaná tepelná energia zo zariadenia
	
	kWh/(m2 . a)

	51
	
	Spôsob uloženia potrubia
	
	

	52
	
	Dĺžka potrubia
	
	m

	53
	
	Technické údaje o tepelnej izolácii
	
	

	54
	
	Čas prevádzkovania siete
	
	h

	55
	
	Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy
	
	kWh/(m² . a)

	56
	
	Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy 
	 
	kWh/(m² . a)

	57
	
	Strata pri výrobe (účinnosť zdroja) 
	 
	kWh/(m² . a)

	58
	 
	Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja
	 
	kWh/(m² . a)

	 
	VÝSLEDKY

	59
	 
	Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla
	
	kWh/(m² . a)

	60
	 
	Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla 
	
	kWh/(m² . a)

	61
	
	Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja)
	
	kWh/(m² . a)

	62
	 
	Vlastná elektrická energia 
	
	kWh/(m² . a)

	63
	 
	Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie budovy
	
	%



Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV)
	[bookmark: RANGE!A2:E37]Č. r.
	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
	 
	 

	1
	 
	Názov budovy:
	
	 

	2
	
	Ulica, číslo:
	
	 

	3
	
	Obec:
	
	 

	4
	
	Parcelné číslo:
	
	 

	5
	
	Katastrálne územie:
	
	 

	6
	
	Účel spracovania energetického certifikátu:
	
	 

	 
	Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV)

	 
	VSTUPNÉ ÚDAJE

	7
	Budova
	Kategória budovy
	
	 

	8
	
	Spôsob hodnotenia
	
	 

	9
	
	Systém prípravy TV
	
	 

	10
	
	Celková podlahová plocha
	
	m²

	11
	
	Distribučný systém
	
	 

	12
	
	Druh tepelnej ochrany rozvodov
	
	 

	13
	
	Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov
	
	mm

	14
	
	Meranie a regulácia
	
	 

	15
	
	Typ zásobníka teplej vody
	
	

	16
	
	Objem zásobníka teplej vody
	
	l; m3

	17
	Zdroj tepla
	Typ zdroja
	
	 

	18
	
	Energetický nosič
	
	 

	19
	
	Umiestnenie zdroja
	
	 

	20
	
	Účinnosť výroby tepla
	
	%

	21
	
	Potrebný objem TV 
	
	m3/deň

	22
	
	Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy
	
	m3/m2

	23
	Potreba tepelnej energie a energie
	Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV
	
	kWh/(m² . a)

	24
	
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti
	
	W/(m . K)

	25
	
	Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia
	
	mm

	26
	
	Dĺžka potrubí
	
	m

	27
	
	Merná tepelná strata
	
	W/K

	28
	
	Teplota vody v potrubí
	
	°C

	29
	
	Teplota okolitého prostredia
	
	°C

	30
	
	Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia)
	
	kWh/(m² . a)

	31
	
	Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník)
	
	kWh/(m² . a)

	32
	
	Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV 
	
	kWh/(m² . a)

	33
	
	Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 
	
	kWh/(m² . a)

	34
	
	Dĺžka vykurovacieho obdobia
	
	dni

	35
	
	Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie
	
	kWh/(m² . a)

	36
	
	Typ čerpadla
	
	

	37
	
	Príkon čerpadla (spolu)
	
	kW

	38
	
	Počet prevádzkových hodín v roku
	
	h

	39
	
	Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove)
	
	kWh/(m2 . a)

	40
	
	Obnoviteľný zdroj
	
	

	41
	
	Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia
	
	kWh/a

	42
	
	Plocha slnečných kolektorov
	
	m2

	43
	
	Účinnosť slnečných kolektorov
	
	%

	44
	
	Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja
	 
	kWh/(m² . a)

	45
	
	Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja
	
	kWh/(m² . a)

	46
	
	Popis a spôsob uloženia potrubia
	
	

	47
	
	Dĺžka potrubia
	
	m

	48
	
	Hrúbka tepelnej izolácie
	
	mm

	49
	
	Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy
	
	kWh/(m² . a)

	50
	
	Strata pri výrobe (účinnosť výroby)
	
	kWh/(m² . a)

	 
	VÝSLEDKY

	51
	 
	Potreba energie na prípravu TV budovy 
	
	kWh/(m² . a)

	52
	
	Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV
	
	kWh/(m² . a)

	53
	
	Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV so zohľadnením obnoviteľného zdroja
	
	kWh/(m² . a)

	54
	
	Vlastná elektrická energia (čerpadlá)
	
	kWh/(m² . a)

	55
	 
	Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie budovy
	
	%



Tabuľka 4: Potreba energie na chladenie a vetranie 
	[bookmark: RANGE!A2:E38]Č. r.
	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
	 
	 

	1
	 
	Názov budovy:
	
	 

	2
	
	Ulica, číslo:
	
	 

	3
	
	Obec:
	
	 

	4
	
	Parcelné číslo:
	
	 

	5
	
	Katastrálne územie:
	
	 

	6
	
	Účel spracovania energetického certifikátu:
	
	 

	 
	Výpočet potreby energie na nútené vetranie a chladenie

	
	VSTUPNÉ ÚDAJE

	7
	Budova
	Kategória budovy
	
	 

	8
	
	Spôsob hodnotenia
	
	 

	9
	
	Typ systému chladenia/vetrania
	
	 

	10
	
	Počet dennostupňov
	
	K . deň

	11
	
	Celková podlahová plocha budovy
	
	m²

	12
	
	Celková podlahová plocha priestorov s vetraním
	
	m²

	13
	
	Celková podlahová plocha priestorov s chladením
	
	m²

	14
	
	Redukovaná plocha priestorov vzhľadom na pomer chladenej plochy 
	
	m²

	15
	
	Atmosférický tlak 
	
	kPa

	16
	
	Zima:
	
	kPa

	17
	
	Teplota vonkajšieho vzduchu
	
	°C

	18
	
	Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
	
	%

	19
	
	Hustota vonkajšieho vzduchu
	
	kg/m³

	20
	
	Entalpia		
	
	kJ/kg

	21
	
	Leto:
	
	 

	22
	
	Teplota vonkajšieho vzduchu
	
	°C

	23
	
	Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
	
	%

	24
	
	Hustota vonkajšieho vzduchu
	
	kg/m³

	25
	
	Entalpia		
	
	kJ/kg

	26
	Zdroj 
	Zdroj chladu
	
	 

	27
	
	Obnoviteľný zdroj chladu 
	
	 

	28
	
	Zdroj pre nútené vetranie 
	
	

	29
	
	Energetický nosič pre ohrev vzduchu
	
	 

	30
	Potreba energie
	Potreba energie na nútené vetranie - ohrev 
	
	kWh/(m² . a)

	31
	
	Potreba energie na nútené vetranie (vlastná energia) – elektrická energia
	
	kWh/(m² . a)

	32
	
	Potreba energie na chladenie
	
	kWh/(m² . a)

	33
	
	Rekuperácia tepla - účinnosť		
	
	%

	34
	
	Potreba energie na krytie strát distribúcie vzduchu		
	
	kWh/(m2 . a)

	35
	
	Potreba energie na krytie strát distribúcie chladu		
	
	kWh/(m2 . a)

	36
	
	Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá)		
	
	kWh/(m2 . a)

	37
	
	Potreba vlastnej elektrickej energie (motory ventilátorov)
	 
	kWh/(m2 . a)

	38
	
	Celková potreba elektrickej energie na vetranie a chladenie 
	
	kWh/(m² . a)

	 
	VÝSLEDKY

	39
	 
	Potreba energie na chladenie a vetranie
	
	kWh/(m² . a)

	40
	 
	Podiel potreby energie na chladenie a vetranie z celkovej potreby energie budovy
	
	%



Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie 
	[bookmark: RANGE!A2:E9]Č. r.
	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
	 
	 

	1
	 
	Názov budovy:
	
	 

	2
	
	Ulica, číslo:
	
	 

	3
	
	Obec:
	
	 

	4
	
	Parcelné číslo:
	
	 

	5
	
	Katastrálne územie:
	
	 

	6
	
	Účel spracovania energetického certifikátu:
	
	 

	 
	Výpočet potreby energie na osvetlenie

	 
	VSTUPNÉ ÚDAJE

	7
	Budova
	Kategória budovy
	 
	-

	8
	
	Celkový počet miestností v budove
	 
	-

	9
	
	Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti
	 
	-

	10
	
	Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením
	 
	-

	11
	
	Celková podlahová plocha
	 
	m²

	12
	
	Lokalita - zemepisná šírka
	 
	°

	13
	
	Lokalita - zemepisná dĺžka
	 
	°

	14
	
	Prevádzkový čas od:
	 
	h

	15
	
	Prevádzkový čas do:
	 
	h

	16
	
	Korekčný činiteľ pre víkendy (Cwe)
	 
	-

	17
	Svietidlá
	Celkový počet inštalovaných svietidiel
	 
	ks

	18
	
	Celkový inštalovaný príkon svietidiel
	 
	kW

	19
	
	Celkový inštalovaný príkon na nabíjanie batérií núdzových svietidiel (Pem)
	 
	kW

	20
	
	Celkový inštalovaný príkon na pohotovostný režim automatických riadiacich prvkov vo svietidlách (Ppc)
	 
	kW

	21
	Denné svetlo
	Celková plocha stavebných otvorov vo vertikálnej fasáde
	
	m2

	22
	
	Celková plocha stavebných otvorov pre svetlíky
	
	m2

	23
	
	Celková plocha s denným svetlom
	
	m2

	24
	Riadenie osvetlenia
	Prevažujúci spôsob riadenia osvetlenia v budove – kód1)
	 
	-

	25
	
	Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (FD)
	 
	-

	26
	
	Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (FO)
	 
	-

	27
	
	Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (FC)
	 
	-

	 
	VÝSLEDKY

	28
	 
 
 
 
	Ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie (WL)
	 
	kWh/m²

	29
	
	Ročná pohotovostná potreba energie (WP)
	 
	kWh/m²

	30
	
	Ročná potreba energie na osvetlenie (LENI)
	 
	kWh/(m² . a)

	31
	
	Merná ročná potreba energie na osvetlenie (WE)
	 
	kWh/(m² . lx . a)

	32
	
	Elektrická energia z OZE
	
	kWh/(m² . a)

	33
	
	Potreba elektrickej energie na osvetlenie so zohľadnením OZE
	
	kWh/(m² . a)

	34
	 
	Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie budovy
	 
	%


1) Kódy prevažujúceho spôsobu riadenia osvetlenia: 
R1	Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP bez snímačov
R2	Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP s funkciou časového vypnutia
R3	Pohybový snímač: auto ZAP + stmievanie
R4	Pohybový snímač: auto ZAP + auto VYP
R5	Pohybový snímač: manuálne ZAP + stmievanie
R6	Pohybový snímač: manuálne ZAP + auto VYP
R7	Svetelný snímač: manuálne ZAP + stmievanie na konštantnú osvetlenosť
R8	Svetelný snímač: spínanie alebo stmievanie v závislosti od denného svetla
R9	Centrálne ovládanie osvetlenia

Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav
	Č. r.
	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
	 
	 
 
 

	1
	Názov budovy:
	

	2
	Ulica, číslo:
	

	3
	Obec:
	

	4
	Parcelné číslo:
	

	5
	Katastrálne územie:
	

	6
	Účel spracovania energetického certifikátu:
	

	Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav
	
	

	
	Veličina
	Potreba tepla/
energie - aktuálny stav 
v 
kWh/(m².a)
	Potreba tepla/
energie
- po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m² . a)
	Úspora tepla/energie v kWh/(m² . a)
	Potenciál úspor
v
%

	7
	Potreba tepla na vykurovanie
	
	
	
	

	
	Potreba energie:
	
	
	
	

	8
	 na vykurovanie
	
	
	
	

	9
	 na prípravu teplej vody
	
	
	
	

	10
	 na chladenie/vetranie
	
	
	
	

	11
	 na osvetlenie
	
	
	
	

	12
	Celková potreba energie  kWh/(m² . a):
	
	
	
	

	13
	Primárna energia  kWh/(m² . a):
	
	
	
	

	
	Odpočítateľná tepelná a elektrická energia:
	 
	 
	 
	 

	14
	solárna tepelná 
	 
	 
	 
	 

	15
	solárna fotovoltická 
	 
	 
	 
	 

	16
	kogenerácia 
	 
	 
	 
	 

	17
	tepelná energia z iného obnoviteľného zdroja
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Tabuľka 7: Výpočet potreby energie 
	[bookmark: RANGE!A1:K37]Potreba energie 

	Názov budovy:
	

	Ulica, číslo:
	

	Obec:
	

	Parcelné číslo:
	

	Katastrálne územie:
	

	Účel spracovania energetického certifikátu:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Miesto spotreby
	Vykurovanie
	Teplá voda
	Chladenie a vetranie 
	Osvetlenie
	Spolu 

	Zdroj/energetický nosič
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	1
	2
	

	Potreba tepla/energie v  kWh/(m2 . a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Straty systému v budove:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Straty pri rozvode tepla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Straty pri akumulácii tepla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spätne získané teplo v kWh/(m2 . a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vlastná energia v budove:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elektrická energia na čerpadlá, ventilátory, rekuperačné jednotky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potreba energie bez strát pri výrobe tepla v  kWh/(m2 . a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Straty mimo budovy alebo v budove:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Straty pri výrobe tepla (transformácia)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Straty pri distribúcii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vlastná elektrická energia:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potreba energie so stratami pri výrobe tepla v kWh/(m2 . a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Energia z obnoviteľných zdrojov na mieste a z komunity (solárna a iná)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dodaná energia bez energie z obnoviteľných zdrojov v kWh/(m2 . a):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2 
	[bookmark: RANGE!A2:R16]Č. r.
	Energetický nosič / miesto spotreby
	Potreba energie
	Vykurovací olej
	Zemný plyn
	Uhlie
	Diaľkové vykurovanie
	Diaľkové chladenie
	Drevo
	Tepelná energia z elektriny vyrobenej v budove
	Elektrická energia
	Energetický nosič n
	Solárna tepelná energia
	Solárna energia fotovoltická energia
	Elektrická energia z kogenerácie
	Teplo z kogenerácie
	Vážená energia a C02

	1
	Potreba energie budovy
	Vykurovanie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	2
	
	Príprava teplej vody
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	
	Chladenie a vetranie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	
	Osvetlenie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	5
	
	Celková potreba energie 
budovy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	6
	OZE
	Na mieste a/alebo z komunity
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Mimo budovy
	Straty pri výrobe
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	Straty pri distribúcii mimo budovy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Straty pri odovzdávaní mimo budovy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Dodaná energia  kWh/(m2 . a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Váhové faktory pre primárnu energiu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Primárna energia kWh/(m2 . a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Váhové faktory pre emisie CO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Emisie CO2 v kg/(m2 . a)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Poznámky: 
a) tabuľky sa primerane použijú aj na prevádzkové energetické hodnotenie;
b) [bookmark: _Hlk26301012]na prevádzkové energetické hodnotenie sa použijú výsledky merania spotreby tepla/energie na vykurovanie aspoň za tri roky, pričom sa vylúči nameraná spotreba minimálne za prvý rok užívania budovy po ukončení jej výstavby podľa technických noriem[footnoteRef:32]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, [32: ) STN EN 15603/NA Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia. Národná príloha (73 0712);
    STN EN 15378-3. ] 

c) primerane sa môže použiť požadovaný obsah správy a tabuľky pri spracovaní správy na projektové energetické hodnotenie,
d) celkovou potrebou energie budovy je všetka energia, ktorú potrebuje budova v priestoroch vymedzených hranicou budovy, čiže teplovýmenným obalom budovy,
e) do potreby energie budovy sa zahŕňa aj vlastná energia systémov vykurovania klimatizácie, prípravy teplej vody, vetrania a osvetlenia, napríklad potreba energie ventilátorov, klimatických zariadení, čerpadiel, pilotných plameňov umiestnených v budove a v rámci systémovej hranice; zahŕňa vplyv spätne získateľného tepla zo zdrojov tepla, chladenia a prípravy teplej vody, ak sa tieto zdroje nachádzajú v budove,
f) do potreby energie sa nezahŕňajú straty zdrojov umiestených v budove; tieto sa zohľadňujú pri výpočte dodanej energie rovnako ako pri zdrojoch umiestených mimo budovy,
g) Hranicu posudzovania vo vzťahu k systémom zásobovania budovy energiou je vymedzená hlavnými meračmi dodávky zemného plynu, elektrickej energie a CZT a teplou vodou pri vstupe do budovy, alebo vstupom zariadenia na uskladnenie kvapalných a pevných palív do budovy, vyústením komína z budovy a vstupmi do budovy od alternatívnych a obnoviteľných zdrojov. 
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Vysvetlivky:
1. strana energetického certifikátu a energetického štítku podľa prílohy č. 6
1. Evidenčné číslo energetického certifikátu (energetického štítku) pridelí ministerstvo
a) evidenčné číslo oprávnenej osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov pridelí Slovenská komora stavebných inžinierov;
b) skratka pre energetický certifikát (EC) alebo energetický štítok (EŠ);
c) kategória budovy sa označuje číslom:
1 – rodinný dom,
2 – bytový dom,
3 – administratívna budova,
4 – budova školy alebo školského zariadenia,
5 – budova nemocnice,
6 – budova hotela alebo reštaurácie,
7 [bookmark: _Hlk230006588] – športová hala alebo iná budova určená na šport,
8– budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,
9 – ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia;
d) účel spracovania energetického certifikátu sa označuje číslom:
1 – nová budova,
2 – významná obnova,
3 – predaj,
4 – prenájom,
5 – iný účel.
2. Názov budovy, ulica, súpisné a orientačné číslo, obec 
a) názov budovy: uvedie sa účel, prípadne pomenovanie; napr. Bytový dom Agát, Administratívna budova Firmy ABC a pod.;
b) uvedie sa názov ulice alebo námestia so súpisným a za lomkou orientačným číslom takto:
· pre ulice (bez uvedenia ulice): Kraskova 693/7; Schneidera Trnavského 967/5, Odbojárov 695/10A, Ulica odbojárov 698/15;
· pre námestia: Námestie republiky 935/7, Hviezdoslavovo námestie 667/5;
c) uvedie sa názov obce takto (vypísať celý názov s veľkými začiatočnými písmenami): Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Dolná Streda, Bardejovské Kúpele, Štrbské Pleso;
d) ak nová budova nemá známu adresu, uvedie sa parcelné číslo pozemku a katastrálne územie.
3. Ak ide o budovu so zmiešaným účelom užívania, uvedú sa kategórie aj s číslami podľa 1c a percentuálny podiel jednotlivých častí z celkovej podlahovej plochy budovy. Ak je budova využívaná iba na jeden účel, uvedie sa kategória budovy podľa 1c a číslo 100 %.
4. Účel spracovania energetického certifikátu budovy - vyznačí sa podľa 1d, či sa energetický certifikát vypracoval
· pre novú budovu alebo pre významne obnovenú existujúcu budovu,
· pre predávanú budovu alebo pre prenajímanú budovu alebo 
· na iný účel, ak nie je energetická certifikácia povinná podľa § 5 ods. 2 zákona.
5. Vloží sa obrázok pohľadu od verejnej komunikácie na budovu v čase vykonania obhliadky na mieste, ktorá bola podkladom na spracovanie energetického certifikátu budovy. Ak sa vykonala virtuálna kontrola, oprávnená osoba vyžiada takýto obrázok od vlastníka.
6. Celková podlahová plocha budovy určená v m2 z nameraných vonkajších rozmerov budovy.
7. Uvedie sa rok kolaudácie budovy; uvedie sa rok odovzdania budovy do užívania. 
8. Uvedie sa jedno číslo bez ohľadu na to, či je budova určená na jeden účel alebo na zmiešaný účel užívania. 
9. Uvedie sa rok vykonanej významnej obnovy v predchádzajúcom období (týka sa to najmä čiastkovej obnovy budovy, ktorá sa uskutočnila po 1. januári 2008, kedy mal byť aj vyhotovený energetický certifikát).
10. Označenie energetickej triedy A – F podľa miesta spotreby energie vyplývajúce z porovnania potreby energie podľa miesta spotreby (súčet všetkých nosičov energie pre miesto spotreby) s príslušnou škálou určenou hornou hranicou energetických tried v prílohe č. 3:
a) pre rodinné domy a bytové domy sa vyznačí miesto spotreby na vykurovanie a na prípravu teplej vody; výpočet potreby energie na osvetlenie sa môže vykonať ako nepovinné hodnotenie podľa prílohy č. 11 a výsledok hodnotenia sa uvedie na strane 8 energetického certifikátu;
b) pre nebytové budovy sa vyznačia všetky miesta spotreby energie; potreba energie na vetranie a chladenie sa hodnotí, ak je celková podlahová plocha s upravovanými podmienkami vzduchu v miestnostiach určená podľa § 1 ods. 7 väčšia ako 80 % celkovej podlahovej plochy budovy,
c) pre nebytové budovy (budovy škôl alebo školských zariadení a športových hál alebo iných budov určených na šport), pre ktoré nie sú určené požiadavky na chladenie a vetranie, sa miesto spotreby energie nevyznačí.
11. Kategória budovy: uvedie sa poradové číslo a pomenovanie kategórie (podľa bodu 1c, ale v jednotnom čísle); napr. 3 – administratívna budova; 9 – ostatné budovy, alebo budova so zmiešaným účelom. Ak nie je dostatok miesta, uvedú sa iba poradové čísla a podrobnejší opis účelov využitia a zanedbanie účelov využitia (účely využitia s podlahovou plochou menšou ako 10 % celkovej podlahovej plochy) sa uvedie v správe spracovanej podľa prílohy č. 4.
12. Ak je predmetom energetickej certifikácie verejná budova, táto skutočnosť sa vyznačí ako áno alebo nie.
13. Celková potreba energie budovy: uvedie sa výsledok výpočtu energetickej hospodárnosti budovy ako súčet potreby energie určenej pre jednotlivé miesta spotreby v budove. Určená hodnota celkovej potreby energie budovy sa porovná so škálou energetických tried A – F podľa prílohy č. 3 s tabuľkou E1 pre budovy s núteným vetraním a chladením a s tabuľkou E2 pre budovy bez núteného vetrania a chladenia. Výsledok hodnotenia sa vyznačí vo farebnom poli s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti budovy v úrovni príslušnej triedy farebnej škály.
14. Celková primárna energia: uvedie sa výsledok výpočtu energetickej hospodárnosti budovy. Určená hodnota celkovej primárnej energie sa porovná so škálou energetických tried A0 – F podľa prílohy č. 3 tabuľka F a výsledok sa vyznačí vo farebnom poli s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti v úrovni príslušnej triedy farebnej škály.
15. Ak sa vplyvom množstva vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov na mieste energia odvádza alebo skladuje a množstvom vyrobenej energie sa zabezpečí aspoň o 20 % vyššie množstvo energie ako je potreba budovy s nulovými emisiami, vyznačí sa vo farebnom poli celkovej primárnej energie A0+.
16. Normalizované energetické hodnotenie alebo prevádzkové energetické hodnotenie: vyznačí sa spôsob energetického hodnotenia písmenami N pre normalizované alebo P pre prevádzkové hodnotenie. Ak sa kombinuje výpočet a meranie (pre miesto spotreby energie na vykurovanie), uvedie sa prevádzkové energetické hodnotenie.
17. Uvedie sa výsledok výpočtu celkovej potreby energie budovy a celkovej primárnej energie.
18. Referenčná hodnota fondu budov Rr: uvedie sa hodnota hornej hranice energetickej triedy B patriaca kategórii budovy podľa zaradenia budovy; pre kategóriu ostatné budovy sa uvedie hodnota podľa kategórie, ktorá je spôsobom užívania najbližšie pre hodnotenú budovu; pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa uvedie hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania častí budovy (úroveň Rr je vyznačená v obrázku farebnej škály).
19. [bookmark: _Hlk230073611]Typická požiadavka Rs: uvedie sa hodnota hornej hranice triedy D patriaca kategórii budovy podľa zaradenia budovy; pre kategóriu ostatné budovy sa uvedie hodnota podľa kategórie, ktorá je spôsobom užívania najbližšie pre hodnotenú budovu; pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa uvedie hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania prislúchajúcich častiam budovy (úroveň Rs je vyznačená v obrázku farebnej škály).
20. Pre významne obnovované existujúce budovy, predávané alebo prenajímané budovy sa uvedie nameraná spotreba energie na vykurovanie za predchádzajúce tri roky a priemerná spotreba energie na vykurovanie za toto obdobie.
21. Uvedie sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste podľa technickej správy[footnoteRef:33]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie. [33: ) TNI CEN ISO/TR 52000-2: Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce hodnotenie EHB. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2: 2017) (73 0712).] 

22. Uvedie sa informácia „áno“ alebo „nie“ o obnoviteľných zdrojoch energie na mieste na výrobu tepla na vykurovanie a chladenie, na prípravu teplej vody a spôsob výroby elektrickej energie (na mieste z fotovoltiky a/alebo z komunity). Podrobnosti o obnoviteľných zdrojoch na mieste a spôsoboch výroby elektrickej energie sa uvedú na strane 8 energetického certifikátu. 
23. Uvedie sa informácia o odvádzaní a/alebo skladovaní energie z obnoviteľných zdrojov na mieste. Množstvo odvádzanej a/alebo uskladňovanej energie z obnoviteľného zdroja v kWh/(m2 . a), vrátane spôsobu odvádzania a/alebo skladovania a druhu energetického nosiča sa uvedú na strane 8 energetického certifikátu. 
24. CO2 emisie: pomocou šípky s označením na škále emisií CO2 sa vyznačí hodnota patriaca vypočítanej vpísanej hodnote v kg/(m2 . a).
25. Uvedie sa vypočítaná hodnota potenciálu globálneho otepľovania (GWP) podľa prílohy č. 7 ako bezrozmerné číslo.
26. Pre schopnosť budovy reagovať na vonkajšie signály a pre schopnosť systému distribúcie tepla v budove fungovať pri nízkych alebo účinnejších teplotách sa vyznačí „áno“ alebo „nie“.
27. Príslušne sa v riadkoch nižšie musia uviesť navrhované opatrenia na obnovu stavebných konštrukcií obalu budovy a opatrenia na obnovu technických systémov (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie), výmenu zdrojov energie, zabudovanie obnoviteľných zdrojov, reguláciu a automatizáciu. V prípade nedostatku miesta sa uvedú ďalšie opatrenia na obnovu budovy na strane 8 energetického certifikátu. 
28. Ak bol v minulosti vydaný energetický certifikát pre hodnotenú budovu, uvedie sa jeho číslo a výsledok hodnotenia – zaradenie do energetickej triedy pre primárnu energiu na strane 8 energetického certifikátu.
29. Dátum vyhotovenia EC: uvedie sa dátum, kedy bol energetický certifikát budovy spracovaný (vydaný), napr. 19. 05. 2026.
30. Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu, napr. 18. 05. 2036.
31. Uvedie sa obchodné meno a sídlo oprávnenej osoby, ktorá vypracovala energetický certifikát. Ak energetický certifikát vypracovala fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, uvedie sa adresa miesta podnikania. V prípade, že energetický certifikát vypracovala fyzická osoba, uvedie sa meno a priezvisko s titulmi oprávnenej osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov so živnostenským oprávnením na energetickú certifikáciu budov. Uvedú sa kontakty: telefón a e-mail (pre potrebu získania informácií). Uvedie sa identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ) právnickej osoby.
32. Uvedie sa kontakt na poradenstvo v oblasti obnovy.
2. strana energetického certifikátu 
33. Názov budovy, názov ulice, súpisné a orientačné číslo, číslo parcely a katastrálne územie, názov obce, podľa bodu 2. k strane 1.
34. Uvedie sa kategória budovy a podiel častí pri budove so zmiešaným účelom podľa bodov 1c) a 3 k strane 1.
35. Pre jednotlivé miesta spotreby energie sa do tabuliek v pravej časti strany uvedú výsledky energetického hodnotenia potreby energie v budove pre jednotlivé miesta spotreby energie, minimálna požiadavka pre jednotlivé miesta spotreby. 
36. Uvedie sa výsledok hodnotenia potreby tepla na vykurovanie určený ako energetické kritérium pre normalizovaný počet dennostupňov 3 440 K . deň pre neprerušované vykurovanie napr. podľa STN 73 0540-2; energetické kritérium sa určuje v závislosti na faktore tvaru budovy. Budova spĺňa požiadavku na energetické kritérium, ak je vypočítaná hodnota nižšia alebo rovnajúca sa požiadavke energetického kritéria (uvedie sa „áno“); ak je vypočítaná hodnota vyššia, uvedie sa „nie“. Výsledky a požiadavky sa uvádzajú v kWh/(m2 . a). Požiadavka (rovnako aj pre celkovú primárnu energiu) sa uvedie hornou hranicou škály energetických tried pre príslušné miesto spotreby energie uvedenej v prílohe č. 3 v závislosti na požadovanej úrovni výstavby. Výsledok výpočtu sa porovná s minimálnou požiadavkou. Vyznačí sa, či je požiadavka splnená (áno), prípadne nesplnená (nie). Pre nebytové budovy s prerušovaným vykurovaním sa uvedie počet dennostupňov napr. podľa STN 73 0540-2 a vypočítaná hodnota potreby tepla. Výsledok sa vzhľadom na odlišný počet dennostupňov v porovnaní s normalizovaným počtom neposudzuje ako energetické kritérium.
37. Celková potreba energie budovy je súčtom potreby energie podľa jednotlivých miest spotreby energie v budove a je uvedená v prílohe č. 3 hornými hranicami energetických tried v tabuľke E.
38. Vpravo dole sa uvedie výsledok hodnotenia celkovej primárnej energie.
39. Oprávnená osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov vypĺňa stranu na základe výsledkov uvedených na stranách 3 až 7 pre jednotlivé miesta spotreby energie. 
40. Oprávnená osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov v tabuľkách na ľavej strane vpisuje energetickú triedu podľa posudzovanej kategórie budov (z prílohy č. 3), vyznačuje výsledok hodnotenia A až F, pre celkovú primárnu energiu A0 až F a prípadne A0+. Ak je hodnotenou budovou budova so zmiešaným účelom využitia, uvedie sa vyrátaná požadovaná hodnota určená vážením pomocou hodnôt zo škály podľa podielu celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy podľa účelov využitia. Výsledok výpočtu sa uvedie v správe (príloha č. 4).


3. – 7. strana energetického certifikátu
41. Názov budovy, názov ulice, súpisné a orientačné číslo, názov obce, kategória budovy: vypĺňa sa podľa vysvetliviek k strane 1.
42. Jednotlivé oprávnené osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu, na vykurovanie, na prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie, na osvetlenie vypĺňajú príslušné strany 3 až 7.
43. Údaj o energetickej certifikácii, o budove a o technickom systéme budovy (rôzne podľa miesta spotreby na stranách 3 až 7) sa uvedú takto: 

Tepelná ochrana 
a) spôsob energetického hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;
b) obostavaný objem budovy: uvedie sa výsledok výpočtu z vonkajších rozmerov vymedzených vonkajším povrchom tepelnej izolácie určujúcich hranice budovy napr. podľa STN EN ISO 13790/NA[footnoteRef:34]) (teplovýmenná plocha); [34: ) STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Národná príloha 
] 

c) celková podlahová plocha: uvedie sa výsledok výpočtu určený z vonkajších rozmerov budovy napr. podľa STN EN ISO 13790/NA;
d) faktor tvaru: výsledok podielu teplovýmennej plochy a obostavaného objemu budovy;
e) konštrukčná výška podlažia: uvedie sa vzdialenosť medzi úrovňou podlahy za sebou nasledujúcich podlaží; ak má budova rôzne konštrukčné výšky, uvedie sa priemerná konštrukčná výška podlaží budovy;
f) klimatické podmienky: uvedie sa, či ide o normalizované klimatické podmienky alebo o klimatické podmienky podľa lokality;
g) počet dennostupňov: uvedie sa hodnota 3 440 K . deň pre neprerušované vykurovanie; pre prerušované vykurovanie sa uvedie hodnota ovplyvnená spôsobom prerušovania a priemernou teplotou vykurovania (pre mesačnú a hodinovú metódu výpočtu);
h) potreba tepla na vykurovanie je vyrátaná hodnota;
i) výsledky posúdenia energetického kritéria (pozri bod 35);
Vykurovanie
a) uvedú sa základné údaje ako na predchádzajúcich stranách;
b) spôsob energetického hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;
c) typ vykurovacieho systému: uvedie sa, či ide o neprerušované alebo prerušované vykurovanie a jeho jednoduchá charakteristika (napr. podlahové elektrické); 
d) energetický nosič: použije sa pomenovanie podľa prílohy č. 4, záhlavie tabuľky č. 8;
e) uvedie sa využitie obnoviteľných zdrojov energie na mieste osobitne tepelnej a elektrickej energie vrátane množstva využívanej energie;
f) uvedie sa využívanie spätného získavania tepla (rekuperácie) s účinnosťou a podielom vzduchu prechádzajúceho cez rekuperačnú jednotku;
g) meranie a regulácia: uvedie sa spôsob merania (napr. na päte budovy) a regulácie (napr. bez regulácie alebo regulácia termostatickými ventilmi na vykurovacích telesách vo všetkých miestnostiach), využitie automatizácie a riadenia;
Príprava teplej vody
a) uvedú sa základné údaje ako na predchádzajúcich stranách;
b) spôsob energetického hodnotenia: uvedie sa normalizované;
c) systém prípravy teplej vody: uvedie sa napr. lokálne pomocou elektrických prietokových ohrievačov;
d) energetický nosič: použije sa pomenovanie podľa prílohy č. 4, záhlavie tabuľky č. 8;
e) uvedú sa využívané obnoviteľné zdroje energie v budove osobitne tepelnej a elektrickej energie vrátane množstva využívanej energie;
f) automatizácia a riadenie: ak existujú, opíšu sa stručne;
Nútené vetranie a klimatizácia
- popis je obdobný ako pre vykurovanie a prípravu teplej vody;
Osvetlenie 
a) uvedie sa umiestnenie, denný prevádzkový čas podľa prílohy č. 1a, tabuľka 2 a typ budovy; uvedú sa stručne údaje použité pre energetické hodnotenie;
b) uvedie sa spôsob výroby elektriny, plocha zariadenia, celkový inštalovaný výkon a množstvo vyrobenej energie za rok.
44. Uvádza sa výsledok hodnotenia príslušného miesta spotreby. 
45. [bookmark: _Hlk230090977]V hornej časti tabuľky sa uvádza opis aktuálneho stavu podľa zistení pri prehliadke a podľa projektovej dokumentácie ako aj získaných informácií pri virtuálnej kontrole budovy, ktoré sa môžu odlišovať od zistení uvedených v pasporte obnovy budovy (ak takýto pasport bol spracovaný) napr. preto, že od času spracovania pasportu sa mohli vykonať zmeny na stavebných konštrukciách a technických systémoch.
46. V dolnej časti tabuľky sa uvádza opis navrhovaných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (stavebné úpravy, výmena stavebných konštrukcií, úpravy a výmena prvkov technického systému budovy, návrh na využitie obnoviteľných zdrojov energie, opatrenia v správe budovy), ktoré sa môžu odlišovať od opatrení navrhnutých v pasporte obnovy budovy (ak takýto pasport bol spracovaný) napr. preto, že od času spracovania pasportu sa mohli vykonať zmeny na stavebných konštrukciách a technických systémoch.
47. V dolnom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.

8. strana energetického certifikátu 
48. Uvádzajú sa základné údaje o budove rovnako ako uvádza bod 41. pre strany 2 – 7.
49. V stĺpci zvýraznenom žltou farbou sa uvádzajú výsledky posúdenia potreby tepla a energie v aktuálnom stave, ktorý je predmetom normalizovaného hodnotenia. V stĺpci zvýraznenom zelenou farbou sa uvádzajú výsledky hodnotenia ovplyvnené navrhovanými opatreniami.
50. Výsledky posúdenia potreby energie a emisií C02 aktuálneho a navrhovaného stavu sa znázornia v grafoch.
51. V prípade, že je potrebné uviesť návrh opatrení na obnovu a výmenu stavebných konštrukcií, technických systémov a zdrojov, tieto sa uvedú v tabuľke v dolnej časti strany 8.
52. Vyznačí sa predpoklad energetickej triedy primárnej energie po uplatnení navrhovaných opatrení a orientačná návratnosť investícií v rokoch.  
53. V prípade, že sa vykonalo nepovinné hodnotenie rodinného alebo bytového domu na miesto spotreby energie na osvetlenie, výsledky sa uvedú v tabuľke.
54. V poslednom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.
Príloha č. 6
[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_7_k_vyhlaske_c]k vyhláške č. 364/2012 Z. z.
[image: C:\Users\ohradzanska\Documents\Dokumenty\2026\EHB vyhláška\podklad\príloha 5\0009.jpg]

Príloha č. 7 
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Stanovenie potenciálu globálneho otepľovania

Potenciál globálneho otepľovania (ďalej len „GWP“) je ukazovateľ, ktorý kvantifikuje potenciálne príspevky budovy ku globálnemu otepľovaniu počas jej celého životného cyklu budov a určuje sa výpočtom podľa technickej normy.[footnoteRef:35]) [35: 33) napr. STN EN 15804 + A1 Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov, STN EN 15978 Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy. ] 


Dokument o výpočte GWP obsahuje informácie:
1. Stručný popis budovy,
1. Štát, región, zemepisná šírka a dĺžka, nadmorská výška, klimatická oblasť, 
1. Typológia budovy,
1. Typ posúdenia,
1. Rok posúdenia,
1. Iné relevantné informácie o celkovej podlahovej ploche,
1. Počet podlaží,
1. Vplyvy GWP počas životného cyklu,
1. Ukladanie uhlíka v budove,
1. Scenáre využitia slnečného žiarenia v budove ovplyvňujúce prevádzkovú spotrebu energie. 

Výpočet GWP počas celoživotného cyklu sa skladá z krokov:
1. Zhromaždenie údajov o stavebných výrobkoch
1. Zhromaždenie údajov o výstavbe
1. Výpočet GWP počas fázy používania stavby na prevádzkové využitie energie pre jednotlivé miesta spotreby energie:
· Vykurovanie
· Príprava teplej vody
· Chladenie a vetranie
· Osvetlenie
· Iné miesta spotreby energie
1. Zhromaždenie údajov o ukončenej životnosti
1. Súhrn výsledkov z fáz životného cyklu:
· Fáza produktu 
· Fáza výstavby 
· Fáza používania, údržby, výmeny 
· Fáza prevádzkovej spotreby energie 
· Fáza po skončení životnosti 
· Potenciál opätovného využitia, recyklácie, obnovy 
· Inžinierske siete na odvádzanie energie.
[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_8_k_vyhlaske_c]

Príloha č. 8
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Správa
(príloha k energetickému certifikátu jednotky budovy)

Správa k energetickému certifikátu jednotky budovy (ECB) obsahuje najmä tieto údaje:
a) identifikačné údaje o budove (adresa),
b) identifikácia jednotky budovy (vchod, číslo bytu, podlažie, poloha jednotky budovy),
c) odkazy na použité technické normy alebo iné obdobné technické špecifikácie,
d) odkazy na použité technické podklady a literatúru,
e) opis budovy, v ktorej sa nachádza jednotka budovy (stavebná sústava, konštrukčný systém),
f) opis stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a použitých stavebných materiáloch,
g) určenie polohy budovy a klimatických podmienok,
h) opis systémov vykurovania a prípravy teplej vody a zabudovaného osvetlenia v jednotke budovy a v budove, vrátane obnoviteľného zdroja na výrobu tepla a prípravu teplej vody a spôsobu výroby elektriny,
i) vstupné údaje hodnotenia; všetky vstupné údaje sa uvedú a potvrdia, napr. odkazom na technické normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto technickým normám, alebo na iné dokumenty; keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov,
j) informáciu o použitých rozmeroch budovy a jednotky budovy, o výpočte celkovej podlahovej plochy, údaje o plochách stavebných konštrukcií a jednotlivých častí stavebných konštrukcií vymedzujúcich jednotky budovy,
k) iné údaje a informácie, ktoré nebolo možné uviesť v energetickom certifikáte jednotky budovy (napr. ďalšie opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti jednotky budovy a budovy).

Odporúčaný postup:
1. Výpočet celkovej podlahovej plochy jednotky budovy (bez podielu na spoločných priestoroch).
2. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií a ich plochy.
3. Výpočet priemernej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre jednotlivé stavebné konštrukcie.
4. V prípade, že je jednotka budovy vymedzená dvoma rôznymi stavebnými konštrukciami rovnakej funkcie, ale s rôznymi požiadavkami na tepelnú ochranu (napr. obvodový plášť a vnútorná deliaca stena, plochá strecha a strop pod nevykurovaným prostredím, výsledná hodnota súčiniteľa prechodu tepla sa určí vážením podľa plochy predmetných stavebných konštrukcií a výsledok sa porovná s požiadavkou, ktorá sa stanoví rovnakým vážením. Bodovanie sa uvedie v riadku pre stavebnú konštrukciu s väčšou plochou.  Porovnanie výsledkov výpočtu jednotlivých stavebných konštrukcií s požiadavkami na súčiniteľ prechodu tepla podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie príslušného číselného hodnotenia.
5. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie.
V prípade, že sa na vnútornom povrchu stavebnej konštrukcie vyskytne pleseň alebo zatekanie zrážkovej vody, súčet počtu bodov sa znižuje o 1 bod za každý nedostatok. Ak sa na vnútornom povrchu zasklenia otvorových konštrukcií vyskytuje kondenzácia vodnej pary, súčet počtu bodov sa znižuje o 1 bod.
V prípade, že vykurovanie, príprava teplej vody a chladenie nie sú zabezpečené z obnoviteľného zdroja alebo z účinného CZT využívajúceho obnoviteľné zdroje a výroba elektrickej energie nie je zabezpečená s využitím obnoviteľného zdroja, budova sa nemôže zaradiť do úrovne budov s nulovými emisiami.
6. Hodnotenie systému vykurovania posúdením, či sú zabudované termostatické ventily alebo iná regulácia, meranie vnútorného vzduchu, hydraulicky vyregulovaný systém (zvislé rozvody – stúpačky) a zabudovaná rekuperácia.
7. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie príslušného číselného hodnotenia.
8. Hodnotenie systému prípravy teplej vody zistením typu výtokových batérií, vzdialeností medzi uzáverom teplej vody jednotky budovy a najvzdialenejšou výtokovou batériou, uskutočnenia hydraulického vyregulovania systému rozvodu teplej vody a kvality tepelnej ochrany rozvodov daného systému.
9. Hodnotenie systému zabudovaného osvetlenia zistením typu osvetľovacej sústavy, typu použitých svetelných zdrojov a spôsobu riadenia osvetlenia, porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a určenie číselného hodnotenia.
10. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a určenie číselného hodnotenia.
11. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre systémy vykurovania, prípravy teplej vody a zabudovaného osvetlenia.
12. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie, systémy vykurovania a prípravy teplej vody a osvetlenia a určenie predpokladu efektívnosti riešenia stavebných konštrukcií a systémov vykurovania a prípravy teplej vody a osvetlenia jednotky budovy stanovujúcich predpoklad dosiahnutia energetickej hospodárnosti budov podľa jednotlivých úrovní výstavby.
13. Ak sa jednotka budovy nachádza v budove, v ktorej nie je zabezpečené spätné získavanie tepla rekuperáciou a má zabudovaný systém chladenia bez zabudovania tienenia zasklených častí otvorových konštrukcií, nie je možné zaradiť jednotku budovy do úrovne budov s takmer nulovou potrebou energie. Uvedená podmienka sa nezohľadňuje, ak požadované technické riešenie spĺňa posudzovaná jednotka budovy.
14. Ak budova, v ktorej sa nachádza jednotka budovy alebo posudzovaná jednotka budovy nespĺňa požiadavky podľa bodu 13 a nemá zabezpečenú výrobu tepla, teplej vody z obnoviteľného zdroja alebo účinného CZT a výrobu elektrickej energie z obnoviteľného zdroja, jednotka budovy sa nemôže zaradiť do úrovne budov s nulovými emisiami, ale ani do úrovne budov s takmer nulovou potrebou energie. Uvedená podmienka sa nezohľadňuje, ak požadované technické riešenie spĺňa jednotka budovy.
15. Porovnanie dosiahnutého počtu bodov a pridelenie výsledného hodnotenia formou príslušného piktogramu.


Príloha č. 9
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.
[image: Q:\Sekcia_vystavby\EHB\Novela vyhlášky 364_2025\20260916_Vnútrorezortné pripomienkové konanie\04_Vlastný materiál\Priloha 9 - ECB - obrazky\ECB-0001.jpg]
[bookmark: _Hlk232331497][bookmark: _Hlk231829037]
Tabuľka 1: Hodnotenie stavebných konštrukcií vymedzujúcich jednotku budovy
	Stavebná konštrukcia
	Vypočítané hodnoty U vo W/(m2.K)
	Úroveň výstavby budov

	
	
	energeticky nehospo-dárna 
	energeticky 
úsporná
	nízko-
energetická
	ultranízkoenergetická a s takmer nulovou potrebou energie
	s nulovými emisiami

	
	
	Počet bodov podľa súčiniteľa prechodu tepla vo W/(m2.K) 

	
	
	 2
	4
	6
	8
	10

	Obvodový 
plášť
	
	viac ako
0,46
	≤ 0,46
	≤ 0,32
	≤ 0,22
	≤ 0,15

	Strešný plášť/
strop nad vonkajším prostredím
	
	viac ako
0,30
	≤ 0,30
	≤ 0,20
	≤ 0,15
	≤ 0,10

	Strop pod nevykurovaným priestorom
	
	viac ako
0,35
	≤ 0,35
	≤ 0,25
	≤ 0,20
	≤ 0,15

	Strop nad nevykurovaným
podlažím (teplotný rozdiel 15 K)
	
	viac ako 
1,60
	 ≤ 1,6
	≤ 0,95
	≤ 0,60
	≤ 0,35

	Strop nad vstupom (teplotný rozdiel 
20 K)
	
	viac ako
1,2 
	≤ 1,2
	≤ 0,9
	≤ 0,625
	≤ 0,25

	Otvorové 
výplne
	
	viac ako
1,7
	≤ 1,70
	≤ 1,40
	≤ 1,0
	≤ 0,65

	Stena susediaca s nevykurovaným
vstupom 
	
	viac ako 
1,3
	≤ 1,30
	 ≤ 0,80
	≤ 0,60
	≤ 0,35

	Súčet bodov
	3 - 8 
(2 - 5)
	9 - 14 
(6 - 9)
	15 - 20
(10 - 13)
	21 - 26
(14 - 17)
	27 - 30
(18 - 20)

	Hodnotenie
	
	
	
	+
	++


[bookmark: _Hlk230634131]
Tabuľka 2: Hodnotenie systému vykurovania ovplyvňujúceho energetickú hospodárnosť jednotky budovy
	Systém vykurovania
	Úroveň výstavby budov

	
	energeticky nehospodárna
	energeticky úsporná
	nízko-
energetická
	ultranízko-energetická a s takmer nulovou potrebou energie
	s nulovými emisiami

	
	Počet bodov

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Kritérium
	Spôsob regulácie, výmeny vzduchu a vyregulovania systému
	hydraulicky nevyregulované 
bez termostatických ventilov
	hydraulicky  vyregulované, bez termostatických ventilov alebo
hydraulicky nevy-regulované a termostatické ventily
	hydraulicky vyregulované, termostatické ventily
	hydraulicky vyregulované, termostatické ventily a rekuperácia
	Hydraulicky vyregulované inteligentná regulácia vrátane merania parametrov vnútorného vzduchu, rekuperácia


	Súčet bodov
	1
	2
	3
	4
	5

	Hodnotenie
	
	
	
	+
	++
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[bookmark: _Hlk232331565]Tabuľka 3: Hodnotenie systému rozvodu teplej vody ovplyvňujúceho energetickú hospodárnosť jednotky budovy
	Systém prípravy teplej vody
	Úroveň výstavby budov

	
	energeticky nehospodárne budovy
	energeticky úsporná
	nízko-
energetická
	ultranízko-energetická a s takmer nulovou potrebou energie
	s nulovými emisiami

	
	Počet bodov

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Kritérium
	Typ batérie a vzdialenosť medzi bytovým uzáverom teplej vody a najvzdialenejšou výtokovou batériou
	páková batéria,
vzdialenosť viac ako 6 m
alebo
zmiešavacia batéria,
vzdialenosť viac ako 4 m
	páková batéria,
vzdialenosť 4 - 6 m
alebo
zmiešavacia batéria,
vzdialenosť 2 - 4 m
	termostatická batéria,
vzdialenosť 4 - 6 m
alebo
páková batéria,
vzdialenosť 2 - 4 m
alebo
zmiešavacia batéria,
vzdialenosť do 2 m
	termostatická batéria,
vzdialenosť 
2 - 4 m
alebo
páková batéria,
vzdialenosť 2 m
	termostatická batéria,
vzdialenosť do 2 m

	
	Hydraulické vyregulovanie, tepelne izolované stúpacie potrubie
	hydraulicky nevyregulované
tepelne neizolované
	tepelne izolované tepelnou izoláciou napr. filcom a
hydraulicky vyregulované
	tepelne izolované s hrúbkou menej ako 20 mm a
hydraulicky vyregulované
	tepelne izolované s hrúbkou viac ako 20 mm a
hydraulicky vyregulované
	tepelne izolované s hrúbkou 
viac ako 30 mm a
hydraulicky vyregulované

	Súčet bodov
	2 - 3
	4 – 5
	6 - 7
	8 - 9
	10

	Hodnotenie
	
	
	
	+
	++



Tabuľka 4: 	Hodnotenie systému zabudovaného osvetlenia ovplyvňujúceho energetickú hospodárnosť jednotky budovy
	Systém zabudovaného osvetlenia
	Úroveň výstavby budov

	
	energeticky nehospodárna
	energeticky úsporná
	nízko-
energetická
	ultranízko-energetická a s takmer nulovou potrebou energie
	s nulovými emisiami

	
	Počet bodov

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Kritérium
	Použité svetelné zdroje
	prevažne žiarovky
	prevažne žiarivky
	žiadne teplotné zdroje
	prevažne LED
	výlučne LED

	
	Spôsob riadenia osvetlenia
	iba manuálne spínanie
	prevažne manuálne spínanie
	aplikované snímače
	automatické funkcie
	inteligentný 
systém

	Súčet bodov
	2 - 3
	4 - 5
	6 - 7
	8 - 9
	10

	Hodnotenie
	
	
	
	+
	++
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[bookmark: _Hlk232331640]Tabuľka 5: Výsledné hodnotenie energetickej hospodárnosti jednotky budovy – splnenie predpokladov zabezpečenia energetickej hospodárnosti budovy
	Stavebné konštrukcie, technické systémy
jednotky budovy/bytu
	Úroveň výstavby budov

	
	energeticky nehospo-
dárna
	energeticky úsporná
	nízko-
energetická
	ultranízko-energetická a s takmer nulovou potrebou energie
	s nulovými emisiami

	Poloha jednotky budovy/bytu
	Pod strechou/pod
nevykurovaným
podstrešným priestorom 
(3 stavebné konštrukcie.)
	3 - 8
	9 - 14
	15 - 20
	21 - 26
	27 - 30

	
	Stredná/ý 
(2 stavebné konštrukcie)
	2 - 5
	6 - 9
	10 - 13
	14 - 17
	18 - 20

	
	v styku so vstupom
(3 stavebné konštrukcie)
	3 - 8
	9 - 14
	15 - 20
	21 - 26
	27 - 30

	
	Nad nevykurovaným
priestorom 
(3 stavebné konštrukcie)
	3 - 8
	9 - 14
	15 - 20
	21 - 26
	27 - 30

	Systém vykurovania
	1
	2
	3
	4
	5

	Systém rozvodu teplej vody
	2 - 3
	4 - 5
	6 - 7
	8 - 9
	10

	Systém zabudovaného osvetlenia 
	2 - 3
	4 - 5
	6 - 7
	8 - 9
	10

	Súčet bodov 
	3 stavebné konštrukcie 
	8 - 17
	18 - 25
	26 - 36
	37 - 47
	48- 55

	
	2 stavebné konštrukcie 
	7 - 14
	15 - 21
	22 - 30
	31 -39
	40 - 45

	Odpočet bodov
	Pleseň: 1 bod x počet konštrukcií 
	
	
	
	
	

	
	Zatekanie: 1 bod x počet konštrukcií 
	
	
	
	
	

	
	Kondenzácia na
zasklení: 1 bod
	
	
	
	
	

	Výsledný počet bodov
	
	
	
	
	

	Zabudované konštrukcie a technické systémy
zdroje
	Rekuperácia
	
	
	
	áno/nie
	áno/nie

	
	Obnoviteľné zdroje
	
	
	
	áno/nie
	áno/nie

	
	Vysokoúčinné CZT
	
	
	
	
	áno/nie

	
	Chladenie
	
	
	
	áno/nie
	áno/nie

	
	Tienenie
	
	
	
	áno/nie
	áno/nie

	Hodnotenie
	
	
	
	+
	++


[bookmark: _Hlk231714452]
Poznámka:
Obnoviteľný zdroj energie je povinný pre úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.
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[bookmark: _Hlk231829317]Doplňujúci obrázok (napr. pôdorys, rez) a poznámky






















Návrh opatrení
	Stavebná konštrukcia obalu budovy, technické systémy/zdroje
	Opis navrhovaného opatrenia
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Vysvetlivky:

1. Evidenčné číslo energetického certifikátu jednotky budovy
1. poradové číslo energetického certifikátu jednotky budovy (pridelí ministerstvo) a rok pridelenia poradového čísla;
1. kategória budovy sa označuje číslom:
1 – rodinný dom,
2 – bytový dom,
3 – administratívna budova,
4 – budova školy alebo školského zariadenia,
5 – budova nemocnice,
6 – budova hotela alebo reštaurácie,
7 – športová hala alebo iná budova určená na šport,
8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,
9 – ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia;
1. účel spracovania energetického certifikátu sa označuje číslom:
1 – v novej budove,
2 – vo významne obnovenej budove,
3 – v budove na predaj,
4 – v budove na prenájom,
5 – na iný účel;
1. jednotka budovy 
0 – byt,
1 – časť budovy;
1. evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov pridelené Slovenskou komorou stavebných inžinierov;
1. skratka pre energetický certifikát jednotky budovy (ECB).
2. Vloží sa fotografia budovy s vyznačením jednotky budovy, jej polohy. Príslušná jednotka budovy sa vyznačí hrubou čiarou alebo vyšrafovaním.
3. Názov budovy, ulica, súpisné a orientačné číslo, katastrálne územie, obec, okres (mestská časť)
1. názov budovy: uvedie sa účel, prípadne pomenovanie; napr. Bytový dom Agát, Administratívna budova Firmy ABC a pod.;
1. uvedie sa názov ulice alebo námestia s orientačným číslom takto:
· pre ulice (bez uvedenia slova „ulica“): Kraskova 693/7, Schneidera Trnavského 967/5, Odbojárov 698/10A,
· pre námestia: Námestie republiky 935/7, Hviezdoslavovo námestie 667/5;
· ak nová budova nemá známu adresu, uvedie sa parcelné číslo pozemku a katastrálne územie.
4. Uvedie sa rok kolaudácie budovy alebo sa uvedie rok odovzdania budovy do užívania a rok obnovy (hĺbkovej, významnej alebo ostatnej čiastkovej, napr. výmena okien), napr. 1978/2013.
5. Číslo jednotky budovy sa uvedie ak existuje, inak identifikácia vyplýva z údajov podľa bodov 6., 7. a 8.; pre byt sa uvedie číslo bytu podľa listu vlastníctva napr. 75, 42a, B/32.
6. Podlažie sa uvedie v tvare: číslo nadzemného podlažia, v ktorom sa jednotka budovy nachádza/celkový počet nadzemných podlaží budovy, napr. 04/12. 
7. Uvedie sa poloha podľa umiestnenia v pôdoryse podlažia a podľa výškovej polohy v budove (napr. pre byt stredný (vnútorná poloha) pod strechou 2/1):
a)	umiestnenie jednotky budovy v pôdoryse podlažia budovy:
1 – krajný pri štíte alebo pri otvorenom podchode/podjazde,
2 – stredný (vnútorná poloha),
3 – stredný pri vstupe;
b)	výšková poloha jednotky budovy v budove:
1 – pod strechou,
2 – pod nevykurovaným podstrešným priestorom (povala, podkrovie, technické podlažie),
3 – kombinácia sčasti pod strechou a sčasti pod nevykurovaným podstrešným priestorom (napr. technickým podlažím),
4 – v strednom podlaží (napr. nie pod strechou, nie na teréne), vrátane polohy s časťou vytvorenou lodžiou alebo terasou v rozsahu najviac 20 % celkovej podlahovej plochy jednotky budovy,
5 – nad vstupom,
6 – nad nevykurovaným podlažím (suterén, pivnica),
7 – na teréne (uvažuje sa ako poloha stredná),	
8 – pod terasou s plochou viac ako 20 % celkovej podlahovej plochy jednotky budovy, 
9 – nad vonkajším prostredím (podchodom, podjazdom).
8. V prípade, že je jednotka budovy vymedzená dvoma rôznymi stavebnými konštrukciami rovnakého účelu, napr. čiastočne plochá strecha a čiastočne strop susediaci s nevykurovaným podlažím, poloha jednotky budovy sa určí podľa prevládajúceho typu stavebnej konštrukcie. Orientácia otvorových konštrukcií, napr. východ – V (jednotka budovy s orientáciou okien iba na jednu stranu) alebo napr. východ/západ – V/Z (ak má jednotka budovy orientáciu okien na dve svetové strany).
9. Celková podlahová plocha jednotky budovy v m2 (§ 1 ods. 10) sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou vonkajšou konštrukciou, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi jednotkami budovy uvažovanými ich polovičnou hrúbkou a vnútornými deliacimi konštrukciami medzi jednotkou budovy a spoločnými priestormi budovy uvažovanými ich celou hrúbkou.
10. [bookmark: _Hlk230508465]Vyznačí sa (vygeneruje) hodnotenie pomocou piktogramov , , , + ++ podľa číselného hodnotenia uvedeného v tabuľke č. 5 vzoru ECB.
11. Osobitne sa popíšu a hodnotia stavebné konštrukcie vymedzujúce jednotku budovy a systém vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania a chladenia, osvetlenia nachádzajúcich sa v jednotke budovy alebo súvisiacich s jednotkou budovy. V prípade bytových domov a rodinných domov sa vetranie a chladenie nepopíšu a nehodnotia. 
12. V popise a hodnotení aktuálneho stavu technických systémov v jednotke budovy sa pri vykurovaní uvedie obnoviteľný zdroj na výrobu tepla (tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, CZT využívajúce obnoviteľné zdroje).
13. [bookmark: _Hlk230507843]V prípade, že vykurovanie nie je zabezpečené teplom z obnoviteľného zdroja alebo z účinného CZT využívajúceho obnoviteľné zdroje, pre úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie sa súčet bodov znižuje pre prípad s dvoma stavebnými konštrukciami obalu budovy o 2 body a pre prípad s troma stavebnými konštrukciami o 3 body. Jednotka budovy, pri ktorej sa výroba tepla a príprava teplej vody zabezpečujú s využitím fosílnych energetických nosičov sa nemôžu zaradiť ako jednotka budovy spĺňajúca požiadavky na budovy s nulovými emisiami. Pokiaľ sa ako energetický nosič pri budovách s nulovými emisiami, v ktorých sa nachádza hodnotená jednotka budovy, využíva elektrická energia, jej výroba musí byť zabezpečená z obnoviteľných zdrojov na mieste alebo z komunity. 
14. Celkový počet bodov sa uvedie podľa výsledku hodnotenia z tabuľky 5.
15. Podľa výsledného počtu bodov sa vyberie označenie príslušným piktogramom, ktorý sa vyznačí v energetickom certifikáte jednotky budovy.
16. Uvedie sa hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, ak bol vydaný energetický certifikát. Uvedie sa jeho číslo, celková potreba energie a primárna energia číslami v kWh/(m2 . a) a zvýrazní sa udelená energetická trieda v príslušnej stupnici.
17. Dátum vyhotovenia: uvedie sa dátum, kedy bol energetický certifikát jednotky budovy spracovaný, napr. 19. 05. 2026.
18. Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu jednotky budovy, napr. 18. 05. 2036.
19. Uvedie sa obchodné meno a sídlo oprávnenej osoby, ktorá vypracovala energetický certifikát. Ak energetický certifikát vypracovala fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, uvedie sa iba adresa miesta podnikania.
20. Meno a priezvisko: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov so živnostenským oprávnením na energetickú certifikáciu budov. Uvedú sa kontakty: telefón a e-mail (pre potrebu získania informácií). Pre právnickú osobu sa uvedie jej identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ).
21. Uvedie sa kontakt na oprávnenú osobu, ktorá môže podať vysvetlenie a ďalšie informácie o spracovaní energetického certifikátu jednotky budovy, o opatreniach na zlepšenie energetickej hospodárnosti jednotky budovy a súvisiace informácie.
22. Na poslednej strane energetického certifikátu jednotky budovy sa na vyznačenom mieste uvedie pôdorys a/alebo rez, prípadne obrázok s vyznačením jednotky budovy. 
23. V tabuľke sa uvedie stručný popis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti jednotky budovy navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií vymedzujúcich jednotku budovy alebo ako úpravy alebo zmeny systémov vykurovania, prípravy teplej vody a osvetlenia, súvisiacich s jednotkou budovy.



Príloha č. 10
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Virtuálna kontrola na mieste stavby

Virtuálna kontrola na mieste stavby podľa § 7 ods. 1 zákona sa uskutočňuje s využitím videohovoru.
Prehliadku, ktorú nemôže oprávnená osoba vykonať fyzickou návštevou na stavbe, ale jej vykonanie je nevyhnutné na získanie údajov na spracovanie energetického certifikátu, môže zabezpečiť s využitím aplikácie zabezpečujúcej videohovory, a to nasledujúcim spôsobom:
· Vlastník kontrolovanej budovy (ďalej len „vlastník“) aj oprávnená osoba musia súhlasiť s nahradením vykonania fyzickej prehliadky na mieste stavby využitím niektorej aplikácie zabezpečujúcej videohovor za prítomnosti vlastníka alebo ním povereného zástupcu po vykonaní stavebných prác na novej alebo obnovovanej budove alebo na existujúcej budove.
· Svoj súhlas aj potvrdenie technického zabezpečenia na tento postup vykonania kontroly na novej, obnovovanej alebo existujúcej budove potvrdia obidve strany písomne. 
· Oprávnená osoba v príprave kontroly vyžiada od vlastníka zaslanie všetkých podkladov vrátane projektovej dokumentácie, ktoré sú potrebné na spracovanie energetického certifikátu. Vyžiada aj zaslanie fotografií z budovy, jej jednotlivých častí, stavebných konštrukcií a prvkov technických systémov. Všetky fotografie, ktoré vlastník zašle pred vykonaním kontroly sa musia označiť číslom, dátumom a časom zhotovenia. Osoby na fotografiách sa musia snímať zozadu, aby neboli identifikovateľné tváre. 
· V príprave kontroly oprávnená osoba dohodne aj termín a čas vykonania virtuálnej kontroly budovy s využitím videohovoru s vlastníkom.
· Pri uskutočnení samotnej virtuálnej kontroly sa bude vlastník pohybovať po budove na základe priamych inštrukcií oprávnenej osoby tak, aby oprávnená osoba mohla skontrolovať vykonaný stav stavebných konštrukcií a technických systémov. Oprávnená osoba musí byť počas virtuálnej kontroly pri počítači alebo mobile a mať k dispozícii všetky vopred doručené podklady od vlastníka. Oprávnená osoba môže podľa zistení dať zhotoviť ďalšie fotografie napr. prvkov a detailov, štítkov a iných informácií doplňujúcich údaje o budove. Všetky fotografie, ktoré vlastník spraví počas virtuálnej kontroly a následne ich zašle oprávnenej osobe, sa musia označiť číslom, dátumom a časom zhotovenia. Čas zhotovenej fotografie musí korešpondovať s časom vykonávanej kontroly. Vlastník pošle oprávnenej osobe aj celkový záber priečelia a štítu budovy s vyznačením miesta a čísla fotografie. Osoby na fotografiách sa musia snímať zozadu, aby neboli identifikovateľné tváre.
· Oprávnená osoba môže cez použitú aplikáciu vykonať aj pohovor s vlastníkom, aby získala doplňujúce údaje na spracovanie energetického certifikátu. Môže požiadať vlastníka o poskytnutie ďalších dokladov a dokumentácie.
· Ostatné úkony, výpočty a spracovanie energetického certifikátu vykoná oprávnená osoba podľa zavedených postupov. 


Príloha č. 11 
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Nepovinné hodnotenie miesta spotreby na zabudované osvetlenie pre rodinný alebo bytový dom 

A. Postup výpočtu ročnej potreby energie na zabudované osvetlenie v rodinnom dome a v bytovom dome

1.	Metóda 1 (komplexná metóda): Ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie v rodinnom dome a v bytovom dome sa vypočíta pomocou vzťahu




kde
WL 	– ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie [kWh],
Pi 	– celkový príkon pevne nainštalovaných svietidiel v miestnosti [kW],
kC 	– korekčný činiteľ zohľadňujúci spôsob riadenia osvetlenia [-],
FL 	– činiteľ účinnosti osvetľovacích zariadení [-],
FO 	– činiteľ obsadenosti [-],
FD 	– činiteľ využitia denného svetla [-],
tN	– štandardný ročný prevádzkový čas budovy bez denného svetla [h],
tD	– štandardný ročný prevádzkový čas budovy s denným svetlom [h].

Korekčné činitele kC, FL, FO a FD sa musia určiť jednotlivo pre každú miestnosť v budove. 

2.	Metóda 2 (rýchla metóda): Ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie v rodinnom dome a v bytovom dome sa vypočíta pomocou vzťahu



kde
WL 	– ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie [kWh],
Pi 	– celkový príkon pevne nainštalovaných svietidiel v miestnosti [kW],
kC 	– korekčný činiteľ zohľadňujúci spôsob riadenia osvetlenia [-],
FL 	– činiteľ účinnosti osvetľovacích zariadení [-],
FO 	– činiteľ obsadenosti [-],
FD 	– činiteľ využitia denného svetla [-],
tN	– štandardný ročný prevádzkový čas budovy bez denného svetla [h],
tD	– štandardný ročný prevádzkový čas budovy s denným svetlom [h].

Korekčné činitele kC, FL, FO a FD sa stanovia za celú budovu. 


3.	Národné činitele kC, FL, FO a FD treba uvažovať podľa prílohy č. 1a tabuľky č. 3. Prevádzkové časy tD a tN treba uvažovať podľa prílohy č. 1a tabuľky č. 4.
4.	Celkový príkon svietidiel Pi sa určí ako príkonová hustota osvetlenia Psi uvedená v prílohe č. 3 tabuľke č. 6 vynásobená plochou miestnosti.
5.	Ak je v miestnosti inštalované kombinované riadenie osvetlenia, korekčný činiteľ kC treba vyrátať ako súčin čiastkových korekčných činiteľov pre všetky inštalované spôsoby riadenia osvetlenia. Pri projektovom hodnotení sa korekčný činiteľ kC určí za celú budovu pre prevažujúci typ riadenia osvetlenia. 
6.	Pohotovostná ročná potreba energie WP sa vypočíta ako súčin celkového pohotovostného príkonu pre automatické riadenie osvetlenia v budove a štandardného ročného prevádzkového času budovy 3 500 hodín. Potreba energie na nabíjanie núdzových svietidiel sa neuvažuje.
7.	Ročná potreba energie na zabudované osvetlenie sa vyráta ako súčet ročnej potreby energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie WL a ročnej pohotovostnej potreby energie WP. 

B. Škála energetických tried nepovinného hodnotenia rodinného domu a bytového domu pre potrebu energie na zabudované osvetlenie

Tabuľka 1: Škála energetických tried pre potrebu energie na osvetlenie v kWh/(m2.a)
	Miesto spotreby
	Kategória budovy
	Horné hranice tried energetickej hospodárnosti budovy

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F1)

	Osvetlenie
	rodinný dom
	≤ 2
	5
	7
	10
	12
	> 15

	
	bytový dom
	≤ 3
	6
	9
	12
	15
	> 18


1) Číslo platí ako dolná hranica energetickej triedy.

Poznámky:
a) Ročnú potrebu energie na zabudované osvetlenie v rodinných domoch a v bytových domoch treba vyrátať metódou 1 (komplexnou metódou) podľa prílohy č. 10 s použitím národných činiteľov uvedených v prílohe č. 1a tabuľke č. 3.

b) Projektové hodnotenie potreby energie na zabudované elektrické osvetlenie v rodinných domoch a v bytových domoch sa môže uskutočniť aj metódou 2 (rýchlou metódou) podľa bodu A. s použitím národných činiteľov uvedených v prílohe č. 1a tabuľke č. 3.

C. Správa (príloha k nepovinnému hodnoteniu potreby energie na osvetlenie rodinných a bytových domov) 
Tabuľka 2: Potreba energie na osvetlenie v budovách kategórie rodinné domy a bytové domy
	Č. r.
	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE

	1
	Názov budovy:
Ulica, súpisné/ orientačné číslo:
Obec: 
Parcelné číslo:
Katastrálne územie:
Účel spracovania energetického certifikátu: 

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	
	Výpočet potreby energie na osvetlenie

	
	VSTUPNÉ ÚDAJE

	7
	Budova
	Kategória budovy
	 
	-

	8
	
	Celkový počet miestností v budove
	 
	-

	9
	
	Celková úžitková plocha
	 
	m2

	10
	
	Lokalita – zemepisná šírka
	 
	°

	11
	
	Lokalita – zemepisná dĺžka
	 
	°

	12
	Svietidlá
	Celkový inštalovaný príkon osvetlenia
	 
	kW

	13
	
	Prevažujúci druh osvetľovacieho zariadenia – kód1)
	 
	-

	14
	
	Priemerný činiteľ účinnosti osvetľovacieho zariadenia v budove (FL)
	 
	-

	15
	Riadenie
	Prevažujúci spôsob riadenia osvetlenia– kód2)
	 
	-

	16
	
	Priemerný korekčný činiteľ zohľadňujúci prevažujúci spôsob riadenia osvetlenia v budove (kC)
	
	-

	17
	
	Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (FD)
	 
	-

	18
	
	Priemerný činiteľ obsadenosti v budove (FO)
	 
	-

	
	VÝSLEDKY

	19
	 
	Ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie (WL)
	 
	kWh

	20
	 
	Ročná pohotovostná potreba energie (WP)
	 
	kWh

	21
	 
	Potreba energie na osvetlenie (LENI)
	 
	kWh/(m2.a)

	
	
	
	
	

	22
	 
	Podiel potreby energie na osvetlenie rodinného/bytového domu z celkovej potreby energie v budove3)
	 
	%


1) Kódy druhu osvetľovacieho zariadenia: 
Z – obyčajná žiarovka, H – halogénová žiarovka, KR – kompaktná žiarivka (retrofit), 
K – kompaktná žiarivka, M – halogenidová výbojka, N – vysokotlaková sodíková výbojka, 
L8 – lineárna žiarivka T8, L5 – lineárna žiarivka T5, DR – svetelná dióda LED (retrofit), 
D – svetelná dióda LED
2) Kódy spôsobu riadenia osvetlenia: 
MS – manuálne spínanie ZAP/VYP, MR – manuálne stmievanie, MT – manuálne ZAP/VYP s časovým spínačom, MP – manuálne ZAP/VYP s pohybovým snímačom, AP – automatické spínanie ZAP/VYP s pohybovým snímačom, AL – automatické spínanie ZAP/VYP so svetelným snímačom, AR – automatické stmievanie so svetelným snímačom, CV – funkcia centrálneho vypnutia osvetlenia 
3) Podiel potreby energie na osvetlenie rodinného/bytového domu z celkovej potreby energie v budove sa vyráta ako podiel potreby energie na osvetlenie (riadok 21) a súčtu celkovej potreby energie budovy (strana 2 energetického certifikátu) a vyrátanej hodnoty potreby energie na osvetlenie rodinného/bytového domu (riadok 21).


Príloha č. 12
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Tabuľka 1
	
	Cena bez DPH
eur
	Cena s DPH
eur

	Ročné sumárne údaje o budovách z energetických certifikátov 
	100
	123

	Mesačné sumárne údaje o budovách z energetických certifikátov
	100
	123

	Sumárne údaje o budovách za obdobie do 5 rokov 
	250
	307,50

	Sumárne údaje o budovách za obdobie nad 5 rokov
	500
	615

	Sumárne údaje o budovách z pasportov obnovy budov
	300
	369



Tabuľka 2
	Špecificky pripravené údaje o budovách
	Cena bez DPH
eur
	Cena s DPH
eur

	Hodinová sadzba 
	50
	61,50


“.


31. Slovo „byt“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „jednotka budovy“ v príslušnom tvare.

32. Slová „systémová hranica“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „hranica posudzovania“ v príslušnom tvare.

33. Slová „globálny ukazovateľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem § 2 ods. 1 nahrádzajú slovami „primárna energia“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2027.
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