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[bookmark: predpis.oznacenie] 119 

[bookmark: predpis.typ] VYHLÁŠKA 

[bookmark: predpis.podnadpis] Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

[bookmark: predpis.datum] z 22. februára 2016, 

[bookmark: predpis.nadpis] ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru 
[bookmark: predpis.text] Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 81 ods. 2 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 
[bookmark: paragraf-1.oznacenie][bookmark: paragraf-1] § 1 
[bookmark: paragraf-1.nadpis] Predmet úpravy 
[bookmark: paragraf-1.odsek-1][bookmark: paragraf-1.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-1.text] Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o 
[bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-a][bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-a.text] a) zaraďovaní vodných stavieb do jednotlivých kategórií (ďalej len „kategorizácia“), 
[bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-b][bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-b.text] b) výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami (ďalej len „dohľad“), 
[bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-c][bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-c.text] c) vykonávaní skúšky na získavanie odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu (ďalej len „odborná spôsobilosť“) a o vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu, 
[bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-d][bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-1.pismeno-d.text] d) výkone technicko-bezpečnostného dozoru nad vodnými stavbami (ďalej len „dozor“). 

[bookmark: paragraf-2.oznacenie][bookmark: paragraf-2] § 2 
[bookmark: paragraf-2.nadpis] Kategorizácia 
[bookmark: paragraf-2.odsek-1][bookmark: paragraf-2.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-1.text] (1) Vlastník vodnej stavby alebo stavebník vodnej stavby požiada o zaradenie, preradenie, nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo o vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie ministerstvo. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-2][bookmark: paragraf-2.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-2.text] (2) Štátna organizácia, ktorá je na výkon dohľadu poverená (ďalej len „poverená organizácia“), vypracuje po získaní potrebných informácií z projektovej dokumentácie vodnej stavby, z manipulačného poriadku vodnej stavby, informácií od orgánu štátnej vodnej správy, vlastníka, správcu a užívateľa vodnej stavby, poznatkov z obchôdzky a podľa postupu uvedeného v prílohe č. 1 posudok, ku ktorému priloží aj návrh na zaradenie, preradenie, nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo návrh na vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie. Vlastníkovi vodnej stavby alebo stavebníkovi vodnej stavby sa posudok zasiela v šiestich vyhotoveniach a návrh na zaradenie, nezaradenie, preradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo na jej vyradenie z príslušnej kategórie v dvoch vyhotoveniach, z toho päť vyhotovení posudkov, a návrh na zaradenie, nezaradenie, preradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo na jej vyradenie z príslušnej kategórie sa zasiela vlastník alebo stavebník vodnej stavby do 30 dní odo dňa doručenia ministerstvu. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-3][bookmark: paragraf-2.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-3.text] (3) Jeden doklad o zaradení, preradení, nezaradení vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo o jej vyradení z príslušnej kategórie si spolu s posudkom uchováva ministerstvo a po jednom zasiela vlastníkovi vodnej stavby alebo stavebníkovi vodnej stavby, poverenej organizácii, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a orgánu štátnej vodnej správy, ktorému prislúcha dozor. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-4][bookmark: paragraf-2.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-4.text] (4) Poverená organizácia uchováva doklady o zaradení, preradení, nezaradení vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo o vyradení vodnej stavby z príslušnej kategórie spolu s posudkom vrátane elektronickej podoby týchto dokumentov a spolu s elektronickou podobou projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie, na základe ktorých bol návrh na zaradenie, preradenie, nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo na vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie vypracovaný. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-5][bookmark: paragraf-2.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-5.text] (5) Kritériá kategorizácie sú uvedené v prílohe č. 1. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-6][bookmark: paragraf-2.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-6.text] (6) Návrh na zaradenie vodnej stavby do kategórie je uvedený v prílohe č. 2. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-7][bookmark: paragraf-2.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-7.text] (7) Návrh na preradenie vodnej stavby do kategórie je uvedený v prílohe č. 3. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-8][bookmark: paragraf-2.odsek-8.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-8.text] (8) Návrh na nezaradenie vodnej stavby do kategórie je uvedený v prílohe č. 4. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-9][bookmark: paragraf-2.odsek-9.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-9.text] (9) Návrh na vyradenie vodnej stavby z kategorizácie vodných stavieb je uvedený v prílohe č. 5. 

[bookmark: paragraf-3.oznacenie][bookmark: paragraf-3] § 3 
[bookmark: paragraf-3.nadpis] Etapy existencie vodnej stavby 
[bookmark: paragraf-3.odsek-1][bookmark: paragraf-3.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-1.text] (1) Na účely dohľadu sa na vodnej stavbe rozlišuje etapa 
[bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-a][bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-a.text] a) prípravy výstavbyuskutočnenia vodnej stavby alebo etapa prípravy zmeny vodnej stavby, ktorá trvá do začatia stavebných prác, 
[bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-b][bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-b.text] b) výstavby uskutočnenia vodnej stavby alebo etapa zmeny vodnej stavby, ktorá trvá počas stavebných prác na vodnej stavbe; etapa zmeny vodnej stavby sa začína po začatí stavebných prác na základe stavebného povolenia projektu stavby overenom v konaní o stavebnom zámere, ak stavebnými prácami dôjde k zmene typu alebo rozmerov objektov vodnej stavby, zmene objemu zadržiavaných vôd, zmene spôsobu prevádzania vôd vodnou stavbou alebo k ovplyvneniu režimu podzemných vôd a priesakových vôd,; pri vodných stavbách s viacerými samostatnými objektami je pri zmene len niektorých objektov možné so súhlasom orgánu štátnej vodnej správy uviesť do etapy zmeny len príslušné objekty vodnej stavby,
[bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-c][bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-c.text] c) overovacej prevádzky vodnej stavby, ktorá sa začína prvým zaťažovaním vodnej stavby vzdutou alebo zadržiavanou vodou a zahŕňa skúšku prevádzkových situácií v takom počte, ktorým sa preukáže splnenie predpokladov v schválenom projekte a posúdi spoľahlivá funkcia a bezpečnosť vodnej stavby; pri vodných stavbách IV. kategórie, ktorých overovacia prevádzka na základe vyjadrenia hlavného zamestnanca dohľadu nepresiahne tri mesiace šesť mesiacov, je možné dohľad počas overovacej prevádzky na základe súhlasného stanoviska  súhlasu orgánu štátnej vodnej správy primerane nahradiť dohľadom počas výstavby uskutočnenia vodnej stavby alebo zmeny vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-d][bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-1.pismeno-d.text] d) trvalej prevádzky vodnej stavby, ktorá sa začína po skončení overovacej prevádzky a trvá až do uvedenia vodnej stavby do stavu, v ktorom už stavba nie je schopná vzdúvať a zadržiavať vodu, alebo trvá do etapy zmeny vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-3.odsek-2][bookmark: paragraf-3.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-2.text] (2) Pri odkaliskách sa na účely dohľadu rozlišuje etapa 
[bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-a][bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-a.text] a) prípravy výstavby uskutočnenia vodnej stavby, ktorá trvá do začatia stavebných prác, 
[bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-b][bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-b.text] b) výstavby uskutočnenia vodnej stavby, keď dochádza alebo môže dochádzať k postupnému zvyšovaniu hrádzí, zapĺňaniu alebo odťažovaniu priestoru odkaliska a zmenám zaťažovacích stavov; výstavba uskutočnenie odkaliska je ukončená po ukončení rekultivácie trvá do začatia etapy rekultivácie, 
c) rekultivácie vodnej stavby, počas ktorej prebiehajú práce spojené najmä s rekultiváciou odkaliska pre dosiahnutie dlhodobej stability a bezpečnosti odkaliska. Ak práce na rekultivácii prebiehajú súčasne s uskutočnením odkaliska alebo súčasne s jeho prevádzkou, pri ktorej sa na odkalisko odpad ukladá, ťaží sa, premiestňuje sa v rámci odkaliska alebo ak sa mení stav zaťaženia odkaliska, ide o etapu uskutočnenia vodnej stavby,
[bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-c][bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-c.text] cd) overovacej prevádzky vodnej stavby, ktorá sa začína po ukončení rekultivácie odkaliska; overuje sa ňou návrh a spôsob rekultivácie a vplyv na celkovú bezpečnosť odkaliska, 
[bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-d][bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-2.pismeno-d.text] de) trvalej existencie vodnej stavby, ktorá sa začína po ukončení overovacej prevádzky. 

[bookmark: paragraf-4.oznacenie][bookmark: paragraf-4] § 4 
[bookmark: paragraf-4.nadpis] Rozsah dohľadu 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1][bookmark: paragraf-4.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.text] (1) Dohľadom sa sleduje a vyhodnocuje primerane ku kategórii vodnej stavby a k jej technickému stavu najmä 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-a][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-a.text] a) statická stabilita a dynamická stabilita vodnej stavby alebo jej častí vrátane hradiacich konštrukcií a ich technologických častí, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-b][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-b.text] b) priestorové zmeny vodnej stavby ako celku voči jej okoliu, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-c][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-c.text] c) deformácia vodnej stavby, vzájomné posuny jednotlivých častí konštrukcií a trhliny v konštrukčnom materiáli, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-d][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-d.text] d) deformácia podložia, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-e][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-e.text] e) vlastnosti stavebných materiálov a podložných materiálov a pri odkaliskách aj vlastnosti ukladaných odpadov, ktoré majú vplyv na stabilitu a bezpečnosť odkaliska, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-f][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-f.text] f) režim podzemných vôd, povrchových vôd a priesakových vôd, najmä tlak a objem vody, spojitosti priesakov, smer a rýchlosť prúdenia vody, čiastkové množstvo a celkové množstvo priesakov, vývery vody v priestore vodnej stavby a v jej blízkom okolí, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-g][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-g.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-g.text] g) funkčnosť ochranných, tesniacich, filtračných, drenážnych a ekologických prvkov vodnej stavby a jej podložia, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-h][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-h.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-h.text] h) hydraulický spád v konštrukčných materiáloch a podložných materiáloch a ich filtračná stabilita, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-i][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-i.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-i.text] i) vplyvy prostredia na technický stav vodnej stavby a jej technologické zariadenia, najmä poveternostné účinky (mráz a vlnobitie), zosuvy brehov nádrže a zosuvy v blízkom okolí vodnej stavby, agresívne účinky vzduchu a vody vo vodnej nádrži, vplyv podzemnej vody a priesakovej vody, účinky stavebných prác a trhacích prác v okolí vodnej stavby, zemetrasenia, poddolovania, účinky prevádzkových otrasov, vibrácií, dopravných otrasov, vegetácie a živočíchov a nepovolených zásahov tretích osôb, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-j][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-j.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-j.text] j) vplyv prevádzky na technický stav vodnej stavby a jej technologické zariadenia, najmä účinky manipulácie s vodou vo vodnej nádrži, mechanické účinky a iné účinky vypúšťanej vody a vodou unášaných materiálov, opotrebovanie a možné dôsledky zlyhania uzáverov a hradiacich konštrukcií výpustov, priepadov, hatí, plavebných komôr a odberných zariadení, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-k][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-k.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-k.text] k) prietokové pomery rybovodov, výpustných zariadení a priepadových zariadení v porovnaní s pôvodnými predpokladmi uvedenými v návrhu projektu, napríklad ovplyvnenie prietokov na hornom vodnom toku novými stavbami, poruchou alebo zrušením jestvujúcich stavieb, zmenou odtokových pomerov v povodí, ľadovými zátarasami, zanášaním korýt a vegetáciou alebo zmenou a spresnením hydrologických údajov, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-l][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-l.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-l.text] l) správnosť a objektívnosť meraní a pozorovaní vykonávaných pravidelne obsluhou stavby a overovaných hlavným zamestnancom dohľadu, ktorý je osobou odborne spôsobilou na výkon dohľadu, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-m][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-m.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.pismeno-m.text] m) aktuálnosť hydrologických podkladov z hľadiska bezpečnosti vodnej stavby počas jej povodňového zaťaženia podľa § 9 ods. 7 písm. h) a i). 
[bookmark: paragraf-4.odsek-2][bookmark: paragraf-4.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-2.text] (2) Dohľad sa vykonáva 
[bookmark: paragraf-4.odsek-2.pismeno-a][bookmark: paragraf-4.odsek-2.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-2.pismeno-a.text] a) sledovaním javov a skutočností uvedených v odseku 1 a spracúvaním údajov o nich, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-2.pismeno-b][bookmark: paragraf-4.odsek-2.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-2.pismeno-b.text] b) rozbormi a hodnotením výsledkov všetkých pozorovaní a meraní vo vzťahu k určeným medzným hodnotám, kritickým hodnotám, predpokladom v schválenom projekte, poznatkom z výstavby uskutočnenia alebo zmeny vodnej stavby a jej prevádzky a posudzovaním bezpečnosti vodných stavieb. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-3][bookmark: paragraf-4.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-3.text] (3) Pri vykonávaní dohľadu sa využívajú údaje zo sledovania javov vrátane meraní veličín a hodnotenia skutočností, ktoré sú významné pre bezpečnosť vodnej stavby a zamedzenie negatívnym vplyvom na životné prostredie, výsledky obchôdzok vodnej stavby, hlásenia a výsledky z technicko-bezpečnostných prehliadok. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-4][bookmark: paragraf-4.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-4.text] (4) Ak sa v priebehu výstavby uskutočnenia alebo zmeny vodnej stavby použije technológia, ktorou vznikne konštrukcia na prechodné zadržiavanie vody, stavebník vodnej stavby zabezpečuje dohľad v rovnakom rozsahu, aký zabezpečuje vlastník vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-5][bookmark: paragraf-4.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-5.text] (5) Dohľad v etape prípravy výstavby uskutočnenia vodnej stavby alebo v etape prípravy zmeny vodnej stavby pozostáva z 
[bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-a][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-a.text] a) vypracovania odborného posudku a návrhu na zaradenie vodnej stavby do kategórie alebo návrhu na preradenie vodnej stavby do inej kategórie, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-b][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-b.text] b) zaradenia vodnej stavby do príslušnej kategórie, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-c][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-c.text] c) vypracovania vyjadrenia o rozsahu dohľadu, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-d][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-d.text] d) vypracovania projektu meraní, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-e][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-5.pismeno-e.text] e) určenia hlavného zamestnanca dohľadu pre vodnú stavbu pred začatím výstavby uskutočnenia. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-6][bookmark: paragraf-4.odsek-6.text](6) Dohľad v etape výstavby uskutočnenia vodnej stavby alebo v etape zmeny vodnej stavby a pri odkaliskách aj v etape rekultivácie pozostáva 
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-a][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-a.text] a) z výkonu dohľadu podľa vyjadrenia o rozsahu dohľadu, pri odkaliskách podľa programu dohľadu počas výstavby uskutočnenia alebo rekultivácie, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-b][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-b.text] b) zo zabezpečenia postupu prác dodávateľa tak, aby sa prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie včas a odborne zabudovali, vyskúšali a chránili pred poškodením a aby sa kontinuita pozorovaní a meraní a spoľahlivosť výsledkov neohrozili, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-c][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-c.text] c) zo zabezpečenia odborného posúdenia zabudovania prístrojov a zariadení vrátane overenia technickej dokumentácie prostredníctvom hlavného zamestnanca dohľadu, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-d][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-d.text] d) zo zosúladenia dohľadu počas výstavby uskutočnenia vodnej stavby alebo počas jej zmeny s postupom výstavby uskutočnenia vodnej stavby alebo jej zmeny, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-e][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-e.text] e) z vykonávania kontrolných meraní a obhliadok hlavným zamestnancom dohľadu, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-f][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-f.text] f) z vykonávania technicko-bezpečnostných prehliadok, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-g][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-g.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-6.pismeno-g.text] g) z vypracovania etapových správ o výkone dohľadu (ďalej len „etapová správa“), súhrnných etapových správ o výkone dohľadu (ďalej len „súhrnná etapová správa“) a programu dohľadu pre overovaciu prevádzku vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-7][bookmark: paragraf-4.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-7.text] (7) Dohľad v etape overovacej prevádzky vodnej stavby pozostáva z 
[bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-a][bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-a.text] a) výkonu dohľadu podľa programu dohľadu pre overovaciu prevádzku vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-b][bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-b.text] b) vykonávania kontrolných meraní a obhliadok hlavným zamestnancom dohľadu, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-c][bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-c.text] c) vykonávania technicko-bezpečnostných prehliadok, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-d][bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-7.pismeno-d.text] d) vypracovania etapových správ, súhrnných etapových správ a programu dohľadu pre trvalú prevádzku vodnej stavby a pri odkaliskách pre trvalú existenciu vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8][bookmark: paragraf-4.odsek-8.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-8.text] (8) Dohľad v etape trvalej prevádzky a pri odkaliskách v etape trvalej existencie vodnej stavby pozostáva z 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-a][bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-a.text] a) výkonu dohľadu podľa programu dohľadu pre trvalú prevádzku vodnej stavby a pri odkaliskách pre trvalú existenciu vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-b][bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-b.text] b) vykonávania kontrolných meraní a obhliadok hlavným zamestnancom dohľadu, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-c][bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-c.text] c) realizovania technicko-bezpečnostných prehliadok, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-d][bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-d.text] d) vypracovania etapových správ, súhrnných etapových správ a aktualizácie programu dohľadu pre trvalú prevádzku a pri odkaliskách pre trvalú existenciu vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-9][bookmark: paragraf-4.odsek-9.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-9.text] (9) Oznámenie o určení hlavného zamestnanca dohľadu podľa odseku 5 písm. e) zasiela vlastník vodnej stavby alebo správca vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy v etape prípravy alebo pri každej zmene hlavného zamestnanca dohľadu. Pri vodných stavbách I. a II. kategórie je hlavný zamestnanec dohľadu zamestnancom poverenej organizácie. 

[bookmark: paragraf-5.oznacenie][bookmark: paragraf-5] § 5 
[bookmark: paragraf-5.nadpis] Vyjadrenie o rozsahu dohľadu 
[bookmark: paragraf-5.odsek-1][bookmark: paragraf-5.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-5.odsek-1.text] (1) Vyjadrenie o rozsahu dohľadu, ktoré vypracúva odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu nad vodnou stavbou príslušnej kategórie a primerane ku kategórii vodnej stavby pre etapu uskutočnenia vodnej stavby alebo pre etapu zmeny vodnej stavby obsahuje 
[bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-a][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-a.text] a) podrobný opis a rozbor rizík spojených s budúcou existenciou vodnej stavby v danom prostredí a jej prevádzkou, 
[bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-b][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-b.text] b) požiadavky na prieskumné práce a projektové práce nad rámec už vypracovanej projektovej dokumentácie, 
[bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-c][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-c.text] c) požiadavky potrebné na prostriedky výkonu dohľadu, prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie, 
[bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-d][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-d.text] d) údaje o hlavnom zamestnancovi dohľadu a údaje o zamestnancovi vlastníka vodnej stavby zodpovednom za výkon dohľadu, 
[bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-e][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-e.text] e) pokyny na výkon dohľadu počas výstavby alebo zmeny, ktorý vykonáva obsluha vodnej stavby a hlavný zamestnanec dohľadu, 
[bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-f][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-5.odsek-1.pismeno-f.text] f) formulár hlásení o zisteniach a meraniach obsluhy stavby počas výstavby alebo zmeny, ako aj na údaje o postupe výstavby uskutočnenia alebo zmeny. 
(2) Ak vodná stavba pozostáva z viacerých objektov, ktoré majú viacerých vlastníkov, vypracováva sa spoločné vyjadrenie o rozsahu dohľadu pre všetky objekty všetkých vlastníkov objektov vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-6.oznacenie][bookmark: paragraf-6] § 6 
[bookmark: paragraf-6.nadpis] Projekt meraní 
[bookmark: paragraf-6.odsek-1][bookmark: paragraf-6.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-1.text] (1) Projekt meraní vypracúva odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu nad vodnou stavbou príslušnej kategórie alebo projektant.1) Ak projekt meraní vypracúva projektant vodnej stavby alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá nie je hlavným zamestnancom dohľadu vodnej stavby, je potrebné projekt meraní pripomienkovať hlavným zamestnancom dohľadu vodnej stavby. Projekt meraní vychádza z rozsahu dohľadu podľa § 4 a vyjadrenia o rozsahu dohľadu podľa § 5 a z pripomienok hlavného zamestnanca dohľadu. 
[bookmark: paragraf-6.odsek-2][bookmark: paragraf-6.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-2.text] (2) Ak ide o vodné stavby I. až III. kategórie, projekt meraní sa vypracúva súčasne s projektovou dokumentáciou. Ak ide o vodnú stavbu IV. kategórie, projekt meraní sa vypracúva, len ak je navrhnutý vo vyjadrení o rozsahu dohľadu. 
[bookmark: paragraf-6.odsek-3][bookmark: paragraf-6.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-3.text] (3) Projekt meraní obsahuje 
[bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-a][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-a.text] a) dokumentáciu kontrolných prístrojov a merných zariadení,
[bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-b][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-b.text] b) prehľad dôležitých predpokladov bezpečnosti a stability trvalej prevádzky vodnej stavby a odhad ich zabezpečenia; pri odkaliskách v etape výstavby uskutočnenia vodnej stavby, rekultivácie, overovacej prevádzky vodnej stavby a trvalej existencie vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-c][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-c.text] c) návrh a odôvodnenie druhu, rozsahu a presnosti metód meraní, prístrojov a zariadení na výkon dohľadu, 
[bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-d][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-d.text] d) prehľad medzných hodnôt a kritických hodnôt sledovaných javov a skutočností ovplyvňujúcich bezpečnosť vodnej stavby a ňou ohrozeného územia, 
[bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-e][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-e.text] e) návrh bezpečných prístupov k meracím zariadeniam, 
[bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-f][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-f.text] f) návrh opatrení na zaistenie bezpečného výkonu merania a údržby meracích merných zariadení vrátane ich ochrany pred poškodením, 
[bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-g][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-g.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-3.pismeno-g.text] g) harmonogram inštalácií meracích merných zariadení a harmonogram pozorovaní a meraní podľa postupu uskutočnenia vodnej stavby, alebo jej zmeny alebo rekultivácie. 
[bookmark: paragraf-6.odsek-4][bookmark: paragraf-6.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-4.text] (4) Ak ide o odkaliská, projekt meraní obsahuje aj pravidelné sledovanie zmien fyzikálno-mechanických vlastností obsahu odkaliska a hrádzí odkaliska a kontrolné overovanie stability hrádze odkaliska. 
(5) Ak vodná stavba pozostáva z viacerých objektov, ktoré majú viacerých vlastníkov, vypracováva sa spoločný projekt meraní pre všetky objekty vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-6.odsek-5][bookmark: paragraf-6.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-5.text] (56) Ak sa v projekte meraní neriešia niektoré požiadavky uvedené vo vyjadrení o rozsahu dohľadu, ich riešenie musí byť uvedené v inej časti projektovej dokumentácie. 

[bookmark: paragraf-7.oznacenie][bookmark: paragraf-7] § 7 
[bookmark: paragraf-7.nadpis] Medzná hodnota a kritická hodnota 
[bookmark: paragraf-7.odsek-1][bookmark: paragraf-7.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-7.odsek-1.text] (1) Medzná hodnota je očakávaná limitná hodnota javu alebo skutočnosti na konkrétne stavy zaťaženia meranej veličiny stanovená pre konkrétny zaťažovací stav. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-2][bookmark: paragraf-7.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-7.odsek-2.text] (2) Kritická hodnota je hodnota sledovaného javu alebo skutočnosti meranej veličiny stanovená pre konkrétny zaťažovací stav, ktorej výskyt spôsobuje obavy o bezpečnosť vodnej stavby a pri ktorej sa vykonávajú núdzové opatrenia. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-3][bookmark: paragraf-7.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-7.odsek-3.text] (3) Kritickým javom sa rozumie jav, ktorého vznik spôsobuje obavy o bezpečnosť vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4][bookmark: paragraf-7.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-7.odsek-4.text] (4) Výber merných zariadení a sledovaných javov, na ktorých je potrebné určiť medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy, určuje hlavný zamestnanec dohľadu pre konkrétnu vodnú stavbu vždy individuálne. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-5][bookmark: paragraf-7.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-7.odsek-5.text] (5) Určenie medzných hodnôt a kritických hodnôt pre merania na merných zariadeniach sa vykoná primerane ku kategórii vodnej stavby I. a II. kategórie na základe výpočtov a matematického modelovania, ktoré musia byť vypracované prehľadne, jednoznačne a musia umožňovať spätnú kontrolu, pre vodné stavby III. a IV. kategórie na základe analýzy typu a stavu vodnej stavby a jej objektov. Pri prevádzkovanej vodnej stavbe sa využijú výsledky predchádzajúcich meraní a pozorovaní v závislosti od ich dostupnosti. Primerane ku kategórii vodnej stavby sa výpočty vykonávajú v profiloch telesa vodnej stavby, ktoré majú reprezentatívny charakter, pričom sa zohľadňujú geologické a geotechnické charakteristiky podložia vodnej stavby a jej blízkeho okolia. Zohľadní sa aj geometrické usporiadanie profilu telesa vodnej stavby a vonkajšie a vnútorné zaťaženia, ktoré pôsobia na vodnú stavbu, a taktiež sa zohľadnia pripomienky hlavného zamestnanca dohľadu. Pri líniových stavbách, akými sú ochranné hrádze a hrádze kanálov, sa zohľadnia zmeny geologického prostredia a zmeny tvaru telesa vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-6][bookmark: paragraf-7.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-7.odsek-6.text] (6) Pri výpočtoch podľa odseku 5 sa zohľadnia stavy zaťaženia zaťažovacie stavy, ktoré môžu nastať na vodnej stavbe. Výpočtami medzných hodnôt sa určujú maximálne očakávané hodnoty alebo javy dosiahnuté pri prevádzkovaní podľa platného manipulačného poriadku. Výpočtami kritických hodnôt sa určujú hodnoty alebo javy dosiahnuté s najnepriaznivejšou kombináciou stavov zaťaženia zaťažovacích stavov. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-7][bookmark: paragraf-7.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-7.odsek-7.text] (7) Medzné hodnoty a kritické hodnoty sa pri líniových stavbách a stavbách na ochranu pred povodňami určia na základe predpokladanej povodňovej vlny. Stavby na ochranu pred povodňami, ktoré podliehajú výkonu dohľadu, sú z hľadiska výkonu dohľadu vodné stavby, ktoré nie sú trvalo zaťažené vodou, napríklad ochranné hrádze, čerpacie stanice a poldre. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-8][bookmark: paragraf-7.odsek-8.oznacenie][bookmark: paragraf-7.odsek-8.text] (8) Medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy určuje odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu alebo projektant. Ak medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy určuje projektant alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá nie je hlavným zamestnancom dohľadu, hlavný zamestnanec dohľadu pripomienkuje navrhnuté medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-9][bookmark: paragraf-7.odsek-9.oznacenie][bookmark: paragraf-7.odsek-9.text] (9) Medzné hodnoty a kritické hodnoty stratia platnosť, ak sa výrazne zmenia stavy zaťaženia na vodnej stavbe, alebo dovtedy vtedy, keď sa zistia výrazne odlišné vstupné údaje, ktoré vstupovali do výpočtov a matematických modelov. Pri odkaliskách sa určia medzné hodnoty a kritické hodnoty pre jednotlivé úrovne zvýšenia. 

[bookmark: paragraf-8.oznacenie][bookmark: paragraf-8] § 8 
[bookmark: paragraf-8.nadpis] Program dohľadu 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1][bookmark: paragraf-8.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.text] (1) Program dohľadu, ktorý vypracúva hlavný zamestnanec dohľadu, pre etapu overovacej a trvalej prevádzky a pri odkaliskách pre všetky etapy existencie, obsahuje primerane ku kategórii vodnej stavby 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-a][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-a.text] a) dokumentáciu umiestnenia a opis zabudovaných meracích merných prístrojov a zariadení alebo odkaz na túto dokumentáciu v predchádzajúcich správach o výkone dohľadu, počas výstavby vodnej stavby alebo počas jej zmeny a počas overovacej prevádzky vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-b][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-b.text] b) údaje o pozorovaniach a meraniach a údaje o organizáciách a osobách, ktoré ich vykonávajú, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-c][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-c.text] c) pokyny týkajúce sa termínov zohľadňujúcich bežné stavy zaťaženia, povodňové stavy zaťaženia a revízie podľa manipulačného poriadku vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-d][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-d.text] d) pokyny pre obsluhu vodnej stavby týkajúce sa pracovných postupov a zápisov výsledkov meraní a pozorovaní, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-e][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-e.text] e) pokyny pre obsluhu vodnej stavby týkajúce sa obchôdzky, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-f][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-f.text] f) medzné hodnoty a kritické hodnoty sledovaných javov a skutočností, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-g][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-g.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-g.text] g) pokyny pre obsluhu vodnej stavby týkajúce sa výsledkov meraní a obchôdzok, ktoré treba ihneď hlásiť zamestnancovi vlastníka zodpovednému za výkon dohľadu a hlavnému zamestnancovi dohľadu, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-h][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-h.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-h.text] h) pokyny týkajúce sa použitia spojovacích prostriedkov, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-i][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-i.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-i.text] i) pokyny týkajúce sa použitia núdzových a varovných opatrení, ktoré sú odporúčané pri dosiahnutí kritických hodnôt meraných javov a pri ohrození bezpečnosti vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-j][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-j.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-j.text] j) formulár hlásení, pokyny na vyplnenie, termíny odosielania a adresa hlavného zamestnanca dohľadu, 
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-k][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-k.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.pismeno-k.text] k) pokyny týkajúce sa spracovávania a hodnotenia výsledkov výkonu dohľadu v etapových správach a súhrnných etapových správach. 
[bookmark: paragraf-8.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-2][bookmark: paragraf-8.odsek-2.text](2) Ak ide o stavby na ochranu pred povodňami a vodné stavby vybudované priamo na vodných tokoch, program dohľadu musí obsahovať aj pokyny na výkon dohľadu počas povodňových prietokov. 
[bookmark: paragraf-8.odsek-3][bookmark: paragraf-8.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-3.text] (3) Ak ide o odkaliská Pri odkaliskách program dohľadu počas overovacej prevádzky musí obsahovať pokyny na pravidelné sledovanie zmien vlastností obsahu odkaliska a hrádzí odkaliska, kontrolné overovanie stability hrádze odkaliska s určením ich početnosti, opatrenia týkajúce sa údržby odkaliska, funkčnosti drenáží a odvedenia zrážkových vôd a priesakových vôd z odkaliska. 
[bookmark: paragraf-8.odsek-4][bookmark: paragraf-8.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-4.text] (4) Ak ide o odkaliská, program dohľadu počas trvalej existencie sa zameriava na stabilitu a bezpečnosť odkaliska a obsahuje opatrenia týkajúce sa najmä údržby, funkčnosti drenáží a odvedenia zrážkových vôd a priesakových vôd z odkaliska a zmeny chemického zloženia priesakových vôd a ich vplyvu na okolie. 
(4) Ak vodná stavba pozostáva z viacerých objektov, ktoré majú viacerých vlastníkov, hlavný zamestnanec dohľadu vypracováva spoločný program dohľadu pre všetky objekty vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-8.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-5][bookmark: paragraf-8.odsek-5.text](5) Program dohľadu uchováva okrem orgánu štátnej vodnej správy aj vlastník vodnej stavby, obsluha vodnej stavby a hlavný zamestnanec dohľadu najmenej v jednom vyhotovení. 

[bookmark: paragraf-9.oznacenie][bookmark: paragraf-9] § 9 
[bookmark: paragraf-9.nadpis] Správa o výkone dohľadu 
[bookmark: paragraf-9.odsek-1][bookmark: paragraf-9.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-1.text] (1) O výkone dohľadu sa vyhotovujú etapové správy a súhrnné etapové správy, ktoré vlastník vodnej stavby predkladá orgánu štátnej vodnej správy. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-2][bookmark: paragraf-9.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-2.text] (2) Etapové správy a súhrnné etapové správy nad vodnými stavbami I. a II. kategórie vyhotovuje poverená organizácia; III. a IV. kategórie hlavný zamestnanec dohľadu. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-3][bookmark: paragraf-9.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-3.text] (3) Etapová správa je správa zhodnocujúca výkon dohľadu nad vodnou stavbou počas jednotlivých etáp podľa § 3 ods. 1 a pri odkaliskách počas etáp podľa § 3 ods. 2. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-4][bookmark: paragraf-9.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-4.text] (4) Súhrnná etapová správa je správa zhodnocujúca výkon dohľadu za obdobie celej 
[bookmark: paragraf-9.odsek-4.pismeno-a][bookmark: paragraf-9.odsek-4.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-4.pismeno-a.text] a) výstavby etapy uskutočnenia alebo zmeny vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-4.pismeno-b][bookmark: paragraf-9.odsek-4.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-4.pismeno-b.text] b) overovacej prevádzky vodnej stavby alebo,
c) rekultivácie odkaliska alebo
[bookmark: paragraf-9.odsek-4.pismeno-c][bookmark: paragraf-9.odsek-4.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-4.pismeno-c.text] c) d) doterajšej existencie vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-5][bookmark: paragraf-9.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-5.text] (5) Etapová správa obsahuje primerane ku kategórii vodnej stavby 
[bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-a][bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-a.text] a) opis výkonu dohľadu za hodnotené obdobie, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-b][bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-b.text] b) prehľad výsledkov pozorovaní a meraní, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-c][bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-c.text] c) zhodnotenie sledovaných javov a skutočností z hľadiska ich vývoja a vo vzťahu k medzným hodnotám a kritickým hodnotám, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-d][bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-5.pismeno-d.text] d) návrh opatrení na nápravu. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-6] (6) Ak sa vypracúva etapová správa za obdobie overovacej prevádzky, etapová správa obsahuje aj hodnotenie zistenie, či vodná stavba po previerke stavov zaťaženia po zhodnotení vplyvu zaťažovacích stavov a prevádzkových situácií, ktoré sa vyskytli počas hodnoteného obdobia, nemá z hľadiska výkonu dohľadu nedostatky, ktoré by bránili jej ďalšej prevádzke. Pri odkaliskách musí obsahovať aj zhodnotenie účinnosti a funkčnosti rekultivácie.
[bookmark: paragraf-9.odsek-7][bookmark: paragraf-9.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.text] (7) Súhrnná etapová správa obsahuje primerane ku kategórii vodnej stavby 
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-a][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-a.text] a) opis výkonu dohľadu za obdobie výstavby uskutočnenia vodnej stavby, zmeny vodnej stavby, overovacej prevádzky vodnej stavby alebo počas trvalej prevádzky vodnej stavby a pri odkaliskách počas trvalej každej etapy existencie vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-b][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-b.text] b) opis zabudovaných meracích merných prístrojov a zariadení určených na výkon dohľadu, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-c][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-c.text] c) súhrnné spracovanie výsledkov pozorovaní a meraní, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-d][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-d.text] d) zhodnotenie sledovaných javov a skutočností v porovnaní s predpokladmi projektu a zhodnotenie sledovaných javov a skutočností z hľadiska ich vývoja a vo vzťahu k medzným hodnotám a kritickým hodnotám, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-e][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-e.text] e) výsledky skúšok stability hlavných konštrukcií vodnej stavby a zistenie stupňa bezpečnosti, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-f][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-f.text] f) posúdenie vplyvu prostredia a prevádzky na starnutie, funkčnú spoľahlivosť a celkovú bezpečnosť vodnej stavby vrátane technologických zariadení, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-g][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-g.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-g.text] g) posúdenie funkčnosti a spoľahlivosti zariadení na meranie a pozorovanie, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-h][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-h.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-h.text] h) zhodnotenie bezpečnosti vodnej stavby na základe aktualizácie hydrologických podkladov a aktualizácie hladín pri povodňových stavoch zaťaženia povodňovom zaťažení, pričom sa vyžaduje pre technicko-bezpečnostný dohľad aktualizácia hydrologických podkladov pri stavbách I. a II. kategórie aspoň raz za 10 rokov a pri stavbách III. a IV. kategórie aspoň raz za 20 rokov, 

i) posúdenie bezpečnosti počas povodňového zaťaženia priehrad a odkalísk zaradených do I. až IV. kategórie technicko-bezpečnostného dohľadu, ak je ich súčasťou objekt, ktorý prehradzuje údolie toku a vytvára nádrž alebo odkalisko, cez ktoré preteká povrchový tok, alebo do ktorého sa môže dostať voda z povrchového toku. Posúdenie bezpečnosti počas povodňového zaťaženia priehrad a odkalísk upravuje príloha č. 8,
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-i][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-i.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-i.text] i) j) previerku programu dohľadu vrátane medzných hodnôt alebo kritických hodnôt sledovaných javov a skutočností, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-j][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-j.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-7.pismeno-j.text] j) k) návrh opatrení na nápravu. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-8][bookmark: paragraf-9.odsek-8.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-8.text] (8) Ak sa vypracúva súhrnná etapová správa počas overovacej prevádzky, súhrnná etapová správa obsahuje aj zistenie, či vodná stavba po previerke hlavných stavov zaťaženia zhodnotení vplyvu zaťažovacích stavov a prevádzkových situácií alebo po vykonaní opatrení na nápravu nemá z hľadiska výkonu dohľadu nedostatky, ktoré by bránili jej trvalej prevádzke, pri odkaliskách trvalej existencii. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-9][bookmark: paragraf-9.odsek-9.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-9.text] (9) O výsledku výkonu dohľadu sa vypracúva etapová správa najmenej raz za 
[bookmark: paragraf-9.odsek-9.pismeno-a][bookmark: paragraf-9.odsek-9.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-9.pismeno-a.text] a) rok, ak ide o vodnú stavbu I. kategórie, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-9.pismeno-b][bookmark: paragraf-9.odsek-9.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-9.pismeno-b.text] b) dva roky, ak ide o vodnú stavbu II. kategórie, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-9.pismeno-c][bookmark: paragraf-9.odsek-9.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-9.pismeno-c.text] c) štyri roky, ak ide o vodnú stavbu III. a IV. kategórie. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-10][bookmark: paragraf-9.odsek-10.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-10.text] (10) Ak odkalisko nie je prevádzkované dlhšie ako jeden rok z dôvodu, že sa na odkalisko odpad neukladá, neťaží sa, nepremiestňuje sa v rámci odkaliska a nemení sa stav zaťaženia odkaliska, možno vypracovať etapové správy najmenej raz za 
[bookmark: paragraf-9.odsek-10.pismeno-a][bookmark: paragraf-9.odsek-10.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-10.pismeno-a.text] a) rok, ak ide o vodnú stavbu I. kategórie, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-10.pismeno-b][bookmark: paragraf-9.odsek-10.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-10.pismeno-b.text] b) štyri roky, ak ide o vodnú stavbu II. kategórie, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-10.pismeno-c][bookmark: paragraf-9.odsek-10.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-10.pismeno-c.text] c) šesť rokov, ak ide o vodnú stavbu III. a IV. kategórie. 
10) Každá piata etapová správa sa vypracúva ako súhrnná etapová správa. Pri vodných stavbách, nad ktorými nebol vykonávaný dohľad viac ako 4 roky, je potrebné po obnovení výkonu dohľadu vypracovať súhrnnú etapovú správu v termíne pre vypracovanie prvej etapovej správy. V súhrnnej etapovej správe o dohľade sa zhodnotia merania a pozorovania,  údaje o príprave, uskutočnení, zmenách stavby a pri odkaliskách aj ich rekultivácie v závislosti od ich dostupnosti za celé predchádzajúce obdobie existencie vodnej stavby. Pri odkaliskách v etape trvalej existencie sa zhodnotia merania a pozorovania v závislosti od ich dostupnosti za predchádzajúce obdobie, pričom rozsah obdobia určí hlavný zamestnanec dohľadu.
[bookmark: paragraf-9.odsek-11][bookmark: paragraf-9.odsek-11.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-11.text] (11) Ak je odkalisko v etape trvalej existencie, interval vydávania etapových správ sa uvedie v programe dohľadu pre trvalú existenciu najmenej raz za 
[bookmark: paragraf-9.odsek-11.pismeno-a][bookmark: paragraf-9.odsek-11.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-11.pismeno-a.text] a) dva roky, ak ide o vodnú stavbu I. kategórie, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-11.pismeno-b][bookmark: paragraf-9.odsek-11.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-11.pismeno-b.text] b) šesť rokov, ak ide o vodnú stavbu II. kategórie, 
[bookmark: paragraf-9.odsek-11.pismeno-c][bookmark: paragraf-9.odsek-11.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-11.pismeno-c.text] c) desať rokov, ak ide o vodnú stavbu III. a IV. kategórie. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-12][bookmark: paragraf-9.odsek-12.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-12.text] (12) Každá piata etapová správa sa vypracúva ako súhrnná etapová správa. V súhrnnej etapovej správe sa zhodnotia merania a pozorovania v závislosti od ich dostupnosti za celé predchádzajúce obdobie existencie vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-13.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-13][bookmark: paragraf-9.odsek-13.text](1311) V každej etape existencie vodnej stavby sa vypracúvajú etapové správy a súhrnné etapové správy v intervaloch podľa odsekov 9 až 11 odseku 9. 
[bookmark: paragraf-9.odsek-14][bookmark: paragraf-9.odsek-14.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-14.text] (1412) Ak ide o vodné stavby III. a IV. kategórie alebo ak ide o zmenu vodných stavieb I. a II. kategórie nie dlhšiu ako jeden rok, pred začatím prevádzky sa vypracúva len súhrnná etapová správa počas výstavby uskutočnenia alebo zmeny vodnej stavby. 
(13) Ak vodná stavba pozostáva z viacerých objektov, ktoré majú viacerých vlastníkov, hlavný zamestnanec dohľadu vypracováva spoločnú etapovú alebo súhrnnú etapovú správu o dohľade nad všetkými objektami vodnej stavby. 

[bookmark: paragraf-9.odsek-15][bookmark: paragraf-9.odsek-15.oznacenie][bookmark: paragraf-9.odsek-15.text] (1514) Etapovú správu a súhrnnú etapovú správu okrem orgánu štátnej vodnej správy uchováva aj obsluha vodnej stavby, vlastník vodnej stavby a hlavný zamestnanec dohľadu najmenej v jednom vyhotovení. Poverená organizácia uchováva etapovú správu a súhrnnú etapovú správu v elektronickej forme. 

[bookmark: paragraf-10.oznacenie][bookmark: paragraf-10] § 10 
[bookmark: paragraf-10.nadpis] Pravidelné merania a pozorovania na vodnej stavbe 
[bookmark: paragraf-10.odsek-1][bookmark: paragraf-10.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-1.text] (1) Dohľadom nad vodnými stavbami I. kategórie sa sledujú javy a skutočnosti, ktorých zmena môže objektívne signalizovať ohrozenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti vodnej stavby. Poveternostné pomery a prevádzkové pomery sa zisťujú v rozsahu potrebnom na hodnotenie sledovaných javov a skutočností. Merania sa vykonávajú na merných zariadeniach a v miestach, ktoré charakterizujú priemerné pomery, a v miestach, kde by mohlo dôjsť k náhlej zmene sledovaných javov, napríklad k poruchám v základoch, zmenám v usporiadaní a v spojení tesniacich a drenážnych prvkov. Ak vzniknú pochybnosti o spôsobe sledovania vybraných javov a skutočností, použijú sa viaceré metódy meraní a prieskumov, ktoré odporučí poverená organizácia. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-2][bookmark: paragraf-10.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-2.text] (2) Dohľadom nad vodnými stavbami II. kategórie sa sledujú javy a skutočnosti sledované v rámci výkonu dohľadu nad vodnými stavbami I. kategórie okrem javov a skutočností, ktorých existenciu alebo neprimeranú zmenu možno včas odvodiť z iného javu alebo zo súhrnu javov, napríklad z celkových priesakov, deformácií alebo posunov. Merania a merné zariadenia sa spravidla sústreďujú do charakteristických profilov. Zisťujú sa také poveternostné pomery a prevádzkové pomery, ktoré bezprostredne objasňujú sledované javy a skutočnosti. Ak vzniknú pochybnosti o spôsobe sledovania vybraných javov a skutočností, použijú sa viaceré metódy meraní a prieskumov, ktoré odporučí poverená organizácia. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-3][bookmark: paragraf-10.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-3.text] (3) Dohľadom nad vodnými stavbami III. kategórie sa vykonáva odborné hodnotenie javov a skutočností a ich vývoja. Javy a skutočnosti sa zisťujú spravidla vybranými meraniami aj na merných zariadeniach a pozorovaniami pri obchôdzkach, napríklad meraniami výšky hladiny v nádrži alebo toku, priesakového režimu hrádzou alebo aj tlakov vody v hrádzi a jej podloží a meraniami celkových deformácií na povrchu vodnej stavby. Zisťujú sa také poveternostné pomery a prevádzkové pomery, ktoré bezprostredne objasňujú sledované javy a skutočnosti, a meria sa úroveň hladiny v nádrži alebo v toku. Ak vzniknú pochybnosti o spôsobe sledovania vybraných javov a skutočností, použijú sa viaceré metódy meraní a prieskumov, ktoré odporučí hlavný zamestnanec dohľadu. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-4][bookmark: paragraf-10.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-4.text] (4) Dohľadom nad vodnými stavbami IV. kategórie sa vykonáva hodnotenie javov a skutočností, ktoré sa zistili pri obchôdzkach a meraniami výšky hladiny v nádrži alebo v toku; v odôvodnených prípadoch na základe posúdenia hlavného zamestnanca dohľadu sa výkon dohľadu rozširuje o vybrané merania, merné zariadenia a pozorovania. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-5][bookmark: paragraf-10.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-5.text] (5) Výsledky pravidelných meraní a pozorovaní zapisuje obsluha vodnej stavby do hlásenia. Výsledky pravidelných meraní a pozorovaní sa ihneď porovnávajú s medznými hodnotami a kritickými hodnotami. Ak sa zistí prekročenie medzných hodnôt alebo kritických hodnôt, obsluha vodnej stavby neodkladne toto zistenie hlási hlavnému zamestnancovi dohľadu. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-6][bookmark: paragraf-10.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-6.text] (6) Pri obchôdzkach sa sleduje vodná stavba a jej blízke okolie, hladina vody, prietokové pomery, pravidelnosť chodu všetkých mechanizmov, výskyt trhlín a viditeľných deformácií, posunov a zosunov, výskyt priesakov, výverov, zamokrených miest, vplyvy prevádzky a prostredia na technický stav objektov a technologických zariadení a údržba výpustných, priepadových alebo odberných zariadení. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-7][bookmark: paragraf-10.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-7.text] (7) Obchôdzky, ktoré vykonáva obsluha vodnej stavby, sa vykonávajú najmenej 
[bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-a][bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-a.text] a) raz denne, ak ide o vodné stavby I. kategórie; pri stavbách na ochranu pred povodňami I. kategórie, ktoré nie sú zaťažené povodňovými prietokmi a nie je ani prognóza ich zaťaženia, obsluha vodnej stavby vykonáva obchôdzky najmenej raz týždenne, 
[bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-b][bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-b.text] b) tri razy týždenne, ak ide o vodné stavby II. kategórie; pri stavbách na ochranu pred povodňami II. kategórie, ktoré nie sú zaťažené povodňovými prietokmi a nie je ani prognóza ich zaťaženia, obchôdzky sa vykonávajú najmenej raz týždenne, 
[bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-c][bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-c.text] c) raz týždenne, ak ide o vodné stavby III. kategórie; pri stavbách na ochranu pred povodňami III. a IV. kategórie, ktoré nie sú zaťažené povodňovými prietokmi a nie je ani prognóza ich zaťaženia, obchôdzky sa vykonávajú najmenej raz mesačne, 
[bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-d][bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-7.pismeno-d.text] d) raz za dva týždne, ak ide o vodné stavby IV. kategórie; pri stavbách na ochranu pred povodňami IV. kategórie, ktoré nie sú zaťažené povodňovými prietokmi a nie je ani prognóza ich zaťaženia, obchôdzky sa vykonávajú najmenej raz mesačne. 
(8) Pri odkaliskách v etape uskutočnenia, ktoré sa neprevádzkujú, na ktoré sa na odpad neukladá, neťaží sa, nepremiestňuje sa v rámci odkaliska, alebo ak sa nemení stav zaťaženia odkaliska, je minimálna početnosť obchôdzok určená v Programe technicko-bezpečnostného dohľadu, najmenej však
a) tri krát týždenne, ak ide o vodné stavby I. kategórie,
b) raz týždenne, ak ide o vodné stavby II. kategórie,
c) raz za mesiac, ak ide o vodné stavby III. a IV. kategórie.

[bookmark: paragraf-10.odsek-8][bookmark: paragraf-10.odsek-8.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-8.text] (89) Pri odkaliskách v etape trvalej existencie je minimálna početnosť ohliadok obchôdzok určená v Programe technicko-bezpečnostného dohľadu, najmenej však 
[bookmark: paragraf-10.odsek-8.pismeno-a][bookmark: paragraf-10.odsek-8.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-8.pismeno-a.text] a) raz týždenne, ak ide o vodné stavby I. kategórie, 
[bookmark: paragraf-10.odsek-8.pismeno-b][bookmark: paragraf-10.odsek-8.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-8.pismeno-b.text] b) raz mesačne, ak ide o vodné stavby II. kategórie, 
[bookmark: paragraf-10.odsek-8.pismeno-c][bookmark: paragraf-10.odsek-8.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-8.pismeno-c.text] c) raz za štvrťrok, ak ide o vodné stavby III. a IV. kategórie. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-9][bookmark: paragraf-10.odsek-9.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-9.text] (910) Výsledky obchôdzok sa zapisujú do hlásenia. Zistenie medzných hodnôt alebo iných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a stabilitu vodnej stavby, obsluha vodnej stavby neodkladne hlási hlavnému zamestnancovi dohľadu. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-10][bookmark: paragraf-10.odsek-10.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-10.text] (1011) Hlásenia podľa odsekov 5 a 9 sa vykonávajú na formulári podľa programu dohľadu. V hláseniach sa uvedie, kto a kedy merania alebo obchôdzky vykonal. Originál hlásení uchováva obsluha vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-11][bookmark: paragraf-10.odsek-11.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-11.text] (1112) Kópia hlásení alebo ich elektronická podoba sa zasiela hlavnému zamestnancovi dohľadu do siedmich dní nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa merania a pozorovania vykonali, spolu s výsledkami analýz a špeciálnych špecializovaných meraní, ktoré sa v danom mesiaci doručili vlastníkovi vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-12][bookmark: paragraf-10.odsek-12.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-12.text] (1213) Údaje z hlásení posudzuje hlavný zamestnanec dohľadu bezodkladne po doručení a vlastníkovi vodnej stavby zasiela vyhodnotenie v listinnej alebo elektronickej forme najneskôr 
[bookmark: paragraf-10.odsek-12.pismeno-a][bookmark: paragraf-10.odsek-12.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-12.pismeno-a.text] a) do konca obdobia na predloženie ďalšieho hlásenia na vodnej stavbe I. a II. kategórie, 
[bookmark: paragraf-10.odsek-12.pismeno-b][bookmark: paragraf-10.odsek-12.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-12.pismeno-b.text] b) súhrnne raz za tri mesiace na vodnej stavbe III. kategórie, 
[bookmark: paragraf-10.odsek-12.pismeno-c][bookmark: paragraf-10.odsek-12.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-12.pismeno-c.text] c) súhrnne raz za šesť mesiacov na vodnej stavbe IV. kategórie. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-13][bookmark: paragraf-10.odsek-13.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-13.text] (1314) Ak vodná stavba pozostáva z viacerých objektov, ktoré majú viacerých vlastníkov, hlavný zamestnanec dohľadu zasiela spoločné vyhodnotenie mesačných hlásení všetkým vlastníkom objektov vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-14][bookmark: paragraf-10.odsek-14.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-14.text] (1415) Ak sa pri posudzovaní alebo spracúvaní výsledkov pozorovaní a meraní zistí, že vývoj sledovaných javov alebo skutočností nezodpovedá ich predpokladanému vývoju, nariadi sa obsluhe stavby preverenie údajov; ak je to potrebné, vykoná sa mimoriadne kontrolné meranie alebo mimoriadna kontrolná obhliadka a môže sa nariadiť realizácia špeciálnych špecializovaných meraní alebo iné opatrenia až do vysvetlenia mimoriadneho vývoja a do vykonania nápravy. 
[bookmark: paragraf-10.odsek-15][bookmark: paragraf-10.odsek-15.oznacenie][bookmark: paragraf-10.odsek-15.text] (1516) Ak sledovaný jav alebo skutočnosť dosiahne kritické hodnoty a hlavný zamestnanec dohľadu neodporučí iný postup, vlastník vodnej stavby v závislosti od vývoja ostatných sledovaných javov ihneď vykoná núdzové opatrenia. 

[bookmark: paragraf-11.oznacenie][bookmark: paragraf-11] § 11 
[bookmark: paragraf-11.nadpis] Kontrolné merania a obhliadky na vodnej stavbe 
[bookmark: paragraf-11.odsek-1][bookmark: paragraf-11.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-11.odsek-1.text] (1) Na overenie správnosti a objektívnosti meraní a pozorovaní vykonávaných podľa Programu dohľadu hlavný zamestnanec dohľadu vykonáva kontrolné merania a obhliadky na vodnej stavbe najmenej raz za 
[bookmark: paragraf-11.odsek-1.pismeno-a][bookmark: paragraf-11.odsek-1.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-11.odsek-1.pismeno-a.text] a) šesť mesiacov, ak ide o vodnú stavbu vo výstavbe alebo v zmene, pri odkaliskách minimálne raz ročne, 
a) tri mesiace, ak ide o vodnú stavbu v etape uskutočnenia alebo  zmeny, alebo  overovacej prevádzky, pri odkaliskách v etape rekultivácie,
 b) tri mesiace, ak ide o vodnú stavbu v overovacej prevádzke, pri odkaliskách minimálne raz za šesť mesiacov, 
b) šesť mesiacov, ak ide o odkalisko v etape uskutočnenia alebo overovacej prevádzky,
[bookmark: paragraf-11.odsek-1.pismeno-c]c) rok, ak ide o vodnú stavbu v trvalej prevádzke etape trvalej prevádzky, alebo odkalisko v etape trvalej existencie.
[bookmark: paragraf-11.odsek-2][bookmark: paragraf-11.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-11.odsek-2.text] (2) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti špeciálnych meraní, pri vodných stavbách I. a II. kategórie alebo ak sa zistili anomálie, môžu sa realizovať kontrolné merania a obhliadky podľa programu dohľadu. 
(2) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti špecializovaných meraní alebo ak sa zistili anomálie, vykonajú sa kontrolné a opakované špecializované merania a obhliadky podľa programu dohľadu. 

[bookmark: paragraf-11.odsek-3][bookmark: paragraf-11.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-11.odsek-3.text] (3) Z kontrolného merania alebo obhliadky hlavný zamestnanec dohľadu vypracúva záznam, ktorý zašle vlastníkovi vodnej stavby najneskôr do jedného mesiaca od realizácie kontrolného merania alebo obhliadky, alebo záznam začlení do vyhodnotenia hlásení z meraní a pozorovaní zrealizovaných obsluhou vodnej stavby za dané obdobie podľa § 10 ods. 12. 

[bookmark: paragraf-12.oznacenie][bookmark: paragraf-12] § 12 
[bookmark: paragraf-12.nadpis] Technicko-bezpečnostná prehliadka vodnej stavby 
[bookmark: paragraf-12.odsek-1][bookmark: paragraf-12.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-1.text] (1) Technicko-bezpečnostná prehliadka vodnej stavby je komisionálna previerka výkonu dohľadu a jeho výsledkov, previerka prevádzkovej schopnosti a funkčnej spoľahlivosti vodnej stavby, previerka prevádzky a údržby a prerokovanie etapovej správy, všetkých námetov na zlepšenie technického stavu, užívania, prevádzky a údržby na zvýšenie bezpečnosti vodnej stavby. 
[bookmark: paragraf-12.odsek-2][bookmark: paragraf-12.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-2.text] (2) Technicko-bezpečnostné prehliadky vodnej stavby vykonáva vlastník vodnej stavby najmenej raz za 
[bookmark: paragraf-12.odsek-2.pismeno-a][bookmark: paragraf-12.odsek-2.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-2.pismeno-a.text] a) rok, ak ide o vodnú stavbu I. kategórie, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-2.pismeno-b][bookmark: paragraf-12.odsek-2.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-2.pismeno-b.text] b) dva roky, ak ide o vodnú stavbu II. kategórie, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-2.pismeno-c][bookmark: paragraf-12.odsek-2.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-2.pismeno-c.text] c) štyri roky, ak ide o vodné stavby III. alebo IV. kategórie., 
d) rok, pri vodných stavbách  v etape uskutočnenia alebo zmeny, pri odkaliskách len v etape rekultivácie. 
[bookmark: paragraf-12.odsek-3][bookmark: paragraf-12.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-3.text] (3) Termín technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby jej vlastník oznamuje orgánu štátnej vodnej správy a prizvaným účastníkom prehliadky najmenej dva týždne vopred. 
[bookmark: paragraf-12.odsek-4][bookmark: paragraf-12.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-4.text] (4) Technicko-bezpečnostnú prehliadku vodnej stavby riadi zamestnanec vlastníka vodnej stavby, ktorý je zodpovedný za výkon dohľadu vlastníka. Na technicko-bezpečnostnú prehliadku sa prizýva 
[bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-a][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-a.text] a) orgán štátnej vodnej správy, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-b][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-b.text] b) obsluha vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-c][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-c.text] c) hlavný zamestnanec dohľadu, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-d][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-d.text] d) odborník zo strojno-technologickej oblasti, elektrotechnického odboru, ochrany prírody alebo ďalších odborov podľa druhu a typu vodnej stavby, ak to vyžaduje povaha hlavných prerokúvaných otázok, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-e][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-e.text] e) obec, v katastri ktorej sa nachádza vodná stavba a jej objekty, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-f][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-4.pismeno-f.text] f) užívateľ vodnej stavby, ktorý môže svojou činnosťou ovplyvniť jej bezpečnú prevádzku,
g) projektant a zhotoviteľ stavebných prác, ak je technicko-bezpečnostná prehliadka zvolaná v etape uskutočnenia alebo zmeny, pri odkaliskách v etape uskutočnenia alebo v etape rekultivácie. 
[bookmark: paragraf-12.odsek-5][bookmark: paragraf-12.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-5.text] (5) Predmetom technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby je 
[bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-a][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-a.text] a) previerka výkonu dohľadu a jeho výsledkov, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-b][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-b.text] b) previerka prevádzkovej schopnosti a funkčnej spoľahlivosti vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-c][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-c.text] c) previerka prevádzky a údržby, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-d][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-d.text] d) prerokovanie námetov na zlepšenie technického stavu, používania, prevádzky a údržby a na zvýšenie bezpečnosti vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-e][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-5.pismeno-e.text] e) návrh opráv a opatrení na nápravu., 
f) preverenie súladu vykonaných prác s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a požiadavkami hlavného zamestnanca dohľadu, ak je technicko-bezpečnostná prehliadka zvolaná v etape uskutočnenia alebo zmeny, pri odkaliskách v etape uskutočnenia alebo v etape rekultivácie.
[bookmark: paragraf-12.odsek-6][bookmark: paragraf-12.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-6.text] (6) Z technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby vlastník vodnej stavby vyhotovuje písomný záznam, ktorý sa zasiela orgánu štátnej vodnej správy, poverenej organizácii a všetkým prizvaným osobám do desiatich pracovných dní 30 dní po vykonaní technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby. Obsluha vodnej stavby uchováva písomný záznam z technicko-bezpečnostnej prehliadky najmenej v jednom vyhotovení. 
[bookmark: paragraf-12.odsek-7][bookmark: paragraf-12.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-12.odsek-7.text] (7) Pri vodných stavbách I. a II. kategórie sa k K technicko-bezpečnostnej prehliadke sa predkladá písomné vyjadrenie hlavného zamestnanca dohľadu poverenej organizácie, ktoré tvorí prílohu záznamu z technicko-bezpečnostnej prehliadky. Hlavný zamestnanec dohľadu poverenej organizácie zašle svoje vyjadrenie vlastníkovi vodnej stavby do troch desiatich pracovných dní od vykonania technicko-bezpečnostnej prehliadky. 

[bookmark: paragraf-13.oznacenie][bookmark: paragraf-13] § 13 
[bookmark: paragraf-13.nadpis] Odborná spôsobilosť a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu 
[bookmark: paragraf-13.odsek-1][bookmark: paragraf-13.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-1.text] (1) Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie a ďalší štyria členovia komisie. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-2][bookmark: paragraf-13.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-2.text] (2) Žiadosť o osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu (ďalej len „žiadosť“) obsahuje 
[bookmark: paragraf-13.odsek-2.pismeno-a][bookmark: paragraf-13.odsek-2.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-2.pismeno-a.text] a) meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu žiadateľa, 
[bookmark: paragraf-13.odsek-2.pismeno-b][bookmark: paragraf-13.odsek-2.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-2.pismeno-b.text] b) kategóriu vodnej stavby, pre ktorú žiadateľ požaduje vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“); odbornú spôsobilosť na výkon dohľadu nad vodnými stavbami I. a II. kategórie môžu mať len zamestnanci poverenej organizácie. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-3][bookmark: paragraf-13.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-3.text] (3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je 
[bookmark: paragraf-13.odsek-3.pismeno-a][bookmark: paragraf-13.odsek-3.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-3.pismeno-a.text] a) overená kópia dokladu o ukončení vzdelania a o získaní odbornej praxe podľa § 56a zákona, 
[bookmark: paragraf-13.odsek-3.pismeno-b][bookmark: paragraf-13.odsek-3.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-3.pismeno-b.text] b) výpis z registra trestov. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-4][bookmark: paragraf-13.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-4.text] (4) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, táto skutočnosť sa písomne oznámi žiadateľovi s výzvou, aby žiadosť doplnil do 30 dní od doručenia výzvy. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-5][bookmark: paragraf-13.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-5.text] (5) Ak žiadateľ žiadosť nedoplní do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, neprizve sa na vykonanie skúšky. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-6][bookmark: paragraf-13.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-6.text] (6) O termíne a mieste skúšky sa žiadateľ upovedomí najneskôr 30 dní pred vykonaním skúšky. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-7][bookmark: paragraf-13.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-7.text] (7) Skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Skúškou sa overujú teoretické vedomosti 
[bookmark: paragraf-13.odsek-7.pismeno-a][bookmark: paragraf-13.odsek-7.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-7.pismeno-a.text] a) z výkonu dohľadu, 
[bookmark: paragraf-13.odsek-7.pismeno-b][bookmark: paragraf-13.odsek-7.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-7.pismeno-b.text] b) zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť výkonu dohľadu, 
[bookmark: paragraf-13.odsek-7.pismeno-c][bookmark: paragraf-13.odsek-7.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-7.pismeno-c.text] c) zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-8][bookmark: paragraf-13.odsek-8.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-8.text] (8) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „prospel“ alebo „neprospel“. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotovuje zápisnica. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-9][bookmark: paragraf-13.odsek-9.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-9.text] (9) Výsledok skúšky sa oznamuje žiadateľovi písomne do 30 dní od jej konania. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-10][bookmark: paragraf-13.odsek-10.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-10.text] (10) Ak žiadateľ na skúške prospel, vydá sa žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa konania skúšky. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-11][bookmark: paragraf-13.odsek-11.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-11.text] (11) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu obsahuje 
[bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-a][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-a.text] a) číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu, 
[bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-b][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-b.text] b) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu, 
[bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-c][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-c.text] c) kategóriu vodnej stavby, na ktorú sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu vydáva, 
[bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-d][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-d.text] d) miesto a dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu, 
[bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-e][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-11.pismeno-e.text] e) odtlačok pečiatky ministerstva a podpis ministra životného prostredia alebo ním poverenej osoby. 
[bookmark: paragraf-13.odsek-12][bookmark: paragraf-13.odsek-12.oznacenie][bookmark: paragraf-13.odsek-12.text] (12) Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu nad vodnými stavbami I. až IV. kategórie je uvedený v prílohe č. 6. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie je uvedený v prílohe č. 7. 

[bookmark: paragraf-14.oznacenie][bookmark: paragraf-14] § 14 
[bookmark: paragraf-14.nadpis] Dozor 
[bookmark: paragraf-14.odsek-1][bookmark: paragraf-14.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-1.text] (1) Dozor sa vykonáva kontrolou 
[bookmark: paragraf-14.odsek-1.pismeno-a][bookmark: paragraf-14.odsek-1.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-1.pismeno-a.text] a) plnenia a dodržiavania podmienok uvedených v podkladoch podľa odseku 2, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-1.pismeno-b][bookmark: paragraf-14.odsek-1.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-1.pismeno-b.text] b) na vodnej stavbe a 
[bookmark: paragraf-14.odsek-1.pismeno-c][bookmark: paragraf-14.odsek-1.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-1.pismeno-c.text] c) plnenia prijatých opatrení na nápravu. 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2][bookmark: paragraf-14.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.text] (2) Podkladmi na výkon dozoru sú: 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-a][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-a.text] a) povolenie na vodnú stavbu alebo jeho zmeny a ich podmienky, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-b][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-b.text] b) určenie kategórie vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-c][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-c.text] c) rozhodnutie o uvedení vodnej stavby do trvalej prevádzky alebo užívania, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-d][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-d.text] d) platný manipulačný poriadok alebo prevádzkový poriadok, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-e][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-e.text] e) povolenie na nakladanie s vodami, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-f][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-f.text] f) pasport alebo iný doklad o opravách a zmenách objektov vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-g][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-g.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-g.text] g) oznámenie vlastníka vodnej stavby o vymenovaní hlavného zamestnanca dohľadu, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-h][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-h.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-h.text] h) program dohľadu a správy o výkone dohľadu, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-i][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-i.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-i.text] i) zápisy o prehliadkach vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-j][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-j.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-j.text] j) doklady o prijatých opatreniach na nápravu a o kontrole ich vykonávania, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-k][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-k.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-k.text] k) doklady o výkone doterajšieho dozoru, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-l][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-l.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-l.text] l) podnety od hlavného zamestnanca dohľadu, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-m][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-m.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-2.pismeno-m.text] m) podnety od poverenej organizácie. ,
n) výsledky kontroly správnosti výkonu dohľadu ministerstva alebo poverenej organizácie.
[bookmark: paragraf-14.odsek-3][bookmark: paragraf-14.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-3.text] (3) Súčasťou výkonu dozoru je aj 
[bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-a][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-a.text] a) účasť na obhliadke vodnej stavby alebo lokality výstavby uskutočnenia v súvislosti s vypracovaním odborného posudku a návrhu na zaradenie vodnej stavby, návrhu na preradenie vodnej stavby, návrhu na nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo návrhu na vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-b][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-b.text] b) poskytnutie informácií odborne spôsobilým osobám na výkon technicko-bezpečnostného dohľadu, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-c][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-c.text] c) vydanie stanoviska súhlasu k možnosti nahradenia dohľadu počas overovacej prevádzky dohľadom počas výstavby uskutočnení vodnej stavby alebo zmeny vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-d][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-d.text] d) vydanie stanoviska k možnosti vyradenia vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak nespĺňa kritériá pre kategorizáciu vodných stavieb podľa predpisov účinných od 15. januára 2015, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-e][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-e.text] e) vydanie stanoviska k možnosti vyradenia vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak je pre ňu určený faktor rizika škôd menší ako tri body, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-f][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-3.pismeno-f.text] f) účasť na technicko-bezpečnostnej prehliadke. 
[bookmark: paragraf-14.odsek-4][bookmark: paragraf-14.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-4.text] (4) Dozor sa vykonáva sústavne s prihliadnutím na kategóriu vodnej stavby a jej technický stav. Na vodnej stavbe sa preveruje plnenie povinností vlastníka vodnej stavby s osobitným zreteľom na to, ako vlastník vodnej stavby zabezpečuje výkon dohľadu a ako plní prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
[bookmark: paragraf-14.odsek-5][bookmark: paragraf-14.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-5.text] (5) Ak sa pri výkone dozoru požadujú informácie alebo účasť zodpovedných zamestnancov vlastníka vodnej stavby alebo hlavného zamestnanca dohľadu, ktorí nie sú trvalo na vodnej stavbe prítomní, alebo predloženie dokumentácie, ktorá nie je na vodnej stavbe povinne k dispozícii, výkon dozoru sa oznamuje vlastníkovi vodnej stavby vopred. 
[bookmark: paragraf-14.odsek-6][bookmark: paragraf-14.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-6.text] (6) Mimoriadny dozor za účasti prizvaných odborných znalcov sa vykoná, ak 
[bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-a][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-a.text] a) sa zistí, že sa významnou mierou zhoršil stav vodnej stavby a že sa nevykonávajú účinné opatrenia na nápravu, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-b][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-b.text] b) sa pripravuje zmena užívania alebo prevádzky vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-c][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-c.text] c) sa plánuje oprava väčšieho rozsahu, zmena alebo zrušenie vodnej stavby, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-d][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-d.text] d) je potrebný podrobný podklad na uloženie opatrení na nápravu väčšieho rozsahu, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-e][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-e.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-e.text] e) mimoriadny dozor nariadi ministerstvo, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-f][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-f.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-f.text] f) požiada o mimoriadny dozor hlavný zamestnanec dohľadu odborne spôsobilý na výkon dohľadu, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-g][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-g.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-g.text] g) požiada o mimoriadny dozor poverená organizácia, 
[bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-h][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-h.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-6.pismeno-h.text] h) výstavbou uskutočnením alebo prevádzkou vodnej stavby dochádza k nepredvídanému ohrozeniu bezpečnosti alebo životného prostredia. 
[bookmark: paragraf-14.odsek-7][bookmark: paragraf-14.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-14.odsek-7.text] (7) O výkone dozoru alebo mimoriadnom dozore sa vyhotovuje zápisnica. 

[bookmark: paragraf-15.oznacenie][bookmark: paragraf-15] § 15 
[bookmark: paragraf-15.nadpis] Prechodné ustanovenia 
[bookmark: paragraf-15.odsek-1][bookmark: paragraf-15.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-15.odsek-1.text] (1) Určenie medzných hodnôt a kritických hodnôt podľa § 8 vlastník stavby zabezpečí do 1. januára 2018. 
[bookmark: paragraf-15.odsek-2][bookmark: paragraf-15.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-15.odsek-2.text] (2) Vlastník vodnej stavby, ktorá bola kategorizovaná podľa predpisov účinných do 14. marca 2016, môže požiadať ministerstvo o vyradenie zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak 
[bookmark: paragraf-15.odsek-2.pismeno-a][bookmark: paragraf-15.odsek-2.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-15.odsek-2.pismeno-a.text] a) pre jeho vodnú stavbu nebol určený faktor rizika škôd väčší ako tri body a ktorý je výlučne súčtom faktora rizika priamych škôd na vodnej stavbe a faktora rizika škôd na úžitku z prerušenia prevádzky vodnej stavby, a k žiadosti doloží aktualizovaný posudok, 
[bookmark: paragraf-15.odsek-2.pismeno-b][bookmark: paragraf-15.odsek-2.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-15.odsek-2.pismeno-b.text] b) vodná stavba nespĺňa kritériá pre kategorizáciu vodných stavieb podľa predpisov účinných od 15. januára 2015, a k žiadosti doloží súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy, 
[bookmark: paragraf-15.odsek-2.pismeno-c][bookmark: paragraf-15.odsek-2.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-15.odsek-2.pismeno-c.text] c) pre jeho vodnú stavbu bol určený faktor rizika škôd menší ako jeden bod, a k žiadosti doloží súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. 
[bookmark: paragraf-15.odsek-3][bookmark: paragraf-15.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-15.odsek-3.text] (3) Ak vlastník vodnej stavby nie je známy, môže o vyradenie vodnej stavby podľa odseku 2 požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy. 
[bookmark: paragraf-15.odsek-4][bookmark: paragraf-15.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-15.odsek-4.text] (4) Pri existujúcich vodných stavbách, ktoré podliehajú výkonu dohľadu, sa ustanovenia tejto vyhlášky pre stavebníka vodnej stavby vzťahujú aj na vlastníka vodnej stavby, ak vodná stavba nebola zaevidovaná v evidencii vodných stavieb zaradených do kategórií podľa § 56 ods. 3 zákona a ani pre ňu nebol ministerstvom vydaný doklad o nezaradení do evidencie vodných stavieb zaradených do kategórií alebo o jej vyradení z evidencie vodných stavieb zaradených do kategórií. 

[bookmark: paragraf-15a.oznacenie][bookmark: paragraf-15a] § 15a 
[bookmark: paragraf-15a.nadpis] Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020 
[bookmark: paragraf-15a.odsek-1][bookmark: paragraf-15a.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-15a.odsek-1.text] Vlastník vodnej stavby, ktorá je kategorizovaná podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, môže požiadať ministerstvo o vyradenie vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak 
[bookmark: paragraf-15a.odsek-1.pismeno-a][bookmark: paragraf-15a.odsek-1.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-15a.odsek-1.pismeno-a.text] a) pre jeho vodnú stavbu nie je určený faktor rizika škôd väčší ako päť bodov, pričom faktor rizika je výlučne súčtom faktora rizika priamych škôd na vodnej stavbe a faktora rizika škôd na úžitku z prerušenia prevádzky vodnej stavby, a k žiadosti doloží aktualizovaný posudok, 
[bookmark: paragraf-15a.odsek-1.pismeno-b][bookmark: paragraf-15a.odsek-1.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-15a.odsek-1.pismeno-b.text] b) vodná stavba nespĺňa kritériá pre kategorizáciu vodných stavieb podľa predpisov účinných od 15. januára 2015 a k žiadosti doloží súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej vodnej správy, 
[bookmark: paragraf-15a.odsek-1.pismeno-c][bookmark: paragraf-15a.odsek-1.pismeno-c.oznacenie] c) pre jeho vodnú stavbu je určený faktor rizika škôd menší ako tri body a k žiadosti doloží súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej vodnej správy. 

[bookmark: paragraf-15a.odsek-1.pismeno-c.text]§ 15b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2027
Vlastník vodnej stavby, ktorá je kategorizovaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2026, môže požiadať ministerstvo o vyradenie vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak k žiadosti doloží aktualizovaný posudok.
[bookmark: paragraf-16.oznacenie][bookmark: paragraf-16] § 16 
[bookmark: paragraf-16.nadpis] Zrušovacie ustanovenie 
[bookmark: paragraf-16.odsek-1][bookmark: paragraf-16.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-16.odsek-1.text] Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru. 

[bookmark: paragraf-17.oznacenie][bookmark: paragraf-17] § 17 
[bookmark: paragraf-17.nadpis] Účinnosť 
[bookmark: paragraf-17.odsek-1][bookmark: paragraf-17.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-17.odsek-1.text] Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2016. 

[bookmark: predpis.text2] Peter Žiga v. r. 
[bookmark: predpis]
[bookmark: poznamky.poznamka-1][bookmark: poznamky][bookmark: poznamky.poznamka-1.oznacenie] 1) § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

[bookmark: poznamky.poznamka-1.text]§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. 
[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_1k_vyhlaske_c_][bookmark: prilohy] Príloha č. 1 

k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_2k_vyhlaske_c_] Príloha č. 2 

k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_3k_vyhlaske_c_] Príloha č. 3 

k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_4k_vyhlaske_c_] Príloha č. 4 

k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_5k_vyhlaske_c_] Príloha č. 5 

k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_6_k_vyhlaske_c] Príloha č. 6 

 k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 
 Prevziať prílohu -Príloha č. 6 k vyhláške ...
[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_7k_vyhlaske_c_] Príloha č. 7 

k vyhláške č. 119/2016 Z. z. 
 Prevziať prílohu -Príloha č. 7 k vyhláške ...















Príloha č. 1 k vyhláške č. 119/2016 Z. z.






KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE

A. Základné kritériá kategorizácie

Kategorizácia sa zakladá na odhade faktora rizika, ktorý vyplýva z existencie vodnej  stavby.

Vodné stavby, ktoré vzdúvajú alebo zadržiavajú vodu, vytvárajú okrem úžitkov  pre  spoločnosť (napríklad zníženie veľkosti povodňových prietokov, zlepšenie minimálnych prietokov a čistoty vôd, zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva pitnou vodou  a  úžitkovou   vodou,   výroba   elektrickej   energie,   plavba,   rybolov   a   rekreácie)  aj nebezpečenstvo pod vodnou stavbou.

Nebezpečenstvo pod vodnou stavbou vyplýva
a) z existencie vodnej stavby, najmä z obavy zo vzniku jej poruchy a uvoľnenia potenciálnej
energie,
b) z technického stavu vodnej stavby z hľadiska bezpečnosti, z čoho vyplýva pravdepodobnosť vzniku jej poruchy a pretrhnutia alebo  prelomenia.

Odhad faktora rizika (F) je daný súčtom všetkých priamych a následných strát vrátane ľudských životov, ku ktorým by došlo pri havárii konštrukcie, ktorá zadržiava vodu pri plnom vzdutí v nádrži. Veľkosť potenciálneho nebezpečenstva závisí od hustoty osídlenia, hospodárskej a priemyselnej zástavby v území ovplyvnenom vodnou stavbou a od jeho hospodárskeho významu v bodoch a eurách.

B. Odhad faktora rizika:

1. Kritériá na odhad faktora rizika F

Kategorizácia rieši tieto hlavné úlohy:
a) odhad priamych a nepriamych škôd,
b) cenové relácie na hodnotenie škôd a strát úžitku,
c) určenie straty úžitku pri vyradení vodnej stavby z prevádzky,
d) jednotný postup pre hodnotenie škôd vyvolaných znečistením povrchových vôd a podzemných vôd poľnohospodárskej pôdy pri pretrhnutí hrádzí  odkalísk.

Faktor  rizika  F  sa  určuje  podrobnou  špecifikáciou  jednotlivých  zložiek  faktora  rizika      a objektívnym hodnotením škôd takto:

F = FOB  + FŠ  + FNŠ  + FZ,

FOB  = ohrozenie obyvateľstva na dolnom toku v dosahu prielomovej vlny,

FŠ   = FŠV  + FŠD,

FŠ = priame škody

FŠV  = priame škody na vlastnej vodnej stavbe,

FŠD  = priame škody na majetkoch v dosahu prielomovej vlny,


FNŠ  = nepriame škody,

FZ   = strata úžitkov z prevádzky vodnej stavby.


Faktor rizika F sa vyjadruje bodovým hodnotením odvodeným z cenovej úrovne roku 2016 2025 pričom jeden bod má peňažnú hodnotu  120 000, - eur 180.000,–  eur.


2. Ohrozenie životov obyvateľstva na dolnom vodnom toku v dosahu prielomovej vlny  (FOB)
Predpokladá sa, že k porušeniu vodnej stavby dochádza neočakávane, a to jej pretrhnutím alebo prelomením jej podložia, ďalej že vývoj prielomového otvoru je veľmi rýchly a účinné varovanie obyvateľstva nie je možné.
Miera ohrozenia obyvateľstva sa hodnotí odstupňovane pre tri zóny postupu  prielomovej
vlny:
Tabuľka č. 1
	
Zóna
	Postup prielomovej vlny v minútach
	
Vzdialenosť priehrady (zodpovedá priemernej rýchlosti 5,6m/s)
	Miera ohrozenia

obyvateľstva

	1
	0 – 15´vrátane
	do 5,0 km vrátane
	100 %

	2
	15 – 60´
	5 – 20 km
	70 %

	3
	viac ako 60´
	nad 20 km
	30 %



Bodové hodnotenie faktora rizika FOB – ohrozenie obyvateľstva trvale alebo dočasne žijúceho v dosahu prielomovej vlny, vyplýva z tabuľky č. 2:

Tabuľka č. 2
	
Ohrození obyvatelia trvale alebo dočasne žijúci v dosahu prielomovej vlny
	D – postup prielomovej vlny v km

	
	Zóna (1)

D = 0 – 5 km
	Zóna (2)

D = 5,01 – 20 km
	Zóna (3)

D >20 km

	

Smer a výška vlny ZD (m)
	→ ZD ≥1,5

0,5 < ZD <1,5
	↑ ZD ≥ 1,5

0,5 < ZD <1,5
	→ ZD ≥1,5

0,5 < ZD <1,5
	↑ ZD ≥ 1,5

0,5 < ZD <1,5
	→ ZD ≥1,5

0,5 < ZD <1,5
	↑ ZD ≥ 1,5

0,5 < ZD <1,5

	
	počet bodov

	
< 5 osôb
	4

2
	1,5

1
	3

1,5
	1

0,5
	1

0,5
	-

-

	
5 – 10 osôb
	8

4
	2,5

1,5
	5,5

3
	1,5

1
	2,5

1
	1

0,5

	
11 – 20 osôb
	16

8
	5

2,5
	11

5,5
	3,5

1,5
	5

2,5
	1,5

1

	
21 – 50 osôb
	40

20
	12

6
	28

14
	8,5

4
	12

6
	3,5

2










	
51 – 100 osôb
	80

40
	24

12
	56

28
	17

8,5
	24

12
	7

3,5

	
Obyvatelia obce s 30 až 50 príz.
	170
	50
	120
	36
	50
	15

	domami*, á = 1 rodina
	85
	25
	60
	18
	25
	7,5

	
Obyvatelia obce s 51 až 80 príz.
	270
	80
	190
	60
	80
	25

	domami*, á = 1 rodina
	135
	40
	95
	30
	40
	12

	
Obyvatelia obce s 81 až 150 príz.
	480
	145
	340
	100
	145
	45

	domami*, á = 1 rodina
	240
	70
	170
	50
	70
	22

	
Obyvatelia obce so 151 až 300 príz.
	1 000
	300
	700
	200
	300
	100

	domami*, á = 1 rodina
	500
	150
	350
	100
	150
	50

	Veľké obce a mestá (počet bodov
	1 000
	300
	700
	200
	300
	100

	prenásobiť počtom obyvateľov v
	
	
	
	
	
	

	tisícoch)
	500
	150
	350
	100
	150
	50


* Pri viacposchodových domoch sa uvažuje s počtom rodín žijúcich na prízemí.

FOB = fD . fPV . fZ .  (OB)

fD   = koeficient dobehu prielomovej vlny

pre zónu	1 ........fD  = 1,0
2 ........fD  = 0,7
3 ........fD  = 0,3

fPV	= koeficient smeru pôsobenia prielomovej vlny

pre → oblasť v smere hlavnej prúdnice prielomovej vlny	fPV  = 1
pre ↑ okrajové časti údolia (inundácia) oblasť mimo smeru hlavnej prúdnice 	fPV = 0,5 
fZ     = koeficient výšky prielomovej vlny
fZ     = ZD >= 1,5		fZ = 1,0 0,5 > ZD < 1,5	fZ = 0,5 (OB) = (OB)t  + 0,5 (OB)d

(OB)t  = trvale žijúce obyvateľstvo
(OB)d = dočasne žijúce obyvateľstvo (továrne, prízemné budovy, rekreačné zariadenia, chaty, stanové tábory prízemia budov, tovární, rekreačných zariadení, chát a stanové tábory)


Najvýznamnejšou časťou faktora rizika je ohrozenie ľudských životov. Základom bodového hodnotenia  je  priemerná  ekonomická  hodnota  ľudského  života.  Pri  odhade  v  teréne        sa vychádza z počtu obytných domov (3 – 5 osôb/1 obytný dom). Pri čiastočnom  (%)  zaplavení obce alebo mesta prielomovou vlnou sa započíta percentuálna bodová hodnota. Ohrozenie dočasne žijúcich obyvateľov sa určuje polovičnou bodovou   hodnotou.
V prípade dostupnosti je potrebné ohrozenie ľudských životov a škôd určiť  z  výpočtu prielomovej vlny, ktorý bol zrealizovaný podľa  osobitných predpisov  a  zohľadniť  sa  môžu   aj


výsledky iných výpočtov rozsahu zaplavenia alebo rozsah vyhlásených inundačných území.


3. Priame škody

Faktor rizika priamych škôd FŠ  sa vyjadruje v členení:

FŠ  = FŠV  + FŠD.


3.1 Priame škody na vlastnej vodnej stavbe (FŠV)

Tieto škody sa určujú sumou, ktorá je potrebná na opravu vodnej stavby.
V odôvodnených prípadoch treba zahrnúť aj finančné náklady na zabezpečenie provizórnej prevádzky vodnej stavby, napríklad ak by strata úžitku z prevádzky bola veľmi vysoká. Výška odhadu finančných nákladov potrebných na opravu vodnej stavby závisí nielen od jej druhu, parametrov, rozsahu poruchy, ale aj od lokality a príčin porúch. Aby sa vylúčili subjektívne odhady, treba určiť náklady na opravu vodnej stavby jednotne, a to pre všetky konštrukcie vodných stavieb (betónové a sypané priehrady, ochranné hrádze tokov a hrádze odkalísk) jednou tretinou zriaďovacích nákladov v roku 2016 2025. Ak takéto podklady nie sú k dispozícii, treba túto zložku faktora rizika vyjadriť počtom bodov iba podľa výšky odhadnutých finančných nákladov takto:

Tabuľka č. 3
	H (m)
	Fšv (bodov)
	H (m)
	Fšv (bodov)
	H (m)
	Fšv (bodov)

	2
	-
	9
	2
	35
	45

	3
	-
	10
	2,5
	40
	70

	4
	0,5
	12
	3,5
	45
	110

	5
	1
	15
	5
	50
	180

	6
	1
	20
	10
	
	

	7
	1,5
	25
	16
	
	

	8
	2
	30
	25
	
	


Pri hodnotení nákladov na opravu iných konštrukcií (napríklad hate, podzemné a rúrové privádzače) treba postupovať podľa subjektívneho odhadu v eurách a prevodu na body pričom jeden bod má peňažnú hodnotu 120 000, - eur 

Tabuľka č. 3
	H (m)
	Fšv (bodov)
	H (m)
	Fšv (bodov)
	H (m)
	Fšv (bodov)

	do 2,0
	0,2
	od 8,1 do 9,0
	2
	od 30,1 do 35,0
	45

	od 2,1 do 3,0
	0,4
	od 9,1 do 10,0
	2,5
	od 35,1 do 40,0
	70

	od 3,1 do 4,0
	0,5
	od 10,1 do 12,0
	3,5
	od 40,1 do 45,0
	110

	od 4,1 do 5,0
	1
	od 12,1 do 15,0
	5
	viac ako 45,1
	180

	od 5,1 do 6,0
	1
	od 15,1 do 20,0
	10
	
	

	od 6,1 do 7,0
	1,5
	od 20,1 do 25,0
	16
	
	

	od 7,1 do 8,1
	2
	od 25,1 do 30,0
	25
	
	


Pri hodnotení nákladov na opravu iných konštrukcií (napríklad hate, podzemné a rúrové privádzače) treba postupovať podľa subjektívneho odhadu v eurách a prevodu na body pričom jeden bod má peňažnú hodnotu 180.000,–  eur.

3.2 Priame škody na majetkoch pod vodnou stavbou (FŠD)

Tieto škody sú spôsobené najmä ničivým účinkom prechodu prielomovej vlny, ale aj zaplavením inundačného územia a ochranného pásma. Dochádza k poškodeniu bytových, priemyselných a hospodárskych budov, skladov, rôznych prevádzkarní, dopravných komunikácií, poľnohospodárskych a rekreačných objektov a zariadení, ako aj k poškodeniu vodnej stavby na dolnom vodnom toku.

Bodové hodnotenie škôd sa určuje z odhadov finančných nákladov potrebných na obnovu budov a na uvedenie všetkých zariadení a vybavení do pôvodného stavu tak, ako  je  to  uvedené v tejto tabuľke:








Tabuľka č. 4
	Druh škody
	→ pri ničivom účinku prielom. vlny ZD > 1,5 m
počet bodov
	→ detto ZD  < 1,5 m, alebo
↑pri zatopení vodou v "inundácii"
počet bodov

	Prízemné, alebo
	
	

	jednoposchodové
	
	

	obytné domy (1 – 2 rodiny)
	
	

	– drevené (rekreácia)
	0,2
	0,1

	– murované
	0,5
	0,25

	– hospodárske budovy (stavby)
	0,1
	0

	neslúžiace na podnikanie
	
	

	Viacpodlažné murované obytné
budovy (v prízemí 3 – 4 byty)
	
0,6
	
0,3

	Malé poľnohospodárske, hospodárske a priemyselné podniky, prevádzky, sklady (do 20 zamestnancov)
	3,0
	1,5

	Priemyselné a hospodárske podniky (do 100 zamestnancov)
	6,0 – 20,0
	3,0 – 10,0

	
	individuálne hodnotenie
	

	Veľké priemyselné podniky
	škôd
	

	továrne, veľké sklady
	
	

	materiálov,
	1 bod = 120 000,-eur 180.000,–  eur
	

	strojov, veľké podniky
	
	

	živočíšnej
	
	

	výroby, farmy
	
	

	Vodné stavby na vodnom toku pri pretrhnutí
	pozri tab. č. 3 Fšd  = ( 1-3 ).Fšv
	

	Preliate a pretrhnuté, podmyté cesty, zvážnice a železničné násypy
	pozri tab.č.3
Fšd   = Fšv
	

	Zničené mostné konštrukcie
	
	

	do 20 m dĺžky
	1
	

	20 – 50 m dĺžky
	2,6
	

	Škody na úpravách tokov,
	
	

	brehových porastoch, na
	
	

	lesných
	
	

	porastoch a poľnohospodársky
	
	

	obrábanej pôde
	
	

	pozdĺž vodného toku:
	
	

	potok  1 km
	2
	1

	rieka  1 km
	3,5
	1,5

	
Iné škody
	individuálne hodnotenie škôd
1 bod = 120 000,-eur 180.000,–  eur 
	




4. Nepriame škody (FNŠ)
5. 








Tieto škody vznikajú v dôsledku priamych škôd, ktoré boli vyvolané  prechodom  prielomových vĺn. Do tejto skupiny škôd patria
a) škody a straty, ktoré vznikli v dôsledku prerušenia výroby z obmedzenia hospodárskej činnosti v území zasiahnutom prielomovou vlnou vrátane finančných nákladov potrebných na núdzové zásobovanie, núdzové ubytovanie a evakuácia   obyvateľstva,
a) škody a straty spôsobené znečistením vôd a poľnohospodárskej pôdy pri pretrhnutí    hrádze
odkaliska.

4.1 Škody z  obmedzenia  hospodárskej  činnosti,  náklady na  núdzové  zásobovanie, núdzové
ubytovanie a evakuácia  obyvateľstva a priemyslu

V rámci bodového hodnotenia túto zložku faktora rizika (FNŠ) treba klasifikovať  takto:

Náklady na núdzové ubytovanie, zásobovanie a dopravu evakuovaného  obyvateľstva z obcí    a miest, ktoré boli zasiahnuté prielomovou vlnou [pozri (OB)t tab. č.  5].


Tabuľka č. 5
	Zóna
	(OB)t
	Počet bodov FNŠ

	1
	100 obyvateľov
	1,5

	2
	100 obyvateľov
	1,0

	3
	100 obyvateľov
	0,5



Prerušenie alebo zásadné obmedzenie výroby a inej hospodárskej činnosti spôsobené zaplavením tovární, prevádzok a skladov prielomovou vlnou.

Rozsah  hospodárskych  strát   závisí   od   času,   ktorý  je   potrebný  na  obnovenie   výroby. V priemere túto zložku nepriamych škôd možno vyjadriť v bodovom hodnotení  takto:

FNŠ  = 0,5/100 zamestnancov/1 mesiac.

Uvedený zjednodušený bodový odhad tohto druhu nepriamych škôd vyhovuje pre väčšinu prípadov. Straty, ktoré vznikli prerušením špeciálnej výroby vo všetkých podnikoch, môžu  však vysoko prevyšovať uvedené kritérium. V týchto prípadoch treba rozsah škôd hodnotiť individuálne podľa reálnych cenových relácií, napríklad 120 000,-eur 180.000,–  eur strát na produkciu = 1 bod.

Prerušenie cestnej dopravy a železničnej dopravy

Pri bodovom hodnotení tejto zložky treba vychádzať z odhadu strát, ku ktorým dochádza výlukou a preložením dopravy počas kontroly bezpečnosti, opráv a údržby dopravných objektov vrátane provizórnych stavieb a zvýšených nákladov na pohonné hmoty pri obchádzkach a náhradnej doprave.

Tabuľka č. 6
	Druh a význam dopravy
	FNŠ   ( bodov )

	Cesty:	– miestneho významu
	0,1

	– okresného a krajského významu
	0,5

	– krajského a štátneho  významu
	1,0

	Železnice:	–  krajského významu
	1,0

	–  celoštátneho významu
	2,0 – 4,0




Poznámka:
Pretrhnutie   cestného   alebo   železničného   násypu   treba   hodnotiť   z hľadiska   škôd    ako
pretrhnutie ochrannej hrádze na tokoch.


4.2 Škody spôsobené znečistením vôd, poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy pri pretrhnutí hrádze odkaliska

Táto zložka nepriamych škôd sa určuje subjektívne, a to vo všetkých prípadoch kategorizácie odkalísk, pričom jednotné kritériá bodového hodnotenia vyplývajú zo škôd spôsobených znehodnotením
a) povrchových vôd,
b) podzemných vôd,
c) poľnohospodárskej pôdy,
d) lesnej pôdy.


Tieto škody treba posudzovať odstupňovane podľa obsahu škodlivých prvkov v odkaliskách. Škoda predstavujúca 120 000,-eur 180.000,–  eur = 1 bod.

4.3 Environmentálne škody

Hodnotia sa individuálne a určujú sa v eurách. Ich sumu je možné určiť podľa tabuľky č.  7.

120 000,-eur 180.000,–  eur = 1 bod.

Tabuľka č. 7

	Environmentálne škody vyčíslené na 1 ha  pozemkov

	
1 ha pozemkov:
	
mimo chránených území
	v CHKO a v inak environmentálne cenných a chránených územiach
	
v národných parkoch
	v bezzásahových zónach národných parkov

	lúky a pasienky
	0,1 bodu
	0,2 bodu
	0,3 bodu
	0,4 bodu

	lesy, háje a parky
	0,25 bodu
	0,5 bodu
	0,75 bodu
	1 bod

	mokrade a cenné biotopy
	0,5 bodu
	1,0 bodu
	1,5 bodu
	2 body




6. Škody na úžitku z prerušenia prevádzky vodnej stavby

Pri určení straty úžitku z prevádzky vodnej stavby FZ, ktorá je zložkou faktora rizika F, východiskom je časové obdobie pol roka, ktoré je potrebné na opravu takého rozsahu, ktorá umožňuje prevádzku obnoviť. Strata úžitku sa vyjadruje bodovým hodnotením  takto:



Výroba elektrickej energie

1 mil. kWh/rok.............................................................. 2  body
(vychádza z hodnoty nedodanej el. energie).


Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou:

a) pri existencii rezerv z iných zdrojov

1 mil. m3/rok, t. j. cca 30 l/s ....................................... 1 bod
(vychádza z hodnoty nedodanej pitnej vody pre obyvateľstvo aj   priemysel),

b) ak neexistujú rezervy a je nutné núdzové zásobovanie

1 mil. m3/rok, t. j. cca 30 l/s ....................................... 3  body
(vychádza z nákladov na núdzové zásobovanie vodou).

Zásobovanie priemyselných podnikov pitnou alebo inak upravenou  vodou:

a) pri existencii trvalých rezerv z iných zdrojov

1 mil. m3/rok, t. j. cca 30 l/s .......................................... 1 bod,

b) ak neexistujú rezervy, zhodnotí sa individuálne odhadom strát v priemyselnej  výrobe
za obdobie pol roka...................................................................... 120 000,-eur 180.000,–  eur = 1  bod

Protipožiarne nádrže

Straty spôsobené nemožnosťou použiť zásobu vody na hasenie sa hodnotia individuálne v eurách s prihliadnutím na hodnotu požiarom ohrozeného majetku a so zreteľom na náklady na zabezpečenie náhradného zdroja vody na hasenie....... 120 000,-eur 180.000,–  eur = 1  bod.

Ak nie je možné individuálne hodnotenie škôd alebo ak je individuálne hodnotenie neefektívne, je možné uvažovať s hodnotou 0,1 bodu za každých 10 000  m3  zásobného  objemu protipožiarnej vody, najviac však 2 body.

Závlahy
a) v oblastiach s pestovaním zeleniny, ovocia, vína a chmeľu na každých 100 ha zavlažovanej pôdy.......................................................................... 2  body,
b) v ostatných oblastiach na každých 100 ha zavlažovanej
pôdy .............................................................................................. 1  bod
(vyplýva zo zvýšenej produkcie závlahami). Rekreácia
1 000 osôb na celú sezónu ............................................................ 2,5  bodu
(vychádza z hodnoty rekreácie pre 1 osobu za sezónu).

Chov rýb a kačíc
Priemerne na 100 ha v chovných rybníkoch................................... 0,5 bodu (vychádza z priemernej produkcie rýb na 1 ha).

Doprava po korune hrádze
Cesty           – miestneho významu ................................................. 0,5 bodu,
– obvodného – krajského významu.............................. 1,5  bodu,
– krajského – celoštátneho významu............................ 4,0  bodu.









Lodná doprava

Straty spôsobené prerušením lodnej dopravy sa hodnotia individuálne v eurách  s  prihliadnutím    na hodnotu prepravy tovaru alebo so zreteľom na účel, ktorému doprava    slúži:

120 000,-eur 180.000,–  eur = 1 bod.

Odkaliská

Straty na výrobe spôsobené prerušením prevádzky odkaliska v dôsledku poruchy (pretrhnutia) hrádze odkaliska. Hodnotia sa individuálne v eurách s prihliadnutím na existenciu rezervných priestorov:

120 000,-eur 180.000,–  eur = 1 bod.


7. Záverečné odporúčania k odhadu faktora rizika

Výsledné bodové  hodnotenie  škôd  podľa  uvedeného  postupu  má  význam  najmä  vtedy,  ak faktor rizika vychádza na hranici dvoch susedných kategórií,  preto v týchto prípadoch   treba pri kategorizácii vodnej stavby uplatniť spresnenie postupu pri odhade faktora  rizika:

F = FOB  + FŠV  + FŠD  + FNŠ  + FZ

a preveriť bodové hodnotenie vodnej stavby, ktorej faktor rizika je na hranici susedných kategórií.


8. Zásady kategorizácie

Pri kategorizácii vodnej stavby platia tieto zásady:
1. Z hľadiska faktora rizika sa berie do úvahy najnepriaznivejšie miesto hypotetického pretrhnutia vodnej stavby a veľkosť prietrže.
2. Ak sa v príprave vodnej stavby uvažuje o dvoch alternatívnych konštrukciách, urobí sa odhad faktora rizika  a  návrh  kategórie  pre  obidve  alternatívy;  pri  uskutočnení odkalísk,  pri ktorých sa v projekte počíta s postupným zvyšovaním hrádze, posúdi sa faktor rizika predbežne pre každú etapu; v návrhu kategórie základnej hrádze sa uvedie, za akých podmienok sa môže v budúcnosti faktor rizika zvýšiť tak, že vodná stavba nadobudne význam vyššej kategórie.
3. Podľa bodového hodnotenia faktora rizika sa vodné stavby zaraďujú do kategórie  takto:

	3
	≤
	F
	<
	15
	...........................
	IV.

	
	
	
	
	
	...
	kategória*

	15
	≤
	F
	<
	150
	...........................
	III.

	
	
	
	
	
	...
	kategória

	150
	≤
	F
	<
	1000
	...........................
	II.

	
	
	
	
	
	...
	kategória

	
	
	F
	≥
	1000
	...........................
	I.

	
	
	
	
	
	...
	kategória











Poznámka:

* Ak je 3 ≤ F ≤ 5 a je tvorené výhradne z priamych škôd na samotnej vodnej stavbe a zo škôd na úžitku z prerušenia prevádzky vodnej stavby, môže poverená organizácia po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu štátnej vodnej správy navrhnúť ministerstvu nezaradenie vodnej stavby do IV. kategórie alebo jej vyradenie zo IV.  kategórie.

4. Ak súčasťami celej vodnej stavby je viac samostatných objektov (napríklad bočné hrádze, privádzače), kategória sa navrhuje pre celú vodnú stavbu, a to podľa faktora rizika najvýznamnejšieho   objektu,   ktorým   býva   väčšinou   hlavná   priehrada   alebo   hrádza;   pri ostatných objektoch sa uvedie, akej kategórii zodpovedá dohľad podľa samostatne posudzovaného faktora rizika.

5. Pri odhade faktora rizika sa posudzuje súčasný stav zástavby a všetkých ďalších významných skutočností na území ovplyvnenom vodnou stavbou na dolnom toku; ak riešiteľ odborného   posudku    na    zaradenie    vodnej    stavby    do    kategórie    získa    informácie  o pripravovaných významných zmenách tohto stavu v blízkej budúcnosti, uvedie ich do posudku s odhadom vplyvu realizácie týchto plánov na výšku faktora rizika   alebo na
zmenu kategórie vodnej stavby.

Určenie hodnôt faktora rizika F na určenie kategórie vodnej stavby priamo   súvisí s
povinným minimálnym rozsahom výkonu dohľadu a dozoru orgánmi štátnej vodnej  správy.

Minimálny rozsah výkonu dohľadu odstupňovaný podľa jednotlivých kategórií vodných  stavieb je uvedený v príslušných programoch dohľadu a má priamy vplyv na rozsah  finančných nákladov, ktoré vyžaduje táto činnosť.


Príloha č. 2 k vyhláške č. 119/2016 Z. z.







NÁVRH NA ZARADENIE VODNEJ STAVBY DO KATEGÓRIE

Vodná stavba (názov):
Okres:

Obec:

Vodný tok:

Druh a typ vodnej stavby:

Etapa existencie vodnej stavby:
Účel: Stavebník/vlastník:
Plocha povodia, príp. Q100:

Rozdiel (v m) medzi maximálnou možnou hladinou vody a terénom
pri vzdušnej päte vodnej stavby, resp. hladiny dolnej vody:

Maximálny možný objem nádrže (odhad v 1 000 m3):
Bezpečnostné zariadenie vodnej stavby, (ak ide o ochranné hrádze výška bezpečnostného prevýšenia koruny (v m):
Kategorizované vodné stavby na prítokoch:

Navrhnutá kategória:
Kategóriu navrhol (titul, meno, priezvisko, podpis a dátum):
Odôvodnenie: Návrh kategórie bol vypracovaný podľa postupu ustanoveného vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z.  z.,  ktorou  sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v znení neskorších predpisov na základe odhadu škôd na verejných záujmoch, majetkoch a ohrozenia ľudských životov, ku ktorému by mohlo dôjsť počas poruchy vodnej stavby, t. j. škôd na vlastnej vodnej stavbe, priamych škôd v území ovplyvnenom vodnou stavbou a straty úžitku počas opravy vodnej stavby. Pri kategorizácii nebola posudzovaná správnosť technického riešenia projektovanej  vodnej  stavby.

V Bratislave .........................

Za poverenú organizáciu:	......................................................................................
(meno, priezvisko, titul a funkcia)

......................................................................................
(odtlačok pečiatky a podpis)


Príloha č. 3 k vyhláške č. 119/2016 Z. z.





NÁVRH NA PRERADENIE VODNEJ STAVBY DO INEJ KATEGÓRIE

Vodná stavba (názov):
Okres:

Obec:

Vodný tok:

Druh a typ vodnej stavby:

Etapa existencie vodnej stavby:
Účel: Stavebník/vlastník:
Plocha povodia, príp. Q100:

Rozdiel (v m) medzi maximálnou možnou hladinou vody a terénom
pri vzdušnej päte vodnej stavby, resp. hladiny dolnej vody:

Maximálny možný objem nádrže (odhad v 1 000 m3):
Bezpečnostné zariadenie vodnej stavby, (ak ide o ochranné hrádze výška bezpečnostného prevýšenia koruny (v m):
Kategorizované vodné stavby na prítokoch: Pôvodná kategória:
Navrhnutá kategória:
Kategóriu navrhol (titul, meno, priezvisko, podpis a dátum):
Odôvodnenie: Návrh kategórie bol vypracovaný podľa postupu ustanoveného vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z.  z.,  ktorou  sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v znení neskorších predpisov na základe odhadu škôd na verejných záujmoch, majetkoch a ohrozenia ľudských životov, ku ktorému by mohlo dôjsť počas poruchy vodnej stavby, t. j. škôd na vlastnej vodnej stavbe, priamych škôd v území ovplyvnenom vodnou stavbou a straty úžitku počas opravy vodnej stavby. Pri kategorizácii nebola posudzovaná správnosť technického riešenia projektovanej  vodnej  stavby.
V Bratislave .........................

Za poverenú organizáciu:	......................................................................................
(meno, priezvisko, titul a funkcia)


Príloha č. 4 k vyhláške č. 119/2016 Z. z.






NÁVRH NA NEZARADENIE VODNEJ STAVBY DO KATEGÓRIE

Vodná stavba (názov):
Okres:

Obec:

Vodný tok:

Druh a typ vodnej stavby:

Etapa existencie vodnej stavby:
Účel: Stavebník/vlastník:
Plocha povodia, príp. Q100:

Rozdiel (v m) medzi maximálnou možnou hladinou vody a terénom
pri vzdušnej päte vodnej stavby, resp. hladiny dolnej vody:

Maximálny možný objem nádrže (odhad v 1 000 m3):
Bezpečnostné zariadenie vodnej stavby, (ak ide o ochranné hrádze výška bezpečnostného prevýšenia koruny (v m):
Kategorizované vodné stavby na prítokoch:
Neurčenie kategórie navrhol (titul, meno, priezvisko, podpis a dátum):

Odôvodnenie: Návrh na nezaradenie do kategórie bol vypracovaný podľa postupu ustanoveného vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z.  z.,  ktorou  sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v znení neskorších predpisov na základe odhadu škôd na verejných záujmoch, majetkoch a ohrozenia ľudských životov, ku ktorému by mohlo dôjsť počas poruchy vodnej stavby, t. j. škôd na vlastnej vodnej stavbe, priamych škôd v území ovplyvnenom vodnou stavbou a straty úžitku počas opravy vodnej stavby. Pri kategorizácii nebola posudzovaná správnosť  technického  riešenia  projektovanej  vodnej stavby.
V Bratislave .........................

Za poverenú organizáciu:	......................................................................................
(meno, priezvisko, titul a funkcia)


......................................................................................
(odtlačok pečiatky a podpis)


Príloha č. 5 k vyhláške č. 119/2016 Z. z.





NÁVRH NA VYRADENIE VODNEJ STAVBY Z KATEGORIZÁCIE VODNÝCH STAVIEB

Vodná stavba (názov):
Okres:

Obec:

Vodný tok:

Druh a typ vodnej stavby:

Etapa existencie vodnej stavby:
Účel: Stavebník/vlastník:
Plocha povodia, príp. Q100:

Rozdiel (v m) medzi maximálnou možnou hladinou vody a terénom
pri vzdušnej päte vodnej stavby, resp. hladiny dolnej vody:

Maximálny možný objem nádrže (odhad v 1 000 m3):
Bezpečnostné zariadenie vodnej stavby, (ak ide o ochranné hrádze výška bezpečnostného prevýšenia koruny (v m):
Kategorizované vodné stavby na prítokoch: Pôvodná kategória:

Vyradenie navrhol (titul, meno, priezvisko, podpis, dátum):
Odôvodnenie: Návrh kategórie na vyradenie z kategórie bol vypracovaný podľa postupu ustanoveného vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z.  z.,  ktorou  sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v znení neskorších predpisov na základe odhadu škôd na verejných záujmoch, majetkoch a ohrozenia ľudských životov, ku ktorému by mohlo dôjsť počas poruchy vodnej stavby, t. j. škôd na vlastnej vodnej stavbe, priamych škôd v území ovplyvnenom vodnou stavbou a straty úžitku počas opravy vodnej stavby. Pri kategorizácii nebola posudzovaná správnosť technického riešenia projektovanej  vodnej  stavby.

V Bratislave .........................

Za poverenú organizáciu:	......................................................................................
(meno, priezvisko, titul a funkcia)


Príloha č. 6 k vyhláške č. 119/2016 Z. z.




MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
[image: ]


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 56a zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch       v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších  predpisov

vydáva

OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
NA VÝKON ODBORNÉHO TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÉHO  DOHĽADU

nad vodnými stavbami I. až IV. kategórie

č. .......


Meno, priezvisko, titul:   ..........................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:   .............................................................................................................
je zamestnancom poverenej organizácie a je odborne spôsobilý na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu.


(miesto a dátum)

.....................................................................................
(meno, priezvisko, titul a funkcia)



(odtlačok pečiatky a podpis)


Príloha č. 7 k vyhláške č. 119/2016 Z. z.





MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
[image: ]


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 56a zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch       v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších  predpisov

vydáva

OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
NA VÝKON ODBORNÉHO TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÉHO  DOHĽADU

nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie

č. ........


Meno, priezvisko, titul:   ..........................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:   .............................................................................................................
je odborne spôsobilý na výkon odborného technicko-bezpečnostného  dohľadu.




(miesto a dátum)



......................................................................................
(meno, priezvisko, titul a funkcia)




(odtlačok pečiatky a podpis)

Príloha č. 8
 k vyhláške č. 119/2016 Z. z.

 
Postup posudzovania  bezpečnosti priehrad a odkalísk počas povodňového zaťaženia v rámci technicko-bezpečnostného dohľadu

Čl. 1
[bookmark: 3_Termíny_a_definice][bookmark: 2_Citované_dokumenty]Definície 
Na účel posudzovania bezpečnosti priehrad a odkalísk počas povodňového zaťaženia v rámci výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu faktor ohrozenia obyvateľstva sa rozumie súčasť faktora rizika, ktorý sa určuje v odbornom posudku pre určenie kategórie vodnej stavby,
a) kontrolnou povodňovou vlnou  sa rozumie teoretická prietoková vlna určená kulminačným prietokom so zvolenou pravdepodobnosťou prekročenia, prislúchajúcim objemom a časovým priebehom s prislúchajúcou pravdepodobnosťou.
b) úrovňou kritickej hladiny  sa rozumie úroveň hladiny vody v nádrži, pri prekročení ktorej nastáva bezprostredné nebezpečie poruchy a havárie priehrady alebo odkaliska
 c) úrovňou medznej hladiny  sa rozumie maximálna hladina vody v nádrži odpovedajúca zvoleným predpokladom a podmienkam bezpečného prevedenia kontrolnou povodňovou vlnou cez priehradu alebo odkalisko.
 d) posudkom sa rozumie posúdenie bezpečnosti priehrady alebo odkaliska pri povodňovom zaťažení podľa tejto  prílohy.
[bookmark: 4_Vymezení_vodních_děl_podléhajících_pos] e) hydrologické údaje sú hydrologickými podkladmi ustanovenými len pre účely posudku.
f) hydrotechnický výskum odborne skúma vodné pomery a hydraulické javy, ktoré slúžia na navrhovanie, výstavbu, posudzovanie a prevádzku vodných stavieb 
a vodohospodárskych systémov. 
g) hydraulický modelový výskum je vedecká a experimentálna činnosť zameraná na skúmanie pohybu a správania vody a iných kvapalín metódami matematického alebo fyzikálneho modelovania.
Čl. 2
Určenie vodných stavieb, ktoré podliehajú posúdeniu
(1) Posúdeniu bezpečnosti počas povodňového zaťaženia podliehajú priehrady a odkaliská zaradené do I. až IV. kategórie technicko-bezpečnostného dohľadu, ak je ich súčasťou objekt, ktorý prehradzuje údolie toku a vytvára nádrž alebo odkalisko, cez ktoré preteká povrchový tok, alebo do ktorého sa môže dostať voda z povrchového toku.
(2) Pri vodných stavbách I. až IV. kategórie, ktoré ešte neboli posúdené, je posúdenie povinnou súčasťou najbližšej súhrnnej etapovej správy o technicko-bezpečnostnom dohľade v zmysle tejto vyhlášky so zohľadnením prechodných období. Pri stavbách v etape uskutočnenia alebo zmeny stavby, v etape overovacej a v etape trvalej prevádzky (pri odkaliskách v etape dlhodobej existencie) sa opakované posúdenie realizuje iba pri zmene podmienok a prehodnotení pôvodných predpokladov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť vodnej stavby počas prechodu povodňových prietokov (napr. zmena kapacity priepustov, prehodnotenie hydrologických podkladov, podstatná zmena prevádzkových podmienok alebo zmena kategórie vodnej stavby v dôsledku zmien v zastavanosti ohrozeného územia). V súhrnných etapových správach postačuje zopakovanie výsledkov posúdenia a zopakovanie prípadných návrhov opatrení v prípade, ak zmena podmienok a prehodnotenie pôvodných predpokladov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť vodnej stavby počas prechodu povodňových prietokov neboli zaznamenané.
(3) Pri vodných stavbách v etape prípravy uskutočnenia (po zaradení stavby do príslušnej kategórie vodných stavieb), v etape uskutočnenia alebo zmeny stavby je posúdenie súčasťou projektovej dokumentácie pre projekt stavby overený v konaní o stavebnom zámere a má byť využité k overeniu navrhnutého riešenia a preukázanie bezpečnosti vodnej stavby pri maximálnom povodňovom zaťažení.

Čl. 3
[bookmark: 5_Zásady_zpracování_posudku][bookmark: _TOC_250013]Zásady vypracovania posudku
(1) Odstupňovanie podľa kategórií vodných stavieb v závislosti od možného ohrozenia ľudských životov pri ich havárii sa určí ich požadovaná úroveň bezpečnosti pri povodňovom zaťažení, ktorá je vyjadrená hydrologickými údajmi a informáciami, okolnosťami ovplyvňujúcimi bezpečnosť vodných stavieb počas povodňového zaťaženia a predpokladmi a podmienkami prevedenia povodňových prietokov cez vodnú stavbu.
(2) Požadovaná úroveň bezpečnosti sa pri vodných stavbách v etape uskutočnenia alebo zmeny stavby, v etape overovacej a v etape trvalej prevádzky (pri odkaliskách v etape dlhodobej existencie) určí podľa ich kategórie so zohľadnením možných strát na ľudských životoch (faktor ohrozenia obyvateľstva). Pri vodných stavbách v etape prípravy uskutočnenia alebo prípravy zmeny stavby sa požadovaná úroveň bezpečnosti určí až po ich zaradení do príslušnej kategórie. 
(3) Výstupom hydrologických podkladov je súbor kontrolných povodňových vĺn.
(4) Úroveň kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku sa určí na základe konkrétnych podmienok posudzovanej vodnej stavby (t. j. okolností ovplyvňujúcich bezpečnosť stavby pri povodňovom zaťažení a najpravdepodobnejších príčin havárie, konkrétnych hydrogeologických, hydraulických, geotechnických a inžinierskogeologických podmienok).
(5)  Úroveň medznej hladiny v nádrži alebo v odkalisku sa určí podľa predpokladov a podmienok prepúšťania  kontrolnej povodňovej vlny cez vodnú stavbu (napr. počiatočná hladina v nádrži, možná manipulácia a prevádzkové podmienky a spoľahlivosť hradiacich uzáverov, využiteľná kapacita bezpečnostných a výpustných zariadení, možnosť núdzového prepúšťania povodňových prietokov a pod.).
(6) Výsledkom posúdenia je pomer medzi úrovňami  kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku a  medznej hladiny v nádrži alebo v odkaliskua odporučené nápravné, prípadne núdzové opatrenia.
(7) V posudku sa hodnotí bezpečnosť hrádze, jej podložia a funkčných objektov pri maximálnom zaťažení vyvolanom prechodom  kontrolnej povodňovej vlny. Pre posúdenie sú preto nevyhnutné poznatky o technickom stave vodnej stavby a v posudku sa zohľadnia pri určení predpokladov a podmienok pre prepúšťanie povodňových prietokov.

Čl. 4
[bookmark: 6_Skladba_a_obsah_posudku][bookmark: _TOC_250012]Skladba a obsah posudku
(1) Posudok má jednotné členenie a označenie kapitol: 
A. Úvod*
B. Účel a popis vodnej stavby *
C. Základné údaje a podklady
a) Požadovaná úroveň bezpečnosti vodnej stavby počas povodňového zaťaženia
b) Hydrologické a meteorologické údaje a informácie
c) Technické parametre a podklady a geotechnické a inžinierskogeologické podklady
d) Okolnosti ovplyvňujúce bezpečnosť vodnej stavby počas povodňového zaťaženia
e) Hydraulické výpočty
D. Určenie kontrolnej povodňovej vlny
E. Geotechnické posúdenie
F. Stanovenie úrovne kritickej hladiny
G. Stanovenie úrovne medznej hladiny  
H. Záverečné zhodnotenie
I. Nápravné a núdzové opatrenia
J. Použité podklady
K. Zoznam príloh

* kapitoly, ktoré sa uvádzajú iba v prípade, keď nie je posudok súčasťou textu Súhrnnej etapovej správy o technicko-bezpečnostnom dohľade nad vodnou stavbou.

Čl. 5
[bookmark: 7_Základní_údaje_a_podklady][bookmark: _TOC_250011]Základné údaje a podklady
(1) [bookmark: _TOC_250010]Požadovaná úroveň bezpečnosti vodnej stavby počas povodňového zaťaženia je vyčíslená  pretokmi so zvolenou N-ročnosťou prietokov, je uvedená odstupňovane pre jednotlivé kategórie vodných stavieb v tabuľke 1.
Tabuľka 1 – Požadovaná úroveň bezpečnosti pre návrh a posudzovanie vodnej stavby
	Kategória vodnej stavby
	Hodnotiaci faktor možného ohrozenia ľudských životov pri potenciálnej havárii vodnej stavby
	Požadovaná úroveň bezpečnosti VS

	
	
	
N
(rokov)

	I.
	bez rozlíšenia hodnotiaceho faktora
	
minimálne 1000 

	II.
	pravdepodobné ohrozenie ľudských životov ( faktor ohrozenia obyvateľstva ≥1 bod)
	

	
	nepravdepodobné ohrozenie ľudských životov ( faktor ohrozenia obyvateľstva <1 bod)
	
500

	III.
	pravdepodobné ohrozenie ľudských životov ( faktor ohrozenia obyvateľstva ≥1 bod)
	

	
	nepravdepodobné ohrozenie ľudských životov ( faktor ohrozenia obyvateľstva <1 bod)
	
300

	IV.
	pravdepodobné ohrozenie ľudských životov ( faktor ohrozenia obyvateľstva ≥1 bod)
	

	
	nepravdepodobné ohrozenie ľudských životov ( faktor ohrozenia obyvateľstva <1 bod)
	
100



(2) Podklady pre vodohospodárske riešenie:
A.  Kontrolnú povodňovú vlnu je potrebné určiť variantným spôsobom pri použití metód zodpovedajúcich súčasnej úrovni poznania a súčasným možnostiam dostupného stanovenia potrebných hydrologických a meteorologických podkladov. Súčasťou údajov je informácia o použitom metodickom postupe a popise spoľahlivosti  návrhového kulminačného prietoku  kontrolnej povodňovej vlny vzhľadom na dostupnosť podkladov.
B. V prípade, ak sakontrolná povodňová vlna nedá určiť pre prirodzené a neovplyvnené odtokové pomery, pre výpočet sa použijú minimálne dve nezávislé metódy. Ak je stavba súčasťou sústavy stavieb, posudzuje sa celá sústava stavieb.
C. Súčasťou hydrologických podkladov sú aj platné štandardné hydrologické údaje stanovené Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
D. Ďalším podkladom sú dostupné údaje o historických extrémnych zaznamenaných povodňových prietokoch vrátane odhadu pravdepodobnej doby opakovania ich kulminačných prietokov.
E. Maximálna hladina sa v nádrži určí riešením transformácie povodňovej vlny, pri ktorej je potrebné poznanie všetkých jej charakteristík vrátane časového priebehu.
F. Ak je posudzovaná vodná stavba súčasťou sústavy vodných stavieb a ak bude v rámci sústavy vodných stavieb taktiež posudzovaná, je potrebné túto okolnosť zohľadniť v hydrologických podkladoch. V takýchto prípadoch, ak sú k dispozícii predchádzajúce pozorovania a merania, je potrebné doplniť podklady v jednotlivých hodnotených profiloch o postupové doby prietokov.
G. Pre vodné stavby zaradené do I. až III. kategórie sa naviac požadujú údaje o vetre v lokalite vodnej stavby:
a) rýchlosť vetra;
b) trvanie pre požadovanú pravdepodobnosť prekročenia 4 %;
c) prevládajúci smer vetra.
(3) [bookmark: _TOC_250008]Zabezpečenie hydrologických podkladov
Platnosť hydrologických údajov poskytnutých pre účely posudku je časovo obmedzená na 10 rokov,  ak ich Slovenským hydrometeorologickým ústavom neaktualizuje skôr. U malých vodných stavieb (hlavne stavby s plochou povodia menšou než 5 km2) sa odporúča hydrologické údaje preveriť so zohľadnením možného ovplyvnenia v závislosti od miestnych špecifických podmienok (skutočná poloha rozvodnice vzhľadom k líniovým stavbám a súvisiacim terénnym úpravám, morfológii, geológii apod.).
(4) [bookmark: _TOC_250007]Technické parametre a podklady
A. Geodetické podklady tvoria:
a) mapový podklad riešeného územia;
b) situácia vodnej stavby v mierke 1:1 000 až 1:100 so všetkými objektmi, ktoré môžu ovplyvniť prepúšťanie povodňových prietokov;
c) pozdĺžny profil koruny hrádze, vlnolamu, plného zábradlia alebo múrikov vrátane zaviazania hrádze do údolných svahov;
d) charakteristické priečne profily hrádze a priečny profil hrádze v najnižšom mieste úrovne koruny;
e) rozmery a výškové usporiadanie zariadení, ktoré sú využívané k prepúšťaniu povodňových prietokov alebo môžu ovplyvniť ich kapacitu (priepady, výpusty, odberné zariadenia, hrablice, spádiská, sklzy, vývar, odpadové korytá, mosty, priepusty a pod.).
f) Geodetické podklady c), d), e) je potrebné overiť in situ.
B. Podklady pre vodné stavby, nad ktorými bol pred posúdením vykonávaný technicko-bezpečnostný dohľad minimálne po dobu jedného roka pozostávajú predovšetkým z výsledkov technicko-bezpečnostného dohľadu.
Vlastník vodnej stavby poskytuje tieto dostupné údaje a informácie:
a) aktualizovaná dokumentácia skutočného vyhotovenia vodnej stavby, popis a technické parametre zrealizovaných zmien a úprav,
b) forma a zaistenie obsluhy vodnej stavby, vybavenosť vodnej stavby pre povodňové situácie,
c) platný manipulačný poriadok a prevádzkový poriadok, príslušnosť vodnej stavby do sústavy vodných stavieb, pripojenie na dispečing a pod.,
d) prevádzkové záznamy obsluhy o stave výpustných a bezpečnostných zariadení vzhľadom na spoľahlivosť ich funkcie a možnosti manipulácie počas povodňových prietokov,
e) doterajšie skúsenosti obsluhy pri prepúšťaní extrémnych povodňových vĺn,
f) zhodnotenie prípadných povodňových škôd od extrémnych povodňových prietokov za dobu predchádzajúcej existencie vodnej stavby, ku ktorým došlo na vodnej stavbe a v území bezprostredne pod vodnou stavbou,
g) výsledky prehliadok technologických zariadení, ktoré je možné počas povodňových prietokov bez škôd využiť k vypúšťaniu vody z nádrže (hradiace konštrukcie priepadov, uzávery dnových výpustov a pod., možnosti využitia ich kapacity),
h) predchádzajúci posudok bezpečnosti vodnej stavby počas povodňového zaťaženia.

Rekognoskáciou, prieskumom, výskumom alebo z dokumentácie vodnej stavby a z výsledkov technicko-bezpečnostného dohľadu sa zisťuje:
a) stav hrádze z hľadiska odolnosti voči preliatiu,
b) jednotlivé faktory ovplyvňujúce bezpečnosť vodnej stavby počas povodňového zaťaženia,
c) základové pomery, výsledky inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu1),
d) výsledky posúdenia konštrukčnej a filtračnej stability telesa hrádze a jej podložia,
e) možnosti núdzového prepúšťania povodňových prietokov,
f) výsledky hydrotechnického výskumu.
	Pri prvom vyhotovení posudku sa ako meračský podklad použije polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu stavby z archívnych materiálov pre inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum. Pre jeho overenie, prípadne pre doplnenie chýbajúcich hodnôt potrebných pre hydrotechnické výpočty, sa zrealizuje účelové meranie, ktorého rozsah a podrobnosť volí posudzovateľ podľa potrieb a miestnych podmienok. Pri opakovanej revízii posudku sa využijú pôvodné podklady, ktoré sa doplnia o zameranie zmien vyvolaných stavebnými úpravami, údržbou, deformáciami vrátane vplyvu sadania stavby, pôsobením klimatických podmienok a pod.
C. Podklady pre vodné stavby v etape prípravy uskutočnenia alebo prípravy zmeny stavby
a) Základným podkladom je príslušná projektová dokumentácia vrátane inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu a vodohospodárskeho riešenia. Hydrologické podklady po uplynutí ich platnosti  sa odporúča preveriť. Špecifikácia žiadosti je uvedená v informatívnej prílohe .
b) Pre vodné stavby IV. kategórie sa na zhodnotenie hydrologických podkladov v závislosti od skutočných podmienok v povodí zrealizuje prehliadka povodia nad vodnou stavbou (napr. ovplyvnenie líniovou dopravnou stavbou, ochranným účinkom vyššie položených vodných stavieb a pod.). Pre vodné stavby I. až III. kategórie sa rekognoskácia povodia realizuje v prípade potreby.

c) Posúdenie zmeny odtokových podmienok objektov na vzdušnej strane vodnej stavby počas zvýšených povodňových prietokov (prekážky odtoku, zatopenie vzdušnej päty hrádze a pod.).

_______________________
1) Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

(5) [bookmark: _TOC_250006]Hydraulické výpočty
a) [bookmark: 8_Stanovení_mezní_bezpečné_hladiny_(MBH)]Pre jednotlivé zariadenia vodnej stavby, ktoré môžu byť použité k prepúšťaniu povodňových prietokov, sa výpočtom stanovia merné krivky prietoku, a to až do úrovne najvyššej možnej hladiny určenej kótou koruny hrádze alebo vlnolamu, prípadne  úroveň kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku. Pre každé zariadenie sa preveruje kapacita všetkých jeho objektov pri jednotlivých režimoch prúdenia a skúma sa vplyv na celkovú kapacitu (priepad, premostenie, sklz, vývar, odpadové koryto, obtokové koryto, odpadová štôlňa a pod.). Pre výpočet sa používajú metódy riešenia hydraulických javov. Ak bol pre návrh a dimenzovanie bezpečnostných a výpustných objektov zrealizovaný hydraulický modelový výskum, použijú sa jeho výsledky pre spresnenie hydraulických výpočtov. Pri existujúcich vodných stavbách je potrebné v prípade odôvodnených obáv o správnosť tvaru neštandardných konštrukcií overiť kapacitu zariadení využívaných na prepúšťanie povodňových prietokov nielen výpočtom, ale aj zameraním skutočného stavu a modelovaním na fyzikálnom modeli.
b) Pre dokumentáciu a možné overenie výsledkov sa jednotlivé výpočty dopĺňajú príslušným popisom použitých metód a postupov vrátane odkazov na použité podklady a literatúru, použitých zjednodušení a zovšeobecnení, predpokladov a hodnôt použitých koeficientov.
c) Správnosť merných kriviek, prevzatých napr. z projektovej dokumentácie, manipulačných poriadkov a pod., sa overuje iba v prípade potreby, na základe rozhodnutia spracovateľa posudku.
d) Súčasťou posudku vodných stavieb, ktoré sú súčasťou sústavy vodných stavieb a ak budú v rámci sústavy vodných stavieb taktiež posudzované, je aj posúdenie vplyvu vodných stavieb nachádzajúcich sa vyššie na toku a úprava hydrogramu prietokových vĺn v nižšie položených profiloch. Uvažovaný účinok sa musí vždy zdôvodniť a u významných vodných stavieb sa uvažovaný účinok odporúča konzultovať u spracovateľa hydrologických údajov.

Čl. 6
[bookmark: _TOC_250005]Stanovenie  úroveň kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku
(1)  Úroveň kritickej hladiny v nádrži alebo v odkaliskusa určuje pre konkrétny typ a konštrukčné riešenie vodnej stavby ako najvyššia hladina v nádrži, pri prekročení ktorej nastáva bezprostredné nebezpečenstvo poruchy alebo havárie vodnej stavby.
(2) Počiatočná  úroveň kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku sa určí podľa konštrukčného riešenia hrádze, spôsobu tesnenia a konkrétnych podmienok založenia hrádze, u existujúcich vodných stavieb taktiež podľa skúseností s doterajšou prevádzkou a na základe výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu pre vybranú pravdepodobnú príčinu pretrhnutia hrádze počas povodňového zaťaženia, hlavne:
a) povrchovou eróziou pri preliatí hrádze,
b) porušením filtračnej stability hrádze alebo jej podložia (napr. vnútornou eróziou vody preferovanými priesakovými cestami, prelomením podložia),
c) posunutím po šmykovej ploche (prekročením medzného stavu polohy, porušením tesniacej zeminy),
d) preklopením, ušmyknutím a zdvihom v prípade betónových konštrukcií.
(3) Podľa výberu a zhodnotenia okolností, ktoré podstatne ovplyvňujú bezpečnosť hrádze počas povodňového zaťaženia, sa počiatočná hodnota  úroveň kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku zníži alebo zvýši o čiastkové výšky zodpovedajúce uvažovaným faktorom, ktorými sú
a) typ, vek a stav hrádze,
b) základové pomery a spôsob založenia hrádze, priesakový režim v hrádzi a v jej podloží,
c) vlastnosti zemín a hornín použitých ako stavebný materiál alebo ovplyvnených uskutočnením a prevádzkou vodnej stavby,
d) konštrukčné riešenie tesnenia hrádze, jeho kontaktu s betónovými objektmi a jeho umiestnenie z hľadiska možnosti obtekania a prelievania,
e) ochrana tesniaceho prvku proti poškodeniu a zamrznutiu a jeho napojenie na nepriepustné podložie,
f) pozdĺžny profil, vystrojenie a opevnenie koruny hrádze, jej odolnosť voči poškodeniu počas preliatia (z hľadiska výšky prelievajúceho sa lúča vody, rýchlosti prúdu a doby trvania prelievania),
g) konštrukcie vlnolamu alebo súvislého múriku na korune a stabilita týchto prvkov pri zaťažení vodným tlakom,
h) dĺžka, sklon a opevnenie svahov alebo stien  hrádze,
i) poloha, tvar a rozmery objektov na korune hrádze a na vzdušnom svahu alebo líci hrádze,
j) poloha a druh vegetácie alebo opevnenia na vzdušnom svahu hrádze,
k) stav a tvar miesta kontaktu telesa hrádze s terénom na úbočiach a pri vzdušnej päte hrádze z hľadiska povrchovej erózie,
l) predpokladané sadanie (podľa výpočtu alebo trendov meraných deformácií),
m) účinky vĺn od vetra (morfológia územia, charakteristika vetrov a ich rozbehovej dráhy).
(4)  Úroveň kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku sa zníži o prevýšenie koruny hrádze v dôsledku výbehu vĺn od vetra. Účinok vĺn od vetra musí byť vyčíslený u vodných stavieb zaradených do I. až III. kategórie. Výpočtom stanovenú výšku výbehu je možné zredukovať s prihliadnutím na odolnosť koruny a vzdušného svahu, dobu trvania extrémnej hladiny v nádrži a pravdepodobnosť súčasného výskytu nepriaznivých javov.
(5) U vodných stavieb zaradených do IV. kategórie pri dĺžke rozbehu vlny nepresahujúcej 300 m (tzn. najväčšiu priamu dĺžku vodnej hladiny medzi hrádzou a protiľahlým brehom), je možné výšku výbehu určiť zjednodušene podľa tabuľky 2.
Tabuľka 2 – Orientačné hodnoty výšky výbehu vlny
	
Druh opevnenia návodného svahu hrádze
	
Efektívna dĺžka rozbehu vlny (m)
	Výška výbehu vlny (m) pre návrhovú rýchlosť 72 km/h

	
	
	Sklon návodného svahu hrádze

	
	
	1 : 3
	1 : 2

	Drsný povrch (kamenná rovnanina,
Zához, vegetačný pokryv)
	 100
	0,33
	0,42

	
	101 až 200
	0,43
	0,54

	
	201 až 300
	0,50
	0,64

	Hladký povrch (asfaltobetón, betón, dlažba)
	 100
	0,42
	0,53

	
	101 až 200
	0,54
	0,67

	
	201 až 300
	0,62
	0,80



(6) Pre určenú hodnotu  úrovni kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku je potrebné posúdiť stabilitu hrádze. Ak nie je dosiahnutá požadovaná bezpečnosť (minimálny dosiahnutý stupeň bezpečnosti m ≥ 1,1, ktorý zodpovedá krátkodobému mimoriadnemu zaťaženiu), určí sa iteračným postupom nižšia hodnota  úrovne kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku, pre ktorú je celková bezpečnosť preukázaná. Rozsah a spôsob posúdenia sa stanoví úmerne kategórii vodnej stavby.

Čl. 7
[bookmark: 9_Stanovení_kontrolní_maximální_hladiny_]Úroveň medznej hladiny v nádrži alebo v odkalisku
(1) Úroveň medznej hladiny v nádrži alebo v odkalisku počas povodňového zaťaženia sa stanoví riešením úlohy transformácie povodňovej vlny retenčným účinkom nádrže. Pre hydrologický podklad v podobe niekoľkých variantov kontrolnej povodňovej vlny sa úloha rieši opakovane. V prípadoch, keď sa transformácia evidentne neuplatní alebo je nevýznamná, sa  úroveň medznej hladiny v nádrži alebo v odkalisku stanoví odčítaním zo súhrnnej mernej krivky bezpečnostných a výpustných zariadení pre príslušný kulminačný prietok  kontrolnej povodňovej vlny. Pre vodné stavby I. až III. kategórie sa retenčný účinok nádrže vždy kvantifikuje. Jeho prípadné zanedbanie musí byť zdôvodnené.
(2) U vodných stavieb IV. kategórie sa postupuje individuálne. V jednoznačných prípadoch, keď je vodná stavba zabezpečená i bez uváženia retenčného účinku alebo sa transformácia neuplatní pre nedostatočný retenčný priestor nádrže vzhľadom k objemu vzostupnej časti povodňovej vlny, sa transformácia povodňovej vlny nestanovuje.
(3) Počiatočná hladina vody v nádrži sa určuje podľa najnepriaznivejších alternatív z hľadiska riešenia posudku.
(4) Ak je jedným z účelov vodnej stavby ochrana pred povodňami a podľa platného manipulačného poriadku je súčasťou nádrže aj vyčlenený ovládateľný retenčný priestor, môže byť pri výpočte transformácie povodňovej vlny zahrnutý v príslušnom rozsahu; prípadné zväčšenie objemu pre retenciu vypustením časti zásobného objemu na základe hydrologickej predpovede sa do výpočtu nezavádza.
(5) Využitie bezpečnostných a výpustných zariadení pre prepúšťanie povodňových prietokov sa predpokladá podľa manipulačného poriadku s preverením reálnosti a vhodnosti uvádzaných manipulačných zásad a s uvažovaním prípadných obmedzení technicko-bezpečnostného dohľadu (napr. limitné hodnoty rýchlosti vzostupu a poklesu hladiny v nádrži  z hľadiska stability hrádze).
(6) Ak nie je manipulačný poriadok vypracovaný, zvolí sa manipulácia podľa nasledovných zásad:
a) so znížením hladiny predčasným vypúšťaním nádrže sa neuvažuje,
b) v prípade hradeného priepadu sa nepredpokladá manipulácia s uzávermi a uvažuje sa najnepriaznivejší stav zahradenia všetkých otvorov,
c) prepad vody cez priepad je neriadený v rozsahu pravdepodobnej využiteľnej kapacity (vplyvom plavenín alebo obmedzením na odtoku).
(7) Pre každé zariadenie, využívané na prepúšťanie povodňových prietokov, sa stanoví jeho pravdepodobná využiteľná kapacita v percentách:
A. u nehradených priepadov spravidla 100 %; prípadná redukcia sa zavádza pri nepriaznivom ovplyvnení kapacity priepadu napr. hrablicami (ak pri povodňových prietokoch nie je zaistené ich čistenie), upchaním priepadu alebo niektorej časti odpadu, alebo znížením jeho kapacity pri nevhodnom režime prúdenia (zahltenie odpadu, nestabilný prechodový režim na začiatku tlakového prúdenia a pod.),
B. u hradených priepadov v rozsahu 0 % až 100 % podľa individuálneho zhodnotenia konkrétnych podmienok. Plnú kapacitu je možné uvažovať len za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
a) vývoj povodňovej situácie (podľa typu povodia, nástupu povodňovej vlny, rýchlosti a doby vzostupu) umožňuje reálny predpoklad včasnej operatívnej manipulácie,
b) obsluha je na vodnej stavbe trvalo prítomná (prevádzka na zmeny, ubytovanie obsluhy na vodnej stavbe, diaľkový prenos základných prevádzkových veličín a pod.),
c) pre vodné stavby, ktoré sú súčasťou sústavy vodných stavieb, je zaistené spojenie s vodohospodárskym dispečingom,
d) je zaistený náhradný (zálohový) pohon ovládania hradenia uzáverov, v prípade potreby je možné hradiacu konštrukciu včas vyhradiť prípadne násilne otvoriť,
e) je zaistená pravidelná údržba zariadení, min.1x ročne sa realizujú technologické skúšky zdvíhacích zariadení vrátane overenia zálohového spôsobu ovládania; obsluha vodnej stavby je vycvičená aj pre násilné otvorenie hradenia,
f) pre celý rozsah funkcie priepadu je zaručená voľná plná kapacita odpadového systému.
Ak nie sú súčasne splnené podmienky a) a b), určí sa pravdepodobná využiteľná kapacita hradeného priepadu ako priepad vody cez nevyhradenú konštrukciu uzáveru s redukciou ako pre nehradené priepady podľa písm. A.
C. pravdepodobná využiteľná kapacita sa u dnových výpustov a odberných zariadení určí obdobným postupom ako u hradených priepadov. Nutným predpokladom pre ich využitie je však splnenie podmienky, že v manipulačnom poriadku sú uvedené podmienky pre použitie týchto zariadení a ich funkcia je počas povodňových prietokov zaručená.
(8) Určenie  úrovne medznej hladiny v nádrži alebo v odkalisku pri povodňových prietokoch ovplyvňujú okrem hydrologického podkladu ďalšie okolnosti. Sú nimi:
a) rozdelenie objemov nádrže, spôsob a presnosť ich určenia,
b) počiatočná hladina v nádrži pred nástupom povodňových prietokov,
c) technické parametre bezpečnostných a výpustných zariadení vodnej stavby,
d) existencia manipulačného poriadku, predpísané manipulácie pri prevádzaní povodňových prietokov a ich reálnosť,
e) umiestnenie vodnej stavby v povodí, príslušnosť do sústavy vodných stavieb, spojenie s vodohospodárskym dispečingom,
f) obsluha vodnej stavby (počet pracovníkov, zmennosť, vybavenosť technickými a dopravnými prostriedkami, vybavenosť dielní),
g) prevádzková spoľahlivosť nehradených priepadov (riziko zníženia kapacity upchaním priepadu alebo hrablíc a odpadu plaveninami),
h) prevádzkové podmienky uzáverov a hradiacich zariadení, ich reálna využiteľná kapacita (počet zariadení, pohon a spôsob ovládania, pohotovosť, spoľahlivosť, praktické skúsenosti, výsledky revízií, možnosť násilného odstránenia),
i) reálnosť a pripravenosť núdzového prepúšťania povodňových prietokov. Ak nie je možné niektorý predpoklad jednoznačne kvantifikovať, je účelné zohľadniť variantné kombinácie faktorov a analýzou ich vplyvu určiť ich významnosť. Konečnú kombináciu, smerodajnú pre stanovenie výslednej  úrovni medznej hladiny v nádrži alebo v odkalisku určuje spracovateľ projektu pre najnepriaznivejšiu alternatívu.
(9) Využiteľné kapacity jednotlivých zariadení sa vypočítajú pre celé rozpätie od počiatočnej úrovne hladiny vody v nádrži pred nástupom povodňových prietokov až po kótu koruny hrádze, vlnolamu, prípadne  úrovni kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku.
(10) Pre jednotlivé zariadenia a zvolenú manipuláciu sa pre príslušné hladiny zostavia merné krivky prietokov, pričom celková kapacita je sumou ich kapacít.

[bookmark: 10_Závěrečné_posouzení][bookmark: _TOC_250003]Čl. 8
Záverečné posúdenia
(1) Výsledkom Posudku je vzťah medzi  úrovňou kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku a úrovňou medznej hladiny v nádrži alebo v odkaliskua jeho posúdenie z hľadiska
a) významu vodnej stavby a rizika ohrozenia územia pod ňou,
b) spoľahlivosti a presnosti hydrologických podkladov,
c) [bookmark: 11_Nápravná_a_nouzová_opatření]zavedených predpokladov prepúšťania povodňovej vlny,
d) kvantifikácia a zhodnotenie prípadných rezerv pri prepúšťaní povodňových prietokov cez vodnú stavbu.
(2) Vo všeobecnosti sa vodná stavba pre prepúšťanie kontrolnej povodňovej vlny pokladá za bezpečnú, ak je úroveň kritickej hladiny v nádrži alebo v odkalisku alebo úroveň medznej hladiny v nádrži alebo v odkalisku.

Čl. 9
Nápravné a núdzové opatrenia
(1) Nápravné opatrenia sa týkajú existujúcich vodných stavieb v prípade negatívneho výsledku posudku (ak nie je preukázané bezpečné prepúšťanie kontrolnej povodňovej vlny). Predbežne ich navrhuje posudzovateľ na základe zhromaždených poznatkov a analýzy všetkých rozhodujúcich faktorov bezpečnosti vodnej stavby počas povodňových prietokov. Spoľahlivosť navrhnutých opatrení je potrebné preukázať hlavne u vodných stavieb zaradených do I. až III. kategórie. Nedostatočná bezpečnosť vodných stavieb v etape prípravy uskutočnenia alebo zmeny stavby sa rieši novým návrhom a úpravou projektovej dokumentácie.
(2) Nápravnými opatreniami sú vo všeobecnosti napríklad:
a) prerozdelenie objemov nádrže (zníženie maximálnej prevádzkovej hladiny),
b) zvýšenie kapacity bezpečnostných zariadení (predĺženie prepadovej hrany, odstránenie alebo úprava hrablíc, úprava vtoku alebo limitujúceho prvku na odtoku, zmena stavby objektov, úprava ovládania uzáverov a pod.),
c) zaistenie spoľahlivej manipulácie s uzávermi priepadov a výpustov, prípadne objektov na prítokoch,
d) vybudovanie doplnkového bezpečnostného zariadenia,

e) úpravy na hrádzi (vyrovnanie koruny, zvýšenie hrádze, spevnenie terénu alebo hrádze a vzdušného svahu, vybudovanie núdzového priepadu a pod.),
f) iné úpravy a zásahy (zväčšenia kapacity obtoku, úpravy odtokových pomerov v povodí vodnej stavby, varovný systém spolu s evakuačným plánom obyvateľstva z ohrozeného územia apod.),
g) úprava manipulácie, doplnenie alebo prepracovanie manipulačného poriadku.
(3) Núdzové opatrenia a zabezpečenie varovnej služby pre obyvateľstvo v ohrozenom území (únikové cesty a organizácia evakuácie z ohrozených miest) sa vzťahujú na všetky vodné stavby a odporúčajú sa za účelom vylúčenia alebo minimalizácie strát na životoch a hmotných škôd v prípadoch, keď dôjde k extrémnym stavom na vodných stavbách počas nepredpokladaných a neštandardných situácií (ich výber a kombináciu určuje autor posudku napr. poloha hladiny počas prepúšťania mimoriadnych povodňových prietokov nižšej pravdepodobnosti výskytu, pri kumulácii nepriaznivých faktorov alebo pri poruche ovládania uzáverov a pod.). Reálna uskutočniteľnosť navrhovaných núdzových opatrení sa preukáže výslovným uvedením jednotlivých podmienok. Núdzovými opatreniami sú napríklad:
a) núdzové terénne priepady a vopred vybudované odplaviteľné zemné hrádzky,
b) násilné otvorenie núdzového (terénneho) priepadu,
c) násilné odstránenie hradiacich konštrukcií a uvoľnenie hradených otvorov,
d) operatívne provizórne zvýšenie koruny hrádze,
e) dočasné zvýšenie odolnosti koruny a vzdušného svahu hrádze proti erózii počas preliatia,
f) operatívne prekopanie terénu alebo aj hrádze na mieste vhodnom pre minimalizáciu škôd pri odtoku.

Čl. 10
[bookmark: 12_Zajištění_ochrany_před_povodněmi_při_][bookmark: _TOC_250001]Posudzovanie bezpečnosti vodných stavieb v etape uskutočnenia počas povodňového zaťaženia
(1) Súčasťou návrhu novej vodnej stavby alebo návrhu zmeny stavby je tiež prevedenie prietokov vodného toku cez stavbu a zaistenie bezpečnosti ohrozeného územia smerom po vode. Prakticky sa zabezpečuje vo forme povodňového plánu vodnej stavby alebo havarijného plánu stavby.
(2) Voľbu návrhových povodňových prietokov ovplyvňujú tieto okolnosti:
a) typ hrádze (z miestnych materiálov, murovaná, betónová, kombinovaná),
b) doba uskutočnenia, vývoj rizika ohrozenia územia pod vodnou stavbou počas realizácie stavby,
c) navrhnutý spôsob prevádzania vody (návrh konštrukcie a výšky ohrádzky, kapacita prevodu vody),
d) možnosť a následky preliatia ohrádzky,
e) zariadenie umožňujúce zatopenie stavebnej jamy.
f) jednotlivé fázy uskutočnenia a pravdepodobnosť veľkosti, trvania a kalendárneho výskytu prietokov s ohľadom na technológiu uskutočnenia a na ohrozenie stavby a územia pod ňou.
(3) Určenie kapacity objektu k prevedeniu vody ovplyvňuje
a) možnosť pretrhnutia rozostavanej hrádze v jednotlivých fázach uskutočnenia,
b) veľkosť škôd pri preliatí alebo poškodení ohrádzky (škody v zatopenej stavebnej jame, straty zo zdržania stavby),
c) výška nákladov na vybudovanie objektu (vzhľadom k nákladom na celú vodnú stavbu),
d) retenčný účinok nádrže,
e) možnosť účinného predpovedania a varovania (ku zníženiu rizika strát na ľudských životoch).
[bookmark: Příloha_A_(informativní)]Čl. 11
Prechodné obdobia
Vzhľadom na náročnosť zabezpečenia podkladov, ako aj náročnosť samotného posúdenia sa ustanovujú prechodné obdobia, počas ktorých je potrebné zabezpečiť posúdenie stavieb definovaných v čl.2 ods. 1:
a) prechodné obdobie pre vodné stavby I. kategórie je 5 rokov,
b) prechodné obdobie pre vodné stavby II. kategórie je 10 rokov,
c) prechodné obdobie pre vodné stavby III. a IV. kategórie je 25 rokov.“.
[bookmark: Specifikace_objednávky_hydrologických_úd]
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