
POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU MONITOROVACIEHO ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA

(1) Vstupná kamera musí byť umiestnená
a) vo vzdialenosti 9 m až 18 m od vstupnej brány,
b) vo výške najmenej 2,5 m nad úrovňou podlahy,
c) na pravej strane kontrolnej linky (ďalej len „linka“) pri pohľade v smere jazdy vozidiel po linke a
d) tak, že pôdorysný priemet kamery je od osi linky vzdialený najmenej 2,3 m a najviac vzdialený tak, aby konštrukčné prvky a vybavenie haly stanice technickej kontroly nachádzajúce sa na stene montáže kamery nezasahovali do záberu pri nasmerovaní kamery podľa odseku 2.

(2) Vstupná kamera musí byť nasmerovaná tak, že
a) v zábere kamery je vstupná brána a
b) prienik zvislej roviny rovnobežnej s pozdĺžnou osou linky vzdialenej od tejto osi 2,5 m, ak ide o linku typu A, a 2,8 m, ak ide o linku typu B, C alebo M, pričom sa táto rovina nachádza na tej strane linky, kde je namontovaná kamera, so stenou, v ktorej
je zabudovaná snímaná brána, je zvislý a je na kraji záberu kamery.
(3) Vstupná  kamera  musí  mať  nastavené  také  priblíženie,  že  rovina  kolmá
na pozdĺžnu os linky a nachádzajúca sa vo vzdialenosti 5 m od roviny montáže kamery
je v jej zábere od úrovne podlahy až do výšky najmenej 3 m, ak ide o linku typu A, a až do výšky najmenej 4 m, ak ide o linku typu B, C alebo M.

(4) Rovinou montáže kamery je rovina kolmá na pozdĺžnu os kontrolnej linky, prechádzajúca kamerou.

(5) Výstupná kamera musí byť umiestnená na ľavej strane linky pri pohľade v smere jazdy vozidiel. Požiadavky na vzdialenosti miesta jej montáže, na jej nasmerovanie a priblíženie sú zhodné s požiadavkami na vstupnú kameru, ale vo vzťahu k výstupnej bráne linky.

(6) Prehľadová kamera č. 1 musí byť umiestnená
a) na ľavej strane linky pri pohľade v smere jazdy vozidiel vo vzdialenosti najviac 1 m od steny vstupnej brány,
b) vo výške najmenej 2,5 m,
c) vo vzdialenosti od osi linky podľa odseku 1 písm. d).

(7) Prehľadová kamera č. 1 musí byť nasmerovaná tak, aby
a) smerovala na stenu s výstupnou bránou a
b) platila požiadavka podľa odseku 2 písm. b).

(8) Prehľadová kamera č. 1 musí mať nastavené také priblíženie, že rovina kolmá
na pozdĺžnu os kontrolnej linky a nachádzajúca sa 5 m od roviny montáže kamery je
v jej zábere od úrovne podlahy až do výšky najmenej 3 m, ak ide o linku typu A, a až do výšky najmenej 4 m, ak ide o linku typu B, C alebo M.

(9) Prehľadová kamera č. 2 musí byť umiestnená
a) na pravej strane linky pri pohľade v smere jazdy vozidiel vo vzdialenosti najviac 1 m od steny výstupnej brány,
b) vo výške podľa odseku 6 písm. b),
c) vo vzdialenosti od osi linky podľa odseku 1 písm. d).

(10) Prehľadová kamera č. 2 musí byť nasmerovaná tak, aby
a) smerovala na stenu so vstupnou bránou a
b) platila požiadavka podľa odseku 2 písm. b).

(11) Prehľadová kamera č. 2 musí mať nastavené také priblíženie, aby spĺňalo požiadavky podľa odseku 8.

(12) Ak os linky nie je priamočiara, na splnenie požiadaviek na nasmerovanie a umiestnenie prehľadových kamier je možné použiť aj viac kamier, ako je ustanovené.

(13) Ak časť linky, na ktorej sa nachádza motocyklová skúšobňa bŕzd, nie je v zábere žiadnej prehľadovej kamery, je potrebné použiť ďalšiu prehľadovú kameru nasmerovanú na túto časť linky.

(14) V prípade linky typu M sa za miesto vstupnej a výstupnej brány považuje začiatok a koniec linky.

(15) Vonkajšia kamera musí byť umiestnená vo výške najmenej 2,5 m s takým nasmerovaním a priblížením, že je v zábere kamery celé vozidlo.

(16) Uvádzané rozmerové požiadavky v predchádzajúcich odsekoch sa vzťahujú
na objektív kamery.

(17) Kamery musia byť upevnené tak, že ich nasmerovanie nie je možné zmeniť rukou bez vynaloženia neprimeraného úsilia. Konštrukčné prvky a vybavenie haly stanice technickej kontroly nesmú zasahovať do záberu kamery.

(18) Časť monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorá zaobstaráva ukladanie videozáznamu a umožňuje export uložených údajov, musí byť umiestnená v uzamykateľnej skrinke.

(19) Ak sa uplatňuje výnimka na rozmery linky zriadenej podľa doterajších predpisov alebo os linky nie je priamočiara, rozmerové požiadavky na umiestnenie kamier sa použijú primerane.

(20) Dodávateľ monitorovacieho záznamového zariadenia nemusí dodržať rozmerové požiadavky ustanovené na umiestnenie kamier len v prípadoch vopred odsúhlasených technickou službou.

(21) Súčasťou	monitorovacieho	záznamového	zariadenia	sú	tieto	dokumenty
od dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia:
a) vyhlásenie o zhode nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia so schváleným typom a požiadavkami tejto prílohy,
b) zoznam komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia,

c) výkres  pôdorysu  kontrolnej  linky  alebo  kontrolných  liniek  s  pôdorysnými a výškovými kótami miest inštalácie komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia,
d) výkres pôdorysu kontrolnej linky alebo kontrolných liniek s vyznačením pokrytia podlahových plôch kontrolnej linky alebo kontrolných liniek záberom jednotlivých kamier,
e) a pri nedodržaní rozmerových požiadaviek ustanovených na umiestnenie kamier doloží odsúhlasenie vydané technickou službou podľa odseku 20.,
f) návod na používanie, servis, opravu a údržbu nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia,
g) meno, priezvisko zaškolených osôb oprávnenej osoby na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia.

(22) Po nainštalovaní monitorovacieho záznamového zariadenia majú subjekty podľa § 105 ods. 5 zákona od dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia k dispozícii prístupové údaje do monitorovacieho záznamového zariadenia na činnosti podľa bodu 5.1.19 v časti B prílohy č. 1. Prístupové údaje musia umožniť nepretržitý vzdialený prístup do monitorovacieho záznamového zariadenia počas celej doby jeho prevádzky, aj mimo priestorov stanice technickej kontroly. Pri zmene prístupových údajov dodávateľ monitorovacieho záznamového zariadenia bezodkladne oznámi nové prístupové údaje subjektom podľa § 105 ods. 5 zákona, a to aj bez súhlasu oprávnenej osoby, aby bol zabezpečený nepretržitý prístup do monitorovacieho záznamového zariadenia.Po nainštalovaní monitorovacieho záznamového zariadenia má technická služba od dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia k dispozícii prístupové údaje do monitorovacieho záznamového zariadenia na činnosti podľa bodu 5.1.19 v časti B prílohy č. 1..

(23) Požiadavky na inštaláciu monitorovacieho záznamového zariadenia sa nevzťahujú na monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení používaných pri technickej kontrole v priestoroch odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení pri technickej kontrole.
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  POŽIADAVKY   NA   INŠTALÁCIU   MONITOROVACIEHO   ZÁZNAMOVÉHO  ZARIADENIA     (1)   Vstupná   kamera   musí byť   umiestnená   a)   vo   vzdialenosti   9 m   až   18   m od   vstupnej  brány,   b)   vo   výške   najmenej 2,5   m   nad   úrovňou  podlahy,   c)   na pravej strane kontrolnej linky (ďalej len „linka“) pri  pohľade v smere jazdy  vozidiel po linke a   d)   tak,   že   pôdorysný   priemet   kamery   je   od   osi   linky   vzdialený   najmenej 2,3   m   a   najviac  vzdialený tak, aby konštrukčné prvky a vybavenie haly stanice technickej kontroly  nachádzajúce sa na stene montáže kamery  nezasahovali do záberu pri nasmerovaní  kamery podľa odseku 2.     (2)   Vstupná   kamera   musí byť   nasmerovaná   tak,  že   a)   v zábere   kamery   je vstupná   brána   a   b)   prienik   zvislej   roviny   rovnobežnej   s   pozdĺžnou   osou   linky   vzdialenej   od   tejto   osi  2,5   m, ak ide o linku typu A, a   2,8 m, ak ide o linku typu B, C alebo M, pričom sa táto  rovina nachádza na tej strane linky, kde je namontovaná kamera,   so stenou, v ktorej   je   zabudovaná   snímaná   brána, je   zvislý   a   je   na   kraji záberu   kamery.   (3)   Vstupná    kamera    musí    mať    nastavené    také    priblíženie,    že    rovina    kolmá   na   pozdĺžnu   os   linky   a nachádzajúca sa   vo   vzdialenosti   5   m od   roviny   montáže   kamery   je v jej zábere od   úrovne podlahy až do výšky najmenej 3 m, ak ide o linku typu A, a   až do  výšky najmenej 4 m, ak ide o linku typu B, C  alebo M.     (4)   Rovinou montáže kamery je rovina kolmá na pozdĺžnu os kontrolnej linky,  prechádzajúca kamerou.     (5)   Výstupná kamera musí byť umiestnená na ľavej strane linky pri pohľade v smere  jazdy   vozidiel.   Požiadavky   na   vzdialenosti   miesta   jej   montáže,   na   jej   na smerovanie  a   priblíženie sú zhodné s požiadavkami na vstupnú kameru, ale vo vzťahu k výstupnej bráne  linky.     (6)   Prehľadová   kamera   č.   1 musí   byť   umiestnená   a)   na ľavej strane linky pri pohľade v smere jazdy vozidiel vo vzdialenosti najviac 1 m  od steny vstupnej b rány,   b)   vo   výške   najmenej 2,5   m,   c)   vo   vzdialenosti   od   osi   linky   podľa   odseku   1   písm.   d).     (7)   Prehľadová   kamera   č.   1   musí byť   nasmerovaná   tak,  aby   a)   smerovala   na   stenu   s   výstupnou   bránou  a   b)   platila   požiadavka   podľa   odseku   2   písm.   b).     (8)   Prehľadová   kamera   č.   1   musí   mať   nastavené   také   priblíženie,   že   rovina   kolmá   na   pozdĺžnu   os   kontrolnej   linky   a   nachádzajúca   sa   5   m   od   roviny   montáže   kamery   je   v   jej   zábere   od   úrovne   podlahy   až   do   výšky   najmenej   3   m,   ak   ide   o   linku   typu   A,  a až do výšky najmenej 4 m, ak ide o linku typu B,   C alebo M.  

