[bookmark: predpis-header-column][bookmark: column-1][bookmark: main-content][bookmark: content][bookmark: wrapper]364/2012 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 10.03.2020 
 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.
[bookmark: toolbar-column]

[bookmark: predpis.oznacenie] 364 

[bookmark: predpis.typ] VYHLÁŠKA 

[bookmark: predpis.podnadpis] Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

[bookmark: predpis.datum] z 12. novembra 2012, 

[bookmark: predpis.nadpis] ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
[bookmark: predpis.text] Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 
[bookmark: paragraf-1.oznacenie][bookmark: paragraf-1] § 1 
[bookmark: paragraf-1.odsek-1][bookmark: paragraf-1.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-1.text] (1) Množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy sa určuje výpočtom energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet“). Výpočet je založený na energetickom hodnotení podľa § 4a zákona (ďalej len „hodnotenie“) so zohľadnením charakteristík budovy a vplyvov na jej energetickú hospodárnosť podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-2][bookmark: paragraf-1.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-2.text] (2) Pre každé miesto spotreby energie v budove a pre každý energetický nosič v budove sa potreba energie určuje hodnotením. Súčet hodnôt potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie potrebnej na splnenie všetkých energetických požiadaviek vo vnútornom priestore budovy vymedzenom hranicou budovy, ktoré súvisia s normalizovaným užívaním budovy, je celková potreba energie budovy. Hranicu budovy vymedzujú obalové konštrukcie teplovýmenného obalu budovy podľa technickej normy.1) Hranicu posudzovania vymedzuje hranica, kde sa meria alebo vypočítava dodaná a odvádzaná energia.1a)
[bookmark: paragraf-1.odsek-3][bookmark: paragraf-1.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-3.text] (3) Potreba energie určená pre jednotlivé miesta spotreby energie, celková potreba energie budovy a primárna energia (§ 3 ods. 2 zákona) sú číselnými údajmi v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok. Zistené hodnoty sa na účel zatriedenia budovy do energetickej triedy podľa § 3 ods. 7 zákona zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-4][bookmark: paragraf-1.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-4.text] (4) Ak ďalej nie je ustanovené inak, postup výpočtu je rovnaký pre projektové hodnotenie aj pre normalizované hodnotenie budov podľa prílohy č. 1. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-5][bookmark: paragraf-1.odsek-5.oznacenie] (5) Pri projektovom hodnotení významne obnovovanej budovy projektová dokumentácia podľa 
[bookmark: paragraf-1.odsek-5.text]podľa § 4 ods. 7§ 4 ods. 3 zákona obsahuje splnenie požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti 
[bookmark: paragraf-1.odsek-5.pismeno-a][bookmark: paragraf-1.odsek-5.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-5.pismeno-a.text] a) stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie podľa slovenskej technickej normy2) (ďalej len „technická norma“), ak sa má uskutočniť významná obnova celého obalu existujúcej budovy, alebo 
[bookmark: paragraf-1.odsek-5.pismeno-b][bookmark: paragraf-1.odsek-5.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-5.pismeno-b.text] b) stavebných konštrukcií podľa technickej normy,2) ak sa má uskutočniť významná obnova len stavebných konštrukcií tvoriacich časť obalu existujúcej budovy. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-6][bookmark: paragraf-1.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-6.text] (6) Celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej normy1) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií 
[bookmark: paragraf-1.odsek-6.pismeno-a][bookmark: paragraf-1.odsek-6.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-6.pismeno-a.text] a) z projektovej dokumentácie pri projektovom hodnotení alebo 
[bookmark: paragraf-1.odsek-6.pismeno-b][bookmark: paragraf-1.odsek-6.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-6.pismeno-b.text] b) zmeraním skutočných rozmerov budovy pri normalizovanom hodnotení a pri prevádzkovom hodnotení. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-7][bookmark: paragraf-1.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-7.text] (7) Celková podlahová plocha podlaží s upravovaným vnútorným prostredím miestností sa určí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií, najmä ríms, miestnych zmenšení hrúbky obvodového plášťa a plochy balkónov, lodžií a terás. Ak svetlá výška miestností prechádza cez dve štandardné podlažia alebo viac takýchto podlaží, najmä schodištia a galérie, celková podlahová plocha podlažia sa vyráta ako súčet podlahovej plochy miestnosti a plôch, ako keby miestnosť bola v rovine každého podlažia rozdelená horizontálnou konštrukciou. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-8][bookmark: paragraf-1.odsek-8.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-8.text] (8) Ak celková podlahová plocha časti budovy užívanej na iný účel nepresahuje 10 % celkovej podlahovej plochy celej budovy, zatriedi sa budova do kategórie podľa § 3 ods. 5 zákona podľa prevládajúceho účelu užívania. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-9][bookmark: paragraf-1.odsek-9.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-9.text] (9) Celková podlahová plocha častí budovy so zmiešaným účelom užívania alebo častí bez chladenia a núteného vetrania sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vonkajšími stavebnými konštrukciami a polovičnou hrúbkou vnútorných stavebných konštrukcií ohraničujúcich časť budovy. Celková podlahová plocha priestorov ohraničených iba vnútornými stavebnými konštrukciami sa určí z rozmerov vymedzených polovičnou hrúbkou vnútorných stavebných konštrukcií vymedzujúcich túto časť budovy. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-10][bookmark: paragraf-1.odsek-10.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-10.text] (10) Celková podlahová plocha jednotky budovybytu alebo samostatnej časti budovy (ďalej len „byt“) na účel energetickej certifikácie sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou vonkajšou konštrukciou, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytmi jednotkami budovy uvažovanými ich polovičnou hrúbkou a vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytom jednotkou budovy a spoločnými priestormi budovy uvažovanými ich celou hrúbkou. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-11][bookmark: paragraf-1.odsek-11.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-11.text] (11) Ak predmetom hodnotenia je budova, ktorá nadväzuje stykom stavebnej konštrukcie na inú budovu, napríklad dvojdom alebo dom v radovej zástavbe, hodnotenie vplyvu charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona zohľadní, či budovy boli navrhnuté a postavené alebo dodatočne zmenené na spoločnú prevádzku alebo na nezávislé užívanie so samostatnou prevádzkou. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-12][bookmark: paragraf-1.odsek-12.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-12.text] (12) Na hodnotenie potreby energie sa použijú údaje o polohe, orientácii a vplyve vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona pri 
[bookmark: paragraf-1.odsek-12.pismeno-a][bookmark: paragraf-1.odsek-12.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-12.pismeno-a.text] a) projektovom hodnotení údaje uvedené v technickej norme,3) 
[bookmark: paragraf-1.odsek-12.pismeno-b][bookmark: paragraf-1.odsek-12.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-12.pismeno-b.text] b) prevádzkovom hodnotení údaje získané v mieste budovy. 
[bookmark: paragraf-1.odsek-13][bookmark: paragraf-1.odsek-13.oznacenie][bookmark: paragraf-1.odsek-13.text] (13) Na hodnotenie potreby energie pre vnútorné prostredie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona sa použijú hodnoty teploty vzduchu podľa technickej normy ako v odseku 11 písm. a), alebo priemerné hodnoty teploty vzduchu podľa prílohy č. 1a tabuľky č. 1. 

[bookmark: paragraf-2.oznacenie][bookmark: paragraf-2] § 2 
[bookmark: paragraf-2.odsek-1][bookmark: paragraf-2.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-1.text] (1) (1) Globálnym ukazovateľom primárnej energie je celková primárna energia,4) ktorá sa určí z množstva dodanej energie do technického systému budovy cez hranicu posudzovania podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie podľa prílohy č. 2.Globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „globálny ukazovateľ“) je primárna energia,4) ktorá sa určí z množstva dodanej energie5) do technického systému budovy cez systémovú hranicu podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie podľa prílohy č. 2. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-2][bookmark: paragraf-2.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-2.text] (2) Dodaná energia sa určuje podľa jednotlivých energetických nosičov, ktorými sa cez systémovú hranicuhranicu posudzovania zásobujú technické zariadenia na uspokojenie potrieb energie v budove na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie vrátane účinnosti zdrojov, distribúcie, odovzdávania, automatizácie a riadenia budovy so zohľadnením energie z obnoviteľných zdrojov6) na mieste. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-3][bookmark: paragraf-2.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-3.text] (3) Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú na mieste sa považuje len energia zo zariadení umiestnených v obvode vymedzenom posudzovanou budovou a pozemkom užívanom s budovou
[bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-a][bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-a.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-a.text] a) vo vnútorných priestoroch s upravovaným prostredím ohraničených hranicami budovy, 
[bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-b][bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-b.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-b.text] b) na hranici budovy, ak sú pevne spojené so stavbou, 
[bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-c][bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-c.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-c.text] c) mimo hranice budovy v nevykurovaných priestoroch budovy, 
[bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-d][bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-d.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-3.pismeno-d.text] d) mimo hranice budovy na pozemku užívanom s budovou, ak sa energia z týchto zariadení využíva v budove. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-4](4) Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v blízkom okolí sa považuje energia zo zariadení umiestnených mimo pozemku užívanom s budovou. Zariadenia sú na úrovni miestneho alebo oblastného obvodu konkrétnej budovy a využívajú sa na zabezpečovanie služieb súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budovy, pričom dodávaná energia 
a)	sa môže distribuovať a používať len v rámci daného miestneho alebo oblastného obvodu prostredníctvom vyhradenej distribučnej siete,
b)	umožňuje výpočet špecifického faktora primárnej energie platného len pre energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v rámci miestneho alebo oblastného obvodu,
c)	sa môže používať na mieste prostredníctvom vyhradeného pripojenia k zdroju výroby energie, ak si uvedené pripojenie vyžaduje osobitné zariadenie na bezpečné dodávky a meranie energie využívanej na vlastnú spotrebu budovy. (4) Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v blízkosti sa považuje energia zo zariadení umiestnených mimo pozemku užívanom s budovou. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-5][bookmark: paragraf-2.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-5.text] (5) Pri potrebe tepelnej energie v budove sa zohľadní tepelná energia potrebná na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa na mieste. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-6][bookmark: paragraf-2.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-6.text] (6) Pri potrebe elektrickej energie sa zohľadní elektrická energia z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa na mieste. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-7][bookmark: paragraf-2.odsek-7.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-7.text] (7) Pri prevádzkovom hodnotení sa skutočné množstvo spotrebovanej energie na vykurovanie za časové obdobie určí podľa nameraných hodnôt spotreby energie, alebo ako súčin množstva spotrebovaného energetického nosiča a jeho výhrevnosti. Výhrevnosť je pre jednotlivé energetické nosiče uvedená v prílohe č. 2. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-8][bookmark: paragraf-2.odsek-8.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-8.text] (8) Emisie oxidu uhličitého sa určia z dodanej energie podľa jednotlivých energetických nosičov s využitím prepočítacích súčiniteľovfaktorov podľa prílohy č. 2. Množstvo oxidu uhličitého emitovaného do ovzdušia sa vyjadruje v kg/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok. 
[bookmark: paragraf-2.odsek-9][bookmark: paragraf-2.odsek-9.oznacenie][bookmark: paragraf-2.odsek-9.text] (9) Výsledky výpočtu globálneho ukazovateľaprimárnej energie sa uvádzajú podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 8. 
(10) Podrobnosti o virtuálnej kontrole sú uvedené v prílohe č. 10.

[bookmark: paragraf-3.oznacenie][bookmark: paragraf-3] § 3 
[bookmark: paragraf-3.odsek-1][bookmark: paragraf-3.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-1.text] (1) Energetický certifikát obsahuje energetické hodnotenie pre jednotlivé kategórie budov podľa § 3 ods. 5 zákona a účel potreby energie určenej číselným rozpätím energetických tried podľa § 3 ods. 7 zákona. Škály hodnotenia pre jednotlivé miesta spotreby energie v budove, pre celkovú potrebu energie budovy v budove a  globálny ukazovateľprimárna energia sú uvedené v prílohe č. 3. 
[bookmark: paragraf-3.odsek-2][bookmark: paragraf-3.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-2.text] (2) Budovu v každej kategórii treba zatriediť do energetickej triedy podľa prílohy č. 3. Ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu s účelom užívania, ktorý nie je uvedený v § 3 ods. 5 zákona, treba zatriediť podľa najbližšie podobného účelu užívania so zohľadnením vnútorných podmienok a vnútornej prevádzky budovy. 
[bookmark: paragraf-3.odsek-3][bookmark: paragraf-3.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-3.odsek-3.text] (3) Budovu so zmiešaným účelom užívania treba zatriediť do energetickej triedy podľa škály hodnotenia, ktorá sa určí váženým priemerom z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy častí budovy a účelov ich užívania. 
[bookmark: paragraf-3.odsek-4][bookmark: paragraf-3.odsek-4.oznacenie] (4) Budovu je možné v každej kategórii zatriediť do energetickej triedy A0+, ak je vypočítaná celková potreba primárnej energie aspoň o 20 % nižšia ako maximálna hodnota primárnej energie pre budovy s nulovými emisiami, ktoré ročne vyrábajú viac energie na mieste, než je ich celková ročná potreba primárnej energie.
(5) Energetický certifikát musí obsahovať výsledok výpočtu potenciálu globálneho otepľovania (ďalej len „GWP“) počas životného cyklu v prípade nových budov s nulovými emisiami. Podrobnosti o metodike výpočtu potenciálu globálneho otepľovania sú uvedené v prílohe č. 7.

(6) Pre rodinný dom alebo bytový dom sa môže posúdiť potreba energie na osvetlenie podľa prílohy č. 11. Výsledok nepovinného hodnotenia a zatriedenia rodinného domu alebo bytového domu do energetickej triedy pre miesto spotreby energie na zabudované osvetlenie sa uvedie na strane 8 energetického certifikátu.
(7) Energetický certifikát jednotky budovy obsahuje číselné hodnotenie stavebných konštrukcií vymedzujúcich jednotku budovy a hodnotenie jeho systémov vykurovania a prípravy teplej vody a zabudovaného osvetlenia.
(8) Správa k energetickému certifikátu obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis oprávnenej osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.(4) Energetický certifikát bytu obsahuje číselné hodnotenie stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt a hodnotenie jeho systémov vykurovania a prípravy teplej vody. 

[bookmark: paragraf-4.oznacenie][bookmark: paragraf-4] § 4 
[bookmark: paragraf-4.odsek-1][bookmark: paragraf-4.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-1.text] (1) Na účely zatrieďovania budov do energetických tried pre každú kategóriu budov podľa § 3 ods. 5 zákona a pre každé miesto spotreby energie v budove referenčné hodnoty R zodpovedajú referenčným hodnotám Rr a Rs. Referenčná hodnota Rs je priemerná hodnota potreby energie pre každú kategóriu budov patriacich do existujúceho fondu budov v Slovenskej republike a miesto spotreby energie v budove. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-2][bookmark: paragraf-4.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-2.text] (2) Referenčná hodnota Rr je hraničnou hodnotou určenou ako polovica z hodnoty Rs. Pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa referenčná hodnota Rr určí váženým priemerom z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy budovy a účelov užívania jednotlivých častí budovy. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-3][bookmark: paragraf-4.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-3.text] (3) Referenčné hodnoty Rr a Rs sú na hodnotenie ukazovateľa potreby energie v budove súčtom referenčných hodnôt určených pre jednotlivé účely spotreby energie, pričom referenčná hodnota Rr je hornou hranicou energetickej triedy B a referenčná hodnota Rs je hornou hranicou energetickej triedy D. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-4][bookmark: paragraf-4.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-4.text] (4) Referenčné hodnoty Rr a Rs sú určené na hodnotenie primárnej energie osobitne pre jednotlivé kategórie budov so zohľadnením § 3 ods. 6 zákona pre všetky energetické triedy. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-5][bookmark: paragraf-4.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-5.text] (5) Referenčná hodnota Rr na hodnotenie primárnej energie je určená hornou hranicou energetickej triedy B. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-6][bookmark: paragraf-4.odsek-6.oznacenie] (6) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie je určená hornou hranicou energetickej triedy A pre primárnu energiu. 
(7) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov s nulovými emisiami je určená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre primárnu energiu. 
(8) V každej kategórii budov patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty primárnej energie takto: 
a)	ak je hodnota rovná alebo menšia ako 0,25 Rr znížená o 10 %, budova patrí do energetickej triedy A0. 
b)	ak je hodnota rovná alebo menšia ako 0,25 Rr, budova patrí do energetickej triedy A, 
c)	ak je hodnota rovná alebo menšia ako 0,5 Rr, budova patrí do energetickej triedy A1, 
d)	ak je hodnota rovná alebo menšia ako Rr, budova patrí do energetickej triedy B,
e)	ak je hodnota rovná alebo menšia ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, budova patrí do energetickej triedy C, 
f)	ak je hodnota rovná alebo menšia ako Rs, patrí budova do energetickej triedy D, 
g)	ak je hodnota rovná alebo menšia ako 1,25 Rs, patrí budova do energetickej triedy E, 
h)	ak je hodnota väčšia ako 1,25 Rs, patrí budova do energetickej triedy F.(6) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4b ods. 2 písm. b) zákona je určená hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-7] (7) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie podľa § 4b ods. 1 písm. a) a b) zákona je určená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8] (8) V každej kategórii budov patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty globálneho ukazovateľa takto: 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-a] a) ak je globálny ukazovateľ menší alebo rovný 0,5 Rr, budova patrí do energetickej triedy A1, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-b] b) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 Rr, ale rovný alebo menší ako Rr, budova patrí do energetickej triedy B, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-c] c) ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rr, ale rovný alebo menší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, budova patrí do energetickej triedy C, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-d] d) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, ale rovný alebo menší ako Rs, budova patrí do energetickej triedy D, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-e] e) ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rs, ale rovný alebo menší ako 1,25 Rs, budova patrí do energetickej triedy E, 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-f] f) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,25 Rs, ale rovný alebo menší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy F a 
[bookmark: paragraf-4.odsek-8.pismeno-g] g) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy G. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-9][bookmark: paragraf-4.odsek-9.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-9.text] (9) Hodnota ukazovateľa pre každé miesto spotreby energie v budove a celkovú potrebu energie budovy podľa odseku 8 písm. a) až c) je hornou hranicou energetickej triedy A. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-10] (10) Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ pre budovy s takmer nulovou potrebou energie je pri požadovanom zabezpečení energie z obnoviteľných zdrojov na mieste 0,25 Rr. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-11] (11) Ak budova s takmer nulovou potrebou energie odvádza alebo uskladňuje energiu, zaradí sa do podtriedy A0+. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-12][bookmark: paragraf-4.odsek-12.oznacenie][bookmark: _GoBack][bookmark: paragraf-4.odsek-12.text] (1012) Stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu novej budovybudovy, musia spĺňať požiadavky podľa technickej normy.2) Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň požiadavky určené podľa technickej normy2) pre jednotlivé energetické úrovne výstavby.
[bookmark: paragraf-4.odsek-13][bookmark: paragraf-4.odsek-13.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-13.text] (1113) Podľa hodnoty ukazovateľa potreby energie pre miesto spotreby energie, celkovej potreby energie budovy budova patrí do energetickej triedy A až FA až G v každej kategórii budov a podľa globálneho ukazovateľaprimárnej energie budovy patrí do energetickej triedy A0 až FA0 až G v každej kategórii budov. Horné hraničné hodnoty rozpätia jednotlivých energetických tried ukazovateľa celkovej potreby energie budovy sú súčtom horných hraničných hodnôt rozpätí určených pre jednotlivé miesta spotreby energie podľa odseku 8. Pre budovy so zmiešaným účelom užívania sú horné hranice súčtom hraničných hodnôt pre jednotlivé kategórie budov určené váženým priemerom podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-14][bookmark: paragraf-4.odsek-14.oznacenie] (1214) Minimálnu požiadavku pre primárnu energiu určenú ako horná hranica energetickej triedy podľa úrovne výstavby musia dosiahnuť nové budovy. Horná hranica energetickej triedy B pre primárnu energiu určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A1 pre primárnu energiu určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A pre primárnu energiu určuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. Horná hranica energetickej triedy A0 pre primárnu energiu určuje úroveň výstavby budov s nulovými emisiami.Minimálnu požiadavku pre globálny ukazovateľ určený ako horná hranica energetickej triedy podľa úrovne výstavby musia dosiahnuť nové budovy a významne obnovené budovy. Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň požiadavky určené podľa technickej normy2) pre jednotlivé energetické úrovne výstavby. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-15] (15) Horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ určuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-16] (16) Pre nové budovy alebo významne obnovené budovy zásobované teplom a teplou vodou z centralizovaného zásobovania teplom, pri ktorom vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie určeného podľa osobitného predpisu6a) sa nesplní globálny ukazovateľ, sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby. Rovnako sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby v prípade, ak sú budovy zásobované teplom a teplou vodou z existujúceho zdroja, pri ktorej sa vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie nesplní globálny ukazovateľ. Horná hranica energetickej triedy B pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. 
[bookmark: paragraf-4.odsek-17][bookmark: paragraf-4.odsek-17.oznacenie][bookmark: paragraf-4.odsek-17.text] (1317) Ak sa nehodnotí v budove potreba energie na vetranie a na chladenie, hraničné hodnoty sa nezahrnú do súčtu na určenie horných hraničných hodnôt rozpätia jednotlivých energetických tried ukazovateľa celkovej potreby energie budovy v budove. 



[bookmark: paragraf-5.oznacenie][bookmark: paragraf-5] § 5 
[bookmark: paragraf-5.odsek-1][bookmark: paragraf-5.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-5.odsek-1.text] (1) Opatrenia navrhované v energetickom certifikáte musia byť nákladovo efektívnym zlepšením energetickej hospodárnosti budovy (§ 4 ods. 7 a 8 zákona§ 4 ods. 4 a 5 zákona) s plánovanou návratnosťou vložených investícií na energiu a jej úspory za menej ako 15 rokov, ale ak sú nevyhnutné na splnenie základných požiadaviek na stavby,7) môžu byť aj s dlhšou návratnosťou (§ 4b ods. 3 a 4 zákona). 
[bookmark: paragraf-5.odsek-2][bookmark: paragraf-5.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-5.odsek-2.text] (2) Opatrenia podľa odseku 1 majú za cieľ dosiahnuť požadovanú energetickú hospodárnosť budov a dosiahnuť aj ďalšie zníženie potreby energie v budovách. Tieto opatrenia môžu byť rozdielne pre nové budovy a pre významne obnovené budovy vrátane ich rozšírenia o nadstavby, prístavby a vstavby. 
[bookmark: paragraf-5.odsek-3][bookmark: paragraf-5.odsek-3.oznacenie] (3) Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. 
[bookmark: paragraf-5.odsek-4] (4) Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. 

[bookmark: paragraf-6.oznacenie][bookmark: paragraf-6] § 6 
[bookmark: paragraf-6.odsek-1][bookmark: paragraf-6.odsek-1.oznacenie] (1) Energetický certifikát sa podpisuje kvalifikovaným podpisom oprávnenej osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona. Ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb s odbornou spôsobilosťou podľa § 6 ods. 2 zákona, uvádzajú sa v energetickom certifikáte všetky spolu s uvedením údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona a s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii.Na titulnej strane energetického certifikátu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a odtlačok jej pečiatky. Ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac osôb s odbornou spôsobilosťou podľa § 6 ods. 2 zákona, uvádzajú sa v energetickom certifikáte všetky spolu s uvedením údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona a s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii, ich podpisy a odtlačky ich pečiatok. 
[bookmark: paragraf-6.odsek-2][bookmark: paragraf-6.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-2.text] (2) Energetický certifikát spolu so správou podľa odseku 3 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi budovy a druhé je súčasťou registratúry oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona s lehotou uloženia 10 rokov. Ostatným oprávneným osobám, ktoré sa podieľali na energetickej certifikácii, sa vydá kópia energetického certifikátu, ktorú uchovávajú na čas platnosti energetického certifikátu. 
[bookmark: paragraf-6.odsek-3][bookmark: paragraf-6.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-3.text] (3) Prílohou energetického certifikátu je správa, ktorá obsahuje vstupné údaje o budove, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických systémov, čiastkové a konečné výsledky podľa prílohy č. 4 tabuliek č. 1 až 8. Ak ide o budovu so zmiešaným účelom užívania, údaje sa uvedú pre každý účel užívania budovy samostatne. Údaje zo správy sú podkladom na vytvorenie databázy informácií a uskutočňovanie kontroly energetických certifikátov podľa § 9 ods. 3 písm. f)§ 9 ods. 3 písm. e) zákona. 
[bookmark: paragraf-6.odsek-4][bookmark: paragraf-6.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-4.text] (4) Vzor energetického certifikátu je uvedený v prílohe č. 5. 
[bookmark: paragraf-6.odsek-5][bookmark: paragraf-6.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-5.text] (5) Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický certifikát, je oprávnená vyhotoviť na žiadosť vlastníka budovy listinnú podobu energetického certifikátu alebo duplikát energetického certifikátu s označením „Duplikát“, ak došlo k strate pôvodného energetického certifikátu počas jeho platnosti. 
[bookmark: paragraf-6.odsek-6][bookmark: paragraf-6.odsek-6.oznacenie][bookmark: paragraf-6.odsek-6.text] (6) Vzor energetického štítku je uvedený v prílohe č. 6. 

[bookmark: paragraf-6a.oznacenie][bookmark: paragraf-6a] § 6a 
[bookmark: paragraf-6a.odsek-1][bookmark: paragraf-6a.odsek-1.oznacenie] (1) Energetický certifikát jednotky budovy vyhotovuje oprávnená osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona.Na titulnej strane energetického certifikátu bytu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a odtlačok jej pečiatky. 
[bookmark: paragraf-6a.odsek-2][bookmark: paragraf-6a.odsek-2.oznacenie][bookmark: paragraf-6a.odsek-2.text] (2) Energetický certifikát bytu jednotky budovy spolu s hodnotením a správou sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi bytu jednotky budovy a druhé je súčasťou registratúry osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov s lehotou uloženia desať rokov. 
[bookmark: paragraf-6a.odsek-3][bookmark: paragraf-6a.odsek-3.oznacenie][bookmark: paragraf-6a.odsek-3.text] (3) Prílohou energetického certifikátu bytu jednotky budovy je správa, ktorá obsahuje údaje o budove a vstupné údaje o  bytejednotke budovy, údaje o použitých technických normách a technických podkladoch podľa prílohy č. 8. 
[bookmark: paragraf-6a.odsek-4][bookmark: paragraf-6a.odsek-4.oznacenie][bookmark: paragraf-6a.odsek-4.text] (4) Vzor energetického certifikátu bytu jednotky budovy a rozsah číselného hodnotenia stavebných konštrukcií vymedzujúcich jednotku budovybyt a hodnotenia systémov vykurovania a prípravy teplej vody a zabudovaného osvetlenia v byte jednotke budovy podľa úrovní výstavby sú uvedené v prílohe č. 9. 
[bookmark: paragraf-6a.odsek-5][bookmark: paragraf-6a.odsek-5.oznacenie][bookmark: paragraf-6a.odsek-5.text] (5) Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický certifikát bytujednotky budovy, vyhotoví na žiadosť vlastníka bytu jednotky budovy listinnú podobu energetického certifikátu jednotky budovy alebo duplikát energetického certifikátu bytujednotky budovy s označením „Duplikát“, ak došlo k strate pôvodného energetického certifikátu bytu jednotky budovy počas jeho platnosti. 
§ 6b

(1) Pasport obnovy budovy podľa § 4c ods. 1 zákona obsahuje:
1. informácie o súčasnej energetickej hospodárnosti budovy;
1. grafické znázornenie cestovnej mapy a jej krokov na postupnú hĺbkovú obnovu;
1. informácie o príslušných vnútroštátnych požiadavkách, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov a minimálne normy energetickej hospodárnosti;
1. stručné vysvetlenie optimálneho poradia postupných krokov obnovy;
1. informáciu o každom kroku vrátane názvu a opisu opatrení obnovy pre daný krok a príslušných možností pre technológie, techniky a materiály, ktoré sa majú použiť;
1. odhadované úspory potreby primárnej energie v percentách;
1. odhadované zníženie prevádzkových emisií CO2;
1. odhadovanú triedu energetickej hospodárnosti budovy, ktorá sa má dosiahnuť po dokončení uvedeného kroku;
1. informácie o možnom pripojení k účinnému systému centralizovaného zásobovania teplom a chladom;
1. odhadovaný podiel energie z obnoviteľných zdrojov;
1. informácie o dostupných finančných prostriedkoch a odkazy na príslušné webové sídla označujúce zdroje takéhoto financovania;
1. informácie o technickom poradenstve a poradenských službách vrátane kontaktných údajov a odkazov na webové sídla jednotných kontaktných miest.
(2)  Pasport obnovy budovy obsahuje kvalifikovaný podpis oprávnenej osoby, ktorá sa na tvorbe pasportu obnovy budovy podieľala. 

(3)  Pasport obnovy budovy obsahuje návrh opatrení významnej obnovy stavebných konštrukcií obalu budovy a opatrení významnej obnovy technických systémov tak, aby sa po ukončení hĺbkovej obnovy budovy dosiahla požadovaná úroveň primárnej energie. 

(4) Každé navrhované opatrenie v pasporte obnovy budovy je postupným krokom významnej alebo hĺbkovej obnovy, pričom sa môže uskutočniť obnovou alebo výmenou prvkov, z ktorých sa skladá stavebná konštrukcia alebo technický systém.
[bookmark: paragraf-7.oznacenie][bookmark: paragraf-7] § 7 
(1) [bookmark: paragraf-7.odsek-1]Vypočítaný počet nabíjacích bodov pre autá podľa § 8a zákona sa zaokrúhľuje na najbližšie nižšie celé číslo.

(2)  Počet parkovacích miest, pre ktoré sa určuje inštalovanie kabeláže podľa § 8a a § 8b zákona sa zaokrúhľuje na najbližšie vyššie celé číslo. 

(3)  Vo vhodných prípadoch sa má podľa § 8a zákona navrhnúť inštalácia systému riadenia zaťaženia alebo nabíjania v rozsahu, v akom je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné a opodstatnené. 

(4)  Vypočítaný počet nabíjacích bodov pre autá sa určuje pre nabíjacie body s výkonom do 3,7 kW. V prípade inštalovania nabíjacích bodov s vyšším výkonom, počet nabíjacích bodov sa určí z vypočítaného počtu nabíjacích bodov zaokrúhlením na najbližšie vyššie celé číslo. 

(5)  Pri nebytových budovách s krátkodobým státím a obmedzenou dĺžkou parkovania sa uprednostňujú rýchle nabíjacie body s celkovým výkonom vyšším alebo rovným ako je určený výkon podľa počtu nabíjacích bodov požadovaných podľa § 8a ods. 1 písm. a) zákona.

(6)  Vypočítaný počet parkovacích miest pre bicykle podľa § 8a a § 8b zákona sa zaokrúhľuje na najbližšie nižšie celé číslo. 
 (1) Žiadosť o dotáciu podľa § 9a zákona sa podáva ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v zalepenej obálke označenej heslom uvedeným v oznámení o podávaní žiadostí podľa § 9b ods. 3 zákona. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-2] (2) Žiadosť musí obsahovať tieto údaje: 
[bookmark: paragraf-7.odsek-2.pismeno-a] a) identifikačné údaje žiadateľa – obchodné meno alebo názov, adresa sídla alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, právna forma, meno a priezvisko s titulmi štatutárneho zástupcu, zodpovedného zástupcu a konateľa, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-2.pismeno-b] b) opis výskumu, vývoja alebo činnosti podľa § 9a ods. 1 zákona, na ktorú má byť dotácia poskytnutá, s uvedením zámerov, cieľov a pravdepodobného výsledku a času jeho dosiahnutia, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-2.pismeno-c] c) celkový rozpočet v štruktúre podľa tabuľky uvedenej vo vzore žiadosti, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-2.pismeno-d] d) čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti uvádzaných údajov a priložených dokladov. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-3] (3) Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 7. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4] (4) Prílohou k žiadosti je 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-a] a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak ide o podnikateľa; ak žiadateľom je právnická osoba zriadená zákonom, označenie zákona, ktorým bola zriadená, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-b] b) osvedčená fotokópia zriaďovacej listiny, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom; to neplatí, ak ide o právnickú osobu zriadenú zákonom, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-c] c) čestné vyhlásenie, že žiadateľ zmluvne zabezpečí výskum a vývoj s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má v predmete podnikania zapísanú činnosť v príslušnom odbore výskumu a ktorá je zároveň držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (ďalej len „zodpovedný riešiteľ“); to neplatí, ak sa žiadateľ sám zaoberá výskumnou a vývojovou činnosťou, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-d] d) osvedčenie žiadateľa alebo zodpovedného riešiteľa o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,8) 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-e] e) doklady preukazujúce kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného riešiteľa, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-f] f) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu a konateľa nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-g] g) výročná správa za predchádzajúci hospodársky rok, ak je žiadateľ povinný ju vypracovať; inak účtovná závierka za predchádzajúci daňový rok, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-h] h) preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,9) 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-i] i) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je podnikom, ktorý sa za tri predchádzajúce hospodárske roky ocitol vo finančných ťažkostiach, 
[bookmark: paragraf-7.odsek-4.pismeno-j] j) doklady preukazujúce spolufinancovanie v požadovanom pomere k dotácii. 
[bookmark: paragraf-7.odsek-5] (5) Poskytovateľ môže v oznámení požadovať predloženie aj ďalších údajov alebo príloh k žiadosti. 

[bookmark: paragraf-8.oznacenie][bookmark: paragraf-8] § 8 
(1) [bookmark: paragraf-8.odsek-1]Výška úhrady za poskytovanie anonymizovaných sumárnych údajov o energetickej hospodárnosti budov z energetických certifikátov v rozsahu kraj, okres, obec, kategória budovy, energetická trieda celkovej potreby primárnej energie, údaj o obnoviteľnom zdroji energie, účel vydania je uvedená v prílohe č. 12 tabuľke 1. 

(2) Výška úhrady za poskytovanie anonymizovaných sumárnych údajov o energetickej hospodárnosti budov z pasportu obnovy budovy v rozsahu údajov kraj, okres, obec, kategória budovy, údajov o technických systémoch budovy je uvedená v prílohe č. 12 tabuľke 1.

(3) Výška úhrady za činnosti súvisiace s poskytovaním údajov o energetickej hospodárnosti budov z vydaných energetických certifikátov špecificky pripravených na základe požiadavky je uvedená v prílohe č. 12 tabuľke 2. 

(4) Výška úhrady ustanovená v prílohe č. 12 sa od 1. januára kalendárneho roka upraví zvýšením o percento zodpovedajúce priemeru medziročnej miery rastu indexu spotrebiteľských cien zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za dva bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky, ak tento priemer presiahne 2 %. Upravená výška úhrad sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Ak priemer podľa prvej vety nepresiahne 2 %, výška úhrady sa neupravuje.

§ 9
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2027

Na vyhotovenie duplikátu energetického certifikátu a energetického certifikátu jednotky budovy sa vzťahuje táto vyhláška v znení účinnom do 31. 12. 2026.


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2027.
[bookmark: paragraf-8.odsek-1.oznacenie][bookmark: paragraf-8.odsek-1.text] Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 

[bookmark: predpis.text2] Ján Počiatek v. r. 
[bookmark: predpis]
[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_1_k_vyhlaske_c][bookmark: prilohy] Príloha č. 1 

 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 
 Rozsah postupu výpočtu energetického hodnotenia nových a obnovovaných budov 




 Projektové hodnotenie alebo normalizované hodnotenie sa spracúva ako: 
 1. Tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií a budovy 
 a) Základné údaje o stavebných konštrukciách a budove 
 b) Geometrická schéma budovy, orientácia podľa svetových strán, rozdelenie na tepelné zóny 
 c) Požiadavky a kritériá na konštrukcie teplovýmenného obalu budovy a vnútorné deliace konštrukcie 
 d) Navrhované riešenie stavebných konštrukcií 
 e) Posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií 
 1. posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií [výpočet súčiniteľa prechodu tepla všetkých druhov (skladieb) plných stavebných konštrukcií, všetkých druhov a veľkostí otvorových konštrukcií podľa orientácie]; 
 2. posúdenia kritéria na minimálnu teplotu vnútorného povrchu (posúdenie detailov metódou plošného teplotného poľa), rizika rastu plesní a rosného bodu (zasklené konštrukcie; 
 3. posúdenie kritéria na minimálnu priemernú výmenu vzduchu v miestnosti vrátane stanovenia objemu vzduchu výmenou spätným získavaním tepla (rekuperáciou); 
 4. posúdenie energetického kritéria (mesačnou alebo hodinovou metódou); 
 5. posúdenie potreby tepla na vykurovanie a preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (podľa kategórie budovy); 
 6. posúdenie kondenzácie vodnej pary v stavebných konštrukciách 
 f) Hodnotenie podľa technickej normy1) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami 
 2. Energetické posúdenie technického systému budovy 
 Posúdenie sa vykoná v závislosti od technického riešenia a rozsahu zabudovania technických systémov so stanovením potreby tepla/energie pre jednotlivé miesta spotreby a energetický nosič (napr. plyn, elektrina): 
 a) miesto spotreby na vykurovanie, 
 b) miesto spotreby na prípravu teplej vody, 
 c) miesto spotreby na chladenie a vetranie, 
 d) miesto spotreby energie na osvetlenie. 
 3. Posúdenie globálneho ukazovateľaprimárnej energie 
 a) výpočet potreby dodanej energie podľa energetických nosičov, 
 b) výpočet primárnej energie, 
 c) výpočet emisií oxidu uhličitého (CO2). 
 4. Prílohy dokladujúce výpočet podľa bodov 1, 2, 3. 
[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_1a_k_vyhlaske_]5. Zdôvodnenie neuskutočnenia opatrení na splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy
a)	Zdôvodnenie, ak sú opatrenia na splnenie požadovaných minimálnych požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií obalu budovy na požadovanú úroveň výstavby podľa technickej normy1) funkčne, technicky alebo ekonomicky neuskutočniteľné,
b)	Zdôvodnenie, ak sú opatrenia na splnenie požadovaných minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy hĺbkovou obnovou technických systémov podľa prílohy č. 3 funkčne, technicky alebo ekonomicky neuskutočniteľné.

 Príloha č. 1a k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 1a k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c] Príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 
 Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c] Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_4_k_vyhlaske_c] Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_5_k_vyhlaske_c] Príloha č. 5 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_6_k_vyhlaske_c] Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_7_k_vyhlaske_c] Príloha č. 7 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 
 Prevziať prílohu - Vzor 03 
[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_8_k_vyhlaske_c] Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 


[bookmark: prilohy.priloha-priloha_c_9_k_vyhlaske_c] Príloha č. 9 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 

 Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 


[bookmark: poznamky.poznamka-1.text][bookmark: poznamky.poznamka-1][bookmark: poznamky]STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Národná príloha. 
1a)	Napríklad STN EN ISO 52000-1 Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce posúdenie energetickej hospodárnosti budov (EHB). Časť 1: Všeobecný rámec a postupy
[bookmark: poznamky.poznamka-2][bookmark: poznamky.poznamka-2.oznacenie][bookmark: poznamky.poznamka-2.text] 2) Napríklad STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. 
[bookmark: poznamky.poznamka-3][bookmark: poznamky.poznamka-3.oznacenie][bookmark: poznamky.poznamka-3.text] 3) Napríklad STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov, čl. 6.1 a čl. 6.2. 
[bookmark: poznamky.poznamka-4][bookmark: poznamky.poznamka-4.oznacenie][bookmark: poznamky.poznamka-4.text] 4) STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia. 
[bookmark: poznamky.poznamka-5][bookmark: poznamky.poznamka-5.oznacenie][bookmark: poznamky.poznamka-5.text] 5) Čl. 2 ods. 22 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (Ú. v. EÚ L 81, 21. 3. 2012). 
[bookmark: poznamky.poznamka-6] 6) Čl. 2 ods. 26 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 244/2012. 
[bookmark: poznamky.poznamka-6a][bookmark: poznamky.poznamka-6a.oznacenie][bookmark: poznamky.poznamka-6a.text] 6a) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom. 
[bookmark: poznamky.poznamka-7][bookmark: poznamky.poznamka-7.oznacenie] 7) Čl. 3 a príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011), 

[bookmark: poznamky.poznamka-7.text]§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
[bookmark: poznamky.poznamka-8][bookmark: poznamky.poznamka-8.oznacenie][bookmark: poznamky.poznamka-8.text] 8) § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
[bookmark: poznamky.poznamka-9][bookmark: poznamky.poznamka-9.oznacenie][bookmark: poznamky.poznamka-9.text] 9) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
[bookmark: iri]
