KONSOLIDOVANÉ ZNENIE – MEDZIREZORTNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 30/2020 Z. z. 
o dopravnom značení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z. a podľa § 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 9, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3 a § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 
Úvodné ustanovenie

(1) Na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky sa používajú
a) zvislé dopravné značky (ďalej len „zvislá značka“),
b) vodorovné dopravné značky (ďalej len „vodorovná značka“),
c) dopravné zariadenia,
d) svetelné signály a pokyny.

(2) Dopravné zariadenia sa používajú aj na dávanie svetelných signálov, zobrazovanie premenných dopravných značiek, vynucovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky a obdobné účely priamo súvisiace s cestnou premávkou.

Zvislé značky

§ 2 
Základné členenie zvislých značiek

(1) Zvislé značky sa členia na
a) výstražné značky,
b) regulačné značky,
c) informačné značky.

(2) Výstražné značky sa členia na
a) všeobecné výstražné značky,
b) priecestné značky.

(3) Regulačné značky sa členia na
a) značky o dávaní prednosti v jazde,
b) príkazové a zákazové značky,
c) značky o jazde po krajnici.

(4) Informačné značky sa členia na
a) značky o prednosti v jazde,
b) značky o cestách s osobitnými pravidlami,
c) návesti,
d) orientačné značky,
e) značky o náhradných a obchádzkových trasách,
f) pruhové značky.

(5) Osobitnou skupinou zvislých značiek sú dodatkové tabuľky, ktoré sa členia na
a) všeobecné dodatkové tabuľky,
b) špecifické dodatkové tabuľky.

§ 3 
Platnosť zvislých značiek

(1) Zvislá značka platí v smere premávky, oproti ktorému je orientovaná, ak z významu značky nevyplýva inak.

(2) Zvislá značka umiestnená na vozidle je nadradená zvislej značke umiestnenej podľa § 4. Platnosť zvislej značky umiestnenej na vozidle sa končí 100 m v smere jazdy premávky za vozidlom, na ktorom je umiestnená, alebo 100 m v smere jazdy premávky za posledným vozidlom skupiny, ak ide o skupinu vozidiel; to platí aj vtedy, ak sa vozidlo, na ktorom je zvislá značka umiestnená, pohybuje.

(3) Zvislú značku možno dočasne zneplatniť jej úplným zakrytím alebo demontážou. Časť orientačnej značky možno dočasne zneplatniť jej prekrytím alebo oranžovým krížom umiestneným pred značkou tak, aby prekrýval tú časť značky, ktorú zneplatňuje. Prelepenie značky alebo jej časti s cieľom dočasne ju zneplatniť je zakázané.

§ 4 
Umiestňovanie zvislých značiek

(1) Zvislá značka musí byť umiestnená tak, aby pre účastníkov cestnej premávky bola dobre viditeľná a čitateľná.

(2) Zvislé značky sa umiestňujú vpravo od vozovky približne kolmo na jej os, ak nie je v odsekoch 2 až 4 3 až 5 ustanovené inak.

(3) Zvislú značku možno umiestniť aj opakovane vľavo od vozovky alebo opakovane nad vozovkou, prípadne len vľavo od vozovky alebo len nad vozovkou.

(4) Zvislá značka pre statickú dopravu môže byť umiestnená aj pozdĺžne s osou vozovky alebo šikmo na os vozovky.

(5) Značka o konci obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o konci zóny sa spravidla umiestňuje len na zadnú stranu značky o začiatku obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o začiatku zóny.







§ 5 
Nápisy a symboly na zvislých značkách

(1) Nápisy na dopravných značkách sa uvádzajú v štátnom jazyku; iný jazyk možno použiť, ak je to v súlade s osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.[footnoteRef:1]) [1: ) Dohovor o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 8. novembra 1968) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).
§ 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1, § 4 ods. 1 až 3 a 7 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
  ] 


(2) Vyobrazenie a význam symbolov, ktoré možno použiť na zvislých značkách, sú uvedené v prílohe č. 1. Symboly na značke môžu byť vyobrazené v bielej farbe, ak je to vzhľadom na farebnosť podkladu vhodnejšie, alebo v inej farbe, ak to vyplýva z významu značky.

(3) Na informačnej značke a na dodatkovej tabuľke možno na upozornenie alebo podanie informácie účastníkom cestnej premávky použiť aj iný symbol, ako je uvedený v prílohe č. 1, ak je jeho význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý.

(4) Symbol na výstražnej alebo informačnej značke umiestnenej vľavo od vozovky možno vyobraziť zrkadlovo, ak sa tým nenaruší jej význam. Symbol na informačnej značke možno vyobraziť otočený podľa smeru jazdy.

§ 6 
Výstražné značky

(1) Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.

(2) V obci sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla bezprostredne pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú.

(3) Mimo obce sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla 150 m až 250 m pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú. Ak je vzdialenosť k nebezpečenstvu podstatne nižšia kratšia alebo vyššia dlhšia, uvedie sa táto skutočnosť na dodatkovej tabuľke.

(4) Podrobnejšie členenie výstražných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 2.








§ 7 
Regulačné značky

(1) Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy alebo obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky (ďalej len „regulácia“).

(2) Ak z významu značky nevyplýva inak, regulácia vyplývajúca z regulačnej značky platí pre celú šírku vozovky okrem regulačnej značky umiestnenej nad jazdným pruhom, ktorá platí len pre daný jazdný pruh, a regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke, ktorá platí len pre daný jazdný pruh alebo pre dané jazdné pruhy.

(3) Regulácia vyplývajúca zo značky o dávaní prednosti v jazde a zo značky o smere jazdy platí v bezprostrednej blízkosti miesta, kde je značka umiestnená. Regulácia vyplývajúca zo značky o zákaze vjazdu platí tam, kde je značka umiestnená, okrem značky o zákaze vjazdu, ktorá je umiestnená nad jazdným pruhom alebo ktorá je vyobrazená na pruhovej značke.

(4) Regulácia vyplývajúca z inej regulačnej značky, ako je uvedená v odseku 3, platí od miesta, kde je značka umiestnená.

Ak z významu značky nevyplýva inak, regulácia vyplývajúca z inej regulačnej značky, ako je uvedená v odseku 3 a regulácia vyplývajúca zo značky o zákaze vjazdu, ktorá je umiestnená nad jazdným pruhom alebo ktorá je vyobrazená na pruhovej značke, platí od miesta, kde je značka umiestnená.

(5) Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.

Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí v priamom smere po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 2 alebo odseku 6 nie je ustanovené inak; regulácia neplatí po odbočení alebo otočení. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.

(6) Ak je regulačná značka umiestnená spolu s výstražnou značkou, regulácia z nej vyplývajúca platí najďalej 100 m za miestom, kde pominulo nebezpečenstvo, na ktoré upozorňovala výstražná značka.

Ak je regulačná značka umiestnená spolu s výstražnou značkou na spoločnej nosnej konštrukcii, regulácia z nej vyplývajúca platí najďalej 100 m za miestom, kde pominulo nebezpečenstvo, na ktoré upozorňovala výstražná značka.

(7) Regulačnú značku podľa odseku 4 možno priebežne opakovať, ak regulácia vyplývajúca z takejto značky platí na dlhšom úseku.

(8) Zónová značka je regulačná značka v tvare pravouholníka s nápisom ZÓNA v hornej časti. Regulácia vyplývajúca zo zónovej značky platí na všetkých cestách zóny v oboch smeroch jazdy po značku, ktorá ju ukončuje. Regulácia vyplývajúca zo zónovej značky platí aj po odbočení alebo otočení, a to až po značku, ktorá ju ukončuje. Zónové značky sa umiestňujú na všetkých príjazdových cestách do zóny a na všetkých výjazdových cestách zo zóny. Na zónovú značku sa nevzťahujú odseky 5 až 7.

(9) Predbežná značka je regulačná značka s dodatkovou tabuľkou, na ktorej je uvedená vzdialenosť alebo smer k regulačnej značke. Predbežná značka vopred upozorňuje na inú regulačnú značku, ak je to potrebné z hľadiska viditeľnosti alebo na predbežné upozornenie účastníkov cestnej premávky.

(10) Všeobecné pravidlá cestnej premávky možno vyznačiť regulačnými značkami len vtedy, ak je to vzhľadom na miestne pomery nevyhnutné.

(11) Podrobnejšie členenie regulačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 8 
Informačné značky

(1) Informačné značky vymedzujú miesta, kde platia osobitné pravidlá cestnej premávky, poskytujú účastníkom cestnej premávky informácie dopravného významu alebo slúžia na ich orientáciu; z informačnej značky môže tiež vyplývať regulácia.

(2) Účastníkom cestnej premávky možno poskytovať informácie dopravného významu aj na tabuli v tvare pravouholníka bielej farby, na ktorej môže byť okrem textu vyobrazená aj dopravná značka alebo môže byť informácia podaná iným dostatočne zrozumiteľným grafickým vyjadrením. Ak je na takejto tabuli vyobrazená dopravná značka, musí byť zo spôsobu grafického vyhotovenia tabule zrejmé, že daná dopravná značka sa nevzťahuje na miesto, kde je tabuľa umiestnená, ale na miesto, o ktorom tabuľa poskytuje informácie.

(3) Na orientačnej značke môže byť vyobrazená aj iná značka okrem dodatkovej tabuľky alebo na nej môže byť vyobrazený symbol, s cieľom predbežne upozorniť účastníkov cestnej premávky alebo umožniť lepšiu orientáciu.

(4) Nad veľkoplošnú orientačnú značku možno umiestniť tabuľku s doplňujúcimi informáciami, ako sú napríklad dočasné ciele alebo medzinárodné poznávacie značky. 

(5) Na pruhovej značke možno vyobraziť regulačnú značku. 

(6) Podrobnejšie členenie informačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 9 
Dodatkové tabuľky

(1) Dodatkové tabuľky sa používajú na spresnenie, doplnenie, obmedzenie alebo rozšírenie významu zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené. Ak je nad sebou umiestnených viacero výstražných, regulačných alebo informačných značiek, dodatková tabuľka sa vzťahuje na tú výstražnú, regulačnú alebo informačnú značku, ktorá je umiestnená najbližšie nad dodatkovou tabuľkou.

(2) Vyobrazenie a význam dodatkových tabuliek sú uvedené v prílohe č. 5.

Vodorovné značky

§ 10 

(1) Vodorovné značky sa členia na
a) pozdĺžne čiary,
b) priečne čiary,
c) plošné značky,
d) symboly.

(2) Vodorovná značka je bielej farby, ak nie je v odsekoch 3 až 5 alebo v § 11 ustanovené inak.

(3) Vodorovná značka vyznačujúca parkovacie miesto s plateným alebo časovo obmedzeným státím alebo vyznačujúca parkovací pruh s plateným alebo časovo obmedzeným státím môže byť modrej farby.

(4) Okraj vozovky alebo parkovacie miesto možno vyznačiť na parkovisku, v parkovacej zóne alebo v dopravne upokojenej oblasti (zóna najvyššej dovolenej rýchlosti, obytná zóna, pešia zóna a školská zóna) aj inou farbou okrem žltej farby. 

(5) Na vyjadrenie doplňujúcich informácií sa na povrchu pozemnej komunikácie (ďalej len „cesta“), parkoviska alebo na inej dopravnej ploche môžu použiť aj iné čiary, nápisy alebo symboly ako sú uvedené v prílohe č. 6, ak je ich význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý, alebo vyobrazenia zvislých značiek s tým, že sú primerane predĺžené; vyobrazenie zvislej značky môže byť vo farebnom vyhotovení podľa príloh č. 1 až 4 alebo len v bielej farbe. Vyobrazenie zvislej značky na ceste slúži ako upozornenie na príslušnú zvislú značku, pravidlo o platnosti zvislej značky alebo všeobecné pravidlo cestnej premávky.

(6) Pozdĺžne čiary možno doplniť zostavami retroreflexných alebo svetelných dopravných gombíkov, s farbou podľa odsekov 2 až 4.

§ 11 

(1) Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, napríklad z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Dočasná vodorovná značka je nadradená inej vodorovnej značke. Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia, trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bielou farbou.

(2) Dočasná vodorovná značka tvorená zostavou svetelných dopravných gombíkov umiestnených rovnomerne a husto do radu je platná len vtedy, ak sú gombíky rozsvietené.


§ 12 

Vyobrazenie a význam vodorovných značiek sú uvedené v prílohe č. 6.

Dopravné zariadenia

§ 13 

(1) Dopravné zariadenia sa členia na
a) svetelné signalizačné zariadenia,
b) vodiace zariadenia,
c) výstražné zariadenia,
d) parkovacie zariadenia,
e) záchytné zariadenia,
f) ostatné zariadenia.

(2) Svetelné signalizačné zariadenia sú zariadenia, ktorými sa dávajú svetelné signály.

(3) Medzi vodiace zariadenia patria najmä zábrany na označenie uzávierky, smerovacie dosky, dopravné kužele, smerovacie tabule, vodiace tabule, vodiace obrubníky, smerové stĺpiky, balisety a dopravné gombíky.

(4) Medzi výstražné zariadenia patria najmä pojazdné uzávierkové tabule, výstražné svetelné zariadenia, svetelné vodiace tabule a dopravné majáčiky.

(5) Medzi parkovacie zariadenia patria najmä regulačné a parkovacie stĺpiky, parkovacie zábrany a závory, výsuvné stĺpiky, parkovacie automaty a stojany na bicykle pevne spojené so zemou.

(6) Medzi záchytné zariadenia patria najmä zvodidlá, zábradlia, tlmiče nárazu a dotykové lišty pre nevidiacich.

(7) Medzi ostatné zariadenia patria najmä doplnkové zariadenia k svetelným signálom, dopravné zrkadlá, spomaľovacie prahy, ukazovatele smeru a sily bočného vetra, váhy na váženie motorových vozidiel zabudované vo vozovke, zariadenia na kontrolu elektronického výberu mýta alebo úhrady diaľničnej známky, panely na prevádzkové informácie, zariadenia na vyobrazovanie premenných dopravných značiek a panely sieťového riadenia.

(8) Premenná dopravná značka je zvislá značka zobrazená na zariadení na vyobrazenie premenných dopravných značiek. Ak ide o premennú dopravnú značku vyhotovenú na báze svetelných bodov, zvislá značka je vyobrazená v zjednodušenom grafickom vyhotovení  a v inverznom farebnom vyhotovení čiernej a bielej farby okrem značiek o jazde po krajnici, ktoré sú vyobrazené na čiernom podklade. Premennou značkou na báze svetelných bodov možno spravidla vyznačiť len takú výstrahu, reguláciu alebo informáciu, ktorá má krátkodobý charakter.

(9) Vyobrazenie niektorých dopravných zariadení a ich význam sú uvedené v prílohe č. 7.



Svetelné signály

§ 14 

(1) Prednosť v jazde vyplývajúca zo svetelných signálov je nadradená prednosti v jazde určenej dopravnými značkami.

(2) Na spresnenie, doplnenie, obmedzenie alebo rozšírenie významu svetelného signálu sa používajú doplnkové zariadenia v tvare pravouholníkovej tabuľky alebo návestidla.

§ 15 
Svetelné signály pre vozidlá

(1) Na riadenie cestnej premávky vozidiel v križovatke sa používajú svetelné signály červenej, žltej a zelenej farby v tvare plného kruhu umiestnené pred križovatkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby dole. Okrem doplnkového signálu zelenej farby v tvare šípky alebo šípok nesmie signál zelenej farby svietiť súčasne so signálom červenej ani žltej farby.

(2) Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča, ak svieti 
a) signál červenej farby „Stoj“; vodič musí zastaviť vozidlo pred križovatkou,
b) signál žltej farby „Čakaj“; pri rozsvietení tohto signálu počas rozsvieteného signálu červenej farby sa vodič musí pripraviť na jazdu a pri rozsvietení samostatného signálu žltej farby vodič musí zastaviť vozidlo pred križovatkou, pričom ak je pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde,
c) signál zelenej farby „Voľno“; vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.

(3) Ak sú vodorovnými značkami vyznačené jazdné pruhy pre rôzne smery jazdy alebo skupiny smerov jazdy, môže byť cestná premávka v križovatke riadená samostatnými svetelnými signálmi so symbolom šípky alebo v tvare šípky pre každý z vyznačených smerov jazdy alebo skupín smerov jazdy osobitne. Ak svieti signál červenej alebo žltej farby so symbolom šípky alebo šípok alebo ak svieti signál v tvare zelenej šípky alebo šípok, ich význam podľa odseku 2 platí len pre smer vyznačený šípkou alebo šípkami.

(4) Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 3 je
[image: ]  [image: ]  [image: ].

(5) Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu.

(6) Zasvietený doplnkový signál zelenej farby pre opustenie križovatky v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky znamená, že premávka protiidúcich vozidiel je zastavená signálom červenej farby v tvare plného kruhu a vodič môže odbočiť vľavo.

(7) Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.

(8) Na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke možno použiť svetelné signály v tvare bicykla, ktoré môžu byť doplnené šípkami, alebo svetelné signály v tvare plného kruhu menšej veľkosti doplnené bielou tabuľkou alebo návestidlom so symbolom bicykla, ktoré sú usporiadané rovnako, ako je uvedené v odseku 1, a majú pre cyklistu rovnaký význam, ako je uvedené v odsekoch 2, 3, 5 až 7.

(9) Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 8 je
[image: ]  [image: ]  [image: ]
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(10) Pri riadení cestnej premávky svetelnými signálmi mimo križovatky majú svetelné signály pre vodiča obdobný význam, ako je uvedený v odseku 2.

(11) Pred priecestím, tunelom, v tuneli, pred výjazdom vozidiel s právom prednostnej jazdy, vjazdom električky na cestu alebo pred iným podobným miestom, môže byť cestná premávka riadená okrem svetelných signálov podľa odseku 1 svetelnými signálmi červenej a žltej farby v tvare plného kruhu, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom žltej farby dole. 

(12) V tuneli môžu byť svetelné signály podľa odseku 1 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby vpravo a svetelné signály podľa odseku 11 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo a signálom žltej farby vpravo.

(13) Pred železničným priecestím môže byť cestná premávka riadená okrem svetelných signálov podľa odseku 1 alebo odseku 11 striedavo prerušovanými signálmi červenej farby v tvare plného kruhu umiestnenými vedľa seba, ktoré môžu byť doplnené signálom s prerušovaným bielym svetlom v tvare kruhu umiestneným pod signálmi červenej farby.

(14) Striedavo prerušované signály červenej farby znamenajú pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.

§ 16 

(1) Zasvietený signál žltej farby v tvare chodca, bicykla alebo chodca a bicykla, ktorým je doplnený signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok, upozorňuje vodiča, že pri odbočení vpravo alebo vľavo križuje smer chôdze chodcov alebo smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere.


(2) Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je
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(3) Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene farby svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.

Na označenie času, po uplynutí ktorého dôjde k zmene farby svetelného signálu pre vozidlá z červenej farby na signál zelenej farby, možno použiť časový odpočet svetelného signálu, ktorý zobrazuje čísla červenej farby vyjadrujúce zostávajúci čas v sekundách.

(4) Na označenie rýchlosti v kilometroch za hodinu, pri ktorej dodržaní dôjde vodič k ďalšiemu svietiacemu signálu zelenej farby, možno použiť rýchlostný signál. Číslice označujúce rýchlosť sú bielej farby na čiernom pozadí.

Na označenie rýchlosti, pri ktorej dodržaní dôjde vodič k ďalšiemu svietiacemu signálu zelenej farby, alebo ktorou sa odporúča vodičovi jazdiť s ohľadom na aktuálnu premávkovú situáciu, možno použiť rýchlostný signál, ktorý má tvar čísla bielej farby vyjadrujúci rýchlosť v kilometroch za hodinu.

§ 17 
Pruhové signály

(1) Na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi v jazdných pruhoch alebo ak ide o krajnicu, ktorú možno používať ako jazdný pruh, sa používajú pruhové signály umiestnené nad jazdným pruhom, ktoré pre vodiča znamenajú
a) „Tento jazdný pruh sa nesmie používať“, ak svieti diagonálny kríž červenej farby, 
b) „Tento jazdný pruh sa môže používať“, ak svieti zelená šípka smerom nadol,
c) „Opustite tento jazdný pruh v smere šípky“, ak svieti alebo bliká žltá šípka smerujúca šikmo nadol.

(2) Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je
[image: ]   [image: ]   [image: ]   [image: ].

§ 18 
Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy

(1) Cestná premávka dráhových vozidiel môže byť riadená zvláštnymi signálmi; týmito signálmi môže byť tiež riadená premávka vo vyhradených pruhoch pre verejnú dopravu.




(2) Vyobrazenie a význam zvláštnych signálov podľa odseku 1 je
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(3) Na význam zvláštnych signálov „Stoj“, „Čakaj“ a „Voľno“ sa vzťahuje § 15 ods. 2.

(4) Na označenie času, po uplynutí ktorého dôjde k zmene zvláštneho signálu „Stoj“ na niektorý zo zvláštnych signálov „Voľno“, možno použiť časový odpočet zvláštneho signálu „Voľno“, ktorý zobrazuje čísla bielej farby vyjadrujúce zostávajúci čas v sekundách.

§ 19 
Prerušované žlté signály

(1) Signál s prerušovaným svetlom žltej farby upozorňuje účastníka cestnej premávky na nebezpečenstvo alebo na inú neočakávanú situáciu na ceste, keď je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. 

(2) Signál s prerušovaným svetlom žltej farby so symbolom chodca, chodca a bicykla, bicykla, električky alebo autobusu upozorňuje účastníka cestnej premávky na povinnosti vyplývajúce z pravidiel cestnej premávky týkajúce sa týchto účastníkov cestnej premávky. 

(3) Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 2 je
[image: ]  [image: ]  [image: ]  [image: ]  [image: ].

§ 20 
Svetelné signály pre chodcov

(1) Na riadenie cestnej premávky chodcov sa používajú svetelné signály červenej a zelenej farby v tvare chodca umiestnené za vozovkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom zelenej farby dole. 

(2) Pri riadení cestnej premávky chodcov znamená pre chodca, ak svieti 
a) signál červenej farby „Stoj“, že chodec nesmie vojsť na vozovku; ak sa rozsvieti tento signál počas prechádzania chodca cez vozovku, chodec smie dokončiť prechádzanie,
b) signál zelenej farby „Voľno“; chodec však nesmie vojsť na vozovku, „Voľno“, že chodec smie vojsť na vozovku okrem prípadu, ak počuť alebo vidieť približujúce sa vozidlo s právom prednostnej jazdy.

(3) Vyobrazenie svetlených signálov podľa odseku 2 je
[image: ]  [image: ].

(4) Svetelné signály v tvare chodca môžu byť doplnené zvukovými signálmi, pričom zvukový signál s pomalým opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál červenej farby a zvukový signál s rýchlym opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál zelenej farby.

(5) Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.

§ 21 
Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku

(1) Na riadenie cestnej premávky cyklistov pri prechádzaní cez vozovku sa používajú svetelné signály v tvare bicykla.

(2) Na riadenie cestnej premávky cyklistov, ktorá je cez vozovku vedená súbežne s premávkou chodcov, možno použiť svetelné signály v tvare chodca a bicykla.

(3) Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 2 je
[image: ]  [image: ].

(4) Na svetelné signály podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje § 20.

§ 22 
Pokyny

(1) Cestnú premávku v križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk, pričom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Pokyny policajta znamenajú pre účastníkov cestnej premávky
a) „Stoj“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj,
[image: C:\_Zdenka\Veci pre vedúceho\Šani Repaský\2016\Vyhláška v stĺpcoch\Podklady\ČR\Policajt\OK\Dopravák 1.png]

b)  „Čakaj“, ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor; pre účastníkov cestnej premávky už sa nachádzajúcich v križovatke znamená tento pokyn „Opustite križovatku“,
[image: ]
c) „Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj,
[image: ]
d)  „Stoj“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k chrbtu alebo k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú ruku upaženú a „Voľno“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočiť vpravo a chodci smú prechádzať cez vozovku za chrbtom policajta.
[image: C:\_Zdenka\Veci pre vedúceho\Šani Repaský\2016\Vyhláška v stĺpcoch\Podklady\ČR\Policajt\OK\Dopravák 4.png]
               
(2) Na význam pokynov „Stoj“, „Čakaj“ a „Voľno“ sa vzťahuje § 15 ods. 2.

(3) Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela alebo pokyn „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.
[image: C:\_Zdenka\Veci pre vedúceho\Šani Repaský\2016\Vyhláška v stĺpcoch\Podklady\ČR\Policajt\OK\Dopravák 6.png]                 [image: C:\_Zdenka\Veci pre vedúceho\Šani Repaský\2016\Vyhláška v stĺpcoch\Podklady\ČR\Policajt\OK\Dopravák 5.png]
                                   „Zrýchliť jazdu!“                                 „Spomaliť jazdu!“

(4) Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na riadenie cestnej premávky na inom mieste ako je križovatka a na riadenie cestnej premávky inou oprávnenou osobou podľa § 62 ods. 2 zákona.

§ 23 
Zastavovanie vozidiel

(1) Pokyn na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.

(2) Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky s otvorenou dlaňou smerujúcou k zastavovanému vozidlu, zdvihnutým policajným zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla označeného príslušnosťou k Policajnému zboru a vozidla neoznačeného príslušnosťou k Policajnému zboru môže dávať policajt pokyn na zastavenie vozidla kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým policajným zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu „STOP“. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj typickým zvukovým znamením podľa § 6a písm. j) zákona. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom, z ktorého policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a typické zvukové znamenie použije vždy. Pokyn na zastavenie vozidla dávaný z idúceho vozidla môže byť doplnený rozsvietením nápisu, ktorým sa usmerňuje vozidlo na miesto zastavenia.

(3) Odsek 2 sa vzťahuje aj na zastavovanie vozidla inou oprávnenou osobou podľa § 63 ods. 1 zákona.

(4) Osoby uvedené v § 63 ods. 2 písm. a) až c) zákona dávajú pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou alebo zastavovacím terčom. Pri trhacích prácach v lomoch, pri údržbe cesty a pri iných podobných právach sa pri pokyne na zastavenie vozidla používa spravidla červená zástavka. 


(5) Poverená osoba podľa § 63 ods. 2 písm. e) zákona musí mať na sebe reflexný bezpečnostný odev a môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať pokyny na zastavenie vozidla aj na inom mieste na vozovke. Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.

(6) Poverená osoba používa pri zastavovaní vozidiel zastavovací terč; za zníženej viditeľnosti poverená osoba dáva pokyny na zastavenie vozidla červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.

(7) Vyobrazenie zastavovacích terčov je
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Policajný zastavovací terč
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Zastavovací terč.

§ 24 
Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel

(1) Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije ako spojnica lano, nesmie byť kratšie ako 2,5 m; ak sa použije tyč, nesmie byť kratšia ako 1 m. Spojnica nesmie byť dlhšia ako 6 m.

(2) Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm a lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 20 cm.

§ 25 
Osobitné označenie vozidla 

(1) Osobitné označenie vozidla  sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ľavej dolnej časti zadného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej alebo zadnej časti vozidla. Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom sa umiestňuje v zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.

(2) Vyobrazenie osobitných označení je
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§ 26 
Označenie prečnievajúceho nákladu 

Pri preprave nákladu prečnievajúceho vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 cm alebo nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,16 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Označenie si musí počas používania v cestnej premávke zachovávať aspoň približne svoj tvar. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.

(1) Pri preprave nákladu prečnievajúceho vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 cm alebo nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany o viac ako 15 cm musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením v tvare pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm.

(2) Ak je náklad prečnievajúci vzadu umiestnený na nosiči nákladu vybavenom predpísaným osvetlením, prečnievanie nákladu podľa odseku 1 sa ráta od nosiča nákladu.

(3) Reflexné označenie podľa odseku 1 je tvorené červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Označenie si musí počas používania v cestnej premávke zachovávať aspoň približne svoj tvar.

§ 27 
Označenie osoby vykonávajúcej práce na ceste 

(1) Označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm2, napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej  farby.

(2) Bezpečnostný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadneho z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.

§ 28 
Výnimky

Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo
a) ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo nimi zriadenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
b) Národnej rady Slovenskej republiky,
c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d) Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e) súdu alebo Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky,
f) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
g) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
i) Národnej banky Slovenska,
j) Policajného zboru,
k) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
l) finančnej správy,
m) Slovenskej informačnej služby,
n) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
o) Vojenského spravodajstva,
p) Vojenskej polície,
q) obecnej polície, ak je označené podľa osobitného predpisu,[footnoteRef:2]) [2: ) § 22a zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. ] 

r) Hasičského a záchranného zboru,
s) Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby alebo ostatných hasičských jednotiek, ak je určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
t) Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky, ak je určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
u) prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby, ak je určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
v) zdravotníckeho zariadenia, ak je označené ako sanitné vozidlo, alebo označené vozidlo zariadenia ambulantnej starostlivosti pri poskytovaní starostlivosti formou mobilného hospicu alebo prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,[footnoteRef:3]) [3: ) § 7 ods. 3 písm. e) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ] 

w) Slovenského Červeného kríža,
x) biskupského úradu alebo ústredia inej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
y) súkromnej bezpečnostnej služby s licenciou na prevádzkovanie strážnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,[footnoteRef:4]) ak je používané na preverenie signálu; vozidlo musí byť označené podľa osobitného predpisu,[footnoteRef:5]) pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné, [4: ) § 3 písm. g) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 8/2013 Z. z. ]  [5: ) § 56 ods. 6 zákona č. 473/2005 Z. z. ] 

z) súkromnej bezpečnostnej služby, ak je určené, vybavené a používané na prepravu bankoviek a mincí;[footnoteRef:6]) vozidlo musí byť označené podľa osobitného predpisu,[footnoteRef:7]) pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné, [6: ) § 11a ods. 1 písm. j) zákona č. 473/2005 Z. z. v znení zákona č. 8/2013 Z. z. ]  [7: ) Napríklad čl. 7, 14 až 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (Ú. v. EÚ L 316, 29. 11. 2011). ] 

aa) finančnej inštitúcie, ak je určené, vybavené a používané na prepravu bankoviek a mincí,
ab)  pri preprave predsedu samosprávneho kraja.

Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo 
a) ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo nimi zriadenej rozpočtovej organizácie alebo akciovej spoločnosti  so 100 % majetkovou účasťou štátu v zastúpení ministerstva, 
b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d) súdu Slovenskej republiky,
e) prokuratúry Slovenskej republiky, 
f) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
g) Národnej banky Slovenska,
h) Policajného zboru,
i) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
j) finančnej správy,
k) Slovenskej informačnej služby,
l) ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenského spravodajstva, Vojenskej polície,
m) obecnej polície, ak je označené podľa osobitného predpisu,2)
n) Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek, ak je určené na záchranu života, zdravia alebo majetku, 
o) prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby, ak je určené, označené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok, pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné, 
p) zdravotníckeho zariadenia, ak je označené ako sanitné vozidlo, alebo označené vozidlo zariadenia ambulantnej starostlivosti pri poskytovaní starostlivosti formou mobilného hospicu alebo prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,3) pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné,
q) súkromnej bezpečnostnej služby s licenciou na prevádzkovanie strážnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,4) ak je používané na preverenie signálu; vozidlo musí byť označené podľa osobitného predpisu,5) pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné, 
r) súkromnej bezpečnostnej služby, ak je určené, vybavené a používané na prepravu bankoviek a mincí;6) vozidlo musí byť označené podľa osobitného predpisu,7) pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné.

§ 29 
Spoločné ustanovenia

(1) Na testovacie účely možno dočasne použiť aj inú dopravnú značku a iné dopravné zariadenie ako tie, ktoré sú uvedené v tejto vyhláške.

(2) Vzory jednotlivých variant dopravných značiek a svetelných signálov, ktoré vyplývajú z ich významu a nie sú uvedené v tejto vyhláške, vzory symbolov podľa § 5 ods. 3, vzory čiar, nápisov a symbolov podľa § 10 ods. 5 a vzory jednotlivých variant dopravných zariadení uvedených v prílohe č. 7, ktoré vyplývajú z ich významu, sú uvedené v predpisoch schválených Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a zverejnených na jeho webovom sídle.

V predpisoch schválených Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a zverejnených na jeho webovom sídle sú uvedené:
a) vzory jednotlivých variant dopravných značiek a svetelných signálov, ktoré vyplývajú z ich významu a nie sú uvedené v tejto vyhláške,
b) vzory symbolov podľa § 5 ods. 3, 
c) vzory čiar, nápisov a symbolov podľa § 10 ods. 5,
d) vzory jednotlivých variant dopravných zariadení uvedených v prílohe č. 7, ktoré vyplývajú z ich významu,
e) zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení, ktoré nie sú uvedené v tejto vyhláške.

§ 30 
Prechodné ustanovenia

(1) Dopravné značky a dopravné zariadenia umiestnené do 31. marca 2020 ostávajú v platnosti s významom podľa im zodpovedajúcich dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tejto vyhlášky, ak nie je v odsekoch 2 až 4 odseku 2 ustanovené inak. 

(2) Do 31. marca 2029
a) najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po začiatok obce, 
b) zákaz predchádzania alebo zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúci zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončený alebo zopakovaný za križovatkou podľa § 7 ods. 5,
c) regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky,
d) pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné na odbočovanie na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, na parkovisko, do obratiska električiek a podobných miest, na odbočovanie na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, 
e) pozdĺžna súvislá čiara žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch strán čiary,
f) pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby vyznačuje zákaz státia z oboch strán čiary.

(3) Dodatková tabuľka so šípkou smerujúcou dole umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia označuje koniec ich platnosti.

(4) Striedavo prerušované signály červenej farby znamenajú pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.

(5) Dopravné značky a dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom do 31. marca 2020 možno umiestňovať a vyznačovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2020. Priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami možno umiestňovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2029. Priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami možno umiestňovať ako náhradu za takéto zariadenia do 31. marca 2029.

(6) Dočasné dopravné značky a dočasné dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom do 31. marca 2020 možno používať do 31. marca 2022.
§ 30a
Prechodné ustanovenia účinné od 30. marca 2022

Do 31. marca 2029
a) najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po miesta uvedené v § 30 ods. 2 písm. a) alebo po koniec obce,
b) zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok znamená pre vodiča možnosť pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej alebo žltej farby v tvare plného kruhu, pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere.

§ 31 
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.


Príloha č. 1

SYMBOLY

A. SYMBOLY VOZIDIEL A ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY

	Bod
	Vyobrazenie symbolu
	Význam symbolu

	1. 
	[image: ]
	Motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

	2. 
	[image: ]
	Električky

	3. 
	[image: ]
	Nákladné vozidlá
Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3,5 t a ktoré sú určené na prepravu nákladu.

	4. 
	[image: ]
	Autobusy a trolejbusy
Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.

	5. 
	[image: ]
	Osobné vozidlá
Motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča s výnimkou motocyklov a mopedov.

	6. 
	[image: ]
	Zvláštne motorové vozidlá

	7. 
	[image: ]
	Motocykle
Dvojkolesové motorové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho s výnimkou mopedov a trojkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg.

	8. 
	[image: ]
	Mopedy
Dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

	9. 
	[image: ]
	Bicykle
Nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou vyvíjanou pomocou pedálov alebo ručných kľúk.

	10. 
	[image: ][image: ]
	Chodci

	11. 
	[image: ]
	Deti

	12. 
	[image: ]
	Záprahové vozidlá
Nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu, ktoré sa pohybujú pomocou zvieracej sily a sú ovládané pohoničom.

	13. 
	[image: ]
	Jazdci na zvierati

	14. 
	[image: ]
	Elektromobily
Motorové vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina alebo hybridné elektrické vozidlá s možnosťou externého nabíjania.

	15. 
	[image: ]
	Elektrobicykle
Bicykle s elektrickým pomocným pohonom, ktorého výkon sa preruší, keď bicykel dosiahne rýchlosť 25 km/h.

	16. 
	[image: ]
	Malé elektrické vozidlá
Kolobežky s pomocným motorčekom, samovyvažovacie vozidlá a iné dopravné prostriedky s elektrickým pohonom na individuálne presuny.

	17. 
	[image: ]
	Osobné vozidlá s prívesom

	18. 
	[image: ]
	Nákladné vozidlá s prívesom alebo návesom

	19. 
	[image: ]
	Prípojné vozidlá
Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla a prípojného vozidla.

	20. 
	[image: ]
	Vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

	21. 
	[image: ]
	Vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

	22. 
	[image: ]
	Obytné automobily
Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované tak, aby umožňovali mobilné ubytovanie osôb.

	23. 
	[image: ]
	Obytné prívesy alebo návesy
Prípojné vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na mobilné ubytovanie osôb.

	24. 
	[image: ]
	Koľajové vozidlá
Železničné vozidlá alebo električky.

	25. 
	[image: ]
	Vojenské pásové vozidlá

	26. 
	[image: ]
	Osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení

	27. 
	[image: ]
	Osoby so zdravotným postihnutím

	28. 
	[image: ]
	Vozidlá taxislužby
Vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.




B. OSTATNÉ SYMBOLY
	Bod
	Vyobrazenie a význam symbolu
	Bod
	Vyobrazenie a význam symbolu

	I. Symboly návestí a zvláštnych cieľov

	1. 
	[image: ]
Telefón núdzového volania
	2. 
	[image: ]
Hasiaci prístroj

	3. 
	[image: ]
Čerpacia stanica
	4. 
	[image: ]
Čerpacia stanica viacerých alternatívnych palív

	5. 
	[image: ]
Čerpacia stanica stlačeného kvapalného skvapalneného ropného plynu (LPG)
	6. 
	[image: ]
Čerpacia stanica stlačeného prírodného zemného plynu (CNG)

	7. 
	[image: ]
Čerpacia stanica stlačeného skvapalneného zemného plynu (LNG)
	
	

	8. 
	[image: ]
Čerpacia stanica kvapalného vodíka (H2)
	9. 
	[image: ]              [image: ] 
Dobíjacia stanica pre elektromobily

	10. 
	[image: ]
Motel
	11. 
	[image: ]
Motorest

	12. 
	[image: ]
Občerstvenie
	13. 
	[image: ]
Toalety

	14. 
	[image: ]
Bezbariérové toalety
	15. 
	[image: ]
Kostol, kaplnka

	16. 
	[image: ]
Infocentrum
	17. 
	[image: ]
Poruchová služba

	18. 
	[image: ]
Autokemping
	19. 
	[image: ] 
Táborisko

	20. 
	[image: ]
Miesto pre obytné automobily a obytné prívesy
	21. 
	[image: ]
Miesto pre obytné automobily

	22. 
	[image: ]
Kúpalisko
	23. 
	[image: ]
Kryté kúpalisko, plaváreň

	24. 
	[image: ]
Štadión, aréna
	25. 
	[image: ]
Voľnočasový športový areál

	26. 
	[image: ]
Lyžiarske stredisko
	27. 
	[image: ]
Turistika

	28. 
	[image: ]
Parkovisko
	29. 
	[image: ]
Parkovacia garáž, parkovací dom

	30. 
	[image: ]
Parkovisko P + R
(parkovisko, z ktorého je možné pokračovať v ceste pravidelnou verejnou hromadnou dopravou)
	31. 
	[image: ]
Bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá

	32. 
	[image: ]
Centrum
	33. 
	[image: ]
Priemyselná zóna

	34. 
	[image: ]
Letisko
	35. 
	[image: ]
Prístav

	36. 
	[image: ]
Železničná stanica
	37. 
	[image: ]
Autovlak

	38. 
	[image: ]
Nákupné stredisko
	39. 
	[image: ]
Nemocnica

	40. 
	[image: ]
Prvá pomoc
	41. 
	[image: ]
Cintorín


	II. Symboly turistických cieľov

	1. 
	[image: ]
Hrad, zámok, pevnosť
	2. 
	[image: ]
Kostol, kaplnka

	3. 
	[image: ]
Vojnový cintorín
	4. 
	[image: ]
Múzeum

	III. Parkovacie symboly

	1. 
	[image: ]
Pracovné dni
(okrem soboty)
	2. 
	[image: ]
Dni pracovného pokoja

	3. 
	[image: ]
Parkovacie miesta 
s priečnym státím na chodníku
(státie povolené kolmo alebo šikmo na os vozovky, oboma nápravami na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke)
	4. 
	[image: ]
Parkovacie miesta 
s pozdĺžnym státím na chodníku
(státie povolené v smere jazdy súbežne na os vozovky, všetkými kolesami na chodníku)

	5. 
	[image: ]
Parkovacie miesta 
s priečnym státím 
čiastočne na chodníku
(státie povolené kolmo alebo šikmo na os vozovky, jednou nápravou na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke)
	6. 
	[image: ]
Parkovacie miesta 
s pozdĺžnym státím 
čiastočne na chodníku
(státie povolené v smere jazdy súbežne s osou vozovky, pravými alebo ľavými kolesami na chodníku)

	IV. Diaľničné symboly

	1. 
	[image: ]
Výjazd
(výjazd z diaľnice na inú cestu)
	2. 
	[image: ]
Diaľničný uzol
(križovanie diaľnice s inou diaľnicou)





Príloha č. 2

 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

	Bod
	Číslo, vyobrazenie a názov značky
	Význam značky,
prípadne použitie

	I. Všeobecné výstražné značky

	1. 
	101
[image: ]
  Nebezpečenstvo
	Značka upozorňuje na iné nebezpečenstvo ako na to, na ktoré možno upozorniť vhodnou výstražnou značkou.

	I. 1. Stavebno-technické vlastnosti cesty

	2. 
	110
[image: ]
Zákruta
	Značka upozorňuje na nebezpečnú zákrutu vo vyznačenom smere, ktorej bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.

	3. 
	111
[image: ]
Dvojitá zákruta

	Značka upozorňuje na dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy. 

Ak je zákrut viac, vyznačí sa dĺžka nebezpečného úseku na dodatkovej tabuľke Dĺžka úseku [image: ].

	4. 
	112
[image: ]
 Klesanie
	Značka upozorňuje na nebezpečné klesanie.


	5. 
	113
[image: ]
 Stúpanie
	Značka upozorňuje na nebezpečné stúpanie.

	





	6. 
	114
[image: ]
Zúžená vozovka
	Značka upozorňuje na zúženú vozovku z vyznačenej strany alebo strán. 

	7. 
	 115
[image: ]
Nerovnosť vozovky
	Značka upozorňuje na nerovnosti povrchu vozovky ako sú výtlky, výmole alebo vyjazdené koľaje.

	8. 
	116
[image: ]
Nebezpečná krajnica
	Značka upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

	I. 2. Stav vozovky a externé vplyvy

	9. 
	120
[image: ]
Nebezpečenstvo šmyku
	Značka upozorňuje na zvýšené riziko vzniku šmyku vozidla aj na suchej ceste.

	10. 
	121
[image: ]
Sneh alebo poľadovica 
	Značka upozorňuje na ujazdený alebo zľadovatený sneh alebo na poľadovicu.

	11. 
	122
[image: ]
Štrk na vozovke
	Značka upozorňuje na zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidla.


	

	12. 
	125
[image: ]
Padnuté kamene
	Značka upozorňuje na zvýšené riziko výskytu kameňov v dôsledku zosuvu alebo padania kameňov na vozovku.

Ak je riziko prevažne na ľavej strane vozovky, symbol sa vyobrazuje zrkadlovo.

	13. 
	126
[image: ]
Bočný vietor
	Značka upozorňuje na zvýšené riziko silného alebo nárazového vetra.

	I. 3. Organizácia a stav premávky

	14. 
	130
[image: ]
 Kolóny
	Značka upozorňuje na vytváranie kolóny vozidiel.

	15. 
	131
[image: ]
 Práca
	Značka upozorňuje na prácu na ceste alebo v jej blízkosti, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej môžu byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.

	16. 
	132
[image: ]
Obojsmerná premávka
	Značka  upozorňuje, že na rozdiel od doterajšieho úseku je cestná premávka vedená v oboch smeroch.

	17. 
	135
[image: ]
Svetelné signály
	Značka upozorňuje na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi.

	

	18. 
	136
[image: ]
Križovatka
	Značka upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami a uplatňujú sa všeobecné pravidlá o prednosti v jazde.

	I. 4. Pohyb na ceste

	19. 
	140
[image: ]
Chodci
	Značka upozorňuje na zvýšený pohyb chodcov na vozovke.

	20. 
	141
[image: ]
Deti
	Značka upozorňuje na zvýšený pohyb detí a zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky.

	21. 
	142
[image: ]
Priechod pre chodcov
	Značka upozorňuje na priechod pre chodcov.

	22. 
	143
[image: ]
Cyklisti
	Značka upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistov alebo na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

	23. 
	145
[image: ]
Zver
	Značka upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo neočakávaného pohybu voľne žijúcej zveri cez cestu.

Ak je symbol na značke nahradený symbolom obojživelníka, značka upozorňuje na miesto, kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy.
[image: ]

	

	24. 
	146
[image: ]
Hospodárske zvieratá
	Značka upozorňuje na častý výskyt hnaných hospodárskych zvierat na ceste.

	II. Priecestné značky

	1. 
	
	Spoločne k priecestným značkám

Priecestné značky môžu byť použité aj na inom druhu priecestia ako je železničné priecestie.

	2. 
	151
[image: ]
Priecestie
	Značka upozorňuje na železničné priecestie.

	3. 
	152
[image: ]  [image: ]  [image: ]
Návesť pred priecestím
	Značka informuje o vzdialenosti k železničnému priecestiu. 

Značka s vyznačenými tromi pruhmi informuje o vzdialenosti 240 m k priecestiu, značka s dvoma pruhmi o vzdialenosti 160 m k priecestiu a značka s jedným pruhom o vzdialenosti 80 m k priecestiu. 

V prípade iných ako uvedených vzdialeností sa skutočná vzdialenosť uvedie v hornej časti značky.

	4. 
	153
[image: ]
Výstražný kríž
	Značka označuje železničné priecestie. 

Ak je na značke v strede kríža vyobrazený symbol blesku, značka tiež informuje o tom, že dráha je elektrifikovaná a v jej priestore je vysoké napätie.

Ak z priestorových dôvodov nie je vhodné výstražný kríž umiestniť zvisle, umiestni sa vodorovne.





Príloha č. 3

REGULAČNÉ ZNAČKY

	Bod
	Číslo, vyobrazenie 
a názov značky
	Význam značky,
prípadne použitie

	I. Značky o dávaní prednosti v jazde

	1. 
	201
[image: ]
Daj prednosť v jazde!
	Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde.

	2. 
	202
[image: ]
Stoj, daj prednosť v jazde!
	Značka ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde.

Vodič je povinný zastaviť vozidlo 
a) na značke STOP čiara [image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\294.png] alebo
b) na takom mieste, odkiaľ má náležitý rozhľad na križovatku alebo na železničnú trať.

Ako predbežná značka k tejto značke sa používa značka Daj prednosť v jazde! [image: ] s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť k povinnému zastaveniu [image: ] s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo.

	3. 
	203
[image: ]
Prednosť protiidúcich vozidiel
	Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám.

	II. Príkazové a zákazové značky

	II. 1. Smer jazdy

	1. 
	
	Spoločne k značkám o smere jazdy

Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus.

	2. 
	210
[image: ]
Prikázaný smer jazdy
	Značka prikazuje jazdu vo vyznačenom smere alebo vyznačených smeroch.

	3. 
	211
[image: ]
Prikázaný smer odbočenia
	Značka prikazuje odbočenie vo vyznačenom smere.

	4. 
	212
[image: ]
Prikázaný smer obchádzania
	Značka prikazuje obchádzanie vo vyznačenom smere.

	5. 
	213
[image: ]
Kruhový objazd
	Značka označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy v smere vyznačenom šípkami na značke.

	6. 
	215
[image: ]
Zákaz odbočenia
	Značka zakazuje odbočenie vo vyznačenom smere.

	7. 
	216
[image: cid:image002.png@01D5C6EB.3AC2D940]
Zákaz otáčania
	Značka zakazuje otáčanie.

	












	II. 2. Špeciálne cestičky alebo pruhy

	8. 
	
	Spoločne k špeciálnym cestičkám alebo pruhom

1. Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.
2. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí len pre celú šírku cestičky alebo pruhu. Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný.

	9. 
	220
[image: ]
Cestička pre chodcov
	Značka označuje komunikáciu určenú pre chodcov a prikazuje chodcovi použiť takto označenú cestičku.

	10. 
	221
[image: ]
Cyklistická komunikácia
	Značka označuje cestičku pre cyklistov alebo cyklistický pruh a prikazuje cyklistovi použiť takto označenú cestičku alebo pruh.

	11. 
	222
[image: ]
Spoločná cestička 
pre chodcov a cyklistov
	Značka označuje spoločnú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a prikazuje im ju použiť. 

	12. 
	223
[image: ]
Oddelená cestička 
pre chodcov a cyklistov
	Značka označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú. 

	13. 
	224
[image: ]
Vyhradený pruh
pre verejnú dopravu
	Značka označuje vyhradený pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb a prikazuje im ho prednostne použiť.

	14. 
	225
[image: ]

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
	Značka ukončuje špeciálnu cestičku alebo pruh. 

Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.

	II. 3. Zákazy vjazdu

	15. 
	
	Spoločne k značkám o zákaze vjazdu

Značky o zákaze vjazdu neplatia pre električku a trolejbus.

	16. 
	230
[image: ]
Zákaz vjazdu
	Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami.

	17. 
	231
[image: ]
Zákaz vjazdu
pre všetky vozidlá
	Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami v oboch smeroch jazdy. 

	18. 
	232
[image: ]
Zákaz vjazdu
pre všetky motorové vozidlá
	Značka zakazuje vjazd všetkými motorovými vozidlami.

	19. 
	233
[image: ]
Zákaz vjazdu (vstupu)
pre 
	Značka zakazuje vjazd alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom.

Značka zakazuje vjazd vozidlami vyznačených symbolom alebo zakazuje vstup účastníkom cestnej premávky vyznačeným symbolom.

	20. 
	234
[image: ]
Zákaz vjazdu
pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
	Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). 

	21. 
	235
[image: ]
Zákaz vjazdu
pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
	Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

Iné množstvo alebo druh nákladu možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke.

	22. 
	240
[image: ]
Maximálna hmotnosť
	Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktorých okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich presahuje vyznačenú hranicu na značke. 

Pri jazdnej súprave sa obmedzenie hmotnosti vzťahuje na každé vozidlo zapojenej  súpravy osobitne. 

Pri jazdnej súprave tvorenej ťahačom a návesom sa maximálna hmotnosť vzťahuje na okamžitú hmotnosť ťahača a hmotnosť návesu pripadajúcu na ťahač a na zostatkovú hmotnosť návesu osobitne.

	23. 
	241
[image: ]
Maximálna hmotnosť
na nápravu
	Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich pripadajúca na najviac zaťaženú nápravu presahuje vyznačenú hranicu.

	24. 
	242
[image: ]
Maximálna šírka
	Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá šírka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

	25. 
	243
[image: ]
Maximálna výška
	Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá výška vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

	26. 
	244
[image: ]
Maximálna dĺžka
	Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo súpravou vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

	27. 
	245
[image: C:\2019\PREMAVKA\ZNACKY\znacky-fixne\285-51.png]
Povinné zastavenie vozidla
	Značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla.

Na značke sa stručne uvádza dôvod zastavenia.

	28. 
	248
[image: ]
Nízkoemisná zóna
	Značka označuje začiatok nízkoemisnej zóny, v ktorej je premávka vozidiel regulovaná podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov osobitného predpisu o ochrane ovzdušia.

	29. 
	249
[image: ]
Koniec nízkoemisnej zóny
	Značka označuje koniec nízkoemisnej zóny.

	

	II. 4. Spôsob jazdy

	30. 
	250
[image: ]
Najnižšia dovolená rýchlosť
	Značka prikazuje jazdiť rýchlosťou nie nižšou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu; to neplatí, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Značka zároveň ukončuje platnosť predchádzajúcej značky Najnižšia dovolená rýchlosť.

	31. 
	251
[image: ]
Snehové reťaze
	Značka prikazuje použiť pri jazde snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenie minimálne na kolesách jednej hnacej nápravy.

	32. 
	253
[image: ]
Najvyššia dovolená rýchlosť
	Značka zakazuje jazdiť rýchlosťou vyššou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu.

Značka zároveň ukončuje platnosť predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť.

	33. 
	254
[image: ]
Zákaz predchádzania
	Značka zakazuje predchádzať vľavo motorové vozidlo okrem motocykla bez postranného vozíka.

	34. 
	255
[image: ]
Zákaz predchádzania
pre nákladné vozidlá
	Značka zakazuje predchádzať vľavo s nákladným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t motorové vozidlo okrem motocykla bez postranného vozíka.

	35. 
	256
[image: ]
Minimálna vzdialenosť
medzi vozidlami
	Značka zakazuje jazdu vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t jazdiacimi za sebou vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačená na značke.

	36. 
	260
[image: ]
Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti
	Značka ukončuje príkaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Najnižšia dovolená rýchlosť [image: ].

	37. 
	261
[image: ]
Koniec snehových reťazí
	Značka ukončuje príkaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Snehové reťaze [image: ].

	38. 
	263
[image: ]
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
	Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť [image: ].

	39. 
	264
[image: ]
Koniec zákazu predchádzania
	Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Zákaz predchádzania [image: ].

	40. 
	265
[image: ]
Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá
	Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá [image: ].

	41. 
	267
[image: ]
Koniec viacerých zákazov
	Značka ukončuje zákazy vyplývajúce zo značiek Najvyššia dovolená rýchlosť [image: ], Zákaz predchádzania [image: ], Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá [image: ], Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami [image: ] a reguláciu vyplývajúcu z pruhových značiek.

	42. 
	268
[image: ]
Zóna 
najvyššej dovolenej rýchlosti
	Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je zakázané jazdiť rýchlosťou vyššou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu.

	43. 
	269
[image: ]
Koniec zóny
najvyššej dovolenej rýchlosti
	Značka označuje koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti.

	II. 5. Statická doprava

	44. 
	
	Spoločne k značkám pre statickú dopravu

1. Regulácia vyplývajúca zo značky pre statickú dopravu okrem zónovej značky platí na tej strane cesty, pri ktorej je značka umiestnená. 
2. Regulácia vyplývajúca zo značky Zákaz zastavenia a Zákaz státia sa končí najbližšou križovatkou. 
3. Regulácia vyplývajúca zo značky Parkovanie a Parkovanie na chodníku platí najďalej 5 m pred najbližšou križovatkou hranicou križovatky.
4. Na značke pre statickú dopravu umiestnenej šikmo na os vozovky možno začiatok jej platnosti vyznačiť bielou vodorovnou šípkou smerujúcou k vozovke [image: ] [image: ], priebeh jej platnosti vyznačiť bielou vodorovnou šípkou smerujúcou k vozovke a bielou vodorovnou šípkou smerujúcou od vozovky [image: ] [image: ] a koniec jej platnosti bielou vodorovnou šípkou smerujúcou od vozovky [image: ] [image: ].
Na značke pre statickú dopravu umiestnenej šikmo na  os  vozovky  sa vyznačuje začiatok jej platnosti bielou  vodorovnou  šípkou  smerujúcou k vozovke [image: ] [image: ], priebeh jej platnosti sa vyznačuje bielou vodorovnou šípkou smerujúcou k vozovke a  bielou  vodorovnou  šípkou  smerujúcou  od vozovky [image: ] [image: ] a koniec jej platnosti sa vyznačuje bielou vodorovnou šípkou smerujúcou od vozovky [image: ] [image: ].
5. Na značke pre statickú dopravu umiestnenej pozdĺžne s osou vozovky možno smer jej platnosti vyznačiť bielou vodorovnou šípkou alebo bielymi vodorovnými šípkami.
6. Ak zo značky o parkovaní alebo z dodatkovej tabuľky umiestnenej pod značkou o parkovaní vyplýva, že zastavenie a státie je dovolené len za určitých podmienok, je pri nedodržaní týchto podmienok zastavenie a státie zakázané.

	45. 
	270
[image: ]
Zákaz zastavenia
	Značka zakazuje zastavenie a státie.

Zákaz platí aj na priľahlý chodník.

	46. 
	271
[image: ]
Zákaz státia
	Značka zakazuje státie.

Zákaz platí aj na priľahlý chodník.

	47. 
	272
[image: ]
Parkovanie
	Značka označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel.

Ak je pod značkou umiestnená dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím   [image: C:\2018\PREMAVKA\ZNACKY\vzor. listy\png\506-81.png], značka označuje vyhradené parkovanie, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s parkovacím preukazom.

Vhodným spôsobom možno označiť parkovaciu garáž alebo parkovací dom.

	48. 
	273
[image: ]



Parkovanie na chodníku
	Značka umožňuje státie vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t na chodníku a vyznačeným symbolom označuje spôsob ich státia.

Ak je pod značkou umiestnená dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím   [image: C:\2018\PREMAVKA\ZNACKY\vzor. listy\png\506-81.png], značka označuje vyhradené parkovanie, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s parkovacím preukazom.

	49. 
	275
[image: ]
Zóna zákazu státia
	Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je zakázané státie okrem státia na vyznačených parkovacích miestach.


	50. 
	276
[image: ]
Koniec zóny zákazu státia
	Značka označuje koniec zóny zákazu státia.

	51. 
	277
[image: ]
Parkovacia zóna
	Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach alebo parkovacom pruhu a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke.

	52. 
	278
[image: ]
Koniec parkovacej zóny
	Značka označuje koniec parkovacej zóny.

	III. Značky o jazde po krajnici 

	1. 
	280
[image: ]
Jazda po krajnici
	Značka umožňuje používať krajnicu ako jazdný pruh.

V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje okraj vozovky, má význam značky Pozdĺžna prerušovaná čiara.

	2. 
	281
[image: ]
Opustite krajnicu
	Značka prikazuje vodičovi krajnicu čo najskôr opustiť.

V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a  značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje okraj vozovky, má význam značky Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (sprava).

	3. 
	282
[image: ]
Koniec jazdy po krajnici
	Značka končí platnosť predchádzajúcej značky Jazda po krajnici a Opustite krajnicu.

	4. 
	283
[image: ]
Obchádzanie prekážky po krajnici
	Značka prikazuje vodičovi jazdiacemu v pravom jazdnom pruhu použiť na obchádzanie prekážky krajnicu; vodičovi jazdiacemu v inom ako pravom jazdnom pruhu značka prikazuje prejsť do vedľajšieho jazdného pruhu spôsobom vyznačeným na značke.





Príloha č. 4

INFORMAČNÉ ZNAČKY

	Bod
	Číslo, vyobrazenie 
a názov značky
	Význam značky, 
prípadne použitie

	I. Značky o prednosti v jazde

	1. 
	301
[image: ]
Križovatka s prednosťou v jazde
	Značka informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke.

Na značke môže byť znázornené aj len samostatné pravé pripojenie.

	2. 
	302
[image: ]
Hlavná cesta
	Značka označuje začiatok alebo priebeh hlavnej cesty.

	3. 
	303
[image: ]
Koniec hlavnej cesty
	Značka informuje o ukončení hlavnej cesty.

	4. 
	304
[image: ]
Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
	Značka informuje vodiča o prednosti v jazde pred protiidúcimi vozidlami.

	












	II. Značky o cestách s osobitnými pravidlami

	1. 
	
	Spoločne k značkám o obci

1. Značky informujúce o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar v jazyku národnostnej menšiny sa umiestňujú pod značky Obec a Koniec obce. 
2. Značky Obec a Koniec obce možno zobraziť spolu so značkami informujúcimi o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou [image: ] [image: ].
3. Značku možno použiť aj na iné oblasti, kde platia osobitné pravidlá o premávke v obci.

	2. 
	305
[image: ]
Obec
	Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.

Ak značka informuje o názve miestnej časti obce, v spodnej časti značky sa uvádza názov obce, ku ktorej táto miestna časť administratívne patrí.
[image: ]

	3. 
	306
[image: ]
Koniec obce
	Značka označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.
[image: ]

	4. 
	307
[image: ]
Označenie obce
v jazyku národnostnej menšiny
	Značka informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar v jazyku národnostnej menšiny na začiatku obce alebo miestnej časti obce.

Ak značka informuje o názve miestnej časti obce, v spodnej časti značky sa uvádza názov obce v jazyku národnostnej menšiny, ku ktorej táto miestna časť administratívne patrí.

	5. 
	308
[image: ]
Označenie konca obce
v jazyku národnostnej menšiny
	Značka informuje o názve obce alebo miestnej časti obce  tvoriacej samostatný sídelný útvar v jazyku národnostnej menšiny na konci obce alebo miestnej časti obce.

	6. 
	
	Spoločne k značkám o diaľnici a ceste pre motorové vozidlá

Ak diaľnica prechádza do cesty pre motorové vozidlá, značka Cesta pre motorové vozidlá [image: cid:image008.png@01D5CD39.8BB5E000] zároveň označuje koniec diaľnice; ak cesta pre motorové vozidlá prechádza do diaľnice, značka Diaľnica [image: ] zároveň označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

	7. 
	309
[image: ]
Diaľnica
	Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na diaľnici a miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

	8. 
	310
[image: ]
Koniec diaľnice
	Značka označuje koniec diaľnice.

	9. 
	311
[image: ]
Cesta pre motorové vozidlá
	Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na ceste pre motorové vozidlá.

	10. 
	312
[image: ]
Koniec
cesty pre motorové vozidlá
	Značka označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

	11. 
	313
[image: C:\2019\PREMAVKA\vyhlaska o DZ\7. ministerka\313.png]
Úsek diaľnice spoplatnený
diaľničnou známkou
	Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

Značkou môže byť označený aj vjazd do spoplatneného úseku alebo úsek cesty, ktorý vedie výlučne na spoplatnený úsek diaľnice.

	12. 
	314
[image: C:\2019\PREMAVKA\vyhlaska o DZ\7. ministerka\314.png]
Úsek diaľnice nespoplatnený
diaľničnou známkou
	Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice nepodlieha úhrade diaľničnou  známkou.

	13. 
	315
[image: ]
Obytná zóna
	Značka označuje  miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne.

	14. 
	316
[image: ]
Koniec obytnej zóny
	Značka označuje koniec obytnej zóny.

	15. 
	317
[image: ]
Pešia zóna
	Značka označuje  miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne.

	16. 
	318
[image: ]
Koniec pešej zóny
	Značka označuje koniec pešej zóny.

	17. 
	319
[image: ]
Školská zóna
	Značka označuje  miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v školskej zóne.

	18. 
	320
[image: ]
Koniec školskej zóny
	Značka označuje koniec školskej zóny.

	19. 
	321
[image: ]
[image: ]
Jednosmerná cesta
	Značka označuje cestu s jednosmernou premávkou a vyznačuje dovolený smer jazdy.

	20. 
	322
[image: cid:image002.png@01D5CD39.8BB5E000]
Tunel
	Značka označuje tunel, v ktorom platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli.

Ak ide o tunel dlhší ako 500 m, môže byť v spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke uvedený názov a dĺžka tunela.
[image: ]

	21. 
	323
[image: cid:image004.png@01D80419.F113CD90]
Bicyklová cesta
	Značka označuje  miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke na bicyklovej ceste.

	22. 
	324
[image: cid:image012.png@01D80419.F113CD90]
Koniec bicyklovej cesty
	Značka označuje koniec bicyklovej cesty.

	III. Návesti

	1. 
	325
[image: ]
Priechod pre chodcov
	Značka označuje priechod pre chodcov.

	2. 
	326
[image: cid:image001.png@01D5C6E1.F8360A10]
Priechod pre cyklistov
	Značka označuje priechod pre cyklistov.

	3. 
	327
[image: ]
Podchod alebo nadchod
	Značka označuje podchod alebo nadchod. 


Vhodným spôsobom možno označiť bezbariérový podchod alebo nadchod.

	4. 
	328
[image: ]
Slepá cesta
	Značka označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

Vhodným spôsobom možno Značka môže informovať o prejazdnosti slepej cesty pre cyklistov.
[image: ]

	5. 
	330
[image: ]
Služby
	Značka vhodným symbolom označuje miesto, na ktorom sa poskytuje služba významná pre  verejnosť.

	6.
	331
[image: ]
Zastávka
	Značka vhodným symbolom označuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.



	6. 
	332
[image: ]
Stanovište taxi
	Značka označuje stanovište vozidiel taxislužby.

	7. 
	333
[image: ]
Polícia
	Značka informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru s nepretržitou službou.

	8. 
	334
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\365-57.png]
Kontrola rýchlosti
	Značka označuje miesto, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel technickým prostriedkom konštrukčne pevne spojeným so zemou.

	9. 
	335
[image: ]
Núdzová odstavná plocha
	Značka označuje miesto vyhradené na núdzové státie vozidla.

	10. 
	336
[image: ]
Miesto na núdzové brzdenie
	Značka vo vyznačenom smere označuje miesto na núdzové brzdenie na prudkom klesaní.

	11. 
	340
[image: ]
Miestna návesť
	Značka označuje kraj, okres, časť obce, most a podobne.

Ak značka označuje turisticky významný cieľ alebo turistickú trasu, má hnedú farbu.

	12. 
	341
[image: ]
Štátna hranica
	Značka označuje hranicu štátu a uvádza jeho názov.

	13. 
	342
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_uvitacka_bez_cmv.png]
Informácie o všeobecných pravidlách
	Značka informuje vodičov vchádzajúcich na územie Slovenskej republiky o najvyššej dovolenej rýchlosti a o dennom svietení.

	14. 
	343
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_horsky_priechod_1.png]

[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_horsky_priechod_2.png]
Dopravné obmedzenia na horskom prechode
	Značka vhodným textom alebo symbolom informuje o dopravných obmedzeniach na horskom prechode.

	15. 
	344
[image: ]
Varovná tabuľa
	Značka upozorňuje na vjazd do protismeru.

	IV. Orientačné značky

	IV. 1. Číslovanie

	1. 
	350
[image: ]
Číslo cesty I. alebo II. triedy
	Značka informuje o čísle cesty I. triedy alebo o čísle cesty II. triedy.

	2. 
	351
[image: ]
Číslo cesty III. triedy
	Značka informuje o čísle cesty III. triedy.

	3. 
	352
[image: ]
Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
	Značka informuje o čísle diaľnice alebo o čísle rýchlostnej cesty.

	4. 
	353
[image: ]
Číslo E-cesty
	Značka informuje o čísle cesty zaradenej do medzinárodnej siete ciest kategórie E.

	5. 
	354
[image: ]
Číslo diaľničného uzla alebo výjazdu
	Značka informuje o čísle diaľničného uzla alebo výjazdu.

	6. 
	355
[image: ]
Kilometrovník
	Značka informuje o približnej vzdialenosti v kilometroch od začiatku cesty alebo od iného referenčného bodu na ceste.

Značka môže obsahovať aj číslo cesty a smer k najbližšiemu telefónu núdzového volania.

Značka  môže  obsahovať  aj  číslo  cesty, prípadne tiež číslo diaľničného uzla alebo výjazdu a označenie vetvy.

	IV. 2. Smerové značky na cestách mimo diaľnic

	7. 
	
	Spoločne k smerovým značkám mimo diaľnice

Značky sa používajú na informovanie o smere jazdy (odbočenia), ak sa miesto jazdného úkonu nachádza na ceste, ktorá nie je označená značkou Diaľnica  [image: ].

	8. 
	
	Spoločne k značkám 360 – 363

1. Farebnosť značiek zodpovedá značke Šípový smerník [image: ] a jednotlivé ciele sa vyobrazujú vo farebnosti zodpovedajúcej príslušnému šípovému smerníku podľa druhu cieľa.
2. Ak sa na značke vyznačuje aspoň jeden smer jazdy výlučne na cestu označenú značkou Diaľnica    [image: ], má značka farebnosť zodpovedajúcu Šípovému smerníku k diaľnici [image: ] a ciele v smere jazdy inom ako na cestu označenú značkou Diaľnica [image: ] sa vyobrazujú vo farebnosti zodpovedajúcej príslušnému šípovému smerníku podľa druhu cieľa.

	9. 
	360
[image: ]

Smerová predzvesť
	Značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom. 

Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o potrebe včasného zaradenia sa do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov.
[image: ]

	10. 
	361
[image: ]
Smerová a pruhová predzvesť
	Značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom a o radení do jazdných pruhov v priestore križovatky. 

	11. 
	362
[image: ]
Smerová návesť
	Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom.

Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov. 
[image: ]

Značka sa nachádza bezprostredne pred alebo bezprostredne za miestom odbočenia.

	12. 
	363
[image: ]
Tabuľový smerník
	Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom; v prípade sídelných cieľov značka spravidla informuje aj o vzdialenosti do centra týchto cieľov.

Značka sa nachádza bezprostredne pred alebo bezprostredne za miestom odbočenia.


	13. 
	
	Spoločne k šípovým smerníkom

Značka označuje miesto a smer odbočenia k vyznačeným cieľom; nachádza sa bezprostredne za miestom odbočenia.

	14. 
	364
[image: ]
Šípový smerník
	Značka informuje o odbočení k vyznačeným cieľom a v prípade sídelných cieľov spravidla aj o vzdialenosti do centra týchto cieľov.

	15. 
	365
[image: ]
Šípový smerník 
k diaľnici
	Značka informuje o odbočení k diaľnici alebo k diaľniciam a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch.

	16. 
	366
[image: ]
Šípový smerník 
k zvláštnemu  alebo miestnemu cieľu
	Značka informuje o odbočení k zvláštnym cieľom alebo v obci informuje o odbočení k miestnym cieľom.

	17. 
	367
[image: ]
Šípový smerník 
k turistickému cieľu
	Značka informuje o odbočení k  turistickým cieľom.

	18. 
	368
[image: ]
Nepriama návesť
	Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným zvláštnym alebo turistickým cieľom prostredníctvom smeru jazdy k sídelnému cieľu.

Farebnosť vyznačených zvláštnych a turistických cieľov zodpovedá farebnosti príslušného šípového smerníka.

	IV. 3. Smerové značky na diaľniciach

	19. 
	
	Spoločne k smerovým značkám na diaľnici

Značky sa používajú na informovanie o smere jazdy (odbočenia), ak sa miesto jazdného úkonu nachádza na ceste, ktorá je označená značkou Diaľnica [image: ].

	20. 
	
	Spoločne k značkám 371 – 373

Ak sa na značkách vyznačujú zvláštne alebo turistické ciele, vyobrazujú sa vo farebnosti príslušného šípového smerníka podľa druhu cieľa.

	21. 
	370
[image: ]
Ohlasovacia tabuľa
	Značka informuje o blízkosti výjazdu, diaľničného uzla alebo odpočívadla a uvádza základné informácie o ňom.
[image: ]


	22. 
	371
[image: ]
Nepriama návesť na diaľnici
	Značka informuje o doplnkových zvláštnych alebo miestnych turistických cieľoch, ktoré sú dostupné prostredníctvom vyznačeného výjazdu.

Ak je na výjazde viac vetiev, uvádza sa na značke aj smer k sídelnému cieľu.
[image: ]

	23. 
	372
[image: ]Smerová predzvesť na diaľnici
	Značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom.

Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov. 
[image: ]


	24. 
	373
[image: ]
Smerová návesť na diaľnici
	Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom.

Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov. 
[image: ]

	25. 
	374
[image: ]
Výjazdová tabuľa
	Značka vhodným nápisom označuje miesto a smer výjazdu alebo odbočenia na odpočívadlo.

	26. 
	375
[image: ] [image: ] [image: ]
Odbočovací majáčik
	Značka informuje o vzdialenosti k diaľničnému uzlu, výjazdu alebo k odbočeniu na odpočívadlo.

	27. 
	376
[image: ]
Diaľková tabuľa
	Značka informuje o vzdialenostiach k vyznačeným diaľkovým cieľom.

V blízkosti odbočenia na inú diaľnicu uvádza značka pod čiarou informácie o diaľkových cieľoch tejto diaľnice.

Značku možno použiť aj mimo diaľnice; základná plocha značky je v takom prípade modrej farby.

	28. 
	377
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\is11.png]
Turistická tabuľa
	Značka informuje o významnej atraktivite cestovného ruchu, ktorá je dostupná prostredníctvom nasledujúceho výjazdu.

	29. 
	378
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\is12-1.png]
Tabuľový smerník
na odpočívadle
	Značka na odpočívadle informuje o smere jazdy k vyznačeným objektom služieb, k parkovacím miestam podľa druhu vozidiel alebo o smere jazdy z odpočívadla.

	IV. 4. Smerové značky pre cyklistickú premávku

	30. 
	
	Spoločne k smerovým značkám pre cyklistickú premávku

Značky sa používajú na cestičkách pre cyklistov, spoločných alebo oddelených cestičkách pre chodcov a cyklistov, ako aj na iných cestách, ak je smerovanie cyklistickej premávky odlišné od smerovania ostatnej premávky.

	31. 
	380
[image: ]
Cyklistický smerník tabuľový
	Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby.

	32. 
	381
[image: ]
Cyklistický smerník šípový
	Značka informuje o smere odbočenia k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby.

	33. 
	382
[image: ]
Cyklistický medzismerník
	Značka informuje o priebehu cyklotrasy cez križovatku.

	34. 
	383
[image: ]
Číslo cyklotrasy

	Značka v spojení s cyklistickým smerníkom informuje o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

	V. Značky o náhradných a obchádzkových trasách

	V. 1. Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku

	1. 
	390
[image: ]
Náhradná trasa
	Značka informuje o smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase k diaľnici. Značka bez šípky informuje o začiatku náhradnej trasy a prečiarknutá značka bez šípky o konci náhradnej trasy.

Náhradná trasa k diaľnici vedie od výjazdu spravidla k nasledujúcemu vjazdu na tú istú diaľnicu a slúži na obchádzanie úseku diaľnice v prípade kolóny alebo iného dopravného obmedzenia.

Tam, kde sa stretáva viac náhradných trás, môže byť nad značkou pre lepšiu orientáciu umiestnená tabuľka vyznačujúca diaľkový cieľ príslušnej diaľnice alebo jej číslo.

	2. 
	391
[image: ]
Zmena náhradnej trasy
	Značka informuje o pokračovaní náhradnej trasy po inej náhradnej trase.

	V. 2. Obchádzkové trasy

	3. 
	392
[image: ]
Uzávierková predzvesť

	Značka vopred informuje o čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase. 

	4. 
	393
[image: ]
Ohlasovacia tabuľa obchádzky
	Značka informuje o blízkosti čiastočnej alebo úplnej uzávierky a k nej ustanovenej obchádzkovej trasy. 

Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

	5. 
	394
[image: ]
Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
	Značka informuje o smere jazdy po obchádzkovej trase. 

Ak je obchádzková trasa číslovaná, uvádza sa jej číslo v hornej časti značky; značka bez šípky s uvedeným číslom obchádzkovej trasy informuje o začiatku obchádzkovej trasy a prečiarknutá značka bez šípky o konci náhradnej trasy.

Ak je obchádzková trasa určená pre určitý druh vozidiel, vyznačuje sa symbol vozidla na samostatnej tabuľke nad značkou; takto môže byť pre lepšiu orientáciu uvedený tiež diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo jej číslo. Ak obchádzková trasa nie je číslovaná, môžu sa tieto informácie uvádzať v hornej časti značky.   

	6. 
	395
[image: ]
Šípový smerník
na vyznačenie obchádzky
	Značka označuje miesto a smer odbočenia obchádzkovej trasy; nachádza sa bezprostredne za miestom odbočenia.

Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

	7. 
	396
[image: ]
Koniec obchádzky
	Značka informuje o konci obchádzkovej trasy.

Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

	V. 3. Bloková obchádzka

	8. 
	397
[image: ]
Bloková obchádzka
	Značka vhodným spôsobom informuje v obci o križovatke, na ktorej je zakázané odbočenie alebo prikázaný smer jazdy a vyznačuje smer obchádzania. 

	VI. Pruhové značky

	1. 
	
	Spoločne k pruhovým značkám

1. Pruhové značky informujú o usporiadaní jazdných pruhov vyznačených vodorovnou značkou a o zmenách ich usporiadania alebo smerovania. 
2. Pruhové značky informujú len o jazdných pruhoch, ktoré svojou šírkou umožňujú jazdu motorových vozidiel s tromi a viac kolesami; neinformujú o pripájacích pruhoch, odbočovacích pruhoch, parkovacích pruhoch a pod. 
3. Pruhové značky môžu na smerovo nerozdelenej ceste informovať aj o počte jazdných pruhov v protismere; to neplatí pre značku Radenie pred križovatkou.

	2. 
	401 – 409
[image: ]
Počet jazdných pruhov
	Značka informuje o počte jazdných pruhov.

	3. 
	411 – 419
[image: ]
Zníženie počtu jazdných pruhov
	Značka informuje o znížení počtu jazdných pruhov a o spôsobe jeho zníženia.

	4. 
	421 – 429 439
[image: ]
Zvýšenie počtu jazdných pruhov
	Značka informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov a o spôsobe jeho zvýšenia.

Značka informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov, o spôsobe jeho zvýšenia, prípadne o bezkolíznom spojení ciest a o spôsobe vedenia jazdných pruhov. 
[image: ]

	5.
	431 – 439
[image: ]
Bezkolízne pripojenie
	Značka informuje o bezkolíznom spojení ciest a o spôsobe vedenia jazdných pruhov.

	5. 
	441 – 449
[image: ]
Presmerovanie jazdných pruhov
	Značka informuje o presmerovaní jazdných pruhov do protismerného jazdného pásu, k okraju vozovky alebo o inej zmene smerovania jazdných pruhov.

	6. 
	451 – 459
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\c25-1.png]
Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
	Značka informuje na viacpruhovej ceste o potrebe včasného zaradenia sa do jazdných pruhov pred križovatkou podľa jednotlivých smerov jazdy tam, kde je usporiadanie radiacich pruhov v križovatke neobvyklé alebo inak neočakávateľné.





Príloha č. 5

DODATKOVÉ TABUĽKY

	Bod
	Číslo, vyobrazenie 
a názov značky
	Význam značky,
prípadne použitie

	1. 
	
	Spoločne k dodatkovým tabuľkám

1. Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
2. Účastníci cestnej premávky sa na dodatkových tabuľkách vyznačujú symbolom z prílohy č. 1, vhodným nápisom (napríklad „klienti ...“,  „okrem vozidiel stavby“, „okrem cieľov v okresoch ...“, „okrem cieľov v obci ...“) alebo ich kombináciou.
3. Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby, vozidlá autoškoly pri vykonávaní výcviku na vedenie vozidla, skúške z vedenia motorového vozidla alebo preskúšaní odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
4. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj
a) vozidlá s parkovacím preukazom,
b) autobusy prepravujúce deti,  
c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
d)  vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.
5. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd.

	I. Všeobecné dodatkové tabuľky

	2. 
	501
[image: ]
Vzdialenosť
	Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k
a) nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
b) regulačnej značke, ktorou začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
c) miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená.

	3. 
	502
[image: ]
Dĺžka úseku
	Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku
a) nebezpečného úseku, ak je umiestnená pod výstražnou značkou,
b) platnosti značky Snehové reťaze [image: ], Najvyššia dovolená rýchlosť -[image: ]- [image: ], Zákaz predchádzania [image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\276.png], Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá [image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\277.png] alebo Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami [image: ], pod ktorou je umiestnená,
c) platnosti pruhovej značky, pod ktorou je umiestnená.

	4. 
	503
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Smerová šípka
	Dodatková tabuľka vyznačuje smer k
a) nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
b) regulačnej značke, ktorou sa začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
c) miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená.

	5.
	504
[image: ]
Smer platnosti
	Dodatková tabuľka vyznačuje smer platnosti dopravnej značky, pod ktorou je umiestnená.

Dodatková tabuľka môže byť doplnená údajom o dĺžke platnosti daným smerom v metroch.

	5. 
	505
[image: ]
Časové obmedzenie
	Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačené časové obdobie.

Ak je na značke uvedený symbol pre nepriaznivé poveternostné podmienky (mokrá vozovka), dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená len na obdobie, kedy sa na vozovke nachádza súvislá vodná vrstva.
[image: ]

	6. 
	506
[image: ]
Platí pre
	Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky. 



	7. 
	507
[image: ]
Neplatí pre
	Dodatková tabuľka vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky.



	8. 
	508
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Hmotnosť
	Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá [image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\277.png] rozširuje zákaz na všetky vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.

	9. 
	509
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Spresňujúce informácie
	Dodatková tabuľka podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách nebezpečenstva, regulácie alebo informácie vyznačenej značkou, pod ktorou je umiestnená; v prípade potreby informuje o uvedených skutočnostiach v inom ako štátnom jazyku.

	II. Špecifické dodatkové tabuľky

	1. 
	510
[image: ]
Priebeh hlavnej cesty
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! [image: C:\2018\PREMAVKA\ZNACKY\vzor. listy\png\201.png], Stoj, daj prednosť v jazde! [image: ] alebo Hlavná cesta [image: ] vyznačuje priebeh hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko rozoznateľný.

Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou.

	2. 
	511
[image: ]
Vzdialenosť k povinnému zastaveniu
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! [image: C:\2018\PREMAVKA\ZNACKY\vzor. listy\png\201.png] vyznačuje vzdialenosť k značke Stoj, daj prednosť v jazde! [image: ].

	3. 
	512
[image: ]
Priečna jazda električky
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! [image: C:\2018\PREMAVKA\ZNACKY\vzor. listy\png\201.png] alebo Stoj, daj prednosť v jazde! [image: ] ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dopĺňa význam týchto dopravných značiek o povinnosť dať prednosť v jazde električke.

	4. 
	513
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Priečna jazda cyklistov
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! [image: C:\2018\PREMAVKA\ZNACKY\vzor. listy\png\201.png] alebo Stoj, daj prednosť v jazde! [image: ] ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dopĺňa význam týchto dopravných značiek o povinnosť dať prednosť v jazde cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou.

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta [image: ] umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom pri odbočovaní na jednosmernú cestu a v jej priebehu.

	5. 
	514
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Obojsmerná jazda cyklistov
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta [image: ] umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty.

Dodatková tabuľka bez symbolu bicykla umiestnená pod značkou Cyklistická komunikácia [image: ], Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov [image: ] alebo Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov [image: ] vyznačuje pre cyklistov obojsmernú platnosť týchto dopravných značiek.
[image: ]

	6. 
	515
[image: ]
Voľno
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou označujúcou špeciálnu cestičku alebo pruh umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť. 

Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca alebo cyklistu.

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Pešia zóna [image: ] alebo Bicyklová cesta [image: cid:image004.png@01D80419.F113CD90]  umožňuje vjazd do pešej zóny alebo na bicyklovú cestu vyznačeným účastníkom cestnej premávky.

	7. 
	520
[image: ]
Tranzit
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o zákaze vjazdu umožňuje vjazd  
a) vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu, alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu,
b) vozidlom, ktoré je oslobodené od platby mýta za vymedzené úseky ciest, alebo
c) vozidlom autoškoly pri výcviku, skúške alebo preskúšaní.

	8. 
	521
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Kategória tunela
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci [image: ] obmedzuje zákaz len na vozidlá prepravujúce určité nebezpečné veci, ktoré je zakázané prepravovať cez tunel vyznačenej kategórie. 

	9. 
	522
[image: ]
Jediné vozidlo 
	Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou v tonách umiestnená pod značkou Maximálna hmotnosť [image: ] umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke.

Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou v metroch umiestnená pod značkou Maximálna dĺžka [image: ] umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá dĺžka vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá dĺžka súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke.

Vodič takého vozidla je povinný zabezpečiť, aby na daný úsek nevošlo súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlo.

	10. 
	525
[image: ]
Predchádzanie zvláštnych vozidiel
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania [image: ] umožňuje predchádzať zvláštne motorové vozidlá.

	11. 
	526
[image: ]
Rozšírenie zákazu predchádzania
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá [image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\277.png] rozširuje zákaz aj na autobusy a osobné vozidlá s prívesom.

	12. 
	527
[image: ]
Emisná trieda
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Nízkoemisná zóna [image: ] vyznačuje emisnú triedu, ktorá sa vzťahuje na reguláciu premávky vozidiel v nízkoemisnej zóne.

Na značke sa uvádza najhoršia (najnižšia) emisná trieda, ktorá je v danej zóne prípustná, formou vyobrazenia symbolu emisnej plakety v príslušnej farbe.

	13. 
	530
[image: ]
Obmedzenie parkovania
na krajnici
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia [image: ] alebo Zákaz státia [image: ] rozširuje zákaz aj na krajnicu.

Na takto označené parkovacie miesto sa nevzťahujú iné obmedzenia parkovania, ktoré by tam inak platili.

	14. 
	531
[image: ]
Vyhradené parkovanie
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia [image: ] umožňuje zastaviť a stáť na parkovacom mieste len pre určité vozidlo alebo pre určitého držiteľa parkovacieho povolenia, pre ktorého je dané miesto vyhradené.

	15. 
	532
[image: ]
Časovo obmedzené parkovanie
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o parkovaní obmedzuje možnosť parkovania najdlhšie na vyznačenú dobu.

Ak je v ľavej časti dodatkovej tabuľky vyznačený symbol parkovacieho kotúča, možno na takto označenom mieste parkovať len s použitím parkovacieho kotúča. Parkovací kotúč musí byť viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla a musí sa na ňom nastaviť čas začiatku parkovania, a to k najbližšej polhodine alebo celej hodine; takto nastavený čas sa počas parkovania nesmie meniť.

Na parkovacom kotúči vo forme elektronickej aplikácie sa musí nastaviť čas začiatku parkovania, ktorý sa počas parkovania nesmie meniť.

	16. 
	533
[image: ]
Platené parkovanie
	Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o parkovaní obmedzuje možnosť parkovania len za úhradu.





Príloha č. 6

VODOROVNÉ ZNAČKY

	Bod
	Číslo, vyobrazenie
a názov značky
	Význam značky,
prípadne použitie

	I. Pozdĺžne čiary

	1. 
	601
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\295.png]
Pozdĺžna súvislá čiara
	Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.

Ak značka vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.

Ak značka vyznačuje okraj vozovky, možno  ju prechádzať  pri  dodržaní pravidiel cestnej premávky.

Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu, je značka širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom BUS. 

Ak značka vyznačuje cyklistický pruh, je značka širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom bicykla. 

Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu alebo cyklistický pruh, má pre ostatných účastníkov cestnej premávky význam značky vyznačujúcej okraj vozovky.

Ak značka oddeľuje protismerné jazdné pruhy, môže byť vyznačená ako dvojitá čiara. 

	2. 
	602
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\340.png]
Pozdĺžna prerušovaná čiara
	Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.

Značku možno prechádzať pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.

Značka doplnená symbolom bicykla v pravidelných vzdialenostiach vyznačuje  ochranný pruh pre cyklistov. Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov. 

Ak je značka vyznačená ako dvojitá čiara, vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy.

Pred zmenou pozdĺžnej prerušovanej čiary na pozdĺžnu súvislú čiaru, v úseku, kde je zakázané predchádzanie alebo na iných miestach so zvýšeným rizikom, možno pozdĺžnu prerušovanú čiaru vyznačiť s hustejšími ťahmi (varovná čiara).

	3. 
	603
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\296.png]
Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou
	Značka vyznačuje jazdný pruh.

Vodič je povinný riadiť sa významom bližšej čiary.

	II. Priečne čiary

	1. 
	604
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\294.png]
STOP čiara
	Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde! [image: ] alebo pred križovatkou s riadenou premávkou.

Značka môže byť doplnená nápisom STOP.

Značkou možno vyznačiť predsunutý priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál zelenej farby, pričom cyklista je povinný zastaviť vozidlo až pred vzdialenejšou čiarou.

	2. 
	605
-
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\341.png]
-
[image: ]
Čakacia čiara
	Značka vyznačuje miesto, kde sa vodičovi odporúča zastaviť vozidlo, ak dáva prednosť v jazde.

Značka môže byť vyznačená aj prerušovanou čiarou tvorenou malými plnými trojuholníkmi vrcholmi orientovanými proti smeru jazdy.
[image: image.png]

	3. 
	606
[image: ]
Priecestná čiara
	Značka vyznačuje miesto, kde sa vodičovi odporúča zastaviť vozidlo pred železničným priecestím.


	4. 
	610
[image: ]
Priechod pre chodcov
	Značka vyznačuje priechod pre chodcov.

	5. 
	611
[image: ]
Miesto na prechádzanie
	Značka vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov a cyklistov. 

	6. 
	612
[image: ]
Priechod pre cyklistov
	Značka vyznačuje priechod pre cyklistov.

Ak je priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov, vyznačuje sa len jednou čiarou.
[image: ]

	III. Plošné značky

	1. 
	620
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\298.png]
Vyšrafovaný priestor
	Značka vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky., a v ktorom je zastavenie a státie zakázané.

	2. 
	621
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\299sk1 – kópia.png]
Cikcak čiara
	Značka vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

Značka doplnená symbolom BUS alebo TRAM vyznačuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, na ktorej je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Značka doplnená symbolom TAXI vyznačuje  stanovište taxíkov, na ktorom je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá taxislužby na vykonávanie zmluvnej prepravy osôb.

	3.
	622
[image: ]
Parkovacie miesta
	Značka vhodným spôsobom vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Ak značka vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím, môže byť doplnená vhodným nápisom alebo symbolom.

	3. 
	622
[image: ]
Parkovacie miesta
	Značka vhodným spôsobom vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Ak značka vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím alebo s inak obmedzenou možnosťou parkovania, môže byť na strane, z ktorej sa do parkovacieho miesta vchádza, vyznačená vo forme súvislej čiary a doplnená vhodným nápisom alebo symbolom.

Značkou vo forme súvislej alebo prerušovanej čiary možno vyznačiť parkovací pruh.
[image: ]

	IV. Symboly

	1. 
	630
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\VzKat-neu2017\297.gif]
Smerové šípky
	Smerové šípky vyznačené medzi pozdĺžnymi čiarami vyjadrujú spôsob radenia do jazdných pruhov a prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere.

Značka doplnená symbolom BUS vyznačuje prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Smerové šípky vyznačené medzi pozdĺžnymi čiarami vyjadrujú spôsob radenia do jazdných pruhov a prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere.

V úseku, kde sú vyznačené smerové šípky, je zakázané zastaviť a stáť.

Značka doplnená symbolom BUS vyznačuje prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Značka doplnená symbolom TAXI vyznačuje prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere len pre vozidlá taxislužby.
Značka doplnená symbolom [image: ] vyznačuje prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere len pre cyklistov.

	2. 
	631
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\VzKat-neu2017\297-1-21.gif]
Predbežné šípky
	Značka umiestnená v osi priebežného jazdného pruhu vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.

Značka umiestnená v osi Pozdĺžnej prerušovanej čiary na ceste s obojsmernou premávkou vyznačuje blížiaci sa prechod Pozdĺžnej prerušovanej čiary do Pozdĺžnej súvislej čiary.
[image: ]

	3.
	635
[image: ]
Koridor pre cyklistov
	Značka vyznačuje smer jazdy cyklistov. 
Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.

	3. 
	632
[image: ]
Spomaľovacia čiara
	Značka upozorňuje vodiča na potrebu spomalenia a zvýšenia pozornosti. 


	4. 
	633
[image: ]
Protismerná šípka
	Značka znázorňuje smer premávky a upozorňuje vodiča na jednosmernú premávku.






Príloha č. 7

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

	Bod
	Číslo, vyobrazenie 
a názov zariadenia
	Význam zariadenia,
prípadne použitie

	I. Vodiace zariadenia

	I. 1. Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok

	1. 
	701
[image: ]
Zábrana na označenie uzávierky
	Zábrana na označenie uzávierky vyznačuje uzávierku celej šírky cesty alebo jej časti.

	2. 
	702
 [image: ]         [image: ]            
Smerovacia doska
(šípová)       (šrafovaná)
	Smerovacie dosky usmerňujú cestnú premávku v smere v smere šípky alebo v smere sklonu šikmých pruhov.

Smerovacie dosky môžu byť umiestnené na žltých vodiacich prahoch, ktoré majú význam Pozdĺžnej súvislej čiary žltej farby.

	3. 
	703
[image: ]
Dopravný kužeľ
	Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou vymedzujú priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

	I. 2. Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok

	4. 
	705
[image: ]
Smerovacia tabuľa
	Smerovacie tabule usmerňujú cestnú premávku v smere šípky alebo šípok.

	5. 
	706
[image: ]
Vodiaca tabuľa
	Vodiaca tabuľa označuje trvalú prekážku a usmerňuje cestnú premávku v smere sklonu šikmých pruhov.

	6. 
	707
[image: ]
Červené a biele pruhy
	Červené a biele pruhy vyznačujú spravidla trvalé objekty obmedzujúce cestnú premávku. 


	

	I. 3. Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty

	7. 
	710
[image: ]         [image: ] 
Smerový stĺpik
(ľavý)        (pravý)
	Smerové stĺpiky vymedzujú smerové vedenie cesty a jej šírku, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty.

Smerový stĺpik na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy môže byť doplnený modrou plochou s odrazkou.
[image: ]  [image: ]

Na bočnej strane smerového stĺpika môže byť vyznačený smer k telefónu núdzového volania.
[image: C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\Sinnbild_Notrufpfeil.svg.png]

	8. 
	711
[image: ]         [image: ]
Stĺpik s výstrahou
(ľavý)        (pravý)
	Stĺpiky s výstrahou vymedzujú šírku cesty alebo čiastočnú voľnú šírku cesty na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy.

	II. Výstražné zariadenia

	1. 
	720
[image: ]
Pojazdná uzávierková tabuľa
	Pojazdná uzávierková tabuľa vhodnou kombináciou zvislých značiek a svetelných signálov najmä krátkodobo označuje prekážku cestnej premávky, uzávierku jazdného pruhu alebo statické alebo pohyblivé pracovné miesto na ceste.

	









	III. Doplnkové zariadenia k svetelným signálom

	1. 
	730
[image: ]
Zelená šípka
	Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. 

Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov. 

Zelená šípka umožňuje vodičovi odbočiť  vpravo  aj  vtedy,  ak  svieti signál červenej farby.

Vodič nesmie pri tom obmedziť  ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Zelená šípka doplnená značkou Stoj, daj prednosť v jazde! umožňuje vodičovi odbočiť vpravo až potom, ako zastaví vozidlo pred križovatkou. 
[image: ]

Zelená šípka môže byť obmedzená len na cyklistov.
 [image: ]

	2.
	731
[image: ]
Čierna šípka
	Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

	2. 
	732
[image: ]
Signál platí pre
	Tabuľka obmedzuje platnosť svetelných signálov, nad ktorými je umiestnená, len na vyznačený druh vozidla.

Tabuľka môže byť vhodným spôsobom integrovaná do svetelného signalizačného zariadenia alebo môže byť vyhotovená vo forme návestidla s príslušným symbolom.
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